Schema api_call_4.xsd

schema location: | api_call_4.xsd
attributeFormDefault: | unqualified
elementFormDefault: | qualified

Elements | Complex types | Simple types
api_call_4 | altro_trattH2O | anno
| attributiGT | CAP
| CCIAA_REA | codice_catastale_comune
| comune | codice_fiscale
| CondizChimico | codice_istat_comune
| dati_catastali | codice_provincia
| Filtrazione | combustibile
| gestione_torre_raff | combustibilefiammadiretta
| impianto | controllo_compatibilita
| persona_fisica | data
| persona_generica | decimale1
| persona_giuridica | destinazioneUso
| row11_1 | dpr412
| row11_2 | efficienzaFrigo
| row11_3 | email
| row11_4 | fabbricante
| rowAC | fluido_frigorigeno
| rowAG | fluidoTermoVett
| rowBR | intervento
| rowCG | numero_registro_imprese
| rowCS | numIntero
| rowGF | origine_H2O_alimento
| rowGT | partita_IVA
| rowPC | PDR
| rowRC | POD
| rowSC | portata
| rowSR | RCEE
| rowVE | rendimento
| rowVR | ruolo_nominante
| tratt_H2O | sorgente
| tratt_H2O_ACS | testo
| tratt_H2O_climaEst | tipo_bruciatore
| tratt_H2O_esist | tipo_circuito_raffreddamento
| tratt_H2O_gelo | tipoCogeneratore
| TrattamentoH2O | tipoTermostato
| unitaimmobiliare | titolo_responsabilita
|  | unita_misura_consumo

element api_call_4

diagram |
properties |
content | complex
children | versione API_ID L1_1dataIntervento L1_1tipoIntervento impianto
annotation |
documentation
Il presente modello XSD consente l'aggiornamento del libretto di impianto con l'inserimento e/o sostituzione di uno o più generatori collegati ad un impianto esistente.
source | <xs:element name="api_call_4"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il presente modello XSD consente l'aggiornamento del libretto di impianto con l'inserimento e/o sostituzione di uno o più generatori collegati ad un impianto esistente. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>Dati che sono univoci per il libretto, ovvero il punto 1.1 con il codice del catasto impianti termici, la data ed il tipo di installazione, nonchè gli N impianti che lo compongono. Il tag VersioneCorrente è richiesto per validare gli XML inviati, obbligatoriamente deve essere uguale al valore fissato. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="versione"> <xs:complexType> <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="API_ID" type="xs:integer" fixed="10"/> <xs:element name="L1_1dataIntervento" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_1tipoIntervento" type="intervento" minOccurs="0"/> <xs:element name="impianto" type="impianto" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_4/versione

diagram |
properties |
content | complex
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
VersioneCorrente | xs:decimal | required |  | 2.5 |
source | <xs:element name="versione"> <xs:complexType> <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/> </xs:complexType> </xs:element>

attribute api_call_4/versione/@VersioneCorrente

type | xs:decimal
properties |
use | required
fixed | 2.5
source | <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/>

element api_call_4/API_ID

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
fixed | 10
source | <xs:element name="API_ID" type="xs:integer" fixed="10"/>

element api_call_4/L1_1dataIntervento

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L1_1dataIntervento" type="data" minOccurs="0"/>

element api_call_4/L1_1tipoIntervento

diagram |
type | intervento
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L1_1tipoIntervento" type="intervento" minOccurs="0"/>

element api_call_4/impianto

diagram |
type | impianto
properties |
content | complex
children | scheda_1_dati_identificativi_impianto scheda_2_trattamento_acqua scheda_4_generatori scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione scheda_6_sistema_distribuzione scheda_7_emissione scheda_8_sistema_accumulo scheda_11_1_VerificaGruppiTermici scheda_11_2_VerificaGruppiFrigo scheda_11_3_VerificaScambiatoreCalore scheda_11_4_VerificaCogeneratoriTrigeneratori scheda_12_interventi_CEE
source | <xs:element name="impianto" type="impianto" minOccurs="1"/>

complexType altro_trattH2O

diagram |
children | L2_3flagFiltrazione L2_3AddolcimentoDurezzaTotaleH2O L2_3flagCondizChimico
used by |
element | tratt_H2O/L2_3altro_trattH2O
source | <xs:complexType name="altro_trattH2O"> <xs:sequence> <xs:element name="L2_3flagFiltrazione" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L2_3AddolcimentoDurezzaTotaleH2O" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_3flagCondizChimico" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element altro_trattH2O/L2_3flagFiltrazione

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L2_3flagFiltrazione" type="xs:boolean"/>

element altro_trattH2O/L2_3AddolcimentoDurezzaTotaleH2O

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_3AddolcimentoDurezzaTotaleH2O" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element altro_trattH2O/L2_3flagCondizChimico

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L2_3flagCondizChimico" type="xs:boolean"/>

complexType attributiGT

diagram |
children | L4_1flagSingolo L4_1modulareAnalisiFumiPreviste L4_1flagTubo_radiante L4_1flagGen_aria_calda
used by |
element | rowGT/L4_1attributiGT
annotation |
documentation
Il flag gruppo modulare si intende valorizzato in presenza del numero analisi fumi previste (L4_1modulareAnalisiFumiPreviste che ne indica il numero)
source | <xs:complexType name="attributiGT"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il flag gruppo modulare si intende valorizzato in presenza del numero analisi fumi previste (L4_1modulareAnalisiFumiPreviste che ne indica il numero) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="L4_1flagSingolo" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L4_1modulareAnalisiFumiPreviste" type="numIntero"/> <xs:element name="L4_1flagTubo_radiante" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L4_1flagGen_aria_calda" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element attributiGT/L4_1flagSingolo

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L4_1flagSingolo" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element attributiGT/L4_1modulareAnalisiFumiPreviste

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_1modulareAnalisiFumiPreviste" type="numIntero"/>

element attributiGT/L4_1flagTubo_radiante

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L4_1flagTubo_radiante" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element attributiGT/L4_1flagGen_aria_calda

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L4_1flagGen_aria_calda" type="xs:boolean" fixed="true"/>

complexType CCIAA_REA

diagram |
children | cciaa numero_REA
used by |
element | impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12REA
source | <xs:complexType name="CCIAA_REA"> <xs:sequence> <xs:element name="cciaa" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="numero_REA" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element CCIAA_REA/cciaa

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="cciaa" type="testo" minOccurs="0"/>

element CCIAA_REA/numero_REA

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="numero_REA" type="testo" minOccurs="0"/>

complexType comune

diagram |
children | nomeComune codiceIstatComune
used by |
elements | persona_fisica/comune persona_giuridica/comune
source | <xs:complexType name="comune"> <xs:sequence> <xs:element name="nomeComune" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="codiceIstatComune" type="codice_istat_comune"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element comune/nomeComune

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="nomeComune" type="testo" minOccurs="0"/>

element comune/codiceIstatComune

diagram |
type | codice_istat_comune
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 6 |
pattern | [0-9]{6} |
source | <xs:element name="codiceIstatComune" type="codice_istat_comune"/>

complexType CondizChimico

diagram |
children | L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAntincrostante L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAnticorrosiva L2_5TflagCondizChimicoAzioneAntincrostanteAnticorrosiva L2_5TflagCondizChimicoBiocida L2_5DescrAltroCondizChimico
used by |
element | tratt_H2O_esist/L2_5CondizChimico
source | <xs:complexType name="CondizChimico"> <xs:choice> <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAntincrostante" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAnticorrosiva" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoAzioneAntincrostanteAnticorrosiva" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoBiocida" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5DescrAltroCondizChimico" type="testo"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element CondizChimico/L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAntincrostante

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAntincrostante" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element CondizChimico/L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAnticorrosiva

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAnticorrosiva" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element CondizChimico/L2_5TflagCondizChimicoAzioneAntincrostanteAnticorrosiva

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoAzioneAntincrostanteAnticorrosiva" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element CondizChimico/L2_5TflagCondizChimicoBiocida

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoBiocida" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element CondizChimico/L2_5DescrAltroCondizChimico

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L2_5DescrAltroCondizChimico" type="testo"/>

complexType dati_catastali

diagram |
children | L1_2codice_catastale_comune L1_2sezione L1_2foglio L1_2mappale_particella L1_2unitaimmobiliare
annotation |
documentation
dati catastali che identificano l'immobile servito
source | <xs:complexType name="dati_catastali"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati catastali che identificano l'immobile servito </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L1_2codice_catastale_comune" type="codice_catastale_comune"/> <xs:element name="L1_2sezione" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_2foglio" type="testo"/> <xs:element name="L1_2mappale_particella" type="testo"/> <xs:element name="L1_2unitaimmobiliare" type="unitaimmobiliare" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element dati_catastali/L1_2codice_catastale_comune

diagram |
type | codice_catastale_comune
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 4 |
pattern | [a-zA-Z]{1}[0-9]{3} |
source | <xs:element name="L1_2codice_catastale_comune" type="codice_catastale_comune"/>

element dati_catastali/L1_2sezione

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2sezione" type="testo" minOccurs="0"/>

element dati_catastali/L1_2foglio

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2foglio" type="testo"/>

element dati_catastali/L1_2mappale_particella

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2mappale_particella" type="testo"/>

element dati_catastali/L1_2unitaimmobiliare

diagram |
type | unitaimmobiliare
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L1_2subalterno L1_2piano L1_2palazzo L1_2scala L1_2interno L1_2DPR412 L1_2codice_ape
source | <xs:element name="L1_2unitaimmobiliare" type="unitaimmobiliare" maxOccurs="unbounded"/>

complexType Filtrazione

diagram |
children | L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneSicurezza L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneMasse L2_5DescrAltroFiltrazione
used by |
element | tratt_H2O_esist/L2_5Filtrazione
source | <xs:complexType name="Filtrazione"> <xs:choice> <xs:element name="L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneSicurezza" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneMasse" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5DescrAltroFiltrazione" type="testo"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element Filtrazione/L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneSicurezza

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneSicurezza" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element Filtrazione/L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneMasse

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneMasse" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element Filtrazione/L2_5DescrAltroFiltrazione

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L2_5DescrAltroFiltrazione" type="testo"/>

complexType gestione_torre_raff

diagram |
children | L2_5conducibH2Oingresso L2_5taraturaSpurgo
used by |
element | tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5gestione_torre_raff
annotation |
documentation
Il flag presenza sistema spurgo automatico si intende valorizzato automaticamente alla presenza dei valori L2_5conducibH2Oingresso e L2_5taraturaSpurgo.
source | <xs:complexType name="gestione_torre_raff"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il flag presenza sistema spurgo automatico si intende valorizzato automaticamente alla presenza dei valori L2_5conducibH2Oingresso e L2_5taraturaSpurgo. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L2_5conducibH2Oingresso" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_5taraturaSpurgo" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element gestione_torre_raff/L2_5conducibH2Oingresso

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_5conducibH2Oingresso" type="decimale1"/>

element gestione_torre_raff/L2_5taraturaSpurgo

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_5taraturaSpurgo" type="decimale1"/>

complexType impianto

diagram |
children | scheda_1_dati_identificativi_impianto scheda_2_trattamento_acqua scheda_4_generatori scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione scheda_6_sistema_distribuzione scheda_7_emissione scheda_8_sistema_accumulo scheda_11_1_VerificaGruppiTermici scheda_11_2_VerificaGruppiFrigo scheda_11_3_VerificaScambiatoreCalore scheda_11_4_VerificaCogeneratoriTrigeneratori scheda_12_interventi_CEE
used by |
element | api_call_4/impianto
source | <xs:complexType name="impianto"> <xs:sequence> <xs:element name="scheda_1_dati_identificativi_impianto"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nel libretto ministeriale il flag Altro al punto 1.3 è implicito se valorizzato il campo L1_3descrAltro. Analogamente vale per i flag Altro ai punti 1.4 e 1.5 con i campi L1_4flagAltro e L1_5descrAltro. I dati identificativi relativi all'unità immobiliare sono stati spostati all'interno dell'elemento L1_2datiImmobile. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L1_codice_impianto" type="testo"> <xs:annotation> <xs:documentation>In assenza del codice impianto, inserire il codice del libretto (se esiste un solo impianto).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="L1_2volLordoRisc" type="decimale1"/> <xs:element name="L1_2volLordoRaffr" type="decimale1"/> <xs:element name="L1_3flagProdACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_3potUtileACS" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_3flagClimaInv" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_3potUtileClimaInv" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_3flagClimaEst" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_3potUtileClimaEst" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_3descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_4flagH2O" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_4flagAria" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_4descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_5flagGeneratCombu" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagPompaCal" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagMaccFrigo" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagTelerisc" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagTeleraffr" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagCogener" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_5flagPannelliSol" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5superfLordaTot" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_5flagAltraIntegraz" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5potUtile" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_5descrAltrIntegraz" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_5flagClimaInv" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagClimaEst" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagProdACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5descrAltroPer" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_2_trattamento_acqua" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> la scheda 2 trattamento acqua è composta da 5 punti, riguardanti rispettivamente: il contenuto dell'acqua dell'impianto di climatizzazione in m3 la durezza in gradi francesi il trattamento dell'acqua Rif.UNI 8065 eventuale protezione del gelo trattamento ACS trattamento impianto climatizzazione estivo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_1contenutoH2OimpClima" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_2durezzaTotaleH2O" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_3sez_tratt_H2O" type="tratt_H2O"/> <xs:element name="L2_3sez_tratt_H2O_gelo" type="tratt_H2O_gelo"/> <xs:element name="L2_4sez_tratt_H2O_ACS" type="tratt_H2O_ACS"/> <xs:element name="L2_5sez_tratt_H2O_climaEst" type="tratt_H2O_climaEst"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_4_generatori"> <xs:annotation> <xs:documentation> I singoli generatori vanno inseriti come nodo interno a questo elemento. Ci possono essere N generatori, ognuno diviso per tipologia: gruppotermico_caldaie GT gruppofrigo GF scambiatore SC cogeneratore CG solaretermico ST altrigeneratori AG ognuno di questi può essere sostituito nelle relative sezioni (es. sezGT, sezGF...) senza però che cambi il numero del gruppo (es. GT1, GT2,...). nel caso ci siano bruciatori BR o scambiatori di calore SC collegati al gruppo termico, la sezione relativa ai loro dati e al numero progressivo che li identifica si trova nel rowGT cui sono collegati Se deve essere aggiornato un bruciatore o un recuperatore (inserito uno nuovo o sostituito uno esistente) senza toccare il generatore a fiamma a cui è collegato, questo XSD non va bene, va usato il modello XSD e la chiamata API specifica. Nel caso l'inserimento del generatore preveda l'invio dell'RCEE questo va inviato con l'apposita chiamata API, ma solamente dopo aver inviato l'aggiornamento del generatore usando il presente modello xsd. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="gruppotermico_caldaie"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_1numGT" type="numIntero"/> <xs:element name="rowGT" type="rowGT" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="gruppofrigo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_4numGF" type="numIntero"/> <xs:element name="rowGF" type="rowGF" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scambiatore"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_5numSC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowSC" type="rowSC" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="cogeneratore"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_6numCG" type="numIntero"/> <xs:element name="rowCG" type="rowCG" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="solaretermico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_7numCS" type="numIntero"/> <xs:element name="rowCS" type="rowCS" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="altrigeneratori"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_8numAG" type="numIntero"/> <xs:element name="rowAG" type="rowAG" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nei sistemi di regolazione e contabilizzazione si prevede che sia presente un singolo sistema di regolazione (ON/OFF, o a curva integrata o curva indipendente). è previsto che può agire solo un sistema di regolazione e/o una valvola di regolazione alla volta. Sia il sistema di regolazione che la valvola possono essere sostituiti, per cui viene attribuito un numero progressivo automaticamente. I sottoparagrafi 5_2, 5_3, 5_4 della scheda 5 sono opzionali. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="L5_1flagRegolazioneON" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIntegrata" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIndipendente" type="rowSR" maxOccurs="unbounded"/> </xs:choice> <xs:element name="L5_1valvoleRegolazione" type="rowVR" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="L5_1flagRegMultiGrad" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_1flagRegInverter" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_1descrAltriSistRegPrim" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_2" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_2termostato" type="tipoTermostato"/> <xs:element name="L5_2flagValvTermostSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2flagValvDueVieSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2flagValvTreVieSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2note" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_3" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3flagTeleLetturaSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_3flagTeleGestioneSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaIniziale" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_3SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_4" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il flag "L5_4ContabilizzazioneUISI" segue la presenza degli attributi alternativi tra loro: L5_4flagRiscald, L5_4flagRaffresc, L5_4flagACS. Il sistema di contabilizzazione può essere sostituito e in tal caso compare L5_4SistemaSostituto. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4ContabilizzazioneUISI" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="3"> <xs:element name="L5_4flagRiscald" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagRaffresc" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagACS" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_4flagSistemaDiretto" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_4descrSistema" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_4SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_4descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_6_sistema_distribuzione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nei sistemi di distribuzione si prevede l'eventuale sostituzione di vasi di espansione VE e pompe di circolazione PC, per i quali si deve indicare un numero progressivo (es. L6_3numVE), mentre i dati sono riportati nella sezione rowVE e rowPC (che possono ripetersi). </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_1flagVerticale" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_1flagOrizzontale" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_1flagCanaliAria" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_1DescrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_2flagCoibentSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_2note" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_3VasiEspansione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_3numVE" type="numIntero"/> <xs:element name="rowVE" type="rowVE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L6_4PompeCircolazione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_4numPC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowPC" type="rowPC" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_7_emissione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> gli elementi contenuti in emissione sono dei flag (anche multipli) e una descrizione nel caso di altro tipo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L7_flagRadiatori" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagTermoConvett" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagVentilConvett" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagPannelRadianti" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagBocchette" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagStrisce" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagTravi" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagAltro" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_8_sistema_accumulo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> sistemi di accumulo se non incorporati nel gruppo termico la scheda prevede la sostituzione del singolo gruppo di accumulo numerato progressivamente, mentre i dati sono riportati in rowAC </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="sistema_accumulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L8_1numAC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowAC" type="rowAC" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_11_1_VerificaGruppiTermici" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> risultati della verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore su gruppi termici/caldaie </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="VerificaGruppiTermici" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_1numGT" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_1flagNormaUNI10389" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_1altraNorma" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="row11_1" type="row11_1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_11_2_VerificaGruppiFrigo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> risultati della verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore su gruppi frigoriferi/pompe di calore </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="VerificaGruppiFrigo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_2numGF" type="numIntero"/> <xs:element name="row11_2" type="row11_2" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_11_3_VerificaScambiatoreCalore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> risultati della verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore su scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento/teleraffreddamento </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="VerificaScambiatoreCalore" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_3numSC" type="numIntero"/> <xs:element name="row11_3" type="row11_3" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_11_4_VerificaCogeneratoriTrigeneratori" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> risultati della verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore su cogeneratori/trigeneratori </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="VerificaCogeneratoriTrigeneratori" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_4numCG" type="numIntero"/> <xs:element name="row11_4" type="row11_4" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_12_interventi_CEE" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> interventi di controllo efficienza energetica, la ditta incaricata è identificata a mezzo di PIVA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="interventi_CEE" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L12ditta" type="persona_giuridica"/> <xs:element name="L12data_rapporto" type="data"/> <xs:element name="L12flagRaccomandazioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L12flagPrescrizioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L12REA" type="CCIAA_REA"/> <xs:element name="L12tipo_RCEE" type="RCEE"/> <xs:element name="L12codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto

diagram |
properties |
content | complex
children | L1_codice_impianto L1_2volLordoRisc L1_2volLordoRaffr L1_3flagProdACS L1_3potUtileACS L1_3flagClimaInv L1_3potUtileClimaInv L1_3flagClimaEst L1_3potUtileClimaEst L1_3descrAltro L1_4flagH2O L1_4flagAria L1_4descrAltro L1_5flagGeneratCombu L1_5flagPompaCal L1_5flagMaccFrigo L1_5flagTelerisc L1_5flagTeleraffr L1_5flagCogener L1_5descrAltro L1_5flagPannelliSol L1_5superfLordaTot L1_5flagAltraIntegraz L1_5potUtile L1_5descrAltrIntegraz L1_5flagClimaInv L1_5flagClimaEst L1_5flagProdACS L1_5descrAltroPer
annotation |
documentation
Nel libretto ministeriale il flag Altro al punto 1.3 è implicito se valorizzato il campo L1_3descrAltro. Analogamente vale per i flag Altro ai punti 1.4 e 1.5 con i campi L1_4flagAltro e L1_5descrAltro. I dati identificativi relativi all'unità immobiliare sono stati spostati all'interno dell'elemento L1_2datiImmobile.
source | <xs:element name="scheda_1_dati_identificativi_impianto"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nel libretto ministeriale il flag Altro al punto 1.3 è implicito se valorizzato il campo L1_3descrAltro. Analogamente vale per i flag Altro ai punti 1.4 e 1.5 con i campi L1_4flagAltro e L1_5descrAltro. I dati identificativi relativi all'unità immobiliare sono stati spostati all'interno dell'elemento L1_2datiImmobile. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L1_codice_impianto" type="testo"> <xs:annotation> <xs:documentation>In assenza del codice impianto, inserire il codice del libretto (se esiste un solo impianto).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="L1_2volLordoRisc" type="decimale1"/> <xs:element name="L1_2volLordoRaffr" type="decimale1"/> <xs:element name="L1_3flagProdACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_3potUtileACS" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_3flagClimaInv" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_3potUtileClimaInv" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_3flagClimaEst" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_3potUtileClimaEst" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_3descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_4flagH2O" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_4flagAria" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_4descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_5flagGeneratCombu" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagPompaCal" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagMaccFrigo" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagTelerisc" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagTeleraffr" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagCogener" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_5flagPannelliSol" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5superfLordaTot" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_5flagAltraIntegraz" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5potUtile" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_5descrAltrIntegraz" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_5flagClimaInv" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagClimaEst" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5flagProdACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L1_5descrAltroPer" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_codice_impianto

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
annotation |
documentation
In assenza del codice impianto, inserire il codice del libretto (se esiste un solo impianto).
source | <xs:element name="L1_codice_impianto" type="testo"> <xs:annotation> <xs:documentation>In assenza del codice impianto, inserire il codice del libretto (se esiste un solo impianto).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_2volLordoRisc

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L1_2volLordoRisc" type="decimale1"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_2volLordoRaffr

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L1_2volLordoRaffr" type="decimale1"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_3flagProdACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_3flagProdACS" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_3potUtileACS

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L1_3potUtileACS" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_3flagClimaInv

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_3flagClimaInv" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_3potUtileClimaInv

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L1_3potUtileClimaInv" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_3flagClimaEst

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_3flagClimaEst" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_3potUtileClimaEst

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L1_3potUtileClimaEst" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_3descrAltro

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_3descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_4flagH2O

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_4flagH2O" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_4flagAria

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_4flagAria" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_4descrAltro

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_4descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5flagGeneratCombu

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_5flagGeneratCombu" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5flagPompaCal

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_5flagPompaCal" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5flagMaccFrigo

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_5flagMaccFrigo" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5flagTelerisc

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_5flagTelerisc" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5flagTeleraffr

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_5flagTeleraffr" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5flagCogener

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_5flagCogener" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5descrAltro

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_5descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5flagPannelliSol

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_5flagPannelliSol" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5superfLordaTot

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L1_5superfLordaTot" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5flagAltraIntegraz

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_5flagAltraIntegraz" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5potUtile

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L1_5potUtile" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5descrAltrIntegraz

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_5descrAltrIntegraz" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5flagClimaInv

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_5flagClimaInv" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5flagClimaEst

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_5flagClimaEst" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5flagProdACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L1_5flagProdACS" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5descrAltroPer

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_5descrAltroPer" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_2_trattamento_acqua

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L2_1contenutoH2OimpClima L2_2durezzaTotaleH2O L2_3sez_tratt_H2O L2_3sez_tratt_H2O_gelo L2_4sez_tratt_H2O_ACS L2_5sez_tratt_H2O_climaEst
annotation |
documentation
la scheda 2 trattamento acqua è composta da 5 punti, riguardanti rispettivamente: il contenuto dell'acqua dell'impianto di climatizzazione in m3 la durezza in gradi francesi il trattamento dell'acqua Rif.UNI 8065 eventuale protezione del gelo trattamento ACS trattamento impianto climatizzazione estivo
source | <xs:element name="scheda_2_trattamento_acqua" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> la scheda 2 trattamento acqua è composta da 5 punti, riguardanti rispettivamente: il contenuto dell'acqua dell'impianto di climatizzazione in m3 la durezza in gradi francesi il trattamento dell'acqua Rif.UNI 8065 eventuale protezione del gelo trattamento ACS trattamento impianto climatizzazione estivo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_1contenutoH2OimpClima" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_2durezzaTotaleH2O" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_3sez_tratt_H2O" type="tratt_H2O"/> <xs:element name="L2_3sez_tratt_H2O_gelo" type="tratt_H2O_gelo"/> <xs:element name="L2_4sez_tratt_H2O_ACS" type="tratt_H2O_ACS"/> <xs:element name="L2_5sez_tratt_H2O_climaEst" type="tratt_H2O_climaEst"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_1contenutoH2OimpClima

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_1contenutoH2OimpClima" type="decimale1"/>

element impianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_2durezzaTotaleH2O

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_2durezzaTotaleH2O" type="decimale1"/>

element impianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_3sez_tratt_H2O

diagram |
type | tratt_H2O
properties |
content | complex
children | L2_3flagTrattamentoAssente L2_3altro_trattH2O
source | <xs:element name="L2_3sez_tratt_H2O" type="tratt_H2O"/>

element impianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_3sez_tratt_H2O_gelo

diagram |
type | tratt_H2O_gelo
properties |
content | complex
children | L2_3flagAssenteProtGelo L2_3flagGlicoleEtilenico L2_3flagGlicolePropilenico
source | <xs:element name="L2_3sez_tratt_H2O_gelo" type="tratt_H2O_gelo"/>

element impianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_4sez_tratt_H2O_ACS

diagram |
type | tratt_H2O_ACS
properties |
content | complex
children | L2_4flagAssenteACS altro_tratt_ACS
source | <xs:element name="L2_4sez_tratt_H2O_ACS" type="tratt_H2O_ACS"/>

element impianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_5sez_tratt_H2O_climaEst

diagram |
type | tratt_H2O_climaEst
properties |
content | complex
children | L2_5flagAssente L2_5altro_tratt_H2O_climaEst
source | <xs:element name="L2_5sez_tratt_H2O_climaEst" type="tratt_H2O_climaEst"/>

element impianto/scheda_4_generatori

diagram |
properties |
content | complex
children | gruppotermico_caldaie gruppofrigo scambiatore cogeneratore solaretermico altrigeneratori
annotation |
documentation
I singoli generatori vanno inseriti come nodo interno a questo elemento. Ci possono essere N generatori, ognuno diviso per tipologia: gruppotermico_caldaie GT gruppofrigo GF scambiatore SC cogeneratore CG solaretermico ST altrigeneratori AG ognuno di questi può essere sostituito nelle relative sezioni (es. sezGT, sezGF...) senza però che cambi il numero del gruppo (es. GT1, GT2,...). nel caso ci siano bruciatori BR o scambiatori di calore SC collegati al gruppo termico, la sezione relativa ai loro dati e al numero progressivo che li identifica si trova nel rowGT cui sono collegati Se deve essere aggiornato un bruciatore o un recuperatore (inserito uno nuovo o sostituito uno esistente) senza toccare il generatore a fiamma a cui è collegato, questo XSD non va bene, va usato il modello XSD e la chiamata API specifica. Nel caso l'inserimento del generatore preveda l'invio dell'RCEE questo va inviato con l'apposita chiamata API, ma solamente dopo aver inviato l'aggiornamento del generatore usando il presente modello xsd.
source | <xs:element name="scheda_4_generatori"> <xs:annotation> <xs:documentation> I singoli generatori vanno inseriti come nodo interno a questo elemento. Ci possono essere N generatori, ognuno diviso per tipologia: gruppotermico_caldaie GT gruppofrigo GF scambiatore SC cogeneratore CG solaretermico ST altrigeneratori AG ognuno di questi può essere sostituito nelle relative sezioni (es. sezGT, sezGF...) senza però che cambi il numero del gruppo (es. GT1, GT2,...). nel caso ci siano bruciatori BR o scambiatori di calore SC collegati al gruppo termico, la sezione relativa ai loro dati e al numero progressivo che li identifica si trova nel rowGT cui sono collegati Se deve essere aggiornato un bruciatore o un recuperatore (inserito uno nuovo o sostituito uno esistente) senza toccare il generatore a fiamma a cui è collegato, questo XSD non va bene, va usato il modello XSD e la chiamata API specifica. Nel caso l'inserimento del generatore preveda l'invio dell'RCEE questo va inviato con l'apposita chiamata API, ma solamente dopo aver inviato l'aggiornamento del generatore usando il presente modello xsd. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="gruppotermico_caldaie"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_1numGT" type="numIntero"/> <xs:element name="rowGT" type="rowGT" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="gruppofrigo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_4numGF" type="numIntero"/> <xs:element name="rowGF" type="rowGF" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scambiatore"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_5numSC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowSC" type="rowSC" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="cogeneratore"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_6numCG" type="numIntero"/> <xs:element name="rowCG" type="rowCG" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="solaretermico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_7numCS" type="numIntero"/> <xs:element name="rowCS" type="rowCS" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="altrigeneratori"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_8numAG" type="numIntero"/> <xs:element name="rowAG" type="rowAG" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_4_generatori/gruppotermico_caldaie

diagram |
properties |
content | complex
children | L4_1numGT rowGT
source | <xs:element name="gruppotermico_caldaie"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_1numGT" type="numIntero"/> <xs:element name="rowGT" type="rowGT" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_4_generatori/gruppotermico_caldaie/L4_1numGT

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_1numGT" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_4_generatori/gruppotermico_caldaie/rowGT

diagram |
type | rowGT
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L4_1dataInstallazione L4_1dataDismissione L4_1fabbricante L4_1modello L4_1matricola L4_1combustibile L4_1fluidoTermoVett L4_1potTermUtileMax L4_1rendimTermUtileMax L4_1attributiGT accessori_gruppotermico_caldaie
source | <xs:element name="rowGT" type="rowGT" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_4_generatori/gruppofrigo

diagram |
properties |
content | complex
children | L4_4numGF rowGF
source | <xs:element name="gruppofrigo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_4numGF" type="numIntero"/> <xs:element name="rowGF" type="rowGF" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_4_generatori/gruppofrigo/L4_4numGF

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_4numGF" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_4_generatori/gruppofrigo/rowGF

diagram |
type | rowGF
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L4_4dataInstallazione L4_4dataDismissione L4_4fabbricante L4_4modello L4_4matricola L4_4flagSorgEsterna L4_4fluidoFrigo L4_4flagFluidoUtenza L4_4tipoScambioFrigo L4_4tipoLiquidoGassoso L4_4numeroCircuiti sezRaffreddamentoFrigo sezRiscaldamentoFrigo
source | <xs:element name="rowGF" type="rowGF" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_4_generatori/scambiatore

diagram |
properties |
content | complex
children | L4_5numSC rowSC
source | <xs:element name="scambiatore"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_5numSC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowSC" type="rowSC" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_4_generatori/scambiatore/L4_5numSC

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_5numSC" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_4_generatori/scambiatore/rowSC

diagram |
type | rowSC
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L4_5dataInstallazione L4_5dataDismissione L4_5fabbricante L4_5modello L4_5matricola L4_5potTermNomTot
source | <xs:element name="rowSC" type="rowSC" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_4_generatori/cogeneratore

diagram |
properties |
content | complex
children | L4_6numCG rowCG
source | <xs:element name="cogeneratore"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_6numCG" type="numIntero"/> <xs:element name="rowCG" type="rowCG" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_4_generatori/cogeneratore/L4_6numCG

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_6numCG" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_4_generatori/cogeneratore/rowCG

diagram |
type | rowCG
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L4_6dataInstallazione L4_6dataDismissione L4_6fabbricante L4_6modello L4_6matricola L4_6tipologia L4_6combustibile L4_6potTermNom L4_6potElettrNom L4_6tempAcquaUscitaMIN L4_6tempAcquaUscitaMAX L4_6tempFumiValleMIN L4_6tempFumiValleMAX L4_6tempAcquaIngressoMIN L4_6tempAcquaIngressoMAX L4_6tempFumiMonteMIN L4_6tempFumiMonteMAX L4_6tempAcquaMotoreMIN L4_6tempAcquaMotoreMAX L4_6emissioniMonossidoMIN L4_6emissioniMonossidoMAX
source | <xs:element name="rowCG" type="rowCG" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_4_generatori/solaretermico

diagram |
properties |
content | complex
children | L4_7numCS rowCS
source | <xs:element name="solaretermico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_7numCS" type="numIntero"/> <xs:element name="rowCS" type="rowCS" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_4_generatori/solaretermico/L4_7numCS

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_7numCS" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_4_generatori/solaretermico/rowCS

diagram |
type | rowCS
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L4_7dataInstallazione L4_7dataDismissione L4_7fabbricante L4_7numeroCollettori L4_7superfTotApertura
source | <xs:element name="rowCS" type="rowCS" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_4_generatori/altrigeneratori

diagram |
properties |
content | complex
children | L4_8numAG rowAG
source | <xs:element name="altrigeneratori"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_8numAG" type="numIntero"/> <xs:element name="rowAG" type="rowAG" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_4_generatori/altrigeneratori/L4_8numAG

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_8numAG" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_4_generatori/altrigeneratori/rowAG

diagram |
type | rowAG
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L4_8dataInstallazione L4_8dataDismissione L4_8fabbricante L4_8modello L4_8matricola L4_8tipologia L4_8potUtile
source | <xs:element name="rowAG" type="rowAG" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L5_1flagRegolazioneON L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIntegrata L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIndipendente L5_1valvoleRegolazione L5_1flagRegMultiGrad L5_1flagRegInverter L5_1descrAltriSistRegPrim L5_2 L5_3 L5_4
annotation |
documentation
Nei sistemi di regolazione e contabilizzazione si prevede che sia presente un singolo sistema di regolazione (ON/OFF, o a curva integrata o curva indipendente). è previsto che può agire solo un sistema di regolazione e/o una valvola di regolazione alla volta. Sia il sistema di regolazione che la valvola possono essere sostituiti, per cui viene attribuito un numero progressivo automaticamente. I sottoparagrafi 5_2, 5_3, 5_4 della scheda 5 sono opzionali.
source | <xs:element name="scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nei sistemi di regolazione e contabilizzazione si prevede che sia presente un singolo sistema di regolazione (ON/OFF, o a curva integrata o curva indipendente). è previsto che può agire solo un sistema di regolazione e/o una valvola di regolazione alla volta. Sia il sistema di regolazione che la valvola possono essere sostituiti, per cui viene attribuito un numero progressivo automaticamente. I sottoparagrafi 5_2, 5_3, 5_4 della scheda 5 sono opzionali. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="L5_1flagRegolazioneON" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIntegrata" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIndipendente" type="rowSR" maxOccurs="unbounded"/> </xs:choice> <xs:element name="L5_1valvoleRegolazione" type="rowVR" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="L5_1flagRegMultiGrad" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_1flagRegInverter" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_1descrAltriSistRegPrim" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_2" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_2termostato" type="tipoTermostato"/> <xs:element name="L5_2flagValvTermostSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2flagValvDueVieSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2flagValvTreVieSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2note" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_3" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3flagTeleLetturaSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_3flagTeleGestioneSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaIniziale" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_3SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_4" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il flag "L5_4ContabilizzazioneUISI" segue la presenza degli attributi alternativi tra loro: L5_4flagRiscald, L5_4flagRaffresc, L5_4flagACS. Il sistema di contabilizzazione può essere sostituito e in tal caso compare L5_4SistemaSostituto. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4ContabilizzazioneUISI" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="3"> <xs:element name="L5_4flagRiscald" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagRaffresc" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagACS" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_4flagSistemaDiretto" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_4descrSistema" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_4SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_4descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1flagRegolazioneON

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L5_1flagRegolazioneON" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIntegrata

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIntegrata" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIndipendente

diagram |
type | rowSR
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L5_1dataInstallazioneSR L5_1dataDismissioneSR L5_1fabbricanteSR L5_1modelloSR L5_1numPuntiReg L5_1numLivTemp
source | <xs:element name="L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIndipendente" type="rowSR" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1valvoleRegolazione

diagram |
type | rowVR
properties |
minOcc | 0
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L5_1dataInstallazioneVR L5_1dataDismissioneVR L5_1fabbricanteVR L5_1modelloVR L5_1numVie L5_1servomotore
source | <xs:element name="L5_1valvoleRegolazione" type="rowVR" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1flagRegMultiGrad

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_1flagRegMultiGrad" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1flagRegInverter

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_1flagRegInverter" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1descrAltriSistRegPrim

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_1descrAltriSistRegPrim" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L5_2termostato L5_2flagValvTermostSI L5_2flagValvDueVieSI L5_2flagValvTreVieSI L5_2note
source | <xs:element name="L5_2" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_2termostato" type="tipoTermostato"/> <xs:element name="L5_2flagValvTermostSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2flagValvDueVieSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2flagValvTreVieSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2note" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2termostato

diagram |
type | tipoTermostato
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L5_2termostato" type="tipoTermostato"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2flagValvTermostSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_2flagValvTermostSI" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2flagValvDueVieSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_2flagValvDueVieSI" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2flagValvTreVieSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_2flagValvTreVieSI" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2note

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_2note" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L5_3flagTeleLetturaSI L5_3flagTeleGestioneSI L5_3descrSistemaIniziale L5_3SistemaSostituto
source | <xs:element name="L5_3" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3flagTeleLetturaSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_3flagTeleGestioneSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaIniziale" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_3SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3flagTeleLetturaSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_3flagTeleLetturaSI" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3flagTeleGestioneSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_3flagTeleGestioneSI" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3descrSistemaIniziale

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_3descrSistemaIniziale" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3SistemaSostituto

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L5_3dataSostituzione L5_3descrSistemaSost
source | <xs:element name="L5_3SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3SistemaSostituto/L5_3dataSostituzione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L5_3dataSostituzione" type="data"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3SistemaSostituto/L5_3descrSistemaSost

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_3descrSistemaSost" type="testo"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L5_4ContabilizzazioneUISI L5_4flagSistemaDiretto L5_4descrSistema L5_4SistemaSostituto
annotation |
documentation
Il flag "L5_4ContabilizzazioneUISI" segue la presenza degli attributi alternativi tra loro: L5_4flagRiscald, L5_4flagRaffresc, L5_4flagACS. Il sistema di contabilizzazione può essere sostituito e in tal caso compare L5_4SistemaSostituto.
source | <xs:element name="L5_4" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il flag "L5_4ContabilizzazioneUISI" segue la presenza degli attributi alternativi tra loro: L5_4flagRiscald, L5_4flagRaffresc, L5_4flagACS. Il sistema di contabilizzazione può essere sostituito e in tal caso compare L5_4SistemaSostituto. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4ContabilizzazioneUISI" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="3"> <xs:element name="L5_4flagRiscald" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagRaffresc" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagACS" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_4flagSistemaDiretto" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_4descrSistema" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_4SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_4descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4ContabilizzazioneUISI

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L5_4flagRiscald L5_4flagRaffresc L5_4flagACS
source | <xs:element name="L5_4ContabilizzazioneUISI" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="3"> <xs:element name="L5_4flagRiscald" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagRaffresc" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagACS" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4ContabilizzazioneUISI/L5_4flagRiscald

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L5_4flagRiscald" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4ContabilizzazioneUISI/L5_4flagRaffresc

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L5_4flagRaffresc" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4ContabilizzazioneUISI/L5_4flagACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L5_4flagACS" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4flagSistemaDiretto

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_4flagSistemaDiretto" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4descrSistema

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_4descrSistema" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4SistemaSostituto

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L5_4dataSostituzione L5_4descrSistemaSost
source | <xs:element name="L5_4SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_4descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4SistemaSostituto/L5_4dataSostituzione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L5_4dataSostituzione" type="data"/>

element impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4SistemaSostituto/L5_4descrSistemaSost

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_4descrSistemaSost" type="testo"/>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L6_1flagVerticale L6_1flagOrizzontale L6_1flagCanaliAria L6_1DescrAltro L6_2flagCoibentSI L6_2note L6_3VasiEspansione L6_4PompeCircolazione
annotation |
documentation
Nei sistemi di distribuzione si prevede l'eventuale sostituzione di vasi di espansione VE e pompe di circolazione PC, per i quali si deve indicare un numero progressivo (es. L6_3numVE), mentre i dati sono riportati nella sezione rowVE e rowPC (che possono ripetersi).
source | <xs:element name="scheda_6_sistema_distribuzione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nei sistemi di distribuzione si prevede l'eventuale sostituzione di vasi di espansione VE e pompe di circolazione PC, per i quali si deve indicare un numero progressivo (es. L6_3numVE), mentre i dati sono riportati nella sezione rowVE e rowPC (che possono ripetersi). </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_1flagVerticale" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_1flagOrizzontale" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_1flagCanaliAria" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_1DescrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_2flagCoibentSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_2note" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_3VasiEspansione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_3numVE" type="numIntero"/> <xs:element name="rowVE" type="rowVE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L6_4PompeCircolazione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_4numPC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowPC" type="rowPC" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_1flagVerticale

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L6_1flagVerticale" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_1flagOrizzontale

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L6_1flagOrizzontale" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_1flagCanaliAria

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L6_1flagCanaliAria" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_1DescrAltro

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L6_1DescrAltro" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_2flagCoibentSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L6_2flagCoibentSI" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_2note

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L6_2note" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_3VasiEspansione

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L6_3numVE rowVE
source | <xs:element name="L6_3VasiEspansione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_3numVE" type="numIntero"/> <xs:element name="rowVE" type="rowVE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_3VasiEspansione/L6_3numVE

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L6_3numVE" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_3VasiEspansione/rowVE

diagram |
type | rowVE
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L6_3capacita L6_3apertochiuso
source | <xs:element name="rowVE" type="rowVE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_4PompeCircolazione

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L6_4numPC rowPC
source | <xs:element name="L6_4PompeCircolazione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_4numPC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowPC" type="rowPC" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_4PompeCircolazione/L6_4numPC

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L6_4numPC" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_4PompeCircolazione/rowPC

diagram |
type | rowPC
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L6_4dataInstallazione L6_4dataDismissione L6_4fabbricante L6_4modello L6_4flagGiriVarSI L6_4potNominale
source | <xs:element name="rowPC" type="rowPC" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_7_emissione

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L7_flagRadiatori L7_flagTermoConvett L7_flagVentilConvett L7_flagPannelRadianti L7_flagBocchette L7_flagStrisce L7_flagTravi L7_flagAltro L7_descrAltro
annotation |
documentation
gli elementi contenuti in emissione sono dei flag (anche multipli) e una descrizione nel caso di altro tipo
source | <xs:element name="scheda_7_emissione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> gli elementi contenuti in emissione sono dei flag (anche multipli) e una descrizione nel caso di altro tipo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L7_flagRadiatori" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagTermoConvett" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagVentilConvett" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagPannelRadianti" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagBocchette" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagStrisce" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagTravi" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagAltro" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_7_emissione/L7_flagRadiatori

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagRadiatori" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_7_emissione/L7_flagTermoConvett

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagTermoConvett" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_7_emissione/L7_flagVentilConvett

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagVentilConvett" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_7_emissione/L7_flagPannelRadianti

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagPannelRadianti" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_7_emissione/L7_flagBocchette

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagBocchette" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_7_emissione/L7_flagStrisce

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagStrisce" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_7_emissione/L7_flagTravi

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagTravi" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_7_emissione/L7_flagAltro

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagAltro" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_7_emissione/L7_descrAltro

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L7_descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_8_sistema_accumulo

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | sistema_accumulo
annotation |
documentation
sistemi di accumulo se non incorporati nel gruppo termico la scheda prevede la sostituzione del singolo gruppo di accumulo numerato progressivamente, mentre i dati sono riportati in rowAC
source | <xs:element name="scheda_8_sistema_accumulo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> sistemi di accumulo se non incorporati nel gruppo termico la scheda prevede la sostituzione del singolo gruppo di accumulo numerato progressivamente, mentre i dati sono riportati in rowAC </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="sistema_accumulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L8_1numAC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowAC" type="rowAC" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_8_sistema_accumulo/sistema_accumulo

diagram |
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L8_1numAC rowAC
source | <xs:element name="sistema_accumulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L8_1numAC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowAC" type="rowAC" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_8_sistema_accumulo/sistema_accumulo/L8_1numAC

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L8_1numAC" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_8_sistema_accumulo/sistema_accumulo/rowAC

diagram |
type | rowAC
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L8_1dataInstallazione L8_1dataDismissione L8_1fabbricante L8_1modello L8_1matricola L8_1capacita L8_1flagACS L8_1flagRiscald L8_1flagRaffresc L8_1flagCoibentSI
source | <xs:element name="rowAC" type="rowAC" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_11_1_VerificaGruppiTermici

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | VerificaGruppiTermici
annotation |
documentation
risultati della verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore su gruppi termici/caldaie
source | <xs:element name="scheda_11_1_VerificaGruppiTermici" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> risultati della verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore su gruppi termici/caldaie </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="VerificaGruppiTermici" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_1numGT" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_1flagNormaUNI10389" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_1altraNorma" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="row11_1" type="row11_1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_11_1_VerificaGruppiTermici/VerificaGruppiTermici

diagram |
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L11_1numGT L11_1flagNormaUNI10389 L11_1altraNorma row11_1
source | <xs:element name="VerificaGruppiTermici" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_1numGT" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_1flagNormaUNI10389" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_1altraNorma" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="row11_1" type="row11_1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_11_1_VerificaGruppiTermici/VerificaGruppiTermici/L11_1numGT

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1numGT" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_11_1_VerificaGruppiTermici/VerificaGruppiTermici/L11_1flagNormaUNI10389

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L11_1flagNormaUNI10389" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_11_1_VerificaGruppiTermici/VerificaGruppiTermici/L11_1altraNorma

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L11_1altraNorma" type="testo" minOccurs="0"/>

element impianto/scheda_11_1_VerificaGruppiTermici/VerificaGruppiTermici/row11_1

diagram |
type | row11_1
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L11_1data L11_1codiceRCEE L11_1moduloTermico L11_1portataTermicaEffettiva L11_1combustibile L11_1tempFumi L11_1tempAria L11_1O2 L11_1CO2 L11_1bacharach1 L11_1bacharach2 L11_1bacharach3 L11_1COfumiSecchi L11_1portataCombustibile L11_1valorePortata L11_1COfumiSecchiSenzaAria L11_1rendimCombustione L11_1flagRispettoIndBacharach L11_1flagRispettoLimiteCOfumiSecchi L11_1rendimentoLegge L11_1flagRispettoRendimentoMinimo L11_1nox L11_1tecnico
source | <xs:element name="row11_1" type="row11_1" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_11_2_VerificaGruppiFrigo

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | VerificaGruppiFrigo
annotation |
documentation
risultati della verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore su gruppi frigoriferi/pompe di calore
source | <xs:element name="scheda_11_2_VerificaGruppiFrigo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> risultati della verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore su gruppi frigoriferi/pompe di calore </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="VerificaGruppiFrigo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_2numGF" type="numIntero"/> <xs:element name="row11_2" type="row11_2" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_11_2_VerificaGruppiFrigo/VerificaGruppiFrigo

diagram |
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L11_2numGF row11_2
source | <xs:element name="VerificaGruppiFrigo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_2numGF" type="numIntero"/> <xs:element name="row11_2" type="row11_2" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_11_2_VerificaGruppiFrigo/VerificaGruppiFrigo/L11_2numGF

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_2numGF" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_11_2_VerificaGruppiFrigo/VerificaGruppiFrigo/row11_2

diagram |
type | row11_2
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L11_2data L11_2codiceRCEE L11_2flagAssenzaPerdite L11_2flagRaffrescamento L11_2flagRiscaldamento L11_2numCircuito L11_2surrisc L11_2tSottoRaffr L11_2tCondens L11_2tEvaporaz L11_2tIngLatoEst L11_2tUscLatoEst L11_2tIngLatoUtenze L11_2tUscLatoUtenze L11_2tUscFluido L11_2tBulboUmido L11_2tIngFluidoSorg L11_2tUscFluidoSorg L11_2tIngFluidoMacc L11_2tUscFluidoMacc L11_2potenzaAss L11_2flagFiltriPuliti L11_2flagVerificaSuperata L11_2dataRipristino L11_2tecnico
source | <xs:element name="row11_2" type="row11_2" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_11_3_VerificaScambiatoreCalore

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | VerificaScambiatoreCalore
annotation |
documentation
risultati della verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore su scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento/teleraffreddamento
source | <xs:element name="scheda_11_3_VerificaScambiatoreCalore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> risultati della verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore su scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento/teleraffreddamento </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="VerificaScambiatoreCalore" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_3numSC" type="numIntero"/> <xs:element name="row11_3" type="row11_3" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_11_3_VerificaScambiatoreCalore/VerificaScambiatoreCalore

diagram |
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L11_3numSC row11_3
source | <xs:element name="VerificaScambiatoreCalore" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_3numSC" type="numIntero"/> <xs:element name="row11_3" type="row11_3" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_11_3_VerificaScambiatoreCalore/VerificaScambiatoreCalore/L11_3numSC

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_3numSC" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_11_3_VerificaScambiatoreCalore/VerificaScambiatoreCalore/row11_3

diagram |
type | row11_3
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L11_3data L11_3codiceRCEE L11_3tempEsterna L11_3tempMandPrimario L11_3tempRitPrimario L11_3tempMandSecond L11_3tempRitSecond L11_3portataFluidoPrim L11_3potTermica L11_3flagPotenzaCompatibile L11_3flagStatoCoibentazioni L11_3flagDispositiviRegolazione L11_3tecnico
source | <xs:element name="row11_3" type="row11_3" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_11_4_VerificaCogeneratoriTrigeneratori

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | VerificaCogeneratoriTrigeneratori
annotation |
documentation
risultati della verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore su cogeneratori/trigeneratori
source | <xs:element name="scheda_11_4_VerificaCogeneratoriTrigeneratori" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> risultati della verifica effettuata dall'installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore su cogeneratori/trigeneratori </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="VerificaCogeneratoriTrigeneratori" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_4numCG" type="numIntero"/> <xs:element name="row11_4" type="row11_4" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_11_4_VerificaCogeneratoriTrigeneratori/VerificaCogeneratoriTrigeneratori

diagram |
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L11_4numCG row11_4
source | <xs:element name="VerificaCogeneratoriTrigeneratori" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_4numCG" type="numIntero"/> <xs:element name="row11_4" type="row11_4" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_11_4_VerificaCogeneratoriTrigeneratori/VerificaCogeneratoriTrigeneratori/L11_4numCG

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4numCG" type="numIntero"/>

element impianto/scheda_11_4_VerificaCogeneratoriTrigeneratori/VerificaCogeneratoriTrigeneratori/row11_4

diagram |
type | row11_4
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L11_4data L11_4codiceRCEE L11_4tempAriaComb L11_4tempH2Ouscita L11_4tempH2Oingresso L11_4tempH2Omotore L11_4tempFumiValle L11_4tempFumiMonte L11_4potElettricaMorsetti L11_4emissioniCO L11_4sovraFreqSoglia1 L11_4sovraFreqSoglia2 L11_4sovraFreqSoglia3 L11_4sovraFreqTempo1 L11_4sovraFreqTempo2 L11_4sovraFreqTempo3 L11_4sottoFreqSoglia1 L11_4sottoFreqSoglia2 L11_4sottoFreqSoglia3 L11_4sottoFreqTempo1 L11_4sottoFreqTempo2 L11_4sottoFreqTempo3 L11_4sovraTensSoglia1 L11_4sovraTensSoglia2 L11_4sovraTensSoglia3 L11_4sovraTensTempo1 L11_4sovraTensTempo2 L11_4sovraTensTempo3 L11_4sottoTensSoglia1 L11_4sottoTensSoglia2 L11_4sottoTensSoglia3 L11_4sottoTensTempo1 L11_4sottoTensTempo2 L11_4sottoTensTempo3 L11_4tecnico
source | <xs:element name="row11_4" type="row11_4" maxOccurs="unbounded"/>

element impianto/scheda_12_interventi_CEE

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | interventi_CEE
annotation |
documentation
interventi di controllo efficienza energetica, la ditta incaricata è identificata a mezzo di PIVA
source | <xs:element name="scheda_12_interventi_CEE" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> interventi di controllo efficienza energetica, la ditta incaricata è identificata a mezzo di PIVA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="interventi_CEE" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L12ditta" type="persona_giuridica"/> <xs:element name="L12data_rapporto" type="data"/> <xs:element name="L12flagRaccomandazioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L12flagPrescrizioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L12REA" type="CCIAA_REA"/> <xs:element name="L12tipo_RCEE" type="RCEE"/> <xs:element name="L12codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE

diagram |
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L12ditta L12data_rapporto L12flagRaccomandazioni L12flagPrescrizioni L12REA L12tipo_RCEE L12codiceRCEE
source | <xs:element name="interventi_CEE" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L12ditta" type="persona_giuridica"/> <xs:element name="L12data_rapporto" type="data"/> <xs:element name="L12flagRaccomandazioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L12flagPrescrizioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L12REA" type="CCIAA_REA"/> <xs:element name="L12tipo_RCEE" type="RCEE"/> <xs:element name="L12codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12ditta

diagram |
type | persona_giuridica
properties |
content | complex
children | ragione_sociale partita_IVA indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="L12ditta" type="persona_giuridica"/>

element impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12data_rapporto

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L12data_rapporto" type="data"/>

element impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12flagRaccomandazioni

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L12flagRaccomandazioni" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12flagPrescrizioni

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L12flagPrescrizioni" type="xs:boolean"/>

element impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12REA

diagram |
type | CCIAA_REA
properties |
content | complex
children | cciaa numero_REA
source | <xs:element name="L12REA" type="CCIAA_REA"/>

element impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12tipo_RCEE

diagram |
type | RCEE
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L12tipo_RCEE" type="RCEE"/>

element impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L12codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/>

complexType persona_fisica

diagram |
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
used by |
elements | row11_1/L11_1tecnico row11_2/L11_2tecnico row11_3/L11_3tecnico row11_4/L11_4tecnico persona_generica/persona_fisica
source | <xs:complexType name="persona_fisica"> <xs:sequence> <xs:element name="nome" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="cognome" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="codice_fiscale" type="codice_fiscale"/> <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="comune" type="comune"/> <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element persona_fisica/nome

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="nome" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/cognome

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="cognome" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/codice_fiscale

diagram |
type | codice_fiscale
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [0-9]{11} |
pattern | [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[ABCDEHLMPRST][0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z] |
source | <xs:element name="codice_fiscale" type="codice_fiscale"/>

element persona_fisica/indirizzo

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/civico

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/comune

diagram |
type | comune
properties |
content | complex
children | nomeComune codiceIstatComune
source | <xs:element name="comune" type="comune"/>

element persona_fisica/provincia

diagram |
type | codice_provincia
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/>

complexType persona_generica

diagram |
children | persona_fisica persona_giuridica
source | <xs:complexType name="persona_generica"> <xs:choice> <xs:element name="persona_fisica" type="persona_fisica"/> <xs:element name="persona_giuridica" type="persona_giuridica"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element persona_generica/persona_fisica

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="persona_fisica" type="persona_fisica"/>

element persona_generica/persona_giuridica

diagram |
type | persona_giuridica
properties |
content | complex
children | ragione_sociale partita_IVA indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="persona_giuridica" type="persona_giuridica"/>

complexType persona_giuridica

diagram |
children | ragione_sociale partita_IVA indirizzo civico comune provincia
used by |
elements | impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12ditta persona_generica/persona_giuridica
source | <xs:complexType name="persona_giuridica"> <xs:sequence> <xs:element name="ragione_sociale" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="partita_IVA" type="partita_IVA"/> <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="comune" type="comune"/> <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element persona_giuridica/ragione_sociale

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="ragione_sociale" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/partita_IVA

diagram |
type | partita_IVA
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 11 |
pattern | [0-9]{11} |
source | <xs:element name="partita_IVA" type="partita_IVA"/>

element persona_giuridica/indirizzo

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/civico

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/comune

diagram |
type | comune
properties |
content | complex
children | nomeComune codiceIstatComune
source | <xs:element name="comune" type="comune"/>

element persona_giuridica/provincia

diagram |
type | codice_provincia
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/>

complexType row11_1

diagram |
children | L11_1data L11_1codiceRCEE L11_1moduloTermico L11_1portataTermicaEffettiva L11_1combustibile L11_1tempFumi L11_1tempAria L11_1O2 L11_1CO2 L11_1bacharach1 L11_1bacharach2 L11_1bacharach3 L11_1COfumiSecchi L11_1portataCombustibile L11_1valorePortata L11_1COfumiSecchiSenzaAria L11_1rendimCombustione L11_1flagRispettoIndBacharach L11_1flagRispettoLimiteCOfumiSecchi L11_1rendimentoLegge L11_1flagRispettoRendimentoMinimo L11_1nox L11_1tecnico
used by |
element | impianto/scheda_11_1_VerificaGruppiTermici/VerificaGruppiTermici/row11_1
annotation |
documentation
dati della verifica tipo 1
source | <xs:complexType name="row11_1"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati della verifica tipo 1 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L11_1data" type="data"/> <xs:element name="L11_1codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1moduloTermico" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1portataTermicaEffettiva" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1combustibile" type="combustibile" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1tempFumi" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1tempAria" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1O2" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1CO2" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1bacharach1" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1bacharach2" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1bacharach3" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1COfumiSecchi" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1portataCombustibile" type="portata" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1valorePortata" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1COfumiSecchiSenzaAria" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1rendimCombustione" type="rendimento" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1flagRispettoIndBacharach" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1flagRispettoLimiteCOfumiSecchi" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1rendimentoLegge" type="rendimento" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1flagRispettoRendimentoMinimo" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1nox" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1tecnico" type="persona_fisica"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element row11_1/L11_1data

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L11_1data" type="data"/>

element row11_1/L11_1codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L11_1codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1moduloTermico

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1moduloTermico" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1portataTermicaEffettiva

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1portataTermicaEffettiva" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1combustibile

diagram |
type | combustibile
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
source | <xs:element name="L11_1combustibile" type="combustibile" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1tempFumi

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1tempFumi" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1tempAria

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1tempAria" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1O2

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1O2" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1CO2

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1CO2" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1bacharach1

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1bacharach1" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1bacharach2

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1bacharach2" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1bacharach3

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1bacharach3" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1COfumiSecchi

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1COfumiSecchi" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1portataCombustibile

diagram |
type | portata
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="L11_1portataCombustibile" type="portata" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1valorePortata

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1valorePortata" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1COfumiSecchiSenzaAria

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1COfumiSecchiSenzaAria" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1rendimCombustione

diagram |
type | rendimento
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0.0 |
maxInclusive | 200.0 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1rendimCombustione" type="rendimento" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1flagRispettoIndBacharach

diagram |
type | xs:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="L11_1flagRispettoIndBacharach" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1flagRispettoLimiteCOfumiSecchi

diagram |
type | xs:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="L11_1flagRispettoLimiteCOfumiSecchi" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1rendimentoLegge

diagram |
type | rendimento
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0.0 |
maxInclusive | 200.0 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1rendimentoLegge" type="rendimento" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1flagRispettoRendimentoMinimo

diagram |
type | xs:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="L11_1flagRispettoRendimentoMinimo" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1nox

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1nox" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1tecnico

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="L11_1tecnico" type="persona_fisica"/>

complexType row11_2

diagram |
children | L11_2data L11_2codiceRCEE L11_2flagAssenzaPerdite L11_2flagRaffrescamento L11_2flagRiscaldamento L11_2numCircuito L11_2surrisc L11_2tSottoRaffr L11_2tCondens L11_2tEvaporaz L11_2tIngLatoEst L11_2tUscLatoEst L11_2tIngLatoUtenze L11_2tUscLatoUtenze L11_2tUscFluido L11_2tBulboUmido L11_2tIngFluidoSorg L11_2tUscFluidoSorg L11_2tIngFluidoMacc L11_2tUscFluidoMacc L11_2potenzaAss L11_2flagFiltriPuliti L11_2flagVerificaSuperata L11_2dataRipristino L11_2tecnico
used by |
element | impianto/scheda_11_2_VerificaGruppiFrigo/VerificaGruppiFrigo/row11_2
annotation |
documentation
dati della verifica tipo 2
source | <xs:complexType name="row11_2"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati della verifica tipo 2 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L11_2data" type="data"/> <xs:element name="L11_2codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2flagAssenzaPerdite" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_2flagRaffrescamento" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_2flagRiscaldamento" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_2numCircuito" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2surrisc" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tSottoRaffr" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tCondens" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tEvaporaz" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tIngLatoEst" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tUscLatoEst" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tIngLatoUtenze" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tUscLatoUtenze" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tUscFluido" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tBulboUmido" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tIngFluidoSorg" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tUscFluidoSorg" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tIngFluidoMacc" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tUscFluidoMacc" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2potenzaAss" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2flagFiltriPuliti" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_2flagVerificaSuperata" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2dataRipristino" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tecnico" type="persona_fisica"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element row11_2/L11_2data

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L11_2data" type="data"/>

element row11_2/L11_2codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L11_2codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2flagAssenzaPerdite

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L11_2flagAssenzaPerdite" type="xs:boolean"/>

element row11_2/L11_2flagRaffrescamento

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L11_2flagRaffrescamento" type="xs:boolean"/>

element row11_2/L11_2flagRiscaldamento

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L11_2flagRiscaldamento" type="xs:boolean"/>

element row11_2/L11_2numCircuito

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_2numCircuito" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2surrisc

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2surrisc" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tSottoRaffr

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tSottoRaffr" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tCondens

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tCondens" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tEvaporaz

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tEvaporaz" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tIngLatoEst

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tIngLatoEst" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tUscLatoEst

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tUscLatoEst" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tIngLatoUtenze

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tIngLatoUtenze" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tUscLatoUtenze

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tUscLatoUtenze" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tUscFluido

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tUscFluido" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tBulboUmido

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tBulboUmido" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tIngFluidoSorg

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tIngFluidoSorg" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tUscFluidoSorg

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tUscFluidoSorg" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tIngFluidoMacc

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tIngFluidoMacc" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tUscFluidoMacc

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tUscFluidoMacc" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2potenzaAss

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2potenzaAss" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2flagFiltriPuliti

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L11_2flagFiltriPuliti" type="xs:boolean"/>

element row11_2/L11_2flagVerificaSuperata

diagram |
type | xs:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="L11_2flagVerificaSuperata" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2dataRipristino

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L11_2dataRipristino" type="data" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tecnico

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="L11_2tecnico" type="persona_fisica"/>

complexType row11_3

diagram |
children | L11_3data L11_3codiceRCEE L11_3tempEsterna L11_3tempMandPrimario L11_3tempRitPrimario L11_3tempMandSecond L11_3tempRitSecond L11_3portataFluidoPrim L11_3potTermica L11_3flagPotenzaCompatibile L11_3flagStatoCoibentazioni L11_3flagDispositiviRegolazione L11_3tecnico
used by |
element | impianto/scheda_11_3_VerificaScambiatoreCalore/VerificaScambiatoreCalore/row11_3
annotation |
documentation
dati della verifica tipo 3
source | <xs:complexType name="row11_3"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati della verifica tipo 3 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L11_3data" type="data"/> <xs:element name="L11_3codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_3tempEsterna" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3tempMandPrimario" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3tempRitPrimario" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3tempMandSecond" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3tempRitSecond" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3portataFluidoPrim" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3potTermica" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3flagPotenzaCompatibile" type="controllo_compatibilita"/> <xs:element name="L11_3flagStatoCoibentazioni" type="controllo_compatibilita"/> <xs:element name="L11_3flagDispositiviRegolazione" type="controllo_compatibilita"/> <xs:element name="L11_3tecnico" type="persona_fisica"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element row11_3/L11_3data

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L11_3data" type="data"/>

element row11_3/L11_3codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L11_3codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/>

element row11_3/L11_3tempEsterna

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3tempEsterna" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3tempMandPrimario

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3tempMandPrimario" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3tempRitPrimario

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3tempRitPrimario" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3tempMandSecond

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3tempMandSecond" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3tempRitSecond

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3tempRitSecond" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3portataFluidoPrim

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3portataFluidoPrim" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3potTermica

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3potTermica" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3flagPotenzaCompatibile

diagram |
type | controllo_compatibilita
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L11_3flagPotenzaCompatibile" type="controllo_compatibilita"/>

element row11_3/L11_3flagStatoCoibentazioni

diagram |
type | controllo_compatibilita
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L11_3flagStatoCoibentazioni" type="controllo_compatibilita"/>

element row11_3/L11_3flagDispositiviRegolazione

diagram |
type | controllo_compatibilita
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L11_3flagDispositiviRegolazione" type="controllo_compatibilita"/>

element row11_3/L11_3tecnico

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="L11_3tecnico" type="persona_fisica"/>

complexType row11_4

diagram |
children | L11_4data L11_4codiceRCEE L11_4tempAriaComb L11_4tempH2Ouscita L11_4tempH2Oingresso L11_4tempH2Omotore L11_4tempFumiValle L11_4tempFumiMonte L11_4potElettricaMorsetti L11_4emissioniCO L11_4sovraFreqSoglia1 L11_4sovraFreqSoglia2 L11_4sovraFreqSoglia3 L11_4sovraFreqTempo1 L11_4sovraFreqTempo2 L11_4sovraFreqTempo3 L11_4sottoFreqSoglia1 L11_4sottoFreqSoglia2 L11_4sottoFreqSoglia3 L11_4sottoFreqTempo1 L11_4sottoFreqTempo2 L11_4sottoFreqTempo3 L11_4sovraTensSoglia1 L11_4sovraTensSoglia2 L11_4sovraTensSoglia3 L11_4sovraTensTempo1 L11_4sovraTensTempo2 L11_4sovraTensTempo3 L11_4sottoTensSoglia1 L11_4sottoTensSoglia2 L11_4sottoTensSoglia3 L11_4sottoTensTempo1 L11_4sottoTensTempo2 L11_4sottoTensTempo3 L11_4tecnico
used by |
element | impianto/scheda_11_4_VerificaCogeneratoriTrigeneratori/VerificaCogeneratoriTrigeneratori/row11_4
annotation |
documentation
dati della verifica tipo 4
source | <xs:complexType name="row11_4"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati della verifica tipo 4 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L11_4data" type="data"/> <xs:element name="L11_4codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_4tempAriaComb" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4tempH2Ouscita" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4tempH2Oingresso" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4tempH2Omotore" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_4tempFumiValle" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4tempFumiMonte" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4potElettricaMorsetti" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4emissioniCO" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4sovraFreqSoglia1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraFreqSoglia2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraFreqSoglia3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraFreqTempo1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraFreqTempo2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraFreqTempo3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoFreqSoglia1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoFreqSoglia2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoFreqSoglia3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoFreqTempo1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoFreqTempo2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoFreqTempo3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraTensSoglia1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraTensSoglia2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraTensSoglia3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraTensTempo1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraTensTempo2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraTensTempo3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoTensSoglia1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoTensSoglia2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoTensSoglia3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoTensTempo1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoTensTempo2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoTensTempo3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4tecnico" type="persona_fisica"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element row11_4/L11_4data

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L11_4data" type="data"/>

element row11_4/L11_4codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L11_4codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/>

element row11_4/L11_4tempAriaComb

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4tempAriaComb" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4tempH2Ouscita

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4tempH2Ouscita" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4tempH2Oingresso

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4tempH2Oingresso" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4tempH2Omotore

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4tempH2Omotore" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_4/L11_4tempFumiValle

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4tempFumiValle" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4tempFumiMonte

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4tempFumiMonte" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4potElettricaMorsetti

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4potElettricaMorsetti" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4emissioniCO

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4emissioniCO" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4sovraFreqSoglia1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraFreqSoglia1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraFreqSoglia2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraFreqSoglia2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraFreqSoglia3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraFreqSoglia3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraFreqTempo1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraFreqTempo1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraFreqTempo2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraFreqTempo2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraFreqTempo3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraFreqTempo3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoFreqSoglia1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoFreqSoglia1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoFreqSoglia2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoFreqSoglia2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoFreqSoglia3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoFreqSoglia3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoFreqTempo1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoFreqTempo1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoFreqTempo2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoFreqTempo2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoFreqTempo3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoFreqTempo3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraTensSoglia1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraTensSoglia1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraTensSoglia2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraTensSoglia2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraTensSoglia3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraTensSoglia3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraTensTempo1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraTensTempo1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraTensTempo2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraTensTempo2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraTensTempo3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraTensTempo3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoTensSoglia1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoTensSoglia1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoTensSoglia2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoTensSoglia2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoTensSoglia3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoTensSoglia3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoTensTempo1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoTensTempo1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoTensTempo2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoTensTempo2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoTensTempo3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoTensTempo3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4tecnico

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="L11_4tecnico" type="persona_fisica"/>

complexType rowAC

diagram |
children | L8_1dataInstallazione L8_1dataDismissione L8_1fabbricante L8_1modello L8_1matricola L8_1capacita L8_1flagACS L8_1flagRiscald L8_1flagRaffresc L8_1flagCoibentSI
used by |
element | impianto/scheda_8_sistema_accumulo/sistema_accumulo/rowAC
annotation |
documentation
dati del Sistema di accumulo esterno al gruppo termico.
source | <xs:complexType name="rowAC"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati del Sistema di accumulo esterno al gruppo termico. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L8_1dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L8_1dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L8_1fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/> <xs:element name="L8_1modello" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L8_1matricola" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L8_1capacita" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L8_1flagACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L8_1flagRiscald" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L8_1flagRaffresc" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L8_1flagCoibentSI" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowAC/L8_1dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L8_1dataInstallazione" type="data"/>

element rowAC/L8_1dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L8_1dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowAC/L8_1fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L8_1fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/>

element rowAC/L8_1modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L8_1modello" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowAC/L8_1matricola

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L8_1matricola" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowAC/L8_1capacita

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L8_1capacita" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element rowAC/L8_1flagACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L8_1flagACS" type="xs:boolean"/>

element rowAC/L8_1flagRiscald

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L8_1flagRiscald" type="xs:boolean"/>

element rowAC/L8_1flagRaffresc

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L8_1flagRaffresc" type="xs:boolean"/>

element rowAC/L8_1flagCoibentSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L8_1flagCoibentSI" type="xs:boolean"/>

complexType rowAG

diagram |
children | L4_8dataInstallazione L4_8dataDismissione L4_8fabbricante L4_8modello L4_8matricola L4_8tipologia L4_8potUtile
used by |
element | impianto/scheda_4_generatori/altrigeneratori/rowAG
annotation |
documentation
dati di altri generatori
source | <xs:complexType name="rowAG"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati di altri generatori </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L4_8dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L4_8dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_8fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="L4_8modello" type="testo"/> <xs:element name="L4_8matricola" type="testo"/> <xs:element name="L4_8tipologia" type="testo"/> <xs:element name="L4_8potUtile" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowAG/L4_8dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_8dataInstallazione" type="data"/>

element rowAG/L4_8dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_8dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowAG/L4_8fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_8fabbricante" type="fabbricante"/>

element rowAG/L4_8modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_8modello" type="testo"/>

element rowAG/L4_8matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_8matricola" type="testo"/>

element rowAG/L4_8tipologia

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_8tipologia" type="testo"/>

element rowAG/L4_8potUtile

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_8potUtile" type="decimale1"/>

complexType rowBR

diagram |
children | L4_2dataInstallazione L4_2dataDismissione L4_2fabbricante L4_2modello L4_2matricola L4_2tipologia L4_2combustibile L4_2portataTermMaxNom L4_2portataTermMinNom
used by |
element | rowGT/accessori_gruppotermico_caldaie/sezBR/rowBR
annotation |
documentation
dati del bruciatore collegato al gruppo termico
source | <xs:complexType name="rowBR"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati del bruciatore collegato al gruppo termico </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L4_2dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L4_2dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_2fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="L4_2modello" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_2matricola" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_2tipologia" type="tipo_bruciatore"/> <xs:element name="L4_2combustibile" type="combustibile" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_2portataTermMaxNom" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_2portataTermMinNom" type="numIntero" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowBR/L4_2dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_2dataInstallazione" type="data"/>

element rowBR/L4_2dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_2dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowBR/L4_2fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_2fabbricante" type="fabbricante"/>

element rowBR/L4_2modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_2modello" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowBR/L4_2matricola

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_2matricola" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowBR/L4_2tipologia

diagram |
type | tipo_bruciatore
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
source | <xs:element name="L4_2tipologia" type="tipo_bruciatore"/>

element rowBR/L4_2combustibile

diagram |
type | combustibile
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
source | <xs:element name="L4_2combustibile" type="combustibile" minOccurs="0"/>

element rowBR/L4_2portataTermMaxNom

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_2portataTermMaxNom" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element rowBR/L4_2portataTermMinNom

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_2portataTermMinNom" type="numIntero" minOccurs="0"/>

complexType rowCG

diagram |
children | L4_6dataInstallazione L4_6dataDismissione L4_6fabbricante L4_6modello L4_6matricola L4_6tipologia L4_6combustibile L4_6potTermNom L4_6potElettrNom L4_6tempAcquaUscitaMIN L4_6tempAcquaUscitaMAX L4_6tempFumiValleMIN L4_6tempFumiValleMAX L4_6tempAcquaIngressoMIN L4_6tempAcquaIngressoMAX L4_6tempFumiMonteMIN L4_6tempFumiMonteMAX L4_6tempAcquaMotoreMIN L4_6tempAcquaMotoreMAX L4_6emissioniMonossidoMIN L4_6emissioniMonossidoMAX
used by |
element | impianto/scheda_4_generatori/cogeneratore/rowCG
annotation |
documentation
dati del cogeneratore/trigeneratore
source | <xs:complexType name="rowCG"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati del cogeneratore/trigeneratore </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L4_6dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L4_6dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_6fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="L4_6modello" type="testo"/> <xs:element name="L4_6matricola" type="testo"/> <xs:element name="L4_6tipologia" type="tipoCogeneratore"/> <xs:element name="L4_6combustibile" type="combustibile"/> <xs:element name="L4_6potTermNom" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_6potElettrNom" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_6tempAcquaUscitaMIN" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_6tempAcquaUscitaMAX" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_6tempFumiValleMIN" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_6tempFumiValleMAX" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_6tempAcquaIngressoMIN" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_6tempAcquaIngressoMAX" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_6tempFumiMonteMIN" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_6tempFumiMonteMAX" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_6tempAcquaMotoreMIN" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_6tempAcquaMotoreMAX" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_6emissioniMonossidoMIN" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_6emissioniMonossidoMAX" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowCG/L4_6dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_6dataInstallazione" type="data"/>

element rowCG/L4_6dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_6dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowCG/L4_6fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_6fabbricante" type="fabbricante"/>

element rowCG/L4_6modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_6modello" type="testo"/>

element rowCG/L4_6matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_6matricola" type="testo"/>

element rowCG/L4_6tipologia

diagram |
type | tipoCogeneratore
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L4_6tipologia" type="tipoCogeneratore"/>

element rowCG/L4_6combustibile

diagram |
type | combustibile
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
source | <xs:element name="L4_6combustibile" type="combustibile"/>

element rowCG/L4_6potTermNom

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6potTermNom" type="decimale1"/>

element rowCG/L4_6potElettrNom

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6potElettrNom" type="decimale1"/>

element rowCG/L4_6tempAcquaUscitaMIN

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6tempAcquaUscitaMIN" type="decimale1"/>

element rowCG/L4_6tempAcquaUscitaMAX

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6tempAcquaUscitaMAX" type="decimale1"/>

element rowCG/L4_6tempFumiValleMIN

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6tempFumiValleMIN" type="decimale1"/>

element rowCG/L4_6tempFumiValleMAX

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6tempFumiValleMAX" type="decimale1"/>

element rowCG/L4_6tempAcquaIngressoMIN

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6tempAcquaIngressoMIN" type="decimale1"/>

element rowCG/L4_6tempAcquaIngressoMAX

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6tempAcquaIngressoMAX" type="decimale1"/>

element rowCG/L4_6tempFumiMonteMIN

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6tempFumiMonteMIN" type="decimale1"/>

element rowCG/L4_6tempFumiMonteMAX

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6tempFumiMonteMAX" type="decimale1"/>

element rowCG/L4_6tempAcquaMotoreMIN

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6tempAcquaMotoreMIN" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element rowCG/L4_6tempAcquaMotoreMAX

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6tempAcquaMotoreMAX" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element rowCG/L4_6emissioniMonossidoMIN

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6emissioniMonossidoMIN" type="decimale1"/>

element rowCG/L4_6emissioniMonossidoMAX

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_6emissioniMonossidoMAX" type="decimale1"/>

complexType rowCS

diagram |
children | L4_7dataInstallazione L4_7dataDismissione L4_7fabbricante L4_7numeroCollettori L4_7superfTotApertura
used by |
element | impianto/scheda_4_generatori/solaretermico/rowCS
annotation |
documentation
dati del solare termico
source | <xs:complexType name="rowCS"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati del solare termico </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L4_7dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L4_7dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_7fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="L4_7numeroCollettori" type="numIntero"/> <xs:element name="L4_7superfTotApertura" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowCS/L4_7dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_7dataInstallazione" type="data"/>

element rowCS/L4_7dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_7dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowCS/L4_7fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_7fabbricante" type="fabbricante"/>

element rowCS/L4_7numeroCollettori

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_7numeroCollettori" type="numIntero"/>

element rowCS/L4_7superfTotApertura

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_7superfTotApertura" type="decimale1"/>

complexType rowGF

diagram |
children | L4_4dataInstallazione L4_4dataDismissione L4_4fabbricante L4_4modello L4_4matricola L4_4flagSorgEsterna L4_4fluidoFrigo L4_4flagFluidoUtenza L4_4tipoScambioFrigo L4_4tipoLiquidoGassoso L4_4numeroCircuiti sezRaffreddamentoFrigo sezRiscaldamentoFrigo
used by |
element | impianto/scheda_4_generatori/gruppofrigo/rowGF
annotation |
documentation
dati del gruppo frigo/pompa di calore. il L4_4tipoScambioFrigo è una scelta singola tra tre flag con valore obbligato "true".
source | <xs:complexType name="rowGF"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati del gruppo frigo/pompa di calore. il L4_4tipoScambioFrigo è una scelta singola tra tre flag con valore obbligato "true". </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L4_4dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L4_4dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_4fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="L4_4modello" type="testo"/> <xs:element name="L4_4matricola" type="testo"/> <xs:element name="L4_4flagSorgEsterna" type="sorgente"/> <xs:element name="L4_4fluidoFrigo" type="fluido_frigorigeno"/> <xs:element name="L4_4flagFluidoUtenza" type="sorgente"/> <xs:element name="L4_4tipoScambioFrigo"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="L4_4flagAssorbimentoRecCalore" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L4_4FiammaDirettaLiquidoGassoso" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L4_4CicliCompressione" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L4_4tipoLiquidoGassoso" type="combustibilefiammadiretta" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_4numeroCircuiti" type="numIntero"/> <xs:element name="sezRaffreddamentoFrigo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_4raffrescam" type="efficienzaFrigo"/> <xs:element name="L4_4potFrigoNom" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_4potFrigoAssorb" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="sezRiscaldamentoFrigo" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_4riscaldam" type="efficienzaFrigo"/> <xs:element name="L4_4potTermNom" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_4potTermAssorb" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowGF/L4_4dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_4dataInstallazione" type="data"/>

element rowGF/L4_4dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_4dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowGF/L4_4fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_4fabbricante" type="fabbricante"/>

element rowGF/L4_4modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_4modello" type="testo"/>

element rowGF/L4_4matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_4matricola" type="testo"/>

element rowGF/L4_4flagSorgEsterna

diagram |
type | sorgente
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="L4_4flagSorgEsterna" type="sorgente"/>

element rowGF/L4_4fluidoFrigo

diagram |
type | fluido_frigorigeno
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 7 |
source | <xs:element name="L4_4fluidoFrigo" type="fluido_frigorigeno"/>

element rowGF/L4_4flagFluidoUtenza

diagram |
type | sorgente
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="L4_4flagFluidoUtenza" type="sorgente"/>

element rowGF/L4_4tipoScambioFrigo

diagram |
properties |
content | complex
children | L4_4flagAssorbimentoRecCalore L4_4FiammaDirettaLiquidoGassoso L4_4CicliCompressione
source | <xs:element name="L4_4tipoScambioFrigo"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="L4_4flagAssorbimentoRecCalore" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L4_4FiammaDirettaLiquidoGassoso" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L4_4CicliCompressione" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element rowGF/L4_4tipoScambioFrigo/L4_4flagAssorbimentoRecCalore

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L4_4flagAssorbimentoRecCalore" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element rowGF/L4_4tipoScambioFrigo/L4_4FiammaDirettaLiquidoGassoso

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L4_4FiammaDirettaLiquidoGassoso" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element rowGF/L4_4tipoScambioFrigo/L4_4CicliCompressione

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L4_4CicliCompressione" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element rowGF/L4_4tipoLiquidoGassoso

diagram |
type | combustibilefiammadiretta
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="L4_4tipoLiquidoGassoso" type="combustibilefiammadiretta" minOccurs="0"/>

element rowGF/L4_4numeroCircuiti

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_4numeroCircuiti" type="numIntero"/>

element rowGF/sezRaffreddamentoFrigo

diagram |
properties |
content | complex
children | L4_4raffrescam L4_4potFrigoNom L4_4potFrigoAssorb
source | <xs:element name="sezRaffreddamentoFrigo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_4raffrescam" type="efficienzaFrigo"/> <xs:element name="L4_4potFrigoNom" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_4potFrigoAssorb" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element rowGF/sezRaffreddamentoFrigo/L4_4raffrescam

diagram |
type | efficienzaFrigo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1.00 |
maxInclusive | 10.00 |
fractionDigits | 2 |
source | <xs:element name="L4_4raffrescam" type="efficienzaFrigo"/>

element rowGF/sezRaffreddamentoFrigo/L4_4potFrigoNom

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_4potFrigoNom" type="decimale1"/>

element rowGF/sezRaffreddamentoFrigo/L4_4potFrigoAssorb

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_4potFrigoAssorb" type="decimale1"/>

element rowGF/sezRiscaldamentoFrigo

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L4_4riscaldam L4_4potTermNom L4_4potTermAssorb
source | <xs:element name="sezRiscaldamentoFrigo" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_4riscaldam" type="efficienzaFrigo"/> <xs:element name="L4_4potTermNom" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_4potTermAssorb" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element rowGF/sezRiscaldamentoFrigo/L4_4riscaldam

diagram |
type | efficienzaFrigo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1.00 |
maxInclusive | 10.00 |
fractionDigits | 2 |
source | <xs:element name="L4_4riscaldam" type="efficienzaFrigo"/>

element rowGF/sezRiscaldamentoFrigo/L4_4potTermNom

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_4potTermNom" type="decimale1"/>

element rowGF/sezRiscaldamentoFrigo/L4_4potTermAssorb

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_4potTermAssorb" type="decimale1"/>

complexType rowGT

diagram |
children | L4_1dataInstallazione L4_1dataDismissione L4_1fabbricante L4_1modello L4_1matricola L4_1combustibile L4_1fluidoTermoVett L4_1potTermUtileMax L4_1rendimTermUtileMax L4_1attributiGT accessori_gruppotermico_caldaie
used by |
element | impianto/scheda_4_generatori/gruppotermico_caldaie/rowGT
annotation |
documentation
dati relativi al generatore termico o caldaia, nell'elemento accessori_gruppotermico_caldaie c'è la possibilità di inserire i bruciatori e scambiatori con la molteplicità unbounded per consentire le rispettive sostituzioni
source | <xs:complexType name="rowGT"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati relativi al generatore termico o caldaia, nell'elemento accessori_gruppotermico_caldaie c'è la possibilità di inserire i bruciatori e scambiatori con la molteplicità unbounded per consentire le rispettive sostituzioni </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L4_1dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L4_1dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_1fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="L4_1modello" type="testo"/> <xs:element name="L4_1matricola" type="testo"/> <xs:element name="L4_1combustibile" type="combustibile"/> <xs:element name="L4_1fluidoTermoVett" type="fluidoTermoVett"/> <xs:element name="L4_1potTermUtileMax" type="decimale1"/> <xs:element name="L4_1rendimTermUtileMax" type="rendimento"/> <xs:element name="L4_1attributiGT" type="attributiGT"/> <xs:element name="accessori_gruppotermico_caldaie" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="sezBR"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_2numBR" type="numIntero"/> <xs:element name="rowBR" type="rowBR" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="sezRC"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_3numRC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowRC" type="rowRC" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowGT/L4_1dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_1dataInstallazione" type="data"/>

element rowGT/L4_1dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_1dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowGT/L4_1fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_1fabbricante" type="fabbricante"/>

element rowGT/L4_1modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_1modello" type="testo"/>

element rowGT/L4_1matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_1matricola" type="testo"/>

element rowGT/L4_1combustibile

diagram |
type | combustibile
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
source | <xs:element name="L4_1combustibile" type="combustibile"/>

element rowGT/L4_1fluidoTermoVett

diagram |
type | fluidoTermoVett
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
source | <xs:element name="L4_1fluidoTermoVett" type="fluidoTermoVett"/>

element rowGT/L4_1potTermUtileMax

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_1potTermUtileMax" type="decimale1"/>

element rowGT/L4_1rendimTermUtileMax

diagram |
type | rendimento
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0.0 |
maxInclusive | 200.0 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_1rendimTermUtileMax" type="rendimento"/>

element rowGT/L4_1attributiGT

diagram |
type | attributiGT
properties |
content | complex
children | L4_1flagSingolo L4_1modulareAnalisiFumiPreviste L4_1flagTubo_radiante L4_1flagGen_aria_calda
source | <xs:element name="L4_1attributiGT" type="attributiGT"/>

element rowGT/accessori_gruppotermico_caldaie

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | sezBR sezRC
source | <xs:element name="accessori_gruppotermico_caldaie" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="sezBR"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_2numBR" type="numIntero"/> <xs:element name="rowBR" type="rowBR" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="sezRC"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_3numRC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowRC" type="rowRC" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element rowGT/accessori_gruppotermico_caldaie/sezBR

diagram |
properties |
content | complex
children | L4_2numBR rowBR
source | <xs:element name="sezBR"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_2numBR" type="numIntero"/> <xs:element name="rowBR" type="rowBR" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element rowGT/accessori_gruppotermico_caldaie/sezBR/L4_2numBR

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_2numBR" type="numIntero"/>

element rowGT/accessori_gruppotermico_caldaie/sezBR/rowBR

diagram |
type | rowBR
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L4_2dataInstallazione L4_2dataDismissione L4_2fabbricante L4_2modello L4_2matricola L4_2tipologia L4_2combustibile L4_2portataTermMaxNom L4_2portataTermMinNom
source | <xs:element name="rowBR" type="rowBR" maxOccurs="unbounded"/>

element rowGT/accessori_gruppotermico_caldaie/sezRC

diagram |
properties |
content | complex
children | L4_3numRC rowRC
source | <xs:element name="sezRC"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_3numRC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowRC" type="rowRC" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element rowGT/accessori_gruppotermico_caldaie/sezRC/L4_3numRC

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_3numRC" type="numIntero"/>

element rowGT/accessori_gruppotermico_caldaie/sezRC/rowRC

diagram |
type | rowRC
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L4_3dataInstallazione L4_3dataDismissione L4_3fabbricante L4_3modello L4_3matricola L4_3potTermNomTot
source | <xs:element name="rowRC" type="rowRC" maxOccurs="unbounded"/>

complexType rowPC

diagram |
children | L6_4dataInstallazione L6_4dataDismissione L6_4fabbricante L6_4modello L6_4flagGiriVarSI L6_4potNominale
used by |
element | impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_4PompeCircolazione/rowPC
annotation |
documentation
dati del pompe circolazione. L6_4GiriVarSI è 1 se la pompa è a Giri Variabili SI, 0 altimenti.
source | <xs:complexType name="rowPC"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati del pompe circolazione. L6_4GiriVarSI è 1 se la pompa è a Giri Variabili SI, 0 altimenti. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L6_4dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L6_4dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_4fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_4modello" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_4flagGiriVarSI" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_4potNominale" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowPC/L6_4dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L6_4dataInstallazione" type="data"/>

element rowPC/L6_4dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L6_4dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowPC/L6_4fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L6_4fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/>

element rowPC/L6_4modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L6_4modello" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowPC/L6_4flagGiriVarSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="L6_4flagGiriVarSI" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element rowPC/L6_4potNominale

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L6_4potNominale" type="decimale1"/>

complexType rowRC

diagram |
children | L4_3dataInstallazione L4_3dataDismissione L4_3fabbricante L4_3modello L4_3matricola L4_3potTermNomTot
used by |
element | rowGT/accessori_gruppotermico_caldaie/sezRC/rowRC
annotation |
documentation
dati del Recuperatore di calore collegato al gruppo termico
source | <xs:complexType name="rowRC"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati del Recuperatore di calore collegato al gruppo termico </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L4_3dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L4_3dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_3fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="L4_3modello" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_3matricola" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_3potTermNomTot" type="numIntero"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowRC/L4_3dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_3dataInstallazione" type="data"/>

element rowRC/L4_3dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_3dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowRC/L4_3fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_3fabbricante" type="fabbricante"/>

element rowRC/L4_3modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_3modello" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowRC/L4_3matricola

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_3matricola" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowRC/L4_3potTermNomTot

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_3potTermNomTot" type="numIntero"/>

complexType rowSC

diagram |
children | L4_5dataInstallazione L4_5dataDismissione L4_5fabbricante L4_5modello L4_5matricola L4_5potTermNomTot
used by |
element | impianto/scheda_4_generatori/scambiatore/rowSC
annotation |
documentation
dati dello scambiatore di calore per teleriscaldamento o teleraffrescamento
source | <xs:complexType name="rowSC"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati dello scambiatore di calore per teleriscaldamento o teleraffrescamento </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L4_5dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L4_5dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_5fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="L4_5modello" type="testo"/> <xs:element name="L4_5matricola" type="testo"/> <xs:element name="L4_5potTermNomTot" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowSC/L4_5dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_5dataInstallazione" type="data"/>

element rowSC/L4_5dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_5dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowSC/L4_5fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_5fabbricante" type="fabbricante"/>

element rowSC/L4_5modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_5modello" type="testo"/>

element rowSC/L4_5matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_5matricola" type="testo"/>

element rowSC/L4_5potTermNomTot

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L4_5potTermNomTot" type="decimale1"/>

complexType rowSR

diagram |
children | L5_1dataInstallazioneSR L5_1dataDismissioneSR L5_1fabbricanteSR L5_1modelloSR L5_1numPuntiReg L5_1numLivTemp
used by |
element | impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIndipendente
annotation |
documentation
dati dei sistemi di regolazione
source | <xs:complexType name="rowSR"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati dei sistemi di regolazione </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L5_1dataInstallazioneSR" type="data"/> <xs:element name="L5_1dataDismissioneSR" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_1fabbricanteSR" type="fabbricante"/> <xs:element name="L5_1modelloSR" type="testo"/> <xs:element name="L5_1numPuntiReg" type="numIntero"/> <xs:element name="L5_1numLivTemp" type="numIntero"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowSR/L5_1dataInstallazioneSR

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L5_1dataInstallazioneSR" type="data"/>

element rowSR/L5_1dataDismissioneSR

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L5_1dataDismissioneSR" type="data" minOccurs="0"/>

element rowSR/L5_1fabbricanteSR

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_1fabbricanteSR" type="fabbricante"/>

element rowSR/L5_1modelloSR

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_1modelloSR" type="testo"/>

element rowSR/L5_1numPuntiReg

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L5_1numPuntiReg" type="numIntero"/>

element rowSR/L5_1numLivTemp

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L5_1numLivTemp" type="numIntero"/>

complexType rowVE

diagram |
children | L6_3capacita L6_3apertochiuso
used by |
element | impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_3VasiEspansione/rowVE
annotation |
documentation
dati dei vasi di espansione L6_3vaso Aperto vale 1 se il vaso è aperto, 0 se chiuso.
source | <xs:complexType name="rowVE"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati dei vasi di espansione L6_3vaso Aperto vale 1 se il vaso è aperto, 0 se chiuso. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L6_3capacita" type="decimale1"/> <xs:element name="L6_3apertochiuso"> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation> il vaso può essere di tipo aperto o chiuso. Nel primo caso L6_3flagVasoAperto=1, nel secondo L6_3pressioneVasoChiuso indica la pressione del vaso chiuso. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="L6_3flagVasoAperto" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L6_3pressioneVasoChiuso" type="decimale1"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowVE/L6_3capacita

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L6_3capacita" type="decimale1"/>

element rowVE/L6_3apertochiuso

diagram |
properties |
content | complex
children | L6_3flagVasoAperto L6_3pressioneVasoChiuso
source | <xs:element name="L6_3apertochiuso"> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation> il vaso può essere di tipo aperto o chiuso. Nel primo caso L6_3flagVasoAperto=1, nel secondo L6_3pressioneVasoChiuso indica la pressione del vaso chiuso. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="L6_3flagVasoAperto" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L6_3pressioneVasoChiuso" type="decimale1"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element rowVE/L6_3apertochiuso/L6_3flagVasoAperto

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L6_3flagVasoAperto" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element rowVE/L6_3apertochiuso/L6_3pressioneVasoChiuso

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L6_3pressioneVasoChiuso" type="decimale1"/>

complexType rowVR

diagram |
children | L5_1dataInstallazioneVR L5_1dataDismissioneVR L5_1fabbricanteVR L5_1modelloVR L5_1numVie L5_1servomotore
used by |
element | impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1valvoleRegolazione
annotation |
documentation
dati delle valvole di regolazione
source | <xs:complexType name="rowVR"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati delle valvole di regolazione </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L5_1dataInstallazioneVR" type="data"/> <xs:element name="L5_1dataDismissioneVR" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_1fabbricanteVR" type="fabbricante"/> <xs:element name="L5_1modelloVR" type="testo"/> <xs:element name="L5_1numVie" type="numIntero"/> <xs:element name="L5_1servomotore" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowVR/L5_1dataInstallazioneVR

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L5_1dataInstallazioneVR" type="data"/>

element rowVR/L5_1dataDismissioneVR

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L5_1dataDismissioneVR" type="data" minOccurs="0"/>

element rowVR/L5_1fabbricanteVR

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_1fabbricanteVR" type="fabbricante"/>

element rowVR/L5_1modelloVR

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_1modelloVR" type="testo"/>

element rowVR/L5_1numVie

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L5_1numVie" type="numIntero"/>

element rowVR/L5_1servomotore

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_1servomotore" type="testo"/>

complexType tratt_H2O

diagram |
children | L2_3flagTrattamentoAssente L2_3altro_trattH2O
used by |
element | impianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_3sez_tratt_H2O
annotation |
documentation
Il trattamento dell'acqua dell'impianto di climatizzazione può essere assente o se presente vanno riempiti gli elementi di altro_trattH2O. Nel caso di trattamento di addolcimento il flag è stato omesso e va inserito il valore della durezza dell'acqua perchè obbligatoria nel caso di addolcimento.
source | <xs:complexType name="tratt_H2O"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il trattamento dell'acqua dell'impianto di climatizzazione può essere assente o se presente vanno riempiti gli elementi di altro_trattH2O. Nel caso di trattamento di addolcimento il flag è stato omesso e va inserito il valore della durezza dell'acqua perchè obbligatoria nel caso di addolcimento. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="L2_3flagTrattamentoAssente" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_3altro_trattH2O" type="altro_trattH2O"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element tratt_H2O/L2_3flagTrattamentoAssente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_3flagTrattamentoAssente" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tratt_H2O/L2_3altro_trattH2O

diagram |
type | altro_trattH2O
properties |
content | complex
children | L2_3flagFiltrazione L2_3AddolcimentoDurezzaTotaleH2O L2_3flagCondizChimico
source | <xs:element name="L2_3altro_trattH2O" type="altro_trattH2O"/>

complexType tratt_H2O_ACS

diagram |
children | L2_4flagAssenteACS altro_tratt_ACS
used by |
element | impianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_4sez_tratt_H2O_ACS
annotation |
documentation
Nel caso di trattamento di addolcimento il flag è stato omesso e va inserito il valore della durezza dell'acqua perchè obbligatoria nel caso di addolcimento.
source | <xs:complexType name="tratt_H2O_ACS"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nel caso di trattamento di addolcimento il flag è stato omesso e va inserito il valore della durezza dell'acqua perchè obbligatoria nel caso di addolcimento. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="L2_4flagAssenteACS" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="altro_tratt_ACS"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_4flagFiltrazioneACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L2_4flagCondizChimicoACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L2_4AddolcimentoDurezzaTotaleH2OACS" type="decimale1" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType>

element tratt_H2O_ACS/L2_4flagAssenteACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_4flagAssenteACS" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tratt_H2O_ACS/altro_tratt_ACS

diagram |
properties |
content | complex
children | L2_4flagFiltrazioneACS L2_4flagCondizChimicoACS L2_4AddolcimentoDurezzaTotaleH2OACS
source | <xs:element name="altro_tratt_ACS"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_4flagFiltrazioneACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L2_4flagCondizChimicoACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L2_4AddolcimentoDurezzaTotaleH2OACS" type="decimale1" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element tratt_H2O_ACS/altro_tratt_ACS/L2_4flagFiltrazioneACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L2_4flagFiltrazioneACS" type="xs:boolean"/>

element tratt_H2O_ACS/altro_tratt_ACS/L2_4flagCondizChimicoACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L2_4flagCondizChimicoACS" type="xs:boolean"/>

element tratt_H2O_ACS/altro_tratt_ACS/L2_4AddolcimentoDurezzaTotaleH2OACS

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_4AddolcimentoDurezzaTotaleH2OACS" type="decimale1" minOccurs="0"/>

complexType tratt_H2O_climaEst

diagram |
children | L2_5flagAssente L2_5altro_tratt_H2O_climaEst
used by |
element | impianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_5sez_tratt_H2O_climaEst
source | <xs:complexType name="tratt_H2O_climaEst"> <xs:choice> <xs:element name="L2_5flagAssente" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5altro_tratt_H2O_climaEst"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_5circuito_raffreddamento" type="tipo_circuito_raffreddamento" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5origine_H2O_alimento" type="origine_H2O_alimento" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5tratt_H2O_esist" type="tratt_H2O_esist" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5gestione_torre_raff" type="gestione_torre_raff" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType>

element tratt_H2O_climaEst/L2_5flagAssente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5flagAssente" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst

diagram |
properties |
content | complex
children | L2_5circuito_raffreddamento L2_5origine_H2O_alimento L2_5tratt_H2O_esist L2_5gestione_torre_raff
source | <xs:element name="L2_5altro_tratt_H2O_climaEst"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_5circuito_raffreddamento" type="tipo_circuito_raffreddamento" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5origine_H2O_alimento" type="origine_H2O_alimento" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5tratt_H2O_esist" type="tratt_H2O_esist" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5gestione_torre_raff" type="gestione_torre_raff" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5circuito_raffreddamento

diagram |
type | tipo_circuito_raffreddamento
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
source | <xs:element name="L2_5circuito_raffreddamento" type="tipo_circuito_raffreddamento" minOccurs="0"/>

element tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5origine_H2O_alimento

diagram |
type | origine_H2O_alimento
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
source | <xs:element name="L2_5origine_H2O_alimento" type="origine_H2O_alimento" minOccurs="0"/>

element tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5tratt_H2O_esist

diagram |
type | tratt_H2O_esist
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L2_5Filtrazione L2_5TrattamentoH2O L2_5CondizChimico
source | <xs:element name="L2_5tratt_H2O_esist" type="tratt_H2O_esist" minOccurs="0"/>

element tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5gestione_torre_raff

diagram |
type | gestione_torre_raff
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L2_5conducibH2Oingresso L2_5taraturaSpurgo
source | <xs:element name="L2_5gestione_torre_raff" type="gestione_torre_raff" minOccurs="0"/>

complexType tratt_H2O_esist

diagram |
children | L2_5Filtrazione L2_5TrattamentoH2O L2_5CondizChimico
used by |
element | tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5tratt_H2O_esist
annotation |
documentation
I flag filtrazione, trattamento acqua e condizionamento chimico presenti nel documento pdf D.M.10/2014 sono stati omessi e si intendono valorizzati in base alla scelta di un elemento nelle liste dei rispettivi trattamenti. Il flag interno ad essi chiamato nessun trattamento è stato omesso, nel caso si intenda la combinazione filtrazione e nessun trattamento, va omesso l'intera voce filtrazione.
source | <xs:complexType name="tratt_H2O_esist"> <xs:annotation> <xs:documentation> I flag filtrazione, trattamento acqua e condizionamento chimico presenti nel documento pdf D.M.10/2014 sono stati omessi e si intendono valorizzati in base alla scelta di un elemento nelle liste dei rispettivi trattamenti. Il flag interno ad essi chiamato nessun trattamento è stato omesso, nel caso si intenda la combinazione filtrazione e nessun trattamento, va omesso l'intera voce filtrazione. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L2_5Filtrazione" type="Filtrazione" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5TrattamentoH2O" type="TrattamentoH2O" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5CondizChimico" type="CondizChimico" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element tratt_H2O_esist/L2_5Filtrazione

diagram |
type | Filtrazione
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneSicurezza L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneMasse L2_5DescrAltroFiltrazione
source | <xs:element name="L2_5Filtrazione" type="Filtrazione" minOccurs="0"/>

element tratt_H2O_esist/L2_5TrattamentoH2O

diagram |
type | TrattamentoH2O
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L2_5flagTrattamentoAddolcimento L2_5flagTrattamentoOsmosiInversa L2_5flagTrattamentoDemineralizzazione L2_5DescrAltroTrattamentoH2O
source | <xs:element name="L2_5TrattamentoH2O" type="TrattamentoH2O" minOccurs="0"/>

element tratt_H2O_esist/L2_5CondizChimico

diagram |
type | CondizChimico
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAntincrostante L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAnticorrosiva L2_5TflagCondizChimicoAzioneAntincrostanteAnticorrosiva L2_5TflagCondizChimicoBiocida L2_5DescrAltroCondizChimico
source | <xs:element name="L2_5CondizChimico" type="CondizChimico" minOccurs="0"/>

complexType tratt_H2O_gelo

diagram |
children | L2_3flagAssenteProtGelo L2_3flagGlicoleEtilenico L2_3flagGlicolePropilenico
used by |
element | impianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_3sez_tratt_H2O_gelo
annotation |
documentation
Il trattamento dell'acqua per il gelo consente di scegliere il tipo di trattamento che è alternativo tra L2_3flagAssenteProtGelo=true (significa che non c'è trattamento), L2_3flagGlicoleEtilenico e L2_3flagGlicolePropilenico. Questi ultimi due sono composti a loro volta dai due tag specifici.
source | <xs:complexType name="tratt_H2O_gelo"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il trattamento dell'acqua per il gelo consente di scegliere il tipo di trattamento che è alternativo tra L2_3flagAssenteProtGelo=true (significa che non c'è trattamento), L2_3flagGlicoleEtilenico e L2_3flagGlicolePropilenico. Questi ultimi due sono composti a loro volta dai due tag specifici. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="L2_3flagAssenteProtGelo" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_3flagGlicoleEtilenico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_3percConcentrazEtilenico" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_3PHconcentrazEtilenico" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L2_3flagGlicolePropilenico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_3percConcentrazPropilenico" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_3PHconcentrazPropilenico" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagAssenteProtGelo

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_3flagAssenteProtGelo" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicoleEtilenico

diagram |
properties |
content | complex
children | L2_3percConcentrazEtilenico L2_3PHconcentrazEtilenico
source | <xs:element name="L2_3flagGlicoleEtilenico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_3percConcentrazEtilenico" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_3PHconcentrazEtilenico" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicoleEtilenico/L2_3percConcentrazEtilenico

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_3percConcentrazEtilenico" type="decimale1"/>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicoleEtilenico/L2_3PHconcentrazEtilenico

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_3PHconcentrazEtilenico" type="decimale1"/>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicolePropilenico

diagram |
properties |
content | complex
children | L2_3percConcentrazPropilenico L2_3PHconcentrazPropilenico
source | <xs:element name="L2_3flagGlicolePropilenico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_3percConcentrazPropilenico" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_3PHconcentrazPropilenico" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicolePropilenico/L2_3percConcentrazPropilenico

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_3percConcentrazPropilenico" type="decimale1"/>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicolePropilenico/L2_3PHconcentrazPropilenico

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_3PHconcentrazPropilenico" type="decimale1"/>

complexType TrattamentoH2O

diagram |
children | L2_5flagTrattamentoAddolcimento L2_5flagTrattamentoOsmosiInversa L2_5flagTrattamentoDemineralizzazione L2_5DescrAltroTrattamentoH2O
used by |
element | tratt_H2O_esist/L2_5TrattamentoH2O
source | <xs:complexType name="TrattamentoH2O"> <xs:choice> <xs:element name="L2_5flagTrattamentoAddolcimento" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5flagTrattamentoOsmosiInversa" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5flagTrattamentoDemineralizzazione" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5DescrAltroTrattamentoH2O" type="testo"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element TrattamentoH2O/L2_5flagTrattamentoAddolcimento

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5flagTrattamentoAddolcimento" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element TrattamentoH2O/L2_5flagTrattamentoOsmosiInversa

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5flagTrattamentoOsmosiInversa" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element TrattamentoH2O/L2_5flagTrattamentoDemineralizzazione

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5flagTrattamentoDemineralizzazione" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element TrattamentoH2O/L2_5DescrAltroTrattamentoH2O

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L2_5DescrAltroTrattamentoH2O" type="testo"/>

complexType unitaimmobiliare

diagram |
children | L1_2subalterno L1_2piano L1_2palazzo L1_2scala L1_2interno L1_2DPR412 L1_2codice_ape
used by |
element | dati_catastali/L1_2unitaimmobiliare
annotation |
documentation
Contiene i dati relativi alle singole unita immobiliari. L1_2DPR412 rappresenta la categoria immobiliare (E.1, E.2,...).
source | <xs:complexType name="unitaimmobiliare"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contiene i dati relativi alle singole unita immobiliari. L1_2DPR412 rappresenta la categoria immobiliare (E.1, E.2,...).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L1_2subalterno" type="numIntero"/> <xs:element name="L1_2piano" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_2palazzo" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_2scala" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_2interno" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_2DPR412" type="dpr412"/> <xs:element name="L1_2codice_ape" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element unitaimmobiliare/L1_2subalterno

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L1_2subalterno" type="numIntero"/>

element unitaimmobiliare/L1_2piano

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2piano" type="testo" minOccurs="0"/>

element unitaimmobiliare/L1_2palazzo

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2palazzo" type="testo" minOccurs="0"/>

element unitaimmobiliare/L1_2scala

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2scala" type="testo" minOccurs="0"/>

element unitaimmobiliare/L1_2interno

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2interno" type="testo" minOccurs="0"/>

element unitaimmobiliare/L1_2DPR412

diagram |
type | dpr412
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 8 |
source | <xs:element name="L1_2DPR412" type="dpr412"/>

element unitaimmobiliare/L1_2codice_ape

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2codice_ape" type="testo" minOccurs="0"/>

simpleType anno

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minExclusive | 1900 |
maxExclusive | 2100 |
source | <xs:simpleType name="anno"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minExclusive value="1900"/> <xs:maxExclusive value="2100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType CAP

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 5 |
pattern | [0-9]{5} |
source | <xs:simpleType name="CAP"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_catastale_comune

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | dati_catastali/L1_2codice_catastale_comune
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 4 |
pattern | [a-zA-Z]{1}[0-9]{3} |
source | <xs:simpleType name="codice_catastale_comune"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="[a-zA-Z]{1}[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_fiscale

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | persona_fisica/codice_fiscale
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [0-9]{11} |
pattern | [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[ABCDEHLMPRST][0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z] |
annotation |
documentation
Definizione secondo definizione AGID
source | <xs:simpleType name="codice_fiscale"> <xs:annotation> <xs:documentation>Definizione secondo definizione AGID</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{11}"/> <xs:pattern value="[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[ABCDEHLMPRST][0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_istat_comune

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | comune/codiceIstatComune
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 6 |
pattern | [0-9]{6} |
source | <xs:simpleType name="codice_istat_comune"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="6"/> <xs:pattern value="[0-9]{6}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_provincia

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | persona_fisica/provincia persona_giuridica/provincia
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:simpleType name="codice_provincia"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType combustibile

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | row11_1/L11_1combustibile rowGT/L4_1combustibile rowBR/L4_2combustibile rowCG/L4_6combustibile
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Gas naturale 2 = GNL 3 = Gasolio 4 = GPL 5 = Olio combustibile 6 = Benzina 7 = Cippato 8 = Pellet 9 = Tronchetti 10 = Bricchette 11 = Legna 12 = Aria propanata 13 = Kerosene 14 = Propano 15 = Butano 16 = Biogas 17 = Biodiesel 18 = Altra biomassa liquida 19 = Altra biomassa gassosa 20 = Altra biomassa solida 21 = Energia termica (teleriscaldamento) 22 = Energia elettrica 23 = Policombustibile (biomassa-gas/gasolio) 24 = Carbone 25 = Nessuno dei precedenti
source | <xs:simpleType name="combustibile"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Gas naturale 2 = GNL 3 = Gasolio 4 = GPL 5 = Olio combustibile 6 = Benzina 7 = Cippato 8 = Pellet 9 = Tronchetti 10 = Bricchette 11 = Legna 12 = Aria propanata 13 = Kerosene 14 = Propano 15 = Butano 16 = Biogas 17 = Biodiesel 18 = Altra biomassa liquida 19 = Altra biomassa gassosa 20 = Altra biomassa solida 21 = Energia termica (teleriscaldamento) 22 = Energia elettrica 23 = Policombustibile (biomassa-gas/gasolio) 24 = Carbone 25 = Nessuno dei precedenti </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType combustibilefiammadiretta

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | rowGF/L4_4tipoLiquidoGassoso
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Liquido 2 = Gassosso
source | <xs:simpleType name="combustibilefiammadiretta"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Liquido 2 = Gassosso </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType controllo_compatibilita

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | row11_3/L11_3flagDispositiviRegolazione row11_3/L11_3flagPotenzaCompatibile row11_3/L11_3flagStatoCoibentazioni
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Si 2 = No 3 = NC
source | <xs:simpleType name="controllo_compatibilita"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Si 2 = No 3 = NC </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType data

type | restriction of xs:date
properties |
base | xs:date
used by |
elements | row11_1/L11_1data row11_2/L11_2data row11_2/L11_2dataRipristino row11_3/L11_3data row11_4/L11_4data impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12data_rapporto api_call_4/L1_1dataIntervento rowGT/L4_1dataDismissione rowGT/L4_1dataInstallazione rowBR/L4_2dataDismissione rowBR/L4_2dataInstallazione rowRC/L4_3dataDismissione rowRC/L4_3dataInstallazione rowGF/L4_4dataDismissione rowGF/L4_4dataInstallazione rowSC/L4_5dataDismissione rowSC/L4_5dataInstallazione rowCG/L4_6dataDismissione rowCG/L4_6dataInstallazione rowCS/L4_7dataDismissione rowCS/L4_7dataInstallazione rowAG/L4_8dataDismissione rowAG/L4_8dataInstallazione rowSR/L5_1dataDismissioneSR rowVR/L5_1dataDismissioneVR rowSR/L5_1dataInstallazioneSR rowVR/L5_1dataInstallazioneVR impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3SistemaSostituto/L5_3dataSostituzione impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4SistemaSostituto/L5_4dataSostituzione rowPC/L6_4dataDismissione rowPC/L6_4dataInstallazione rowAC/L8_1dataDismissione rowAC/L8_1dataInstallazione
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:simpleType name="data"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1900-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType decimale1

type | restriction of xs:decimal
properties |
base | xs:decimal
used by |
elements | row11_1/L11_1CO2 row11_1/L11_1nox row11_1/L11_1O2 row11_1/L11_1portataTermicaEffettiva row11_1/L11_1tempAria row11_1/L11_1tempFumi row11_1/L11_1valorePortata row11_2/L11_2potenzaAss row11_2/L11_2surrisc row11_2/L11_2tBulboUmido row11_2/L11_2tCondens row11_2/L11_2tEvaporaz row11_2/L11_2tIngFluidoMacc row11_2/L11_2tIngFluidoSorg row11_2/L11_2tIngLatoEst row11_2/L11_2tIngLatoUtenze row11_2/L11_2tSottoRaffr row11_2/L11_2tUscFluido row11_2/L11_2tUscFluidoMacc row11_2/L11_2tUscFluidoSorg row11_2/L11_2tUscLatoEst row11_2/L11_2tUscLatoUtenze row11_3/L11_3portataFluidoPrim row11_3/L11_3potTermica row11_3/L11_3tempEsterna row11_3/L11_3tempMandPrimario row11_3/L11_3tempMandSecond row11_3/L11_3tempRitPrimario row11_3/L11_3tempRitSecond row11_4/L11_4emissioniCO row11_4/L11_4potElettricaMorsetti row11_4/L11_4tempAriaComb row11_4/L11_4tempFumiMonte row11_4/L11_4tempFumiValle row11_4/L11_4tempH2Oingresso row11_4/L11_4tempH2Omotore row11_4/L11_4tempH2Ouscita impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_2volLordoRaffr impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_2volLordoRisc impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_3potUtileACS impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_3potUtileClimaEst impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_3potUtileClimaInv impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5potUtile impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5superfLordaTot impianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_1contenutoH2OimpClima impianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_2durezzaTotaleH2O altro_trattH2O/L2_3AddolcimentoDurezzaTotaleH2O tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicoleEtilenico/L2_3percConcentrazEtilenico tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicolePropilenico/L2_3percConcentrazPropilenico tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicoleEtilenico/L2_3PHconcentrazEtilenico tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicolePropilenico/L2_3PHconcentrazPropilenico tratt_H2O_ACS/altro_tratt_ACS/L2_4AddolcimentoDurezzaTotaleH2OACS gestione_torre_raff/L2_5conducibH2Oingresso gestione_torre_raff/L2_5taraturaSpurgo rowGT/L4_1potTermUtileMax rowGF/sezRaffreddamentoFrigo/L4_4potFrigoAssorb rowGF/sezRaffreddamentoFrigo/L4_4potFrigoNom rowGF/sezRiscaldamentoFrigo/L4_4potTermAssorb rowGF/sezRiscaldamentoFrigo/L4_4potTermNom rowSC/L4_5potTermNomTot rowCG/L4_6emissioniMonossidoMAX rowCG/L4_6emissioniMonossidoMIN rowCG/L4_6potElettrNom rowCG/L4_6potTermNom rowCG/L4_6tempAcquaIngressoMAX rowCG/L4_6tempAcquaIngressoMIN rowCG/L4_6tempAcquaMotoreMAX rowCG/L4_6tempAcquaMotoreMIN rowCG/L4_6tempAcquaUscitaMAX rowCG/L4_6tempAcquaUscitaMIN rowCG/L4_6tempFumiMonteMAX rowCG/L4_6tempFumiMonteMIN rowCG/L4_6tempFumiValleMAX rowCG/L4_6tempFumiValleMIN rowCS/L4_7superfTotApertura rowAG/L4_8potUtile rowVE/L6_3capacita rowVE/L6_3apertochiuso/L6_3pressioneVasoChiuso rowPC/L6_4potNominale rowAC/L8_1capacita
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:simpleType name="decimale1"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="1"/> <xs:minInclusive value="-2000000000"/> <xs:maxInclusive value="2000000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType destinazioneUso

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Climatizzazione invernale 2 = Climatizzazione estiva 3 = ACS
source | <xs:simpleType name="destinazioneUso"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Climatizzazione invernale 2 = Climatizzazione estiva 3 = ACS </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType dpr412

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | unitaimmobiliare/L1_2DPR412
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 8 |
annotation |
documentation
Definizione secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 412/93: 1 = E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili 2 = E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; 3 = E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 4 = E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili 5 = E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,supermercati, esposizioni; 6 = E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive 7 = E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 8 = E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili.
source | <xs:simpleType name="dpr412"> <xs:annotation> <xs:documentation> Definizione secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 412/93: 1 = E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili 2 = E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; 3 = E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 4 = E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili 5 = E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,supermercati, esposizioni; 6 = E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive 7 = E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 8 = E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType efficienzaFrigo

type | restriction of xs:decimal
properties |
base | xs:decimal
used by |
elements | rowGF/sezRaffreddamentoFrigo/L4_4raffrescam rowGF/sezRiscaldamentoFrigo/L4_4riscaldam
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1.00 |
maxInclusive | 10.00 |
fractionDigits | 2 |
source | <xs:simpleType name="efficienzaFrigo"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:minInclusive value="1.00"/> <xs:maxInclusive value="10.00"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType email

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | \w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)* |
source | <xs:simpleType name="email"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fabbricante

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | rowGT/L4_1fabbricante rowBR/L4_2fabbricante rowRC/L4_3fabbricante rowGF/L4_4fabbricante rowSC/L4_5fabbricante rowCG/L4_6fabbricante rowCS/L4_7fabbricante rowAG/L4_8fabbricante rowSR/L5_1fabbricanteSR rowVR/L5_1fabbricanteVR rowPC/L6_4fabbricante rowAC/L8_1fabbricante
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:simpleType name="fabbricante"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fluido_frigorigeno

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | rowGF/L4_4fluidoFrigo
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 7 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = R12 2 = R22 3 = R32 4 = R407C 5 = R410A 6 = R422D 7 = Altro
source | <xs:simpleType name="fluido_frigorigeno"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = R12 2 = R22 3 = R32 4 = R407C 5 = R410A 6 = R422D 7 = Altro </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fluidoTermoVett

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | rowGT/L4_1fluidoTermoVett
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua 3 = Acqua surriscaldata 4 = Vapore 5 = Olio diatermico 6 = Nessuno dei precedenti
source | <xs:simpleType name="fluidoTermoVett"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua 3 = Acqua surriscaldata 4 = Vapore 5 = Olio diatermico 6 = Nessuno dei precedenti </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType intervento

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | api_call_4/L1_1tipoIntervento
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = nuova installazione 2 = ristrutturazione 3 = compilazione libretto esistente (digitalizzazione di libretto cartaceo) 4 = sostituzione
source | <xs:simpleType name="intervento"> <xs:annotation> <xs:documentation> Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = nuova installazione 2 = ristrutturazione 3 = compilazione libretto esistente (digitalizzazione di libretto cartaceo) 4 = sostituzione </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType numero_registro_imprese

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 6 |
pattern | [0-9]{6} |
source | <xs:simpleType name="numero_registro_imprese"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="6"/> <xs:pattern value="[0-9]{6}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType numIntero

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | row11_1/L11_1bacharach1 row11_1/L11_1bacharach2 row11_1/L11_1bacharach3 row11_1/L11_1COfumiSecchi row11_1/L11_1COfumiSecchiSenzaAria row11_1/L11_1moduloTermico impianto/scheda_11_1_VerificaGruppiTermici/VerificaGruppiTermici/L11_1numGT row11_2/L11_2numCircuito impianto/scheda_11_2_VerificaGruppiFrigo/VerificaGruppiFrigo/L11_2numGF impianto/scheda_11_3_VerificaScambiatoreCalore/VerificaScambiatoreCalore/L11_3numSC impianto/scheda_11_4_VerificaCogeneratoriTrigeneratori/VerificaCogeneratoriTrigeneratori/L11_4numCG row11_4/L11_4sottoFreqSoglia1 row11_4/L11_4sottoFreqSoglia2 row11_4/L11_4sottoFreqSoglia3 row11_4/L11_4sottoFreqTempo1 row11_4/L11_4sottoFreqTempo2 row11_4/L11_4sottoFreqTempo3 row11_4/L11_4sottoTensSoglia1 row11_4/L11_4sottoTensSoglia2 row11_4/L11_4sottoTensSoglia3 row11_4/L11_4sottoTensTempo1 row11_4/L11_4sottoTensTempo2 row11_4/L11_4sottoTensTempo3 row11_4/L11_4sovraFreqSoglia1 row11_4/L11_4sovraFreqSoglia2 row11_4/L11_4sovraFreqSoglia3 row11_4/L11_4sovraFreqTempo1 row11_4/L11_4sovraFreqTempo2 row11_4/L11_4sovraFreqTempo3 row11_4/L11_4sovraTensSoglia1 row11_4/L11_4sovraTensSoglia2 row11_4/L11_4sovraTensSoglia3 row11_4/L11_4sovraTensTempo1 row11_4/L11_4sovraTensTempo2 row11_4/L11_4sovraTensTempo3 unitaimmobiliare/L1_2subalterno attributiGT/L4_1modulareAnalisiFumiPreviste impianto/scheda_4_generatori/gruppotermico_caldaie/L4_1numGT rowGT/accessori_gruppotermico_caldaie/sezBR/L4_2numBR rowBR/L4_2portataTermMaxNom rowBR/L4_2portataTermMinNom rowGT/accessori_gruppotermico_caldaie/sezRC/L4_3numRC rowRC/L4_3potTermNomTot rowGF/L4_4numeroCircuiti impianto/scheda_4_generatori/gruppofrigo/L4_4numGF impianto/scheda_4_generatori/scambiatore/L4_5numSC impianto/scheda_4_generatori/cogeneratore/L4_6numCG impianto/scheda_4_generatori/solaretermico/L4_7numCS rowCS/L4_7numeroCollettori impianto/scheda_4_generatori/altrigeneratori/L4_8numAG rowSR/L5_1numLivTemp rowSR/L5_1numPuntiReg rowVR/L5_1numVie impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_3VasiEspansione/L6_3numVE impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_4PompeCircolazione/L6_4numPC impianto/scheda_8_sistema_accumulo/sistema_accumulo/L8_1numAC
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:simpleType name="numIntero"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="2000000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType origine_H2O_alimento

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5origine_H2O_alimento
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Acquedotto 2 = Pozzo 3 = Acqua superficiale
source | <xs:simpleType name="origine_H2O_alimento"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Acquedotto 2 = Pozzo 3 = Acqua superficiale </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType partita_IVA

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | persona_giuridica/partita_IVA
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 11 |
pattern | [0-9]{11} |
source | <xs:simpleType name="partita_IVA"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/> <xs:pattern value="[0-9]{11}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType PDR

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 14 |
pattern | [0-9]{14} |
source | <xs:simpleType name="PDR"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="14"/> <xs:pattern value="[0-9]{14}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType POD

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 15 |
pattern | [a-zA-Z]{2}[0-9]{3}[a-zA-Z]{1}[0-9]{9} |
source | <xs:simpleType name="POD"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="15"/> <xs:pattern value="[a-zA-Z]{2}[0-9]{3}[a-zA-Z]{1}[0-9]{9}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType portata

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | row11_1/L11_1portataCombustibile
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = m3/h 2 = Kg/h
source | <xs:simpleType name="portata"> <xs:annotation> <xs:documentation> Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = m3/h 2 = Kg/h </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType RCEE

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12tipo_RCEE
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:simpleType name="RCEE"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType rendimento

type | restriction of xs:decimal
properties |
base | xs:decimal
used by |
elements | row11_1/L11_1rendimCombustione row11_1/L11_1rendimentoLegge rowGT/L4_1rendimTermUtileMax
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0.0 |
maxInclusive | 200.0 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:simpleType name="rendimento"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="1"/> <xs:minInclusive value="0.0"/> <xs:maxInclusive value="200.0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType ruolo_nominante

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Proprietario 2 = Amministratore 3 = Occupante
source | <xs:simpleType name="ruolo_nominante"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Proprietario 2 = Amministratore 3 = Occupante </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType sorgente

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | rowGF/L4_4flagFluidoUtenza rowGF/L4_4flagSorgEsterna
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua
source | <xs:simpleType name="sorgente"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType testo

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | CCIAA_REA/cciaa persona_giuridica/civico persona_fisica/civico persona_fisica/cognome persona_giuridica/indirizzo persona_fisica/indirizzo impianto/scheda_11_1_VerificaGruppiTermici/VerificaGruppiTermici/L11_1altraNorma row11_1/L11_1codiceRCEE row11_2/L11_2codiceRCEE row11_3/L11_3codiceRCEE row11_4/L11_4codiceRCEE impianto/scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12codiceRCEE unitaimmobiliare/L1_2codice_ape dati_catastali/L1_2foglio unitaimmobiliare/L1_2interno dati_catastali/L1_2mappale_particella unitaimmobiliare/L1_2palazzo unitaimmobiliare/L1_2piano unitaimmobiliare/L1_2scala dati_catastali/L1_2sezione impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_3descrAltro impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_4descrAltro impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5descrAltrIntegraz impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5descrAltro impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_5descrAltroPer impianto/scheda_1_dati_identificativi_impianto/L1_codice_impianto CondizChimico/L2_5DescrAltroCondizChimico Filtrazione/L2_5DescrAltroFiltrazione TrattamentoH2O/L2_5DescrAltroTrattamentoH2O rowGT/L4_1matricola rowGT/L4_1modello rowBR/L4_2matricola rowBR/L4_2modello rowRC/L4_3matricola rowRC/L4_3modello rowGF/L4_4matricola rowGF/L4_4modello rowSC/L4_5matricola rowSC/L4_5modello rowCG/L4_6matricola rowCG/L4_6modello rowAG/L4_8matricola rowAG/L4_8modello rowAG/L4_8tipologia impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1descrAltriSistRegPrim rowSR/L5_1modelloSR rowVR/L5_1modelloVR rowVR/L5_1servomotore impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2note impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3descrSistemaIniziale impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3SistemaSostituto/L5_3descrSistemaSost impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4descrSistema impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4SistemaSostituto/L5_4descrSistemaSost impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_1DescrAltro impianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_2note rowPC/L6_4modello impianto/scheda_7_emissione/L7_descrAltro rowAC/L8_1matricola rowAC/L8_1modello persona_fisica/nome comune/nomeComune CCIAA_REA/numero_REA persona_giuridica/ragione_sociale
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:simpleType name="testo"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType tipo_bruciatore

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | rowBR/L4_2tipologia
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Monostadio 2 = Pluristadio 3 = Modulare
source | <xs:simpleType name="tipo_bruciatore"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Monostadio 2 = Pluristadio 3 = Modulare </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType tipo_circuito_raffreddamento

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5circuito_raffreddamento
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Senza recupero termico 2 = A recupero termico parziale 3 = A recupero termico totale
source | <xs:simpleType name="tipo_circuito_raffreddamento"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Senza recupero termico 2 = A recupero termico parziale 3 = A recupero termico totale </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType tipoCogeneratore

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | rowCG/L4_6tipologia
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Motore endotermico 2 = Turbogas 3 = Caldaia cogenerativa 4 = Altro
source | <xs:simpleType name="tipoCogeneratore"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Motore endotermico 2 = Turbogas 3 = Caldaia cogenerativa 4 = Altro </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType tipoTermostato

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | impianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2termostato
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Termostato zona on-off 2 = Termostato zona proporzionale 3 = Controllo entalpico su serranda esterna 4 = Controllo portata aria variabile per aria canalizzata
source | <xs:simpleType name="tipoTermostato"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Termostato zona on-off 2 = Termostato zona proporzionale 3 = Controllo entalpico su serranda esterna 4 = Controllo portata aria variabile per aria canalizzata </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType titolo_responsabilita

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Proprietario 2 = Amministratore 3 = Occupante 4 = Terzo responsabile
source | <xs:simpleType name="titolo_responsabilita"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Proprietario 2 = Amministratore 3 = Occupante 4 = Terzo responsabile </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType unita_misura_consumo

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
annotation |
documentation
Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = Litri 2 = Kg 3 = Quintali 4 = Tonnellate 5 = Smc 6 = kWh
source | <xs:simpleType name="unita_misura_consumo"> <xs:annotation> <xs:documentation> Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = Litri 2 = Kg 3 = Quintali 4 = Tonnellate 5 = Smc 6 = kWh </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy