Schema api_call_8.xsd

schema location: | api_call_8.xsd
attributeFormDefault: | unqualified
elementFormDefault: | qualified

Elements | Complex types | Simple types
api_call_8 | comune | attributoGT
| dati_catastali | codice_catastale_comune
| datiA | codice_fiscale
| datiB | codice_istat_comune
| datiC | codice_provincia
| datiCnoACS | combustibile
| datiD_tipo1 | combustibilefiammadiretta
| datiD_tipo2 | data
| datiD_tipo3 | decimale1
| datiD_tipo4 | dpr412
| datiE_tipo1 | fabbricante
| datiE_tipo2 | fluidoTermoVett
| datiE_tipo3 | fumiFN
| datiE_tipo4 | modalita
| datiF_tipo1 | motivo_compilazione
| datiF_tipo2 | numIntero
| datiF_tipo3 | partita_IVA
| datiF_tipo4 | portata
| idoneita | ruolo
| moduloFrigo | testo
| modulotermico | Valori012
| persona_fisica |
| persona_generica |
| persona_giuridica |
| raccomandazioni_osservazioni |
| tipoScambioFrigo |
| trattamento_acqua |
| unitaimmobiliare |

element api_call_8

diagram |
properties |
content | complex
children | versione API_ID codiceImpianto codiceRCEE motivoCompilazione datiSpecifici raccomandazioni idoneitaImpianto impresaManutentrice tecnicoControllo dataControllo orarioArrivo orarioPartenza
annotation |
documentation
rapporti RCEE, il formato è articolato in parti comuni del rapporto tra i vari tipi, divise in base alle lettere A, B, C, D, E, F più una parte relativa alla specifico controllo di RCEE
source | <xs:element name="api_call_8"> <xs:annotation> <xs:documentation> rapporti RCEE, il formato è articolato in parti comuni del rapporto tra i vari tipi, divise in base alle lettere A, B, C, D, E, F più una parte relativa alla specifico controllo di RCEE </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="versione"> <xs:complexType> <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="API_ID" type="xs:integer" fixed="84"/> <xs:element name="codiceImpianto" type="testo"/> <xs:element name="codiceRCEE" type="testo"/> <xs:element name="motivoCompilazione" type="motivo_compilazione" minOccurs="0"/> <xs:element name="datiSpecifici"> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>dati sezioni specifiche diversificate per ciascun tipo di RCEE</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="tipo1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="1"/> <xs:element name="datiA" type="datiA"/> <xs:element name="datiB" type="datiB"/> <xs:element name="datiC" type="datiC"/> <xs:element name="datiD_tipo1" type="datiD_tipo1"/> <xs:element name="datiE_tipo1" type="datiE_tipo1" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="datiF_tipo1" type="datiF_tipo1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="tipo2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="2"/> <xs:element name="datiA" type="datiA"/> <xs:element name="datiB" type="datiB"/> <xs:element name="datiC" type="datiCnoACS"/> <xs:element name="datiD_tipo2" type="datiD_tipo2"/> <xs:element name="datiE_tipo2" type="datiE_tipo2" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="datiF_tipo2" type="datiF_tipo2"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="tipo3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="3"/> <xs:element name="datiA" type="datiA"/> <xs:element name="datiB" type="datiB"/> <xs:element name="datiC" type="datiC"/> <xs:element name="datiD_tipo3" type="datiD_tipo3"/> <xs:element name="datiE_tipo3" type="datiE_tipo3" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="datiF_tipo3" type="datiF_tipo3"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="tipo4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="4"/> <xs:element name="datiA" type="datiA"/> <xs:element name="datiB" type="datiB"/> <xs:element name="datiC" type="datiCnoACS"/> <xs:element name="datiD_tipo4" type="datiD_tipo4"/> <xs:element name="datiE_tipo4" type="datiE_tipo4" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="datiF_tipo4" type="datiF_tipo4"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="raccomandazioni" type="raccomandazioni_osservazioni" minOccurs="0"/> <xs:element name="idoneitaImpianto" type="idoneita"/> <!-- esito della verifica --> <xs:element name="impresaManutentrice" type="persona_giuridica"/> <xs:element name="tecnicoControllo" type="persona_fisica"/> <xs:element name="dataControllo" type="xs:date"/> <xs:element name="orarioArrivo" type="xs:time"/> <xs:element name="orarioPartenza" type="xs:time"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_8/versione

diagram |
properties |
content | complex
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
VersioneCorrente | xs:decimal | required |  | 2.5 |
source | <xs:element name="versione"> <xs:complexType> <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/> </xs:complexType> </xs:element>

attribute api_call_8/versione/@VersioneCorrente

type | xs:decimal
properties |
use | required
fixed | 2.5
source | <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/>

element api_call_8/API_ID

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
fixed | 84
source | <xs:element name="API_ID" type="xs:integer" fixed="84"/>

element api_call_8/codiceImpianto

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="codiceImpianto" type="testo"/>

element api_call_8/codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="codiceRCEE" type="testo"/>

element api_call_8/motivoCompilazione

diagram |
type | motivo_compilazione
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 8 |
source | <xs:element name="motivoCompilazione" type="motivo_compilazione" minOccurs="0"/>

element api_call_8/datiSpecifici

diagram |
properties |
content | complex
children | tipo1 tipo2 tipo3 tipo4
source | <xs:element name="datiSpecifici"> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>dati sezioni specifiche diversificate per ciascun tipo di RCEE</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="tipo1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="1"/> <xs:element name="datiA" type="datiA"/> <xs:element name="datiB" type="datiB"/> <xs:element name="datiC" type="datiC"/> <xs:element name="datiD_tipo1" type="datiD_tipo1"/> <xs:element name="datiE_tipo1" type="datiE_tipo1" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="datiF_tipo1" type="datiF_tipo1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="tipo2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="2"/> <xs:element name="datiA" type="datiA"/> <xs:element name="datiB" type="datiB"/> <xs:element name="datiC" type="datiCnoACS"/> <xs:element name="datiD_tipo2" type="datiD_tipo2"/> <xs:element name="datiE_tipo2" type="datiE_tipo2" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="datiF_tipo2" type="datiF_tipo2"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="tipo3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="3"/> <xs:element name="datiA" type="datiA"/> <xs:element name="datiB" type="datiB"/> <xs:element name="datiC" type="datiC"/> <xs:element name="datiD_tipo3" type="datiD_tipo3"/> <xs:element name="datiE_tipo3" type="datiE_tipo3" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="datiF_tipo3" type="datiF_tipo3"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="tipo4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="4"/> <xs:element name="datiA" type="datiA"/> <xs:element name="datiB" type="datiB"/> <xs:element name="datiC" type="datiCnoACS"/> <xs:element name="datiD_tipo4" type="datiD_tipo4"/> <xs:element name="datiE_tipo4" type="datiE_tipo4" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="datiF_tipo4" type="datiF_tipo4"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo1

diagram |
properties |
content | complex
children | tipoRCEE datiA datiB datiC datiD_tipo1 datiE_tipo1 datiF_tipo1
source | <xs:element name="tipo1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="1"/> <xs:element name="datiA" type="datiA"/> <xs:element name="datiB" type="datiB"/> <xs:element name="datiC" type="datiC"/> <xs:element name="datiD_tipo1" type="datiD_tipo1"/> <xs:element name="datiE_tipo1" type="datiE_tipo1" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="datiF_tipo1" type="datiF_tipo1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo1/tipoRCEE

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
fixed | 1
source | <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="1"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo1/datiA

diagram |
type | datiA
properties |
content | complex
children | A_indirizzo A_civico A_palazzo A_scala A_interno A_nomeComune A_nomeProvincia A_potenzaTermicaNominaleTotMax A_responsabile A_titoloResponsabilita datiCatastali
source | <xs:element name="datiA" type="datiA"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo1/datiB

diagram |
type | datiB
properties |
content | complex
children | B_flagDichiarazConformita B_flagLibrettoUsoManutenzioneGeneratorePresente B_flagLibrettoPresente B_flagLibrettoCompilato
source | <xs:element name="datiB" type="datiB"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo1/datiC

diagram |
type | datiC
properties |
content | complex
children | C_durezza C_trattamento C_trattamentoACS
source | <xs:element name="datiC" type="datiC"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo1/datiD_tipo1

diagram |
type | datiD_tipo1
properties |
content | complex
children | D_flagLocaleInstallazioneIdoneo D_flagInstallazioneEsternaGeneratoreIdoneo D_flagApertureDimensioniAdeguate D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni D_flagCanaleFumoCondottoScaricoIdoneo D_flagSistemaRegolazioneFunzionante D_flagAssenzaPerditeCombustibileLiquido D_flagTenutaIdoneaRaccordiGeneratore
source | <xs:element name="datiD_tipo1" type="datiD_tipo1"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo1/datiE_tipo1

diagram |
type | datiE_tipo1
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | E_numGT E_potenzaFocolare E_potenzaUtile E_dataInstallazione E_fabbricante E_modello E_matricola E_combustibile E_attributoGT E_moduloTermico E_flagClimatizInv E_flagProduzACS E_flagDispComando E_flagDispSicurezza E_flagValvSicurezzaNonManomessa E_flagScambiatoreControllato E_flagRiflussoProdottiCombustione E_flagRisultatiControlloUNI E_flagEvacuazioneFumi E_depressCanaleFumo
source | <xs:element name="datiE_tipo1" type="datiE_tipo1" maxOccurs="unbounded"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo1/datiF_tipo1

diagram |
type | datiF_tipo1
properties |
content | complex
children | F_flagAdozioneValvoleTermostatiche F_flagIsolamentoLocaliNonRiscaldati F_flagSistemaTrattamentoACS F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF
source | <xs:element name="datiF_tipo1" type="datiF_tipo1"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo2

diagram |
properties |
content | complex
children | tipoRCEE datiA datiB datiC datiD_tipo2 datiE_tipo2 datiF_tipo2
source | <xs:element name="tipo2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="2"/> <xs:element name="datiA" type="datiA"/> <xs:element name="datiB" type="datiB"/> <xs:element name="datiC" type="datiCnoACS"/> <xs:element name="datiD_tipo2" type="datiD_tipo2"/> <xs:element name="datiE_tipo2" type="datiE_tipo2" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="datiF_tipo2" type="datiF_tipo2"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo2/tipoRCEE

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
fixed | 2
source | <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="2"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo2/datiA

diagram |
type | datiA
properties |
content | complex
children | A_indirizzo A_civico A_palazzo A_scala A_interno A_nomeComune A_nomeProvincia A_potenzaTermicaNominaleTotMax A_responsabile A_titoloResponsabilita datiCatastali
source | <xs:element name="datiA" type="datiA"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo2/datiB

diagram |
type | datiB
properties |
content | complex
children | B_flagDichiarazConformita B_flagLibrettoUsoManutenzioneGeneratorePresente B_flagLibrettoPresente B_flagLibrettoCompilato
source | <xs:element name="datiB" type="datiB"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo2/datiC

diagram |
type | datiCnoACS
properties |
content | complex
children | C_durezza C_trattamento
source | <xs:element name="datiC" type="datiCnoACS"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo2/datiD_tipo2

diagram |
type | datiD_tipo2
properties |
content | complex
children | D_flagLocaleInstallazioneIdoneo D_flagApertureDimensioniVentilazioneAdeguate D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni D_flagLineeElettricheIdonee D_flagCoibentazioneIdonee
source | <xs:element name="datiD_tipo2" type="datiD_tipo2"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo2/datiE_tipo2

diagram |
type | datiE_tipo2
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | E_numGF E_dataInstallazione E_fabbricante E_modello E_matricola E_tipoScambioFrigo E_tipoLiquidoGassoso E_numeroCircuiti E_potFrigoRaffrescamento E_potTermicaRiscaldamento E_flagModalita E_flagPerdite E_flagRilevazioneFugheDiretta E_flagRilevazioneFugheInDiretta E_flagScambiatoriPuliti E_moduloFrigo
source | <xs:element name="datiE_tipo2" type="datiE_tipo2" maxOccurs="unbounded"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo2/datiF_tipo2

diagram |
type | datiF_tipo2
properties |
content | complex
children | F_flagSostituzioneGeneratoreONFF F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF F_flagIsolamentoReteDistribuzioneAcquaRefrigerataLocaliNonClimatizzati F_flagIsolamentoCanaliDistribuzioneAriaLocaliNonClimatizzati
source | <xs:element name="datiF_tipo2" type="datiF_tipo2"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo3

diagram |
properties |
content | complex
children | tipoRCEE datiA datiB datiC datiD_tipo3 datiE_tipo3 datiF_tipo3
source | <xs:element name="tipo3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="3"/> <xs:element name="datiA" type="datiA"/> <xs:element name="datiB" type="datiB"/> <xs:element name="datiC" type="datiC"/> <xs:element name="datiD_tipo3" type="datiD_tipo3"/> <xs:element name="datiE_tipo3" type="datiE_tipo3" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="datiF_tipo3" type="datiF_tipo3"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo3/tipoRCEE

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
fixed | 3
source | <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="3"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo3/datiA

diagram |
type | datiA
properties |
content | complex
children | A_indirizzo A_civico A_palazzo A_scala A_interno A_nomeComune A_nomeProvincia A_potenzaTermicaNominaleTotMax A_responsabile A_titoloResponsabilita datiCatastali
source | <xs:element name="datiA" type="datiA"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo3/datiB

diagram |
type | datiB
properties |
content | complex
children | B_flagDichiarazConformita B_flagLibrettoUsoManutenzioneGeneratorePresente B_flagLibrettoPresente B_flagLibrettoCompilato
source | <xs:element name="datiB" type="datiB"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo3/datiC

diagram |
type | datiC
properties |
content | complex
children | C_durezza C_trattamento C_trattamentoACS
source | <xs:element name="datiC" type="datiC"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo3/datiD_tipo3

diagram |
type | datiD_tipo3
properties |
content | complex
children | D_flagLuogoInstallazioneIdoneo D_flagLineeElettricheIdonee D_flagCoibentazioneIdonee D_flagAssenzaPerditeIdraulicheIdonea
source | <xs:element name="datiD_tipo3" type="datiD_tipo3"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo3/datiE_tipo3

diagram |
type | datiE_tipo3
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | E_numSC E_dataInstallazione E_fabbricante E_modello E_matricola E_flagClimatizInvernale E_flagProduzACS E_alimentazione E_fluidoVettoreUscita E_flagPotenzaCompatibile E_flagStatoCoibentazione E_flagDispositiviRegolazione E_tempEsterna E_tempMandataPrimario E_tempRitornoPrimario E_potenzaTermica E_portataFluidoPrimario E_tempMandataSecondario E_tempRitornoSecondario
source | <xs:element name="datiE_tipo3" type="datiE_tipo3" maxOccurs="unbounded"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo3/datiF_tipo3

diagram |
type | datiF_tipo3
properties |
content | complex
children | F_flagAdozioneValvoleTermostatiche F_flagVerificaCoerenzaParametriClima F_flagVerificaPresenzaPerditeAcqua F_flagInstallazioneInvolucroScambiatore
source | <xs:element name="datiF_tipo3" type="datiF_tipo3"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo4

diagram |
properties |
content | complex
children | tipoRCEE datiA datiB datiC datiD_tipo4 datiE_tipo4 datiF_tipo4
source | <xs:element name="tipo4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="4"/> <xs:element name="datiA" type="datiA"/> <xs:element name="datiB" type="datiB"/> <xs:element name="datiC" type="datiCnoACS"/> <xs:element name="datiD_tipo4" type="datiD_tipo4"/> <xs:element name="datiE_tipo4" type="datiE_tipo4" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="datiF_tipo4" type="datiF_tipo4"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo4/tipoRCEE

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
fixed | 4
source | <xs:element name="tipoRCEE" type="xs:integer" fixed="4"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo4/datiA

diagram |
type | datiA
properties |
content | complex
children | A_indirizzo A_civico A_palazzo A_scala A_interno A_nomeComune A_nomeProvincia A_potenzaTermicaNominaleTotMax A_responsabile A_titoloResponsabilita datiCatastali
source | <xs:element name="datiA" type="datiA"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo4/datiB

diagram |
type | datiB
properties |
content | complex
children | B_flagDichiarazConformita B_flagLibrettoUsoManutenzioneGeneratorePresente B_flagLibrettoPresente B_flagLibrettoCompilato
source | <xs:element name="datiB" type="datiB"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo4/datiC

diagram |
type | datiCnoACS
properties |
content | complex
children | C_durezza C_trattamento
source | <xs:element name="datiC" type="datiCnoACS"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo4/datiD_tipo4

diagram |
type | datiD_tipo4
properties |
content | complex
children | D_flagLuogoInstallazioneIdoneo D_flagApertureDimensioniVentilazioneAdeguate D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni D_flagLineeElettricheIdonee D_flagCaminoCanaleFumoIdoneo D_flagCapsulaInsonorizzanteIdonea D_flagTenutaCircuitoIdraulicoIdonea D_flagTenutaOlioIdonea D_flagTenutaCombustibileIdonea D_flagFunzionalitaScambiatoreCaloreSeparazione
source | <xs:element name="datiD_tipo4" type="datiD_tipo4"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo4/datiE_tipo4

diagram |
type | datiE_tipo4
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | E_numCG E_dataInstallazione E_fabbricante E_modello E_matricola E_combustibile E_tipologia E_tempAriaComburente E_tempAcquaUscita E_tempAcquaIngresso E_tempH2Omotore E_tempFumiAvalle E_tempFumiAmonte E_fluidoVettoreUscita E_potenzaElettricaNominaleMorsetti E_potenzaMorsetti E_potenzaAssorbitaCombustibile E_potenzaTermicaNominale E_potenzaTermicaByPassFumi E_emissioniCO
source | <xs:element name="datiE_tipo4" type="datiE_tipo4" maxOccurs="unbounded"/>

element api_call_8/datiSpecifici/tipo4/datiF_tipo4

diagram |
type | datiF_tipo4
properties |
content | complex
children | F_flagAdozioneValvoleTermostatiche F_flagIsolamentoLocaliNonRiscaldati F_flagSistemaTrattamentoACS F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF
source | <xs:element name="datiF_tipo4" type="datiF_tipo4"/>

element api_call_8/raccomandazioni

diagram |
type | raccomandazioni_osservazioni
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | raccomandazioni prescrizioni osservazioni
source | <xs:element name="raccomandazioni" type="raccomandazioni_osservazioni" minOccurs="0"/>

element api_call_8/idoneitaImpianto

diagram |
type | idoneita
properties |
content | complex
children | flagImpiantoIdoneo dataInterventoRaccomandato
source | <xs:element name="idoneitaImpianto" type="idoneita"/>

element api_call_8/impresaManutentrice

diagram |
type | persona_giuridica
properties |
content | complex
children | ragione_sociale partita_IVA indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="impresaManutentrice" type="persona_giuridica"/>

element api_call_8/tecnicoControllo

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="tecnicoControllo" type="persona_fisica"/>

element api_call_8/dataControllo

diagram |
type | xs:date
properties |
content | simple
source | <xs:element name="dataControllo" type="xs:date"/>

element api_call_8/orarioArrivo

diagram |
type | xs:time
properties |
content | simple
source | <xs:element name="orarioArrivo" type="xs:time"/>

element api_call_8/orarioPartenza

diagram |
type | xs:time
properties |
content | simple
source | <xs:element name="orarioPartenza" type="xs:time"/>

complexType comune

diagram |
children | nomeComune codiceIstatComune
used by |
elements | datiA/A_nomeComune persona_fisica/comune persona_giuridica/comune
source | <xs:complexType name="comune"> <xs:sequence> <xs:element name="nomeComune" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="codiceIstatComune" type="codice_istat_comune"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element comune/nomeComune

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="nomeComune" type="testo" minOccurs="0"/>

element comune/codiceIstatComune

diagram |
type | codice_istat_comune
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 6 |
pattern | [0-9]{6} |
source | <xs:element name="codiceIstatComune" type="codice_istat_comune"/>

complexType dati_catastali

diagram |
children | L1_2codice_catastale_comune L1_2sezione L1_2foglio L1_2mappale_particella L1_2unitaimmobiliare
used by |
element | datiA/datiCatastali
annotation |
documentation
dati catastali che identificano l'immobile servito
source | <xs:complexType name="dati_catastali"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati catastali che identificano l'immobile servito </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L1_2codice_catastale_comune" type="codice_catastale_comune"/> <xs:element name="L1_2sezione" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_2foglio" type="testo"/> <xs:element name="L1_2mappale_particella" type="testo"/> <xs:element name="L1_2unitaimmobiliare" type="unitaimmobiliare" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element dati_catastali/L1_2codice_catastale_comune

diagram |
type | codice_catastale_comune
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 4 |
pattern | [a-zA-Z]{1}[0-9]{3} |
source | <xs:element name="L1_2codice_catastale_comune" type="codice_catastale_comune"/>

element dati_catastali/L1_2sezione

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2sezione" type="testo" minOccurs="0"/>

element dati_catastali/L1_2foglio

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2foglio" type="testo"/>

element dati_catastali/L1_2mappale_particella

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2mappale_particella" type="testo"/>

element dati_catastali/L1_2unitaimmobiliare

diagram |
type | unitaimmobiliare
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L1_2subalterno L1_2piano L1_2palazzo L1_2scala L1_2interno L1_2DPR412 L1_2codice_ape
source | <xs:element name="L1_2unitaimmobiliare" type="unitaimmobiliare" maxOccurs="unbounded"/>

complexType datiA

diagram |
children | A_indirizzo A_civico A_palazzo A_scala A_interno A_nomeComune A_nomeProvincia A_potenzaTermicaNominaleTotMax A_responsabile A_titoloResponsabilita datiCatastali
used by |
elements | api_call_8/datiSpecifici/tipo1/datiA api_call_8/datiSpecifici/tipo2/datiA api_call_8/datiSpecifici/tipo3/datiA api_call_8/datiSpecifici/tipo4/datiA
annotation |
documentation
dati degli allegati RCEE al punto A comune a tutti i tipi di allegato, recante le informazioni relative a ubicazione dell'impianto, immobile, responsabile, ditta e tecnico che esegue il controllo
source | <xs:complexType name="datiA"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati degli allegati RCEE al punto A comune a tutti i tipi di allegato, recante le informazioni relative a ubicazione dell'impianto, immobile, responsabile, ditta e tecnico che esegue il controllo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="A_indirizzo" type="testo"/> <xs:element name="A_civico" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="A_palazzo" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="A_scala" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="A_interno" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="A_nomeComune" type="comune"/> <xs:element name="A_nomeProvincia" type="codice_provincia"/> <xs:element name="A_potenzaTermicaNominaleTotMax" type="decimale1"/> <xs:element name="A_responsabile" type="persona_generica"/> <xs:element name="A_titoloResponsabilita" type="ruolo"/> <xs:element name="datiCatastali" type="dati_catastali" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiA/A_indirizzo

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="A_indirizzo" type="testo"/>

element datiA/A_civico

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="A_civico" type="testo" minOccurs="0"/>

element datiA/A_palazzo

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="A_palazzo" type="testo" minOccurs="0"/>

element datiA/A_scala

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="A_scala" type="testo" minOccurs="0"/>

element datiA/A_interno

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="A_interno" type="testo" minOccurs="0"/>

element datiA/A_nomeComune

diagram |
type | comune
properties |
content | complex
children | nomeComune codiceIstatComune
source | <xs:element name="A_nomeComune" type="comune"/>

element datiA/A_nomeProvincia

diagram |
type | codice_provincia
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:element name="A_nomeProvincia" type="codice_provincia"/>

element datiA/A_potenzaTermicaNominaleTotMax

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="A_potenzaTermicaNominaleTotMax" type="decimale1"/>

element datiA/A_responsabile

diagram |
type | persona_generica
properties |
content | complex
children | persona_fisica persona_giuridica
source | <xs:element name="A_responsabile" type="persona_generica"/>

element datiA/A_titoloResponsabilita

diagram |
type | ruolo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="A_titoloResponsabilita" type="ruolo"/>

element datiA/datiCatastali

diagram |
type | dati_catastali
properties |
minOcc | 0
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L1_2codice_catastale_comune L1_2sezione L1_2foglio L1_2mappale_particella L1_2unitaimmobiliare
source | <xs:element name="datiCatastali" type="dati_catastali" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType datiB

diagram |
children | B_flagDichiarazConformita B_flagLibrettoUsoManutenzioneGeneratorePresente B_flagLibrettoPresente B_flagLibrettoCompilato
used by |
elements | api_call_8/datiSpecifici/tipo1/datiB api_call_8/datiSpecifici/tipo2/datiB api_call_8/datiSpecifici/tipo3/datiB api_call_8/datiSpecifici/tipo4/datiB
annotation |
documentation
dati degli allegati RCEE al punto B comune a tutti i tipi di allegato, relativi alla documentazione tecnica presente, gli attributi sono tutti booleani (valori 1 o 0) da interdersi 1 nel caso affermativo e 0 negativo
source | <xs:complexType name="datiB"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati degli allegati RCEE al punto B comune a tutti i tipi di allegato, relativi alla documentazione tecnica presente, gli attributi sono tutti booleani (valori 1 o 0) da interdersi 1 nel caso affermativo e 0 negativo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="B_flagDichiarazConformita" type="xs:boolean"/> <xs:element name="B_flagLibrettoUsoManutenzioneGeneratorePresente" type="xs:boolean"/> <xs:element name="B_flagLibrettoPresente" type="xs:boolean"/> <xs:element name="B_flagLibrettoCompilato" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiB/B_flagDichiarazConformita

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="B_flagDichiarazConformita" type="xs:boolean"/>

element datiB/B_flagLibrettoUsoManutenzioneGeneratorePresente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="B_flagLibrettoUsoManutenzioneGeneratorePresente" type="xs:boolean"/>

element datiB/B_flagLibrettoPresente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="B_flagLibrettoPresente" type="xs:boolean"/>

element datiB/B_flagLibrettoCompilato

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="B_flagLibrettoCompilato" type="xs:boolean"/>

complexType datiC

diagram |
children | C_durezza C_trattamento C_trattamentoACS
used by |
elements | api_call_8/datiSpecifici/tipo1/datiC api_call_8/datiSpecifici/tipo3/datiC
annotation |
documentation
dati degli allegati RCEE al punto C, trattamento acqua comune a tutti i tipi di allegato, relativi al trattamento acqua C_trattamento è inteso per riscaldamento nel caso allegato tipo1 e tipo3 mentre è inteso trattamento per raffreddamento nel caso di tipo2 e tipo4
source | <xs:complexType name="datiC"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati degli allegati RCEE al punto C, trattamento acqua comune a tutti i tipi di allegato, relativi al trattamento acqua C_trattamento è inteso per riscaldamento nel caso allegato tipo1 e tipo3 mentre è inteso trattamento per raffreddamento nel caso di tipo2 e tipo4 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="C_durezza" type="decimale1"/> <xs:element name="C_trattamento" type="trattamento_acqua"/> <xs:element name="C_trattamentoACS" type="trattamento_acqua"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiC/C_durezza

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="C_durezza" type="decimale1"/>

element datiC/C_trattamento

diagram |
type | trattamento_acqua
properties |
content | complex
children | C_flagAssente C_flagNonRichiesto C_trattamento_acqua_presente
source | <xs:element name="C_trattamento" type="trattamento_acqua"/>

element datiC/C_trattamentoACS

diagram |
type | trattamento_acqua
properties |
content | complex
children | C_flagAssente C_flagNonRichiesto C_trattamento_acqua_presente
source | <xs:element name="C_trattamentoACS" type="trattamento_acqua"/>

complexType datiCnoACS

diagram |
children | C_durezza C_trattamento
used by |
elements | api_call_8/datiSpecifici/tipo2/datiC api_call_8/datiSpecifici/tipo4/datiC
annotation |
documentation
dati degli allegati RCEE al punto C, trattamento acqua comune a tutti i tipi di allegato, relativi al trattamento acqua C_trattamento è inteso per riscaldamento nel caso allegato tipo1 e tipo3 mentre è inteso trattamento per raffreddamento nel caso di tipo2 e tipo4
source | <xs:complexType name="datiCnoACS"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati degli allegati RCEE al punto C, trattamento acqua comune a tutti i tipi di allegato, relativi al trattamento acqua C_trattamento è inteso per riscaldamento nel caso allegato tipo1 e tipo3 mentre è inteso trattamento per raffreddamento nel caso di tipo2 e tipo4 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="C_durezza" type="decimale1"/> <xs:element name="C_trattamento" type="trattamento_acqua"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiCnoACS/C_durezza

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="C_durezza" type="decimale1"/>

element datiCnoACS/C_trattamento

diagram |
type | trattamento_acqua
properties |
content | complex
children | C_flagAssente C_flagNonRichiesto C_trattamento_acqua_presente
source | <xs:element name="C_trattamento" type="trattamento_acqua"/>

complexType datiD_tipo1

diagram |
children | D_flagLocaleInstallazioneIdoneo D_flagInstallazioneEsternaGeneratoreIdoneo D_flagApertureDimensioniAdeguate D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni D_flagCanaleFumoCondottoScaricoIdoneo D_flagSistemaRegolazioneFunzionante D_flagAssenzaPerditeCombustibileLiquido D_flagTenutaIdoneaRaccordiGeneratore
used by |
element | api_call_8/datiSpecifici/tipo1/datiD_tipo1
annotation |
documentation
dati degli allegati RCEE al punto D
source | <xs:complexType name="datiD_tipo1"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati degli allegati RCEE al punto D </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="D_flagLocaleInstallazioneIdoneo" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagInstallazioneEsternaGeneratoreIdoneo" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagApertureDimensioniAdeguate" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagCanaleFumoCondottoScaricoIdoneo" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagSistemaRegolazioneFunzionante" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagAssenzaPerditeCombustibileLiquido" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagTenutaIdoneaRaccordiGeneratore" type="Valori012"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiD_tipo1/D_flagLocaleInstallazioneIdoneo

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagLocaleInstallazioneIdoneo" type="Valori012"/>

element datiD_tipo1/D_flagInstallazioneEsternaGeneratoreIdoneo

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagInstallazioneEsternaGeneratoreIdoneo" type="Valori012"/>

element datiD_tipo1/D_flagApertureDimensioniAdeguate

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagApertureDimensioniAdeguate" type="Valori012"/>

element datiD_tipo1/D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni" type="Valori012"/>

element datiD_tipo1/D_flagCanaleFumoCondottoScaricoIdoneo

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagCanaleFumoCondottoScaricoIdoneo" type="Valori012"/>

element datiD_tipo1/D_flagSistemaRegolazioneFunzionante

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagSistemaRegolazioneFunzionante" type="Valori012"/>

element datiD_tipo1/D_flagAssenzaPerditeCombustibileLiquido

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagAssenzaPerditeCombustibileLiquido" type="Valori012"/>

element datiD_tipo1/D_flagTenutaIdoneaRaccordiGeneratore

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagTenutaIdoneaRaccordiGeneratore" type="Valori012"/>

complexType datiD_tipo2

diagram |
children | D_flagLocaleInstallazioneIdoneo D_flagApertureDimensioniVentilazioneAdeguate D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni D_flagLineeElettricheIdonee D_flagCoibentazioneIdonee
used by |
element | api_call_8/datiSpecifici/tipo2/datiD_tipo2
annotation |
documentation
dati degli allegati RCEE al punto D
source | <xs:complexType name="datiD_tipo2"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati degli allegati RCEE al punto D </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="D_flagLocaleInstallazioneIdoneo" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagApertureDimensioniVentilazioneAdeguate" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagLineeElettricheIdonee" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagCoibentazioneIdonee" type="Valori012"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiD_tipo2/D_flagLocaleInstallazioneIdoneo

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagLocaleInstallazioneIdoneo" type="Valori012"/>

element datiD_tipo2/D_flagApertureDimensioniVentilazioneAdeguate

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagApertureDimensioniVentilazioneAdeguate" type="Valori012"/>

element datiD_tipo2/D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni" type="Valori012"/>

element datiD_tipo2/D_flagLineeElettricheIdonee

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagLineeElettricheIdonee" type="Valori012"/>

element datiD_tipo2/D_flagCoibentazioneIdonee

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagCoibentazioneIdonee" type="Valori012"/>

complexType datiD_tipo3

diagram |
children | D_flagLuogoInstallazioneIdoneo D_flagLineeElettricheIdonee D_flagCoibentazioneIdonee D_flagAssenzaPerditeIdraulicheIdonea
used by |
element | api_call_8/datiSpecifici/tipo3/datiD_tipo3
annotation |
documentation
dati degli allegati RCEE al punto D
source | <xs:complexType name="datiD_tipo3"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati degli allegati RCEE al punto D </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="D_flagLuogoInstallazioneIdoneo" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagLineeElettricheIdonee" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagCoibentazioneIdonee" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagAssenzaPerditeIdraulicheIdonea" type="Valori012"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiD_tipo3/D_flagLuogoInstallazioneIdoneo

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagLuogoInstallazioneIdoneo" type="Valori012"/>

element datiD_tipo3/D_flagLineeElettricheIdonee

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagLineeElettricheIdonee" type="Valori012"/>

element datiD_tipo3/D_flagCoibentazioneIdonee

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagCoibentazioneIdonee" type="Valori012"/>

element datiD_tipo3/D_flagAssenzaPerditeIdraulicheIdonea

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagAssenzaPerditeIdraulicheIdonea" type="Valori012"/>

complexType datiD_tipo4

diagram |
children | D_flagLuogoInstallazioneIdoneo D_flagApertureDimensioniVentilazioneAdeguate D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni D_flagLineeElettricheIdonee D_flagCaminoCanaleFumoIdoneo D_flagCapsulaInsonorizzanteIdonea D_flagTenutaCircuitoIdraulicoIdonea D_flagTenutaOlioIdonea D_flagTenutaCombustibileIdonea D_flagFunzionalitaScambiatoreCaloreSeparazione
used by |
element | api_call_8/datiSpecifici/tipo4/datiD_tipo4
annotation |
documentation
dati degli allegati RCEE al punto D
source | <xs:complexType name="datiD_tipo4"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati degli allegati RCEE al punto D </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="D_flagLuogoInstallazioneIdoneo" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagApertureDimensioniVentilazioneAdeguate" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagLineeElettricheIdonee" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagCaminoCanaleFumoIdoneo" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagCapsulaInsonorizzanteIdonea" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagTenutaCircuitoIdraulicoIdonea" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagTenutaOlioIdonea" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagTenutaCombustibileIdonea" type="Valori012"/> <xs:element name="D_flagFunzionalitaScambiatoreCaloreSeparazione" type="Valori012"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiD_tipo4/D_flagLuogoInstallazioneIdoneo

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagLuogoInstallazioneIdoneo" type="Valori012"/>

element datiD_tipo4/D_flagApertureDimensioniVentilazioneAdeguate

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagApertureDimensioniVentilazioneAdeguate" type="Valori012"/>

element datiD_tipo4/D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni" type="Valori012"/>

element datiD_tipo4/D_flagLineeElettricheIdonee

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagLineeElettricheIdonee" type="Valori012"/>

element datiD_tipo4/D_flagCaminoCanaleFumoIdoneo

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagCaminoCanaleFumoIdoneo" type="Valori012"/>

element datiD_tipo4/D_flagCapsulaInsonorizzanteIdonea

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagCapsulaInsonorizzanteIdonea" type="Valori012"/>

element datiD_tipo4/D_flagTenutaCircuitoIdraulicoIdonea

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagTenutaCircuitoIdraulicoIdonea" type="Valori012"/>

element datiD_tipo4/D_flagTenutaOlioIdonea

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagTenutaOlioIdonea" type="Valori012"/>

element datiD_tipo4/D_flagTenutaCombustibileIdonea

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagTenutaCombustibileIdonea" type="Valori012"/>

element datiD_tipo4/D_flagFunzionalitaScambiatoreCaloreSeparazione

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="D_flagFunzionalitaScambiatoreCaloreSeparazione" type="Valori012"/>

complexType datiE_tipo1

diagram |
children | E_numGT E_potenzaFocolare E_potenzaUtile E_dataInstallazione E_fabbricante E_modello E_matricola E_combustibile E_attributoGT E_moduloTermico E_flagClimatizInv E_flagProduzACS E_flagDispComando E_flagDispSicurezza E_flagValvSicurezzaNonManomessa E_flagScambiatoreControllato E_flagRiflussoProdottiCombustione E_flagRisultatiControlloUNI E_flagEvacuazioneFumi E_depressCanaleFumo
used by |
element | api_call_8/datiSpecifici/tipo1/datiE_tipo1
annotation |
documentation
dati specifici dell'allegato RCEE tipo1
source | <xs:complexType name="datiE_tipo1"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati specifici dell'allegato RCEE tipo1 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="E_numGT" type="numIntero"/> <xs:element name="E_potenzaFocolare" type="decimale1"/> <xs:element name="E_potenzaUtile" type="decimale1"/> <xs:element name="E_dataInstallazione" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="E_fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="E_modello" type="testo"/> <xs:element name="E_matricola" type="testo"/> <xs:element name="E_combustibile" type="combustibile"/> <xs:element name="E_attributoGT" type="attributoGT"/> <xs:element name="E_moduloTermico" type="modulotermico" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="E_flagClimatizInv" type="xs:boolean"/> <xs:element name="E_flagProduzACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="E_flagDispComando" type="Valori012"/> <xs:element name="E_flagDispSicurezza" type="Valori012"/> <xs:element name="E_flagValvSicurezzaNonManomessa" type="Valori012"/> <xs:element name="E_flagScambiatoreControllato" type="Valori012"/> <xs:element name="E_flagRiflussoProdottiCombustione" type="Valori012"/> <xs:element name="E_flagRisultatiControlloUNI" type="Valori012"/> <xs:element name="E_flagEvacuazioneFumi" type="fumiFN"/> <xs:element name="E_depressCanaleFumo" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiE_tipo1/E_numGT

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="E_numGT" type="numIntero"/>

element datiE_tipo1/E_potenzaFocolare

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_potenzaFocolare" type="decimale1"/>

element datiE_tipo1/E_potenzaUtile

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_potenzaUtile" type="decimale1"/>

element datiE_tipo1/E_dataInstallazione

diagram |
type | xs:date
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="E_dataInstallazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element datiE_tipo1/E_fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_fabbricante" type="fabbricante"/>

element datiE_tipo1/E_modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_modello" type="testo"/>

element datiE_tipo1/E_matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_matricola" type="testo"/>

element datiE_tipo1/E_combustibile

diagram |
type | combustibile
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
source | <xs:element name="E_combustibile" type="combustibile"/>

element datiE_tipo1/E_attributoGT

diagram |
type | attributoGT
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="E_attributoGT" type="attributoGT"/>

element datiE_tipo1/E_moduloTermico

diagram |
type | modulotermico
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | E_numeroModuloTermico E_tempFumi E_tempAria E_O2 E_CO2 E_bacharach1 E_bacharach2 E_bacharach3 E_COcorretto E_COminore1000 E_rendimCombustione E_rendimentoLegge
source | <xs:element name="E_moduloTermico" type="modulotermico" maxOccurs="unbounded"/>

element datiE_tipo1/E_flagClimatizInv

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="E_flagClimatizInv" type="xs:boolean"/>

element datiE_tipo1/E_flagProduzACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="E_flagProduzACS" type="xs:boolean"/>

element datiE_tipo1/E_flagDispComando

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagDispComando" type="Valori012"/>

element datiE_tipo1/E_flagDispSicurezza

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagDispSicurezza" type="Valori012"/>

element datiE_tipo1/E_flagValvSicurezzaNonManomessa

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagValvSicurezzaNonManomessa" type="Valori012"/>

element datiE_tipo1/E_flagScambiatoreControllato

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagScambiatoreControllato" type="Valori012"/>

element datiE_tipo1/E_flagRiflussoProdottiCombustione

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagRiflussoProdottiCombustione" type="Valori012"/>

element datiE_tipo1/E_flagRisultatiControlloUNI

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagRisultatiControlloUNI" type="Valori012"/>

element datiE_tipo1/E_flagEvacuazioneFumi

diagram |
type | fumiFN
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="E_flagEvacuazioneFumi" type="fumiFN"/>

element datiE_tipo1/E_depressCanaleFumo

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_depressCanaleFumo" type="decimale1"/>

complexType datiE_tipo2

diagram |
children | E_numGF E_dataInstallazione E_fabbricante E_modello E_matricola E_tipoScambioFrigo E_tipoLiquidoGassoso E_numeroCircuiti E_potFrigoRaffrescamento E_potTermicaRiscaldamento E_flagModalita E_flagPerdite E_flagRilevazioneFugheDiretta E_flagRilevazioneFugheInDiretta E_flagScambiatoriPuliti E_moduloFrigo
used by |
element | api_call_8/datiSpecifici/tipo2/datiE_tipo2
annotation |
documentation
dati specifici dell'allegato RCEE tipo2
source | <xs:complexType name="datiE_tipo2"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati specifici dell'allegato RCEE tipo2 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="E_numGF" type="numIntero"/> <xs:element name="E_dataInstallazione" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="E_fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="E_modello" type="testo"/> <xs:element name="E_matricola" type="testo"/> <xs:element name="E_tipoScambioFrigo" type="tipoScambioFrigo"/> <xs:element name="E_tipoLiquidoGassoso" type="combustibilefiammadiretta"/> <xs:element name="E_numeroCircuiti" type="numIntero"/> <xs:element name="E_potFrigoRaffrescamento" type="decimale1"/> <xs:element name="E_potTermicaRiscaldamento" type="decimale1"/> <xs:element name="E_flagModalita" type="modalita"/> <xs:element name="E_flagPerdite" type="Valori012"/> <xs:element name="E_flagRilevazioneFugheDiretta" type="Valori012"/> <xs:element name="E_flagRilevazioneFugheInDiretta" type="Valori012"/> <xs:element name="E_flagScambiatoriPuliti" type="Valori012"/> <xs:element name="E_moduloFrigo" type="moduloFrigo" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiE_tipo2/E_numGF

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="E_numGF" type="numIntero"/>

element datiE_tipo2/E_dataInstallazione

diagram |
type | xs:date
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="E_dataInstallazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element datiE_tipo2/E_fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_fabbricante" type="fabbricante"/>

element datiE_tipo2/E_modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_modello" type="testo"/>

element datiE_tipo2/E_matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_matricola" type="testo"/>

element datiE_tipo2/E_tipoScambioFrigo

diagram |
type | tipoScambioFrigo
properties |
content | complex
children | flagAssorbimentoRecCalore fiammaDirettaLiquidoGassoso cicloCompressioneMotoreET
source | <xs:element name="E_tipoScambioFrigo" type="tipoScambioFrigo"/>

element datiE_tipo2/E_tipoLiquidoGassoso

diagram |
type | combustibilefiammadiretta
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="E_tipoLiquidoGassoso" type="combustibilefiammadiretta"/>

element datiE_tipo2/E_numeroCircuiti

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="E_numeroCircuiti" type="numIntero"/>

element datiE_tipo2/E_potFrigoRaffrescamento

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_potFrigoRaffrescamento" type="decimale1"/>

element datiE_tipo2/E_potTermicaRiscaldamento

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_potTermicaRiscaldamento" type="decimale1"/>

element datiE_tipo2/E_flagModalita

diagram |
type | modalita
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="E_flagModalita" type="modalita"/>

element datiE_tipo2/E_flagPerdite

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagPerdite" type="Valori012"/>

element datiE_tipo2/E_flagRilevazioneFugheDiretta

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagRilevazioneFugheDiretta" type="Valori012"/>

element datiE_tipo2/E_flagRilevazioneFugheInDiretta

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagRilevazioneFugheInDiretta" type="Valori012"/>

element datiE_tipo2/E_flagScambiatoriPuliti

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagScambiatoriPuliti" type="Valori012"/>

element datiE_tipo2/E_moduloFrigo

diagram |
type | moduloFrigo
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | E_numCircuito E_surriscaldamento E_sottoRaffreddamento E_condensazione E_evaporazione E_ingressoLatoEst E_uscitaLatoEst E_ingressoLatoUtenze E_uscitaLatoUtenze
source | <xs:element name="E_moduloFrigo" type="moduloFrigo" maxOccurs="unbounded"/>

complexType datiE_tipo3

diagram |
children | E_numSC E_dataInstallazione E_fabbricante E_modello E_matricola E_flagClimatizInvernale E_flagProduzACS E_alimentazione E_fluidoVettoreUscita E_flagPotenzaCompatibile E_flagStatoCoibentazione E_flagDispositiviRegolazione E_tempEsterna E_tempMandataPrimario E_tempRitornoPrimario E_potenzaTermica E_portataFluidoPrimario E_tempMandataSecondario E_tempRitornoSecondario
used by |
element | api_call_8/datiSpecifici/tipo3/datiE_tipo3
annotation |
documentation
dati specifici dell'allegato RCEE tipo3
source | <xs:complexType name="datiE_tipo3"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati specifici dell'allegato RCEE tipo3 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="E_numSC" type="numIntero"/> <xs:element name="E_dataInstallazione" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="E_fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="E_modello" type="testo"/> <xs:element name="E_matricola" type="testo"/> <xs:element name="E_flagClimatizInvernale" type="xs:boolean"/> <xs:element name="E_flagProduzACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="E_alimentazione" type="fluidoTermoVett"/> <xs:element name="E_fluidoVettoreUscita" type="fluidoTermoVett"/> <xs:element name="E_flagPotenzaCompatibile" type="Valori012"/> <xs:element name="E_flagStatoCoibentazione" type="Valori012"/> <xs:element name="E_flagDispositiviRegolazione" type="Valori012"/> <xs:element name="E_tempEsterna" type="decimale1"/> <xs:element name="E_tempMandataPrimario" type="decimale1"/> <xs:element name="E_tempRitornoPrimario" type="decimale1"/> <xs:element name="E_potenzaTermica" type="decimale1"/> <xs:element name="E_portataFluidoPrimario" type="decimale1"/> <xs:element name="E_tempMandataSecondario" type="decimale1"/> <xs:element name="E_tempRitornoSecondario" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiE_tipo3/E_numSC

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="E_numSC" type="numIntero"/>

element datiE_tipo3/E_dataInstallazione

diagram |
type | xs:date
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="E_dataInstallazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element datiE_tipo3/E_fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_fabbricante" type="fabbricante"/>

element datiE_tipo3/E_modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_modello" type="testo"/>

element datiE_tipo3/E_matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_matricola" type="testo"/>

element datiE_tipo3/E_flagClimatizInvernale

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="E_flagClimatizInvernale" type="xs:boolean"/>

element datiE_tipo3/E_flagProduzACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="E_flagProduzACS" type="xs:boolean"/>

element datiE_tipo3/E_alimentazione

diagram |
type | fluidoTermoVett
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
source | <xs:element name="E_alimentazione" type="fluidoTermoVett"/>

element datiE_tipo3/E_fluidoVettoreUscita

diagram |
type | fluidoTermoVett
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
source | <xs:element name="E_fluidoVettoreUscita" type="fluidoTermoVett"/>

element datiE_tipo3/E_flagPotenzaCompatibile

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagPotenzaCompatibile" type="Valori012"/>

element datiE_tipo3/E_flagStatoCoibentazione

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagStatoCoibentazione" type="Valori012"/>

element datiE_tipo3/E_flagDispositiviRegolazione

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="E_flagDispositiviRegolazione" type="Valori012"/>

element datiE_tipo3/E_tempEsterna

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempEsterna" type="decimale1"/>

element datiE_tipo3/E_tempMandataPrimario

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempMandataPrimario" type="decimale1"/>

element datiE_tipo3/E_tempRitornoPrimario

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempRitornoPrimario" type="decimale1"/>

element datiE_tipo3/E_potenzaTermica

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_potenzaTermica" type="decimale1"/>

element datiE_tipo3/E_portataFluidoPrimario

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_portataFluidoPrimario" type="decimale1"/>

element datiE_tipo3/E_tempMandataSecondario

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempMandataSecondario" type="decimale1"/>

element datiE_tipo3/E_tempRitornoSecondario

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempRitornoSecondario" type="decimale1"/>

complexType datiE_tipo4

diagram |
children | E_numCG E_dataInstallazione E_fabbricante E_modello E_matricola E_combustibile E_tipologia E_tempAriaComburente E_tempAcquaUscita E_tempAcquaIngresso E_tempH2Omotore E_tempFumiAvalle E_tempFumiAmonte E_fluidoVettoreUscita E_potenzaElettricaNominaleMorsetti E_potenzaMorsetti E_potenzaAssorbitaCombustibile E_potenzaTermicaNominale E_potenzaTermicaByPassFumi E_emissioniCO
used by |
element | api_call_8/datiSpecifici/tipo4/datiE_tipo4
annotation |
documentation
dati specifici dell'allegato RCEE tipo4
source | <xs:complexType name="datiE_tipo4"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati specifici dell'allegato RCEE tipo4 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="E_numCG" type="numIntero"/> <xs:element name="E_dataInstallazione" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="E_fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="E_modello" type="testo"/> <xs:element name="E_matricola" type="testo"/> <xs:element name="E_combustibile" type="combustibile"/> <xs:element name="E_tipologia" type="testo"/> <xs:element name="E_tempAriaComburente" type="decimale1"/> <xs:element name="E_tempAcquaUscita" type="decimale1"/> <xs:element name="E_tempAcquaIngresso" type="decimale1"/> <xs:element name="E_tempH2Omotore" type="decimale1"/> <xs:element name="E_tempFumiAvalle" type="decimale1"/> <xs:element name="E_tempFumiAmonte" type="decimale1"/> <xs:element name="E_fluidoVettoreUscita" type="fluidoTermoVett"/> <xs:element name="E_potenzaElettricaNominaleMorsetti" type="decimale1"/> <xs:element name="E_potenzaMorsetti" type="decimale1"/> <xs:element name="E_potenzaAssorbitaCombustibile" type="decimale1"/> <xs:element name="E_potenzaTermicaNominale" type="decimale1"/> <xs:element name="E_potenzaTermicaByPassFumi" type="decimale1"/> <xs:element name="E_emissioniCO" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiE_tipo4/E_numCG

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="E_numCG" type="numIntero"/>

element datiE_tipo4/E_dataInstallazione

diagram |
type | xs:date
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="E_dataInstallazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element datiE_tipo4/E_fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_fabbricante" type="fabbricante"/>

element datiE_tipo4/E_modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_modello" type="testo"/>

element datiE_tipo4/E_matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_matricola" type="testo"/>

element datiE_tipo4/E_combustibile

diagram |
type | combustibile
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
source | <xs:element name="E_combustibile" type="combustibile"/>

element datiE_tipo4/E_tipologia

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="E_tipologia" type="testo"/>

element datiE_tipo4/E_tempAriaComburente

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempAriaComburente" type="decimale1"/>

element datiE_tipo4/E_tempAcquaUscita

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempAcquaUscita" type="decimale1"/>

element datiE_tipo4/E_tempAcquaIngresso

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempAcquaIngresso" type="decimale1"/>

element datiE_tipo4/E_tempH2Omotore

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempH2Omotore" type="decimale1"/>

element datiE_tipo4/E_tempFumiAvalle

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempFumiAvalle" type="decimale1"/>

element datiE_tipo4/E_tempFumiAmonte

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempFumiAmonte" type="decimale1"/>

element datiE_tipo4/E_fluidoVettoreUscita

diagram |
type | fluidoTermoVett
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
source | <xs:element name="E_fluidoVettoreUscita" type="fluidoTermoVett"/>

element datiE_tipo4/E_potenzaElettricaNominaleMorsetti

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_potenzaElettricaNominaleMorsetti" type="decimale1"/>

element datiE_tipo4/E_potenzaMorsetti

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_potenzaMorsetti" type="decimale1"/>

element datiE_tipo4/E_potenzaAssorbitaCombustibile

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_potenzaAssorbitaCombustibile" type="decimale1"/>

element datiE_tipo4/E_potenzaTermicaNominale

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_potenzaTermicaNominale" type="decimale1"/>

element datiE_tipo4/E_potenzaTermicaByPassFumi

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_potenzaTermicaByPassFumi" type="decimale1"/>

element datiE_tipo4/E_emissioniCO

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_emissioniCO" type="decimale1"/>

complexType datiF_tipo1

diagram |
children | F_flagAdozioneValvoleTermostatiche F_flagIsolamentoLocaliNonRiscaldati F_flagSistemaTrattamentoACS F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF
used by |
element | api_call_8/datiSpecifici/tipo1/datiF_tipo1
annotation |
documentation
dati relativi alla lista da controllare, i controlli valgono 1 nel caso affermativo
source | <xs:complexType name="datiF_tipo1"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati relativi alla lista da controllare, i controlli valgono 1 nel caso affermativo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="F_flagAdozioneValvoleTermostatiche" type="xs:boolean"/> <xs:element name="F_flagIsolamentoLocaliNonRiscaldati" type="xs:boolean"/> <xs:element name="F_flagSistemaTrattamentoACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiF_tipo1/F_flagAdozioneValvoleTermostatiche

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagAdozioneValvoleTermostatiche" type="xs:boolean"/>

element datiF_tipo1/F_flagIsolamentoLocaliNonRiscaldati

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagIsolamentoLocaliNonRiscaldati" type="xs:boolean"/>

element datiF_tipo1/F_flagSistemaTrattamentoACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagSistemaTrattamentoACS" type="xs:boolean"/>

element datiF_tipo1/F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF" type="xs:boolean"/>

complexType datiF_tipo2

diagram |
children | F_flagSostituzioneGeneratoreONFF F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF F_flagIsolamentoReteDistribuzioneAcquaRefrigerataLocaliNonClimatizzati F_flagIsolamentoCanaliDistribuzioneAriaLocaliNonClimatizzati
used by |
element | api_call_8/datiSpecifici/tipo2/datiF_tipo2
annotation |
documentation
dati relativi alla lista da controllare, i controlli valgono 1 nel caso affermativo
source | <xs:complexType name="datiF_tipo2"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati relativi alla lista da controllare, i controlli valgono 1 nel caso affermativo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="F_flagSostituzioneGeneratoreONFF" type="xs:boolean"/> <xs:element name="F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF" type="xs:boolean"/> <xs:element name="F_flagIsolamentoReteDistribuzioneAcquaRefrigerataLocaliNonClimatizzati" type="xs:boolean"/> <xs:element name="F_flagIsolamentoCanaliDistribuzioneAriaLocaliNonClimatizzati" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiF_tipo2/F_flagSostituzioneGeneratoreONFF

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagSostituzioneGeneratoreONFF" type="xs:boolean"/>

element datiF_tipo2/F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF" type="xs:boolean"/>

element datiF_tipo2/F_flagIsolamentoReteDistribuzioneAcquaRefrigerataLocaliNonClimatizzati

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagIsolamentoReteDistribuzioneAcquaRefrigerataLocaliNonClimatizzati" type="xs:boolean"/>

element datiF_tipo2/F_flagIsolamentoCanaliDistribuzioneAriaLocaliNonClimatizzati

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagIsolamentoCanaliDistribuzioneAriaLocaliNonClimatizzati" type="xs:boolean"/>

complexType datiF_tipo3

diagram |
children | F_flagAdozioneValvoleTermostatiche F_flagVerificaCoerenzaParametriClima F_flagVerificaPresenzaPerditeAcqua F_flagInstallazioneInvolucroScambiatore
used by |
element | api_call_8/datiSpecifici/tipo3/datiF_tipo3
annotation |
documentation
dati relativi alla lista da controllare, i controlli valgono 1 nel caso affermativo
source | <xs:complexType name="datiF_tipo3"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati relativi alla lista da controllare, i controlli valgono 1 nel caso affermativo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="F_flagAdozioneValvoleTermostatiche" type="xs:boolean"/> <xs:element name="F_flagVerificaCoerenzaParametriClima" type="xs:boolean"/> <xs:element name="F_flagVerificaPresenzaPerditeAcqua" type="xs:boolean"/> <xs:element name="F_flagInstallazioneInvolucroScambiatore" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiF_tipo3/F_flagAdozioneValvoleTermostatiche

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagAdozioneValvoleTermostatiche" type="xs:boolean"/>

element datiF_tipo3/F_flagVerificaCoerenzaParametriClima

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagVerificaCoerenzaParametriClima" type="xs:boolean"/>

element datiF_tipo3/F_flagVerificaPresenzaPerditeAcqua

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagVerificaPresenzaPerditeAcqua" type="xs:boolean"/>

element datiF_tipo3/F_flagInstallazioneInvolucroScambiatore

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagInstallazioneInvolucroScambiatore" type="xs:boolean"/>

complexType datiF_tipo4

diagram |
children | F_flagAdozioneValvoleTermostatiche F_flagIsolamentoLocaliNonRiscaldati F_flagSistemaTrattamentoACS F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF
used by |
element | api_call_8/datiSpecifici/tipo4/datiF_tipo4
annotation |
documentation
dati relativi alla lista da controllare, i controlli valgono 1 nel caso affermativo
source | <xs:complexType name="datiF_tipo4"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati relativi alla lista da controllare, i controlli valgono 1 nel caso affermativo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="F_flagAdozioneValvoleTermostatiche" type="xs:boolean"/> <xs:element name="F_flagIsolamentoLocaliNonRiscaldati" type="xs:boolean"/> <xs:element name="F_flagSistemaTrattamentoACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiF_tipo4/F_flagAdozioneValvoleTermostatiche

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagAdozioneValvoleTermostatiche" type="xs:boolean"/>

element datiF_tipo4/F_flagIsolamentoLocaliNonRiscaldati

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagIsolamentoLocaliNonRiscaldati" type="xs:boolean"/>

element datiF_tipo4/F_flagSistemaTrattamentoACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagSistemaTrattamentoACS" type="xs:boolean"/>

element datiF_tipo4/F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="F_flagSostituzioneSistemaRegolazioneONOFF" type="xs:boolean"/>

complexType idoneita

diagram |
children | flagImpiantoIdoneo dataInterventoRaccomandato
used by |
element | api_call_8/idoneitaImpianto
annotation |
documentation
dati relativi alla vidimazione, flagImpiantoIdoneo vale 1 nel caso l'impianto può funzionare
source | <xs:complexType name="idoneita"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati relativi alla vidimazione, flagImpiantoIdoneo vale 1 nel caso l'impianto può funzionare </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="flagImpiantoIdoneo" type="xs:boolean"/> <xs:element name="dataInterventoRaccomandato" type="xs:date"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element idoneita/flagImpiantoIdoneo

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="flagImpiantoIdoneo" type="xs:boolean"/>

element idoneita/dataInterventoRaccomandato

diagram |
type | xs:date
properties |
content | simple
source | <xs:element name="dataInterventoRaccomandato" type="xs:date"/>

complexType moduloFrigo

diagram |
children | E_numCircuito E_surriscaldamento E_sottoRaffreddamento E_condensazione E_evaporazione E_ingressoLatoEst E_uscitaLatoEst E_ingressoLatoUtenze E_uscitaLatoUtenze
used by |
element | datiE_tipo2/E_moduloFrigo
annotation |
documentation
misure specifiche per il modulo termico che compone il generatore, il quale può essere composto da più moduli
source | <xs:complexType name="moduloFrigo"> <xs:annotation> <xs:documentation> misure specifiche per il modulo termico che compone il generatore, il quale può essere composto da più moduli </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="E_numCircuito" type="numIntero"/> <xs:element name="E_surriscaldamento" type="decimale1"/> <xs:element name="E_sottoRaffreddamento" type="decimale1"/> <xs:element name="E_condensazione" type="decimale1"/> <xs:element name="E_evaporazione" type="decimale1"/> <xs:element name="E_ingressoLatoEst" type="decimale1"/> <xs:element name="E_uscitaLatoEst" type="decimale1"/> <xs:element name="E_ingressoLatoUtenze" type="decimale1"/> <xs:element name="E_uscitaLatoUtenze" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element moduloFrigo/E_numCircuito

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="E_numCircuito" type="numIntero"/>

element moduloFrigo/E_surriscaldamento

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_surriscaldamento" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/E_sottoRaffreddamento

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_sottoRaffreddamento" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/E_condensazione

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_condensazione" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/E_evaporazione

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_evaporazione" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/E_ingressoLatoEst

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_ingressoLatoEst" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/E_uscitaLatoEst

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_uscitaLatoEst" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/E_ingressoLatoUtenze

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_ingressoLatoUtenze" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/E_uscitaLatoUtenze

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_uscitaLatoUtenze" type="decimale1"/>

complexType modulotermico

diagram |
children | E_numeroModuloTermico E_tempFumi E_tempAria E_O2 E_CO2 E_bacharach1 E_bacharach2 E_bacharach3 E_COcorretto E_COminore1000 E_rendimCombustione E_rendimentoLegge
used by |
element | datiE_tipo1/E_moduloTermico
annotation |
documentation
misure specifiche per il modulo termico che compone il generatore, il quale può essere composto da più moduli
source | <xs:complexType name="modulotermico"> <xs:annotation> <xs:documentation> misure specifiche per il modulo termico che compone il generatore, il quale può essere composto da più moduli </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="E_numeroModuloTermico" type="numIntero"/> <xs:element name="E_tempFumi" type="decimale1"/> <xs:element name="E_tempAria" type="decimale1"/> <xs:element name="E_O2" type="decimale1"/> <xs:element name="E_CO2" type="decimale1"/> <xs:element name="E_bacharach1" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="E_bacharach2" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="E_bacharach3" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="E_COcorretto" type="decimale1"/> <xs:element name="E_COminore1000" type="xs:boolean"/> <xs:element name="E_rendimCombustione" type="decimale1"/> <xs:element name="E_rendimentoLegge" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element modulotermico/E_numeroModuloTermico

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="E_numeroModuloTermico" type="numIntero"/>

element modulotermico/E_tempFumi

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempFumi" type="decimale1"/>

element modulotermico/E_tempAria

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_tempAria" type="decimale1"/>

element modulotermico/E_O2

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_O2" type="decimale1"/>

element modulotermico/E_CO2

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_CO2" type="decimale1"/>

element modulotermico/E_bacharach1

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="E_bacharach1" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element modulotermico/E_bacharach2

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="E_bacharach2" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element modulotermico/E_bacharach3

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="E_bacharach3" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element modulotermico/E_COcorretto

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_COcorretto" type="decimale1"/>

element modulotermico/E_COminore1000

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="E_COminore1000" type="xs:boolean"/>

element modulotermico/E_rendimCombustione

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_rendimCombustione" type="decimale1"/>

element modulotermico/E_rendimentoLegge

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="E_rendimentoLegge" type="decimale1"/>

complexType persona_fisica

diagram |
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
used by |
elements | persona_generica/persona_fisica api_call_8/tecnicoControllo
source | <xs:complexType name="persona_fisica"> <xs:sequence> <xs:element name="nome" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="cognome" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="codice_fiscale" type="codice_fiscale"/> <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="comune" type="comune" minOccurs="0"/> <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element persona_fisica/nome

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="nome" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/cognome

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="cognome" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/codice_fiscale

diagram |
type | codice_fiscale
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 16 |
pattern | [a-zA-Z]{6}[0-9]{2}[a-tA-T][0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{3}[a-zA-Z] |
source | <xs:element name="codice_fiscale" type="codice_fiscale"/>

element persona_fisica/indirizzo

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/civico

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/comune

diagram |
type | comune
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | nomeComune codiceIstatComune
source | <xs:element name="comune" type="comune" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/provincia

diagram |
type | codice_provincia
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/>

complexType persona_generica

diagram |
children | persona_fisica persona_giuridica
used by |
element | datiA/A_responsabile
source | <xs:complexType name="persona_generica"> <xs:choice> <xs:element name="persona_fisica" type="persona_fisica"/> <xs:element name="persona_giuridica" type="persona_giuridica"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element persona_generica/persona_fisica

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="persona_fisica" type="persona_fisica"/>

element persona_generica/persona_giuridica

diagram |
type | persona_giuridica
properties |
content | complex
children | ragione_sociale partita_IVA indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="persona_giuridica" type="persona_giuridica"/>

complexType persona_giuridica

diagram |
children | ragione_sociale partita_IVA indirizzo civico comune provincia
used by |
elements | api_call_8/impresaManutentrice persona_generica/persona_giuridica
source | <xs:complexType name="persona_giuridica"> <xs:sequence> <xs:element name="ragione_sociale" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="partita_IVA" type="partita_IVA"/> <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="comune" type="comune" minOccurs="0"/> <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element persona_giuridica/ragione_sociale

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="ragione_sociale" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/partita_IVA

diagram |
type | partita_IVA
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 11 |
pattern | [0-9]{11} |
source | <xs:element name="partita_IVA" type="partita_IVA"/>

element persona_giuridica/indirizzo

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/civico

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/comune

diagram |
type | comune
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | nomeComune codiceIstatComune
source | <xs:element name="comune" type="comune" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/provincia

diagram |
type | codice_provincia
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/>

complexType raccomandazioni_osservazioni

diagram |
children | raccomandazioni prescrizioni osservazioni
used by |
element | api_call_8/raccomandazioni
source | <xs:complexType name="raccomandazioni_osservazioni"> <xs:sequence> <xs:element name="raccomandazioni" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="prescrizioni" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="osservazioni" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element raccomandazioni_osservazioni/raccomandazioni

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="raccomandazioni" type="testo" minOccurs="0"/>

element raccomandazioni_osservazioni/prescrizioni

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="prescrizioni" type="testo" minOccurs="0"/>

element raccomandazioni_osservazioni/osservazioni

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="osservazioni" type="testo" minOccurs="0"/>

complexType tipoScambioFrigo

diagram |
children | flagAssorbimentoRecCalore fiammaDirettaLiquidoGassoso cicloCompressioneMotoreET
used by |
element | datiE_tipo2/E_tipoScambioFrigo
source | <xs:complexType name="tipoScambioFrigo"> <xs:choice> <xs:element name="flagAssorbimentoRecCalore" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="fiammaDirettaLiquidoGassoso" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="cicloCompressioneMotoreET" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element tipoScambioFrigo/flagAssorbimentoRecCalore

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="flagAssorbimentoRecCalore" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tipoScambioFrigo/fiammaDirettaLiquidoGassoso

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="fiammaDirettaLiquidoGassoso" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tipoScambioFrigo/cicloCompressioneMotoreET

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="cicloCompressioneMotoreET" type="xs:boolean" fixed="true"/>

complexType trattamento_acqua

diagram |
children | C_flagAssente C_flagNonRichiesto C_trattamento_acqua_presente
used by |
elements | datiC/C_trattamento datiCnoACS/C_trattamento datiC/C_trattamentoACS
source | <xs:complexType name="trattamento_acqua"> <xs:choice> <xs:element name="C_flagAssente" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="C_flagNonRichiesto" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="C_trattamento_acqua_presente"> <xs:complexType> <xs:choice maxOccurs="3"> <xs:element name="C_flagFiltrazione" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="C_flagAddolcimento" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="C_flagTrattamentoChimico" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType>

element trattamento_acqua/C_flagAssente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="C_flagAssente" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element trattamento_acqua/C_flagNonRichiesto

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="C_flagNonRichiesto" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element trattamento_acqua/C_trattamento_acqua_presente

diagram |
properties |
content | complex
children | C_flagFiltrazione C_flagAddolcimento C_flagTrattamentoChimico
source | <xs:element name="C_trattamento_acqua_presente"> <xs:complexType> <xs:choice maxOccurs="3"> <xs:element name="C_flagFiltrazione" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="C_flagAddolcimento" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="C_flagTrattamentoChimico" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element trattamento_acqua/C_trattamento_acqua_presente/C_flagFiltrazione

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="C_flagFiltrazione" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element trattamento_acqua/C_trattamento_acqua_presente/C_flagAddolcimento

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="C_flagAddolcimento" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element trattamento_acqua/C_trattamento_acqua_presente/C_flagTrattamentoChimico

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="C_flagTrattamentoChimico" type="xs:boolean" fixed="true"/>

complexType unitaimmobiliare

diagram |
children | L1_2subalterno L1_2piano L1_2palazzo L1_2scala L1_2interno L1_2DPR412 L1_2codice_ape
used by |
element | dati_catastali/L1_2unitaimmobiliare
annotation |
documentation
Contiene i dati relativi alle singole unita immobiliari. L1_2DPR412 rappresenta la categoria immobiliare (E.1, E.2,...).
source | <xs:complexType name="unitaimmobiliare"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contiene i dati relativi alle singole unita immobiliari. L1_2DPR412 rappresenta la categoria immobiliare (E.1, E.2,...).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L1_2subalterno" type="numIntero"/> <xs:element name="L1_2piano" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_2palazzo" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_2scala" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_2interno" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_2DPR412" type="dpr412"/> <xs:element name="L1_2codice_ape" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element unitaimmobiliare/L1_2subalterno

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L1_2subalterno" type="numIntero"/>

element unitaimmobiliare/L1_2piano

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2piano" type="testo" minOccurs="0"/>

element unitaimmobiliare/L1_2palazzo

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2palazzo" type="testo" minOccurs="0"/>

element unitaimmobiliare/L1_2scala

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2scala" type="testo" minOccurs="0"/>

element unitaimmobiliare/L1_2interno

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2interno" type="testo" minOccurs="0"/>

element unitaimmobiliare/L1_2DPR412

diagram |
type | dpr412
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 8 |
source | <xs:element name="L1_2DPR412" type="dpr412"/>

element unitaimmobiliare/L1_2codice_ape

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_2codice_ape" type="testo" minOccurs="0"/>

simpleType attributoGT

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | datiE_tipo1/E_attributoGT
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Singolo 2 = Modulare 3 = Tubo radiante 4 = Generatore aria calda
source | <xs:simpleType name="attributoGT"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Singolo 2 = Modulare 3 = Tubo radiante 4 = Generatore aria calda </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_catastale_comune

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | dati_catastali/L1_2codice_catastale_comune
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 4 |
pattern | [a-zA-Z]{1}[0-9]{3} |
source | <xs:simpleType name="codice_catastale_comune"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="[a-zA-Z]{1}[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_fiscale

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | persona_fisica/codice_fiscale
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 16 |
pattern | [a-zA-Z]{6}[0-9]{2}[a-tA-T][0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{3}[a-zA-Z] |
source | <xs:simpleType name="codice_fiscale"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="16"/> <xs:pattern value="[a-zA-Z]{6}[0-9]{2}[a-tA-T][0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{3}[a-zA-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_istat_comune

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | comune/codiceIstatComune
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 6 |
pattern | [0-9]{6} |
source | <xs:simpleType name="codice_istat_comune"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="6"/> <xs:pattern value="[0-9]{6}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_provincia

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | datiA/A_nomeProvincia persona_fisica/provincia persona_giuridica/provincia
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:simpleType name="codice_provincia"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType combustibile

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | datiE_tipo1/E_combustibile datiE_tipo4/E_combustibile
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Gas naturale 2 = GNL 3 = Gasolio 4 = GPL 5 = Olio combustibile 6 = Benzina 7 = Cippato 8 = Pellet 9 = Tronchetti 10 = Bricchette 11 = Legna 12 = Aria propanata 13 = Kerosene 14 = Propano 15 = Butano 16 = Biogas 17 = Biodiesel 18 = Altra biomassa liquida 19 = Altra biomassa gassosa 20 = Altra biomassa solida 21 = Energia termica (teleriscaldamento) 22 = Energia elettrica 23 = Policombustibile (biomassa-gas/gasolio) 24 = Carbone 25 = Nessuno dei precedenti
source | <xs:simpleType name="combustibile"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Gas naturale 2 = GNL 3 = Gasolio 4 = GPL 5 = Olio combustibile 6 = Benzina 7 = Cippato 8 = Pellet 9 = Tronchetti 10 = Bricchette 11 = Legna 12 = Aria propanata 13 = Kerosene 14 = Propano 15 = Butano 16 = Biogas 17 = Biodiesel 18 = Altra biomassa liquida 19 = Altra biomassa gassosa 20 = Altra biomassa solida 21 = Energia termica (teleriscaldamento) 22 = Energia elettrica 23 = Policombustibile (biomassa-gas/gasolio) 24 = Carbone 25 = Nessuno dei precedenti </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType combustibilefiammadiretta

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | datiE_tipo2/E_tipoLiquidoGassoso
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Gassoso 2 = Liquido
source | <xs:simpleType name="combustibilefiammadiretta"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Gassoso 2 = Liquido </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType data

type | restriction of xs:date
properties |
base | xs:date
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:simpleType name="data"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1900-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType decimale1

type | restriction of xs:decimal
properties |
base | xs:decimal
used by |
elements | datiA/A_potenzaTermicaNominaleTotMax datiC/C_durezza datiCnoACS/C_durezza modulotermico/E_CO2 modulotermico/E_COcorretto moduloFrigo/E_condensazione datiE_tipo1/E_depressCanaleFumo datiE_tipo4/E_emissioniCO moduloFrigo/E_evaporazione moduloFrigo/E_ingressoLatoEst moduloFrigo/E_ingressoLatoUtenze modulotermico/E_O2 datiE_tipo3/E_portataFluidoPrimario datiE_tipo4/E_potenzaAssorbitaCombustibile datiE_tipo4/E_potenzaElettricaNominaleMorsetti datiE_tipo1/E_potenzaFocolare datiE_tipo4/E_potenzaMorsetti datiE_tipo3/E_potenzaTermica datiE_tipo4/E_potenzaTermicaByPassFumi datiE_tipo4/E_potenzaTermicaNominale datiE_tipo1/E_potenzaUtile datiE_tipo2/E_potFrigoRaffrescamento datiE_tipo2/E_potTermicaRiscaldamento modulotermico/E_rendimCombustione modulotermico/E_rendimentoLegge moduloFrigo/E_sottoRaffreddamento moduloFrigo/E_surriscaldamento datiE_tipo4/E_tempAcquaIngresso datiE_tipo4/E_tempAcquaUscita modulotermico/E_tempAria datiE_tipo4/E_tempAriaComburente datiE_tipo3/E_tempEsterna modulotermico/E_tempFumi datiE_tipo4/E_tempFumiAmonte datiE_tipo4/E_tempFumiAvalle datiE_tipo4/E_tempH2Omotore datiE_tipo3/E_tempMandataPrimario datiE_tipo3/E_tempMandataSecondario datiE_tipo3/E_tempRitornoPrimario datiE_tipo3/E_tempRitornoSecondario moduloFrigo/E_uscitaLatoEst moduloFrigo/E_uscitaLatoUtenze
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:simpleType name="decimale1"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="1"/> <xs:minInclusive value="-2000000000"/> <xs:maxInclusive value="2000000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType dpr412

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | unitaimmobiliare/L1_2DPR412
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 8 |
annotation |
documentation
Definizione secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 412/93: 1 = E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili 2 = E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; 3 = E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 4 = E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili 5 = E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,supermercati, esposizioni; 6 = E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive 7 = E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 8 = E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili.
source | <xs:simpleType name="dpr412"> <xs:annotation> <xs:documentation> Definizione secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 412/93: 1 = E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili 2 = E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; 3 = E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 4 = E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili 5 = E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,supermercati, esposizioni; 6 = E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive 7 = E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 8 = E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fabbricante

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | datiE_tipo1/E_fabbricante datiE_tipo2/E_fabbricante datiE_tipo3/E_fabbricante datiE_tipo4/E_fabbricante
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:simpleType name="fabbricante"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fluidoTermoVett

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | datiE_tipo3/E_alimentazione datiE_tipo3/E_fluidoVettoreUscita datiE_tipo4/E_fluidoVettoreUscita
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua 3 = Acqua surriscaldata 4 = Vapore 5 = Olio diatermico 6 = Nessuno dei precedenti
source | <xs:simpleType name="fluidoTermoVett"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua 3 = Acqua surriscaldata 4 = Vapore 5 = Olio diatermico 6 = Nessuno dei precedenti </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fumiFN

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | datiE_tipo1/E_flagEvacuazioneFumi
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Forzata 2 = Naturale
source | <xs:simpleType name="fumiFN"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Forzata 2 = Naturale </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType modalita

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | datiE_tipo2/E_flagModalita
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Raffrescamento 2 = Riscaldamento
source | <xs:simpleType name="modalita"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Raffrescamento 2 = Riscaldamento </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType motivo_compilazione

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | api_call_8/motivoCompilazione
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 8 |
annotation |
documentation
Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = Cadenza secondo all. A dpr 74/2013 2 = Ristrutturazione impianto 3 = Nuova installazione 4 = Manutenzione straordinaria 5 = Manutenzione ordinaria 6 = Regolarizzazione inadempienze 7 = Riattivazione impianto/generatore 8 = Sostituzione del generatore
source | <xs:simpleType name="motivo_compilazione"> <xs:annotation> <xs:documentation> Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = Cadenza secondo all. A dpr 74/2013 2 = Ristrutturazione impianto 3 = Nuova installazione 4 = Manutenzione straordinaria 5 = Manutenzione ordinaria 6 = Regolarizzazione inadempienze 7 = Riattivazione impianto/generatore 8 = Sostituzione del generatore </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType numIntero

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | modulotermico/E_bacharach1 modulotermico/E_bacharach2 modulotermico/E_bacharach3 datiE_tipo4/E_numCG moduloFrigo/E_numCircuito datiE_tipo2/E_numeroCircuiti modulotermico/E_numeroModuloTermico datiE_tipo2/E_numGF datiE_tipo1/E_numGT datiE_tipo3/E_numSC unitaimmobiliare/L1_2subalterno
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:simpleType name="numIntero"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="2000000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType partita_IVA

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | persona_giuridica/partita_IVA
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 11 |
pattern | [0-9]{11} |
source | <xs:simpleType name="partita_IVA"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/> <xs:pattern value="[0-9]{11}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType portata

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = m3/h 2 = Kg/h
source | <xs:simpleType name="portata"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = m3/h 2 = Kg/h </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType ruolo

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | datiA/A_titoloResponsabilita
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Proprietario 2 = Amministratore 3 = Occupante 4 = Terzo responsabile
source | <xs:simpleType name="ruolo"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Proprietario 2 = Amministratore 3 = Occupante 4 = Terzo responsabile </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType testo

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | datiA/A_civico datiA/A_indirizzo datiA/A_interno datiA/A_palazzo datiA/A_scala persona_fisica/civico persona_giuridica/civico api_call_8/codiceImpianto api_call_8/codiceRCEE persona_fisica/cognome datiE_tipo1/E_matricola datiE_tipo2/E_matricola datiE_tipo3/E_matricola datiE_tipo4/E_matricola datiE_tipo1/E_modello datiE_tipo4/E_modello datiE_tipo3/E_modello datiE_tipo2/E_modello datiE_tipo4/E_tipologia persona_fisica/indirizzo persona_giuridica/indirizzo unitaimmobiliare/L1_2codice_ape dati_catastali/L1_2foglio unitaimmobiliare/L1_2interno dati_catastali/L1_2mappale_particella unitaimmobiliare/L1_2palazzo unitaimmobiliare/L1_2piano unitaimmobiliare/L1_2scala dati_catastali/L1_2sezione persona_fisica/nome comune/nomeComune raccomandazioni_osservazioni/osservazioni raccomandazioni_osservazioni/prescrizioni raccomandazioni_osservazioni/raccomandazioni persona_giuridica/ragione_sociale
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:simpleType name="testo"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Valori012

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | datiD_tipo1/D_flagApertureDimensioniAdeguate datiD_tipo4/D_flagApertureDimensioniVentilazioneAdeguate datiD_tipo2/D_flagApertureDimensioniVentilazioneAdeguate datiD_tipo1/D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni datiD_tipo4/D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni datiD_tipo2/D_flagApertureVentilazioneLibereOstruzioni datiD_tipo1/D_flagAssenzaPerditeCombustibileLiquido datiD_tipo3/D_flagAssenzaPerditeIdraulicheIdonea datiD_tipo4/D_flagCaminoCanaleFumoIdoneo datiD_tipo1/D_flagCanaleFumoCondottoScaricoIdoneo datiD_tipo4/D_flagCapsulaInsonorizzanteIdonea datiD_tipo2/D_flagCoibentazioneIdonee datiD_tipo3/D_flagCoibentazioneIdonee datiD_tipo4/D_flagFunzionalitaScambiatoreCaloreSeparazione datiD_tipo1/D_flagInstallazioneEsternaGeneratoreIdoneo datiD_tipo4/D_flagLineeElettricheIdonee datiD_tipo2/D_flagLineeElettricheIdonee datiD_tipo3/D_flagLineeElettricheIdonee datiD_tipo1/D_flagLocaleInstallazioneIdoneo datiD_tipo2/D_flagLocaleInstallazioneIdoneo datiD_tipo4/D_flagLuogoInstallazioneIdoneo datiD_tipo3/D_flagLuogoInstallazioneIdoneo datiD_tipo1/D_flagSistemaRegolazioneFunzionante datiD_tipo4/D_flagTenutaCircuitoIdraulicoIdonea datiD_tipo4/D_flagTenutaCombustibileIdonea datiD_tipo1/D_flagTenutaIdoneaRaccordiGeneratore datiD_tipo4/D_flagTenutaOlioIdonea datiE_tipo1/E_flagDispComando datiE_tipo3/E_flagDispositiviRegolazione datiE_tipo1/E_flagDispSicurezza datiE_tipo2/E_flagPerdite datiE_tipo3/E_flagPotenzaCompatibile datiE_tipo1/E_flagRiflussoProdottiCombustione datiE_tipo2/E_flagRilevazioneFugheDiretta datiE_tipo2/E_flagRilevazioneFugheInDiretta datiE_tipo1/E_flagRisultatiControlloUNI datiE_tipo1/E_flagScambiatoreControllato datiE_tipo2/E_flagScambiatoriPuliti datiE_tipo3/E_flagStatoCoibentazione datiE_tipo1/E_flagValvSicurezzaNonManomessa
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
annotation |
documentation
Valori ammessi: 0-"NO" 1-"SI" 2-"NC"
source | <xs:simpleType name="Valori012"> <xs:annotation> <xs:documentation> Valori ammessi: 0-"NO" 1-"SI" 2-"NC" </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy