Schema api_call_9.xsd

schema location: | api_call_9.xsd
attributeFormDefault: | unqualified
elementFormDefault: | qualified

Elements | Complex types | Simple types
api_call_9 | b_interventi | attributoGT
| c_dimensionamentoGeneratore | codice_fiscale
| checklistTipo1 | codice_istat_comune
| checklistTipo2 | codice_provincia
| comune | combustibile
| controlloImpiantoTipo1 | combustibilefiammadiretta
| controlloImpiantoTipo2 | decimale1
| datiGenerali | dpr412
| destinazioneTipo1 | fabbricante
| destinazioneTipo2 | fluido_frigorigeno
| dpr660 | fluidoTermoVett
| esitoProvaTipo1 | fumiFN
| esitoProvaTipo2 | modalita
| f_trattH2O | numIntero
| frequenza | partita_IVA
| generatoreCaldaia | portata
| generatoreFrigo | ruolo
| interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1 | sorgente
| interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2 | testo
| manutenzioneAnalisiTipo1 | Valori012
| manutenzioneAnalisiTipo2 |
| moduloFrigo |
| persona_fisica |
| persona_generica |
| persona_giuridica |
| potenzaTipo1 |
| potenzaTipo2 |
| raccomandazioni_osservazioni |
| registroApparecchiatura |
| responsabile |
| statoDocumentazioneTipo1 |
| statoDocumentazioneTipo2 |
| tipoScambioFrigo |
| usoImpianto |

element api_call_9

diagram |
properties |
content | complex
children | versione API_ID codiceImpianto codiceIspezione datiSpecifici
annotation |
documentation
rapporti di verifica delle Ispezioni per gli Impianti Termici (IIT), il formato è articolato in parti comuni del rapporto tra i vari tipi. é possibile inviare un solo rapporto di verifica alla volta, di qualsiasi tipo esso sia. per ragioni pratiche è stato introdotto l'attributo "tipoIIT" che indica a quale tipo di ispezione ci si riferisce.
source | <xs:element name="api_call_9"> <xs:annotation> <xs:documentation> rapporti di verifica delle Ispezioni per gli Impianti Termici (IIT), il formato è articolato in parti comuni del rapporto tra i vari tipi. é possibile inviare un solo rapporto di verifica alla volta, di qualsiasi tipo esso sia. per ragioni pratiche è stato introdotto l'attributo "tipoIIT" che indica a quale tipo di ispezione ci si riferisce. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="versione"> <xs:complexType> <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="API_ID" type="xs:integer" fixed="88"/> <xs:element name="codiceImpianto" type="testo"/> <xs:element name="codiceIspezione" type="testo"/> <xs:element name="datiSpecifici"> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>dati sezioni specifiche diversificate per ciascun tipo di IIT</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="tipo1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoIIT" type="xs:integer" fixed="1"/> <xs:element name="datiGenerali" type="datiGenerali"/> <xs:element name="potenza" type="potenzaTipo1"/> <xs:element name="destinazione" type="destinazioneTipo1"/> <xs:element name="controlloImpianto" type="controlloImpiantoTipo1"/> <xs:element name="statoDocumentazione" type="statoDocumentazioneTipo1"/> <xs:element name="interventiMiglioramentoEnergetico" type="interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1"/> <xs:element name="numeroMaxGeneratori" type="xs:integer"/> <xs:element name="generatore" type="generatoreCaldaia" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="manutenzioneAnalisi" type="manutenzioneAnalisiTipo1"/> <xs:element name="esitoProva" type="esitoProvaTipo1"/> <xs:element name="raccomandazioni" type="raccomandazioni_osservazioni" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="tipo2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoIIT" type="xs:integer" fixed="2"/> <xs:element name="datiGenerali" type="datiGenerali"/> <xs:element name="potenza" type="potenzaTipo2"/> <xs:element name="destinazione" type="destinazioneTipo2"/> <xs:element name="controlloImpianto" type="controlloImpiantoTipo2"/> <xs:element name="statoDocumentazione" type="statoDocumentazioneTipo2"/> <xs:element name="interventiMiglioramentoEnergetico" type="interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2"/> <xs:element name="numeroMaxGeneratori" type="xs:integer"/> <xs:element name="generatore" type="generatoreFrigo" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="manutenzioneAnalisi" type="manutenzioneAnalisiTipo2"/> <xs:element name="esitoProva" type="esitoProvaTipo2"/> <xs:element name="raccomandazioni" type="raccomandazioni_osservazioni" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_9/versione

diagram |
properties |
content | complex
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
VersioneCorrente | xs:decimal | required |  | 2.5 |
source | <xs:element name="versione"> <xs:complexType> <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/> </xs:complexType> </xs:element>

attribute api_call_9/versione/@VersioneCorrente

type | xs:decimal
properties |
use | required
fixed | 2.5
source | <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/>

element api_call_9/API_ID

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
fixed | 88
source | <xs:element name="API_ID" type="xs:integer" fixed="88"/>

element api_call_9/codiceImpianto

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="codiceImpianto" type="testo"/>

element api_call_9/codiceIspezione

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="codiceIspezione" type="testo"/>

element api_call_9/datiSpecifici

diagram |
properties |
content | complex
children | tipo1 tipo2
source | <xs:element name="datiSpecifici"> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>dati sezioni specifiche diversificate per ciascun tipo di IIT</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="tipo1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoIIT" type="xs:integer" fixed="1"/> <xs:element name="datiGenerali" type="datiGenerali"/> <xs:element name="potenza" type="potenzaTipo1"/> <xs:element name="destinazione" type="destinazioneTipo1"/> <xs:element name="controlloImpianto" type="controlloImpiantoTipo1"/> <xs:element name="statoDocumentazione" type="statoDocumentazioneTipo1"/> <xs:element name="interventiMiglioramentoEnergetico" type="interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1"/> <xs:element name="numeroMaxGeneratori" type="xs:integer"/> <xs:element name="generatore" type="generatoreCaldaia" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="manutenzioneAnalisi" type="manutenzioneAnalisiTipo1"/> <xs:element name="esitoProva" type="esitoProvaTipo1"/> <xs:element name="raccomandazioni" type="raccomandazioni_osservazioni" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="tipo2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoIIT" type="xs:integer" fixed="2"/> <xs:element name="datiGenerali" type="datiGenerali"/> <xs:element name="potenza" type="potenzaTipo2"/> <xs:element name="destinazione" type="destinazioneTipo2"/> <xs:element name="controlloImpianto" type="controlloImpiantoTipo2"/> <xs:element name="statoDocumentazione" type="statoDocumentazioneTipo2"/> <xs:element name="interventiMiglioramentoEnergetico" type="interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2"/> <xs:element name="numeroMaxGeneratori" type="xs:integer"/> <xs:element name="generatore" type="generatoreFrigo" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="manutenzioneAnalisi" type="manutenzioneAnalisiTipo2"/> <xs:element name="esitoProva" type="esitoProvaTipo2"/> <xs:element name="raccomandazioni" type="raccomandazioni_osservazioni" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1

diagram |
properties |
content | complex
children | tipoIIT datiGenerali potenza destinazione controlloImpianto statoDocumentazione interventiMiglioramentoEnergetico numeroMaxGeneratori generatore manutenzioneAnalisi esitoProva raccomandazioni
source | <xs:element name="tipo1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoIIT" type="xs:integer" fixed="1"/> <xs:element name="datiGenerali" type="datiGenerali"/> <xs:element name="potenza" type="potenzaTipo1"/> <xs:element name="destinazione" type="destinazioneTipo1"/> <xs:element name="controlloImpianto" type="controlloImpiantoTipo1"/> <xs:element name="statoDocumentazione" type="statoDocumentazioneTipo1"/> <xs:element name="interventiMiglioramentoEnergetico" type="interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1"/> <xs:element name="numeroMaxGeneratori" type="xs:integer"/> <xs:element name="generatore" type="generatoreCaldaia" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="manutenzioneAnalisi" type="manutenzioneAnalisiTipo1"/> <xs:element name="esitoProva" type="esitoProvaTipo1"/> <xs:element name="raccomandazioni" type="raccomandazioni_osservazioni" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1/tipoIIT

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
fixed | 1
source | <xs:element name="tipoIIT" type="xs:integer" fixed="1"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1/datiGenerali

diagram |
type | datiGenerali
properties |
content | complex
children | b_dataIspezione b_ora b_numero c_inviato c_bollino_presente c_dataCompilazioneRCEE d_ispettore d_estremiQualifica e_dataPrimaInstallazione f_indirizzo f_civico f_nomeComune f_nomeProvincia g_titoloResponsabilita i_responsabile j_impresaManutentrice l_delegato l_delegaPresente
source | <xs:element name="datiGenerali" type="datiGenerali"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1/potenza

diagram |
type | potenzaTipo1
properties |
content | complex
children | e_alFocolare e_utile
source | <xs:element name="potenza" type="potenzaTipo1"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1/destinazione

diagram |
type | destinazioneTipo1
properties |
content | complex
children | a_categoriaEdificio b_unicaUnitaImmobiliare c_usoImpianto d_volumeLordoRiscaldato e_combustibile f_trattH2Oriscaldamento f_trattH2OACS
source | <xs:element name="destinazione" type="destinazioneTipo1"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1/controlloImpianto

diagram |
type | controlloImpiantoTipo1
properties |
content | complex
children | a_localeInstallazioneIdoneo b_installazioneEsternaGeneratoreIdoneo c_ventilazioneSufficiente d_evacuazioneFumiIdoneo e_cartellonisticaPresente f_mezziEstinzioneIncendiPresentiRevisionati g_interrutoreGeneralePresente h_rubinettoIntercettazioneEsternoPresente i_assenzaPerditeCombustibile j_sistemaRegolazioneTempAmbienteFunzionante
source | <xs:element name="controlloImpianto" type="controlloImpiantoTipo1"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1/statoDocumentazione

diagram |
type | statoDocumentazioneTipo1
properties |
content | complex
children | a_librettoPresente b_librettoImpiantoCompilato c_dichiarazioneConformitaPresente d_librettiUsoManutenzionePresenti e_CPIpresente f_praticaInailPresente g_APEpresente
source | <xs:element name="statoDocumentazione" type="statoDocumentazioneTipo1"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1/interventiMiglioramentoEnergetico

diagram |
type | interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1
properties |
content | complex
children | checklist b_interventi c_dimensionamentoGeneratore
source | <xs:element name="interventiMiglioramentoEnergetico" type="interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1/numeroMaxGeneratori

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
source | <xs:element name="numeroMaxGeneratori" type="xs:integer"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1/generatore

diagram |
type | generatoreCaldaia
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | a_numero b_dataInstallazione c_fluido d_evacuazioneFumi e_costruttoreCaldaia f_modello f_matricola k_potenzaFocolareNominale k_potenzaUtileNominale bruciatore i_tipoGruppoTermico j_classificazioneDPR660_96 l_portataCombustibileMisurata l_unitaPortata l_potenzaTermicaFocolareMisurata numeroModuliMax misuraRendimentoCombustione
source | <xs:element name="generatore" type="generatoreCaldaia" maxOccurs="unbounded"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1/manutenzioneAnalisi

diagram |
type | manutenzioneAnalisiTipo1
properties |
content | complex
children | a_frequenza a_ultimaManutenzionePrevistaEffettuata a_data b_RCEEpresente b_codiceRCEE c_raccomandazioni c_prescrizioni c_osservazioni
source | <xs:element name="manutenzioneAnalisi" type="manutenzioneAnalisiTipo1"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1/esitoProva

diagram |
type | esitoProvaTipo1
properties |
content | complex
children | a_monossidoCarbonioRegolare b_indiceFumositaRegolare c_rendimentoCombustioneMinimoRichiesto c_rendimentoCombustioneRilevato c_rendimentoCombustioneSufficiente d_rispettoNormativaDPR74_13 d_rispettoNormativaPunto7a d_rispettoNormativaPunto9a d_rispettoNormativaPunto9b d_rispettoNormativaPunto9c
source | <xs:element name="esitoProva" type="esitoProvaTipo1"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo1/raccomandazioni

diagram |
type | raccomandazioni_osservazioni
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | osservazioni prescrizioni dichiarazioniResponsabileImpianto
source | <xs:element name="raccomandazioni" type="raccomandazioni_osservazioni" minOccurs="0"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2

diagram |
properties |
content | complex
children | tipoIIT datiGenerali potenza destinazione controlloImpianto statoDocumentazione interventiMiglioramentoEnergetico numeroMaxGeneratori generatore manutenzioneAnalisi esitoProva raccomandazioni
source | <xs:element name="tipo2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="tipoIIT" type="xs:integer" fixed="2"/> <xs:element name="datiGenerali" type="datiGenerali"/> <xs:element name="potenza" type="potenzaTipo2"/> <xs:element name="destinazione" type="destinazioneTipo2"/> <xs:element name="controlloImpianto" type="controlloImpiantoTipo2"/> <xs:element name="statoDocumentazione" type="statoDocumentazioneTipo2"/> <xs:element name="interventiMiglioramentoEnergetico" type="interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2"/> <xs:element name="numeroMaxGeneratori" type="xs:integer"/> <xs:element name="generatore" type="generatoreFrigo" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="manutenzioneAnalisi" type="manutenzioneAnalisiTipo2"/> <xs:element name="esitoProva" type="esitoProvaTipo2"/> <xs:element name="raccomandazioni" type="raccomandazioni_osservazioni" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2/tipoIIT

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
fixed | 2
source | <xs:element name="tipoIIT" type="xs:integer" fixed="2"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2/datiGenerali

diagram |
type | datiGenerali
properties |
content | complex
children | b_dataIspezione b_ora b_numero c_inviato c_bollino_presente c_dataCompilazioneRCEE d_ispettore d_estremiQualifica e_dataPrimaInstallazione f_indirizzo f_civico f_nomeComune f_nomeProvincia g_titoloResponsabilita i_responsabile j_impresaManutentrice l_delegato l_delegaPresente
source | <xs:element name="datiGenerali" type="datiGenerali"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2/potenza

diagram |
type | potenzaTipo2
properties |
content | complex
children | e_termicaNominaleTotaleMax
source | <xs:element name="potenza" type="potenzaTipo2"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2/destinazione

diagram |
type | destinazioneTipo2
properties |
content | complex
children | a_categoriaEdificio b_unicaUnitaImmobiliare c_usoImpianto d_volumeLordoRiscaldato d_volumeLordoRaffrescato e_combustibile f_trattH2O
source | <xs:element name="destinazione" type="destinazioneTipo2"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2/controlloImpianto

diagram |
type | controlloImpiantoTipo2
properties |
content | complex
children | a_localeInstallazioneIdoneo b_lineeElettricheIdonee c_ventilazioneAdeguate d_coibentazioneIdonee
source | <xs:element name="controlloImpianto" type="controlloImpiantoTipo2"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2/statoDocumentazione

diagram |
type | statoDocumentazioneTipo2
properties |
content | complex
children | a_librettoPresente b_librettoImpiantoCompilato c_dichiarazioneConformitaPresente d_librettiUsoManutenzionePresenti
source | <xs:element name="statoDocumentazione" type="statoDocumentazioneTipo2"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2/interventiMiglioramentoEnergetico

diagram |
type | interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2
properties |
content | complex
children | checklist b_interventi c_dimensionamentoGeneratore
source | <xs:element name="interventiMiglioramentoEnergetico" type="interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2/numeroMaxGeneratori

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
source | <xs:element name="numeroMaxGeneratori" type="xs:integer"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2/generatore

diagram |
type | generatoreFrigo
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | a_numero c_dataInstallazione d_costruttore e_modello f_matricola g_fluidoFrigorigeno h_macchinaInverter i_SorgEsterna j_fluidoLatoUtenze k_COP k_potenzaTermicaNominale k_potenzaAssorbitaNominaleRiscaldamento k_EER k_potenzaFrigoNominale k_potenzaAssorbitaNominaleRaffrescamento m_tipoScambioFrigo m_tipoLiquidoGassoso n_perditaDiretta n_perditaIndiretta a_numeroCircuitiTotali controlloVerificaEnergetica
source | <xs:element name="generatore" type="generatoreFrigo" maxOccurs="unbounded"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2/manutenzioneAnalisi

diagram |
type | manutenzioneAnalisiTipo2
properties |
content | complex
children | a_frequenza a_ultimaManutenzionePrevistaEffettuata a_data b_registroApparecchiatura c_RCEEpresente c_codiceRCEE c_raccomandazioni c_prescrizioni c_osservazioni
source | <xs:element name="manutenzioneAnalisi" type="manutenzioneAnalisiTipo2"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2/esitoProva

diagram |
type | esitoProvaTipo2
properties |
content | complex
children | a_verificaSuperata d_rispettoNormativa d_rispettoNormativaPunto7a d_rispettoNormativaPunto7b d_rispettoNormativaPunto8d d_rispettoNormativaPunto9a
source | <xs:element name="esitoProva" type="esitoProvaTipo2"/>

element api_call_9/datiSpecifici/tipo2/raccomandazioni

diagram |
type | raccomandazioni_osservazioni
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | osservazioni prescrizioni dichiarazioniResponsabileImpianto
source | <xs:element name="raccomandazioni" type="raccomandazioni_osservazioni" minOccurs="0"/>

complexType b_interventi

diagram |
children | b_interventiNonConvenienti b_valutazioneAllegata b_relazioneDettaglioSuccessiva b_motivoValutazioneNonEseguita
used by |
elements | interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1/b_interventi interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2/b_interventi
source | <xs:complexType name="b_interventi"> <xs:choice> <xs:element name="b_interventiNonConvenienti" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="b_valutazioneAllegata" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="b_relazioneDettaglioSuccessiva" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="b_motivoValutazioneNonEseguita" type="testo"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element b_interventi/b_interventiNonConvenienti

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="b_interventiNonConvenienti" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element b_interventi/b_valutazioneAllegata

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="b_valutazioneAllegata" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element b_interventi/b_relazioneDettaglioSuccessiva

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="b_relazioneDettaglioSuccessiva" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element b_interventi/b_motivoValutazioneNonEseguita

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="b_motivoValutazioneNonEseguita" type="testo"/>

complexType c_dimensionamentoGeneratore

diagram |
children | c_dimensionamentoCorretto c_dimensionamentoNonCorretto c_nonControllabile c_relazioneDettaglioSuccessiva
used by |
elements | interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1/c_dimensionamentoGeneratore interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2/c_dimensionamentoGeneratore
source | <xs:complexType name="c_dimensionamentoGeneratore"> <xs:choice> <xs:element name="c_dimensionamentoCorretto" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="c_dimensionamentoNonCorretto" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="c_nonControllabile" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="c_relazioneDettaglioSuccessiva" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element c_dimensionamentoGeneratore/c_dimensionamentoCorretto

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="c_dimensionamentoCorretto" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element c_dimensionamentoGeneratore/c_dimensionamentoNonCorretto

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="c_dimensionamentoNonCorretto" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element c_dimensionamentoGeneratore/c_nonControllabile

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="c_nonControllabile" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element c_dimensionamentoGeneratore/c_relazioneDettaglioSuccessiva

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="c_relazioneDettaglioSuccessiva" type="xs:boolean" fixed="true"/>

complexType checklistTipo1

diagram |
children | a_adozioneValvoleTermostatiche a_isolamentoReteDistribuzioneLocaliNonRiscaldati a_introduzioneSistemaTrattamentoAcqua a_sostituzioneSistemaRegolazioneOnOff
used by |
element | interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1/checklist
source | <xs:complexType name="checklistTipo1"> <xs:sequence> <xs:element name="a_adozioneValvoleTermostatiche" type="xs:boolean"/> <xs:element name="a_isolamentoReteDistribuzioneLocaliNonRiscaldati" type="xs:boolean"/> <xs:element name="a_introduzioneSistemaTrattamentoAcqua" type="xs:boolean"/> <xs:element name="a_sostituzioneSistemaRegolazioneOnOff" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element checklistTipo1/a_adozioneValvoleTermostatiche

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_adozioneValvoleTermostatiche" type="xs:boolean"/>

element checklistTipo1/a_isolamentoReteDistribuzioneLocaliNonRiscaldati

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_isolamentoReteDistribuzioneLocaliNonRiscaldati" type="xs:boolean"/>

element checklistTipo1/a_introduzioneSistemaTrattamentoAcqua

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_introduzioneSistemaTrattamentoAcqua" type="xs:boolean"/>

element checklistTipo1/a_sostituzioneSistemaRegolazioneOnOff

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_sostituzioneSistemaRegolazioneOnOff" type="xs:boolean"/>

complexType checklistTipo2

diagram |
children | a_sostituzioneMacchineRegolazioneOnOffConPariPotenza a_sostituzioneSistemiRegolazioneOnOffConSistemiProgrammabili a_isolamentoReteDistribuzioneAcqua a_isolamentoCanaliDistribuzioneAria
used by |
element | interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2/checklist
source | <xs:complexType name="checklistTipo2"> <xs:sequence> <xs:element name="a_sostituzioneMacchineRegolazioneOnOffConPariPotenza" type="xs:boolean"/> <xs:element name="a_sostituzioneSistemiRegolazioneOnOffConSistemiProgrammabili" type="xs:boolean"/> <xs:element name="a_isolamentoReteDistribuzioneAcqua" type="xs:boolean"/> <xs:element name="a_isolamentoCanaliDistribuzioneAria" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element checklistTipo2/a_sostituzioneMacchineRegolazioneOnOffConPariPotenza

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_sostituzioneMacchineRegolazioneOnOffConPariPotenza" type="xs:boolean"/>

element checklistTipo2/a_sostituzioneSistemiRegolazioneOnOffConSistemiProgrammabili

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_sostituzioneSistemiRegolazioneOnOffConSistemiProgrammabili" type="xs:boolean"/>

element checklistTipo2/a_isolamentoReteDistribuzioneAcqua

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_isolamentoReteDistribuzioneAcqua" type="xs:boolean"/>

element checklistTipo2/a_isolamentoCanaliDistribuzioneAria

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_isolamentoCanaliDistribuzioneAria" type="xs:boolean"/>

complexType comune

diagram |
children | nomeComune codiceIstatComune
used by |
elements | persona_fisica/comune persona_giuridica/comune datiGenerali/f_nomeComune
source | <xs:complexType name="comune"> <xs:sequence> <xs:element name="nomeComune" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="codiceIstatComune" type="codice_istat_comune"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element comune/nomeComune

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="nomeComune" type="testo" minOccurs="0"/>

element comune/codiceIstatComune

diagram |
type | codice_istat_comune
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 6 |
pattern | [0-9]{6} |
source | <xs:element name="codiceIstatComune" type="codice_istat_comune"/>

complexType controlloImpiantoTipo1

diagram |
children | a_localeInstallazioneIdoneo b_installazioneEsternaGeneratoreIdoneo c_ventilazioneSufficiente d_evacuazioneFumiIdoneo e_cartellonisticaPresente f_mezziEstinzioneIncendiPresentiRevisionati g_interrutoreGeneralePresente h_rubinettoIntercettazioneEsternoPresente i_assenzaPerditeCombustibile j_sistemaRegolazioneTempAmbienteFunzionante
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo1/controlloImpianto
annotation |
documentation
dati degli allegati IIT al punto D
source | <xs:complexType name="controlloImpiantoTipo1"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati degli allegati IIT al punto D </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="a_localeInstallazioneIdoneo" type="Valori012"/> <xs:element name="b_installazioneEsternaGeneratoreIdoneo" type="Valori012"/> <xs:element name="c_ventilazioneSufficiente" type="Valori012"/> <xs:element name="d_evacuazioneFumiIdoneo" type="Valori012"/> <xs:element name="e_cartellonisticaPresente" type="Valori012"/> <xs:element name="f_mezziEstinzioneIncendiPresentiRevisionati" type="Valori012"/> <xs:element name="g_interrutoreGeneralePresente" type="Valori012"/> <xs:element name="h_rubinettoIntercettazioneEsternoPresente" type="Valori012"/> <xs:element name="i_assenzaPerditeCombustibile" type="Valori012"/> <xs:element name="j_sistemaRegolazioneTempAmbienteFunzionante" type="Valori012"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element controlloImpiantoTipo1/a_localeInstallazioneIdoneo

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="a_localeInstallazioneIdoneo" type="Valori012"/>

element controlloImpiantoTipo1/b_installazioneEsternaGeneratoreIdoneo

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="b_installazioneEsternaGeneratoreIdoneo" type="Valori012"/>

element controlloImpiantoTipo1/c_ventilazioneSufficiente

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="c_ventilazioneSufficiente" type="Valori012"/>

element controlloImpiantoTipo1/d_evacuazioneFumiIdoneo

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="d_evacuazioneFumiIdoneo" type="Valori012"/>

element controlloImpiantoTipo1/e_cartellonisticaPresente

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="e_cartellonisticaPresente" type="Valori012"/>

element controlloImpiantoTipo1/f_mezziEstinzioneIncendiPresentiRevisionati

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="f_mezziEstinzioneIncendiPresentiRevisionati" type="Valori012"/>

element controlloImpiantoTipo1/g_interrutoreGeneralePresente

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="g_interrutoreGeneralePresente" type="Valori012"/>

element controlloImpiantoTipo1/h_rubinettoIntercettazioneEsternoPresente

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="h_rubinettoIntercettazioneEsternoPresente" type="Valori012"/>

element controlloImpiantoTipo1/i_assenzaPerditeCombustibile

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="i_assenzaPerditeCombustibile" type="Valori012"/>

element controlloImpiantoTipo1/j_sistemaRegolazioneTempAmbienteFunzionante

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="j_sistemaRegolazioneTempAmbienteFunzionante" type="Valori012"/>

complexType controlloImpiantoTipo2

diagram |
children | a_localeInstallazioneIdoneo b_lineeElettricheIdonee c_ventilazioneAdeguate d_coibentazioneIdonee
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo2/controlloImpianto
annotation |
documentation
dati degli allegati IIT al punto D
source | <xs:complexType name="controlloImpiantoTipo2"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati degli allegati IIT al punto D </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="a_localeInstallazioneIdoneo" type="Valori012"/> <xs:element name="b_lineeElettricheIdonee" type="Valori012"/> <xs:element name="c_ventilazioneAdeguate" type="Valori012"/> <xs:element name="d_coibentazioneIdonee" type="Valori012"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element controlloImpiantoTipo2/a_localeInstallazioneIdoneo

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="a_localeInstallazioneIdoneo" type="Valori012"/>

element controlloImpiantoTipo2/b_lineeElettricheIdonee

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="b_lineeElettricheIdonee" type="Valori012"/>

element controlloImpiantoTipo2/c_ventilazioneAdeguate

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="c_ventilazioneAdeguate" type="Valori012"/>

element controlloImpiantoTipo2/d_coibentazioneIdonee

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="d_coibentazioneIdonee" type="Valori012"/>

complexType datiGenerali

diagram |
children | b_dataIspezione b_ora b_numero c_inviato c_bollino_presente c_dataCompilazioneRCEE d_ispettore d_estremiQualifica e_dataPrimaInstallazione f_indirizzo f_civico f_nomeComune f_nomeProvincia g_titoloResponsabilita i_responsabile j_impresaManutentrice l_delegato l_delegaPresente
used by |
elements | api_call_9/datiSpecifici/tipo1/datiGenerali api_call_9/datiSpecifici/tipo2/datiGenerali
source | <xs:complexType name="datiGenerali"> <xs:sequence> <xs:element name="b_dataIspezione" type="xs:date"/> <xs:element name="b_ora" type="xs:time"/> <xs:element name="b_numero" type="xs:integer"/> <xs:element name="c_inviato" type="xs:boolean"/> <xs:element name="c_bollino_presente" type="xs:boolean"/> <xs:element name="c_dataCompilazioneRCEE" type="xs:date"/> <xs:element name="d_ispettore" type="persona_fisica"/> <xs:element name="d_estremiQualifica" type="testo"/> <xs:element name="e_dataPrimaInstallazione" type="xs:date"/> <xs:element name="f_indirizzo" type="testo"/> <xs:element name="f_civico" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="f_nomeComune" type="comune"/> <xs:element name="f_nomeProvincia" type="codice_provincia"/> <xs:element name="g_titoloResponsabilita" type="ruolo"/> <xs:element name="i_responsabile" type="responsabile"/> <xs:element name="j_impresaManutentrice" type="persona_giuridica"/> <xs:element name="l_delegato" type="persona_fisica" minOccurs="0"/> <xs:element name="l_delegaPresente" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element datiGenerali/b_dataIspezione

diagram |
type | xs:date
properties |
content | simple
source | <xs:element name="b_dataIspezione" type="xs:date"/>

element datiGenerali/b_ora

diagram |
type | xs:time
properties |
content | simple
source | <xs:element name="b_ora" type="xs:time"/>

element datiGenerali/b_numero

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
source | <xs:element name="b_numero" type="xs:integer"/>

element datiGenerali/c_inviato

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_inviato" type="xs:boolean"/>

element datiGenerali/c_bollino_presente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_bollino_presente" type="xs:boolean"/>

element datiGenerali/c_dataCompilazioneRCEE

diagram |
type | xs:date
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_dataCompilazioneRCEE" type="xs:date"/>

element datiGenerali/d_ispettore

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia telefono email
source | <xs:element name="d_ispettore" type="persona_fisica"/>

element datiGenerali/d_estremiQualifica

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="d_estremiQualifica" type="testo"/>

element datiGenerali/e_dataPrimaInstallazione

diagram |
type | xs:date
properties |
content | simple
source | <xs:element name="e_dataPrimaInstallazione" type="xs:date"/>

element datiGenerali/f_indirizzo

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="f_indirizzo" type="testo"/>

element datiGenerali/f_civico

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="f_civico" type="testo" minOccurs="0"/>

element datiGenerali/f_nomeComune

diagram |
type | comune
properties |
content | complex
children | nomeComune codiceIstatComune
source | <xs:element name="f_nomeComune" type="comune"/>

element datiGenerali/f_nomeProvincia

diagram |
type | codice_provincia
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:element name="f_nomeProvincia" type="codice_provincia"/>

element datiGenerali/g_titoloResponsabilita

diagram |
type | ruolo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="g_titoloResponsabilita" type="ruolo"/>

element datiGenerali/i_responsabile

diagram |
type | responsabile
properties |
content | complex
children | h_occupante i_proprietario j_terzoResponsabile k_amministratoreCondominio
source | <xs:element name="i_responsabile" type="responsabile"/>

element datiGenerali/j_impresaManutentrice

diagram |
type | persona_giuridica
properties |
content | complex
children | ragione_sociale partita_IVA indirizzo civico comune provincia telefono email
source | <xs:element name="j_impresaManutentrice" type="persona_giuridica"/>

element datiGenerali/l_delegato

diagram |
type | persona_fisica
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia telefono email
source | <xs:element name="l_delegato" type="persona_fisica" minOccurs="0"/>

element datiGenerali/l_delegaPresente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="l_delegaPresente" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

complexType destinazioneTipo1

diagram |
children | a_categoriaEdificio b_unicaUnitaImmobiliare c_usoImpianto d_volumeLordoRiscaldato e_combustibile f_trattH2Oriscaldamento f_trattH2OACS
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo1/destinazione
source | <xs:complexType name="destinazioneTipo1"> <xs:sequence> <xs:element name="a_categoriaEdificio" type="dpr412"/> <xs:element name="b_unicaUnitaImmobiliare" type="xs:boolean"/> <xs:element name="c_usoImpianto" type="usoImpianto"/> <xs:element name="d_volumeLordoRiscaldato" type="decimale1"/> <xs:element name="e_combustibile" type="combustibile"/> <xs:element name="f_trattH2Oriscaldamento" type="f_trattH2O"/> <xs:element name="f_trattH2OACS" type="f_trattH2O"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element destinazioneTipo1/a_categoriaEdificio

diagram |
type | dpr412
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 8 |
source | <xs:element name="a_categoriaEdificio" type="dpr412"/>

element destinazioneTipo1/b_unicaUnitaImmobiliare

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="b_unicaUnitaImmobiliare" type="xs:boolean"/>

element destinazioneTipo1/c_usoImpianto

diagram |
type | usoImpianto
properties |
content | complex
children | c_riscaldamentoAmbienti c_produzioneACS c_raffrescamentoEstivo
source | <xs:element name="c_usoImpianto" type="usoImpianto"/>

element destinazioneTipo1/d_volumeLordoRiscaldato

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="d_volumeLordoRiscaldato" type="decimale1"/>

element destinazioneTipo1/e_combustibile

diagram |
type | combustibile
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
source | <xs:element name="e_combustibile" type="combustibile"/>

element destinazioneTipo1/f_trattH2Oriscaldamento

diagram |
type | f_trattH2O
properties |
content | complex
children | f_assente f_nonRichiesto f_altro_trattH2O
source | <xs:element name="f_trattH2Oriscaldamento" type="f_trattH2O"/>

element destinazioneTipo1/f_trattH2OACS

diagram |
type | f_trattH2O
properties |
content | complex
children | f_assente f_nonRichiesto f_altro_trattH2O
source | <xs:element name="f_trattH2OACS" type="f_trattH2O"/>

complexType destinazioneTipo2

diagram |
children | a_categoriaEdificio b_unicaUnitaImmobiliare c_usoImpianto d_volumeLordoRiscaldato d_volumeLordoRaffrescato e_combustibile f_trattH2O
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo2/destinazione
source | <xs:complexType name="destinazioneTipo2"> <xs:sequence> <xs:element name="a_categoriaEdificio" type="dpr412"/> <xs:element name="b_unicaUnitaImmobiliare" type="xs:boolean"/> <xs:element name="c_usoImpianto" type="usoImpianto"/> <xs:element name="d_volumeLordoRiscaldato" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="d_volumeLordoRaffrescato" type="decimale1"/> <xs:element name="e_combustibile" type="combustibile"/> <xs:element name="f_trattH2O" type="f_trattH2O"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element destinazioneTipo2/a_categoriaEdificio

diagram |
type | dpr412
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 8 |
source | <xs:element name="a_categoriaEdificio" type="dpr412"/>

element destinazioneTipo2/b_unicaUnitaImmobiliare

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="b_unicaUnitaImmobiliare" type="xs:boolean"/>

element destinazioneTipo2/c_usoImpianto

diagram |
type | usoImpianto
properties |
content | complex
children | c_riscaldamentoAmbienti c_produzioneACS c_raffrescamentoEstivo
source | <xs:element name="c_usoImpianto" type="usoImpianto"/>

element destinazioneTipo2/d_volumeLordoRiscaldato

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="d_volumeLordoRiscaldato" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element destinazioneTipo2/d_volumeLordoRaffrescato

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="d_volumeLordoRaffrescato" type="decimale1"/>

element destinazioneTipo2/e_combustibile

diagram |
type | combustibile
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
source | <xs:element name="e_combustibile" type="combustibile"/>

element destinazioneTipo2/f_trattH2O

diagram |
type | f_trattH2O
properties |
content | complex
children | f_assente f_nonRichiesto f_altro_trattH2O
source | <xs:element name="f_trattH2O" type="f_trattH2O"/>

complexType dpr660

diagram |
children | standard bassaTemperatura gasCondensazione
used by |
element | generatoreCaldaia/j_classificazioneDPR660_96
source | <xs:complexType name="dpr660"> <xs:choice> <xs:element name="standard" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="bassaTemperatura" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="gasCondensazione" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element dpr660/standard

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="standard" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element dpr660/bassaTemperatura

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="bassaTemperatura" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element dpr660/gasCondensazione

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="gasCondensazione" type="xs:boolean" fixed="true"/>

complexType esitoProvaTipo1

diagram |
children | a_monossidoCarbonioRegolare b_indiceFumositaRegolare c_rendimentoCombustioneMinimoRichiesto c_rendimentoCombustioneRilevato c_rendimentoCombustioneSufficiente d_rispettoNormativaDPR74_13 d_rispettoNormativaPunto7a d_rispettoNormativaPunto9a d_rispettoNormativaPunto9b d_rispettoNormativaPunto9c
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo1/esitoProva
source | <xs:complexType name="esitoProvaTipo1"> <xs:sequence> <xs:element name="a_monossidoCarbonioRegolare" type="xs:boolean"/> <xs:element name="b_indiceFumositaRegolare" type="xs:boolean"/> <xs:element name="c_rendimentoCombustioneMinimoRichiesto" type="decimale1"/> <xs:element name="c_rendimentoCombustioneRilevato" type="decimale1"/> <xs:element name="c_rendimentoCombustioneSufficiente" type="xs:boolean"/> <xs:element name="d_rispettoNormativaDPR74_13" type="xs:boolean"/> <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto7a" type="xs:boolean"/> <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto9a" type="xs:boolean"/> <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto9b" type="xs:boolean"/> <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto9c" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element esitoProvaTipo1/a_monossidoCarbonioRegolare

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_monossidoCarbonioRegolare" type="xs:boolean"/>

element esitoProvaTipo1/b_indiceFumositaRegolare

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="b_indiceFumositaRegolare" type="xs:boolean"/>

element esitoProvaTipo1/c_rendimentoCombustioneMinimoRichiesto

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="c_rendimentoCombustioneMinimoRichiesto" type="decimale1"/>

element esitoProvaTipo1/c_rendimentoCombustioneRilevato

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="c_rendimentoCombustioneRilevato" type="decimale1"/>

element esitoProvaTipo1/c_rendimentoCombustioneSufficiente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_rendimentoCombustioneSufficiente" type="xs:boolean"/>

element esitoProvaTipo1/d_rispettoNormativaDPR74_13

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="d_rispettoNormativaDPR74_13" type="xs:boolean"/>

element esitoProvaTipo1/d_rispettoNormativaPunto7a

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto7a" type="xs:boolean"/>

element esitoProvaTipo1/d_rispettoNormativaPunto9a

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto9a" type="xs:boolean"/>

element esitoProvaTipo1/d_rispettoNormativaPunto9b

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto9b" type="xs:boolean"/>

element esitoProvaTipo1/d_rispettoNormativaPunto9c

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto9c" type="xs:boolean"/>

complexType esitoProvaTipo2

diagram |
children | a_verificaSuperata d_rispettoNormativa d_rispettoNormativaPunto7a d_rispettoNormativaPunto7b d_rispettoNormativaPunto8d d_rispettoNormativaPunto9a
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo2/esitoProva
source | <xs:complexType name="esitoProvaTipo2"> <xs:sequence> <xs:element name="a_verificaSuperata" type="xs:boolean"/> <xs:element name="d_rispettoNormativa" type="xs:boolean"/> <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto7a" type="xs:boolean"/> <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto7b" type="xs:boolean"/> <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto8d" type="xs:boolean"/> <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto9a" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element esitoProvaTipo2/a_verificaSuperata

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_verificaSuperata" type="xs:boolean"/>

element esitoProvaTipo2/d_rispettoNormativa

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="d_rispettoNormativa" type="xs:boolean"/>

element esitoProvaTipo2/d_rispettoNormativaPunto7a

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto7a" type="xs:boolean"/>

element esitoProvaTipo2/d_rispettoNormativaPunto7b

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto7b" type="xs:boolean"/>

element esitoProvaTipo2/d_rispettoNormativaPunto8d

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto8d" type="xs:boolean"/>

element esitoProvaTipo2/d_rispettoNormativaPunto9a

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="d_rispettoNormativaPunto9a" type="xs:boolean"/>

complexType f_trattH2O

diagram |
children | f_assente f_nonRichiesto f_altro_trattH2O
used by |
elements | destinazioneTipo2/f_trattH2O destinazioneTipo1/f_trattH2OACS destinazioneTipo1/f_trattH2Oriscaldamento
annotation |
documentation
Il trattamento dell'acqua dell'impianto di climatizzazione può essere assente o se presente vanno riempiti gli elementi di altro_trattH2O. Nel caso di trattamento di addolcimento il flag è stato omesso e va inserito il valore della durezza dell'acqua perchè obbligatoria nel caso di addolcimento.
source | <xs:complexType name="f_trattH2O"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il trattamento dell'acqua dell'impianto di climatizzazione può essere assente o se presente vanno riempiti gli elementi di altro_trattH2O. Nel caso di trattamento di addolcimento il flag è stato omesso e va inserito il valore della durezza dell'acqua perchè obbligatoria nel caso di addolcimento. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="f_assente" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="f_nonRichiesto" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="f_altro_trattH2O"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="f_filtrazione" type="xs:boolean"/> <xs:element name="f_addolcimento" type="xs:boolean"/> <xs:element name="f_condizionamentoChimico" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType>

element f_trattH2O/f_assente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="f_assente" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element f_trattH2O/f_nonRichiesto

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="f_nonRichiesto" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element f_trattH2O/f_altro_trattH2O

diagram |
properties |
content | complex
children | f_filtrazione f_addolcimento f_condizionamentoChimico
source | <xs:element name="f_altro_trattH2O"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="f_filtrazione" type="xs:boolean"/> <xs:element name="f_addolcimento" type="xs:boolean"/> <xs:element name="f_condizionamentoChimico" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element f_trattH2O/f_altro_trattH2O/f_filtrazione

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="f_filtrazione" type="xs:boolean"/>

element f_trattH2O/f_altro_trattH2O/f_addolcimento

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="f_addolcimento" type="xs:boolean"/>

element f_trattH2O/f_altro_trattH2O/f_condizionamentoChimico

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="f_condizionamentoChimico" type="xs:boolean"/>

complexType frequenza

diagram |
children | semestrale annuale biennale triennale quadriennale quinquennale decennale
used by |
elements | manutenzioneAnalisiTipo1/a_frequenza manutenzioneAnalisiTipo2/a_frequenza
source | <xs:complexType name="frequenza"> <xs:choice> <xs:element name="semestrale" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="annuale" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="biennale" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="triennale" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="quadriennale" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="quinquennale" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="decennale" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element frequenza/semestrale

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="semestrale" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element frequenza/annuale

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="annuale" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element frequenza/biennale

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="biennale" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element frequenza/triennale

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="triennale" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element frequenza/quadriennale

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="quadriennale" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element frequenza/quinquennale

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="quinquennale" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element frequenza/decennale

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="decennale" type="xs:boolean" fixed="true"/>

complexType generatoreCaldaia

diagram |
children | a_numero b_dataInstallazione c_fluido d_evacuazioneFumi e_costruttoreCaldaia f_modello f_matricola k_potenzaFocolareNominale k_potenzaUtileNominale bruciatore i_tipoGruppoTermico j_classificazioneDPR660_96 l_portataCombustibileMisurata l_unitaPortata l_potenzaTermicaFocolareMisurata numeroModuliMax misuraRendimentoCombustione
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo1/generatore
annotation |
documentation
In questa sezione compaiono i campi della scheda 6 (Generatori a gruppo termico/caldaia), i bruciatori relativi ad ogni gruppo termico, e i moduli termici ad esso collegati. Per ogni modulo termico va fatta la scheda 8 (misura del rendimento di combustione).
source | <xs:complexType name="generatoreCaldaia"> <xs:annotation> <xs:documentation> In questa sezione compaiono i campi della scheda 6 (Generatori a gruppo termico/caldaia), i bruciatori relativi ad ogni gruppo termico, e i moduli termici ad esso collegati. Per ogni modulo termico va fatta la scheda 8 (misura del rendimento di combustione). </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="a_numero" type="numIntero"/> <xs:element name="b_dataInstallazione" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="c_fluido" type="fluidoTermoVett"/> <xs:element name="d_evacuazioneFumi" type="fumiFN"/> <xs:element name="e_costruttoreCaldaia" type="fabbricante"/> <xs:element name="f_modello" type="testo"/> <xs:element name="f_matricola" type="testo"/> <xs:element name="k_potenzaFocolareNominale" type="decimale1"/> <xs:element name="k_potenzaUtileNominale" type="decimale1"/> <xs:element name="bruciatore" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="g_costruttoreBruciatore" type="fabbricante"/> <xs:element name="h_modello" type="testo"/> <xs:element name="h_matricola" type="testo"/> <xs:element name="k_potenzaMinima" type="decimale1"/> <xs:element name="k_potenzaMassima" type="decimale1"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="i_tipoGruppoTermico" type="attributoGT"/> <xs:element name="j_classificazioneDPR660_96" type="dpr660"/> <xs:element name="l_portataCombustibileMisurata" type="decimale1"/> <xs:element name="l_unitaPortata" type="portata"/> <xs:element name="l_potenzaTermicaFocolareMisurata" type="decimale1"/> <xs:element name="numeroModuliMax" type="numIntero"/> <xs:element name="misuraRendimentoCombustione" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="a_numero" type="numIntero"/> <xs:element name="b_indiceFumositaPrimaMisura" type="decimale1"/> <xs:element name="b_indiceFumositaSecondaMisura" type="decimale1"/> <xs:element name="b_indiceFumositaTerzaMisura" type="decimale1"/> <xs:element name="c_marca" type="testo"/> <xs:element name="c_modello" type="testo"/> <xs:element name="c_matricola" type="testo"/> <xs:element name="d_temperaturaFumi" type="decimale1"/> <xs:element name="d_temperaturaFluidoMandata" type="decimale1"/> <xs:element name="d_temperaturaAriaComburente" type="decimale1"/> <xs:element name="d_indiceAria" type="decimale1"/> <xs:element name="d_COfumiSecchi" type="numIntero"/> <xs:element name="d_COfumiSecchiSenzaAria" type="numIntero"/> <xs:element name="d_potenzaPersaCamino" type="numIntero"/> <xs:element name="d_recuperoCaloreCondensazione" type="numIntero"/> <xs:element name="d_rendimCombustione" type="decimale1"/> <xs:element name="d_percentO2_CO2"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="d_O2" type="decimale1"/> <xs:element name="d_CO2" type="decimale1"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element generatoreCaldaia/a_numero

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="a_numero" type="numIntero"/>

element generatoreCaldaia/b_dataInstallazione

diagram |
type | xs:date
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="b_dataInstallazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element generatoreCaldaia/c_fluido

diagram |
type | fluidoTermoVett
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
source | <xs:element name="c_fluido" type="fluidoTermoVett"/>

element generatoreCaldaia/d_evacuazioneFumi

diagram |
type | fumiFN
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="d_evacuazioneFumi" type="fumiFN"/>

element generatoreCaldaia/e_costruttoreCaldaia

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="e_costruttoreCaldaia" type="fabbricante"/>

element generatoreCaldaia/f_modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="f_modello" type="testo"/>

element generatoreCaldaia/f_matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="f_matricola" type="testo"/>

element generatoreCaldaia/k_potenzaFocolareNominale

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="k_potenzaFocolareNominale" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/k_potenzaUtileNominale

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="k_potenzaUtileNominale" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/bruciatore

diagram |
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | g_costruttoreBruciatore h_modello h_matricola k_potenzaMinima k_potenzaMassima
source | <xs:element name="bruciatore" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="g_costruttoreBruciatore" type="fabbricante"/> <xs:element name="h_modello" type="testo"/> <xs:element name="h_matricola" type="testo"/> <xs:element name="k_potenzaMinima" type="decimale1"/> <xs:element name="k_potenzaMassima" type="decimale1"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element generatoreCaldaia/bruciatore/g_costruttoreBruciatore

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="g_costruttoreBruciatore" type="fabbricante"/>

element generatoreCaldaia/bruciatore/h_modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="h_modello" type="testo"/>

element generatoreCaldaia/bruciatore/h_matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="h_matricola" type="testo"/>

element generatoreCaldaia/bruciatore/k_potenzaMinima

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="k_potenzaMinima" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/bruciatore/k_potenzaMassima

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="k_potenzaMassima" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/i_tipoGruppoTermico

diagram |
type | attributoGT
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="i_tipoGruppoTermico" type="attributoGT"/>

element generatoreCaldaia/j_classificazioneDPR660_96

diagram |
type | dpr660
properties |
content | complex
children | standard bassaTemperatura gasCondensazione
source | <xs:element name="j_classificazioneDPR660_96" type="dpr660"/>

element generatoreCaldaia/l_portataCombustibileMisurata

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="l_portataCombustibileMisurata" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/l_unitaPortata

diagram |
type | portata
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="l_unitaPortata" type="portata"/>

element generatoreCaldaia/l_potenzaTermicaFocolareMisurata

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="l_potenzaTermicaFocolareMisurata" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/numeroModuliMax

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="numeroModuliMax" type="numIntero"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione

diagram |
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | a_numero b_indiceFumositaPrimaMisura b_indiceFumositaSecondaMisura b_indiceFumositaTerzaMisura c_marca c_modello c_matricola d_temperaturaFumi d_temperaturaFluidoMandata d_temperaturaAriaComburente d_indiceAria d_COfumiSecchi d_COfumiSecchiSenzaAria d_potenzaPersaCamino d_recuperoCaloreCondensazione d_rendimCombustione d_percentO2_CO2
source | <xs:element name="misuraRendimentoCombustione" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="a_numero" type="numIntero"/> <xs:element name="b_indiceFumositaPrimaMisura" type="decimale1"/> <xs:element name="b_indiceFumositaSecondaMisura" type="decimale1"/> <xs:element name="b_indiceFumositaTerzaMisura" type="decimale1"/> <xs:element name="c_marca" type="testo"/> <xs:element name="c_modello" type="testo"/> <xs:element name="c_matricola" type="testo"/> <xs:element name="d_temperaturaFumi" type="decimale1"/> <xs:element name="d_temperaturaFluidoMandata" type="decimale1"/> <xs:element name="d_temperaturaAriaComburente" type="decimale1"/> <xs:element name="d_indiceAria" type="decimale1"/> <xs:element name="d_COfumiSecchi" type="numIntero"/> <xs:element name="d_COfumiSecchiSenzaAria" type="numIntero"/> <xs:element name="d_potenzaPersaCamino" type="numIntero"/> <xs:element name="d_recuperoCaloreCondensazione" type="numIntero"/> <xs:element name="d_rendimCombustione" type="decimale1"/> <xs:element name="d_percentO2_CO2"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="d_O2" type="decimale1"/> <xs:element name="d_CO2" type="decimale1"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/a_numero

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="a_numero" type="numIntero"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/b_indiceFumositaPrimaMisura

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="b_indiceFumositaPrimaMisura" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/b_indiceFumositaSecondaMisura

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="b_indiceFumositaSecondaMisura" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/b_indiceFumositaTerzaMisura

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="b_indiceFumositaTerzaMisura" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/c_marca

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="c_marca" type="testo"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/c_modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="c_modello" type="testo"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/c_matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="c_matricola" type="testo"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_temperaturaFumi

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="d_temperaturaFumi" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_temperaturaFluidoMandata

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="d_temperaturaFluidoMandata" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_temperaturaAriaComburente

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="d_temperaturaAriaComburente" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_indiceAria

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="d_indiceAria" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_COfumiSecchi

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="d_COfumiSecchi" type="numIntero"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_COfumiSecchiSenzaAria

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="d_COfumiSecchiSenzaAria" type="numIntero"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_potenzaPersaCamino

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="d_potenzaPersaCamino" type="numIntero"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_recuperoCaloreCondensazione

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="d_recuperoCaloreCondensazione" type="numIntero"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_rendimCombustione

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="d_rendimCombustione" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_percentO2_CO2

diagram |
properties |
content | complex
children | d_O2 d_CO2
source | <xs:element name="d_percentO2_CO2"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="d_O2" type="decimale1"/> <xs:element name="d_CO2" type="decimale1"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_percentO2_CO2/d_O2

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="d_O2" type="decimale1"/>

element generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_percentO2_CO2/d_CO2

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="d_CO2" type="decimale1"/>

complexType generatoreFrigo

diagram |
children | a_numero c_dataInstallazione d_costruttore e_modello f_matricola g_fluidoFrigorigeno h_macchinaInverter i_SorgEsterna j_fluidoLatoUtenze k_COP k_potenzaTermicaNominale k_potenzaAssorbitaNominaleRiscaldamento k_EER k_potenzaFrigoNominale k_potenzaAssorbitaNominaleRaffrescamento m_tipoScambioFrigo m_tipoLiquidoGassoso n_perditaDiretta n_perditaIndiretta a_numeroCircuitiTotali controlloVerificaEnergetica
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo2/generatore
annotation |
documentation
source | <xs:complexType name="generatoreFrigo"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="a_numero" type="numIntero"/> <xs:element name="c_dataInstallazione" type="xs:date"/> <xs:element name="d_costruttore" type="fabbricante"/> <xs:element name="e_modello" type="testo"/> <xs:element name="f_matricola" type="testo"/> <xs:element name="g_fluidoFrigorigeno" type="fluido_frigorigeno"/> <xs:element name="h_macchinaInverter" type="xs:boolean"/> <xs:element name="i_SorgEsterna" type="sorgente"/> <xs:element name="j_fluidoLatoUtenze" type="sorgente"/> <xs:element name="k_COP" type="decimale1"/> <xs:element name="k_potenzaTermicaNominale" type="decimale1"/> <xs:element name="k_potenzaAssorbitaNominaleRiscaldamento" type="decimale1"/> <xs:element name="k_EER" type="decimale1"/> <xs:element name="k_potenzaFrigoNominale" type="decimale1"/> <xs:element name="k_potenzaAssorbitaNominaleRaffrescamento" type="decimale1"/> <xs:element name="m_tipoScambioFrigo" type="tipoScambioFrigo"/> <xs:element name="m_tipoLiquidoGassoso" type="combustibilefiammadiretta"/> <xs:element name="n_perditaDiretta" type="Valori012"/> <xs:element name="n_perditaIndiretta" type="Valori012"/> <xs:element name="a_numeroCircuitiTotali" type="numIntero"/> <xs:element name="controlloVerificaEnergetica" type="moduloFrigo" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element generatoreFrigo/a_numero

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="a_numero" type="numIntero"/>

element generatoreFrigo/c_dataInstallazione

diagram |
type | xs:date
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_dataInstallazione" type="xs:date"/>

element generatoreFrigo/d_costruttore

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="d_costruttore" type="fabbricante"/>

element generatoreFrigo/e_modello

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="e_modello" type="testo"/>

element generatoreFrigo/f_matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="f_matricola" type="testo"/>

element generatoreFrigo/g_fluidoFrigorigeno

diagram |
type | fluido_frigorigeno
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 7 |
source | <xs:element name="g_fluidoFrigorigeno" type="fluido_frigorigeno"/>

element generatoreFrigo/h_macchinaInverter

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="h_macchinaInverter" type="xs:boolean"/>

element generatoreFrigo/i_SorgEsterna

diagram |
type | sorgente
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="i_SorgEsterna" type="sorgente"/>

element generatoreFrigo/j_fluidoLatoUtenze

diagram |
type | sorgente
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="j_fluidoLatoUtenze" type="sorgente"/>

element generatoreFrigo/k_COP

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="k_COP" type="decimale1"/>

element generatoreFrigo/k_potenzaTermicaNominale

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="k_potenzaTermicaNominale" type="decimale1"/>

element generatoreFrigo/k_potenzaAssorbitaNominaleRiscaldamento

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="k_potenzaAssorbitaNominaleRiscaldamento" type="decimale1"/>

element generatoreFrigo/k_EER

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="k_EER" type="decimale1"/>

element generatoreFrigo/k_potenzaFrigoNominale

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="k_potenzaFrigoNominale" type="decimale1"/>

element generatoreFrigo/k_potenzaAssorbitaNominaleRaffrescamento

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="k_potenzaAssorbitaNominaleRaffrescamento" type="decimale1"/>

element generatoreFrigo/m_tipoScambioFrigo

diagram |
type | tipoScambioFrigo
properties |
content | complex
children | flagAssorbimentoRecCalore fiammaDirettaLiquidoGassoso cicloCompressioneMotoreET
source | <xs:element name="m_tipoScambioFrigo" type="tipoScambioFrigo"/>

element generatoreFrigo/m_tipoLiquidoGassoso

diagram |
type | combustibilefiammadiretta
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="m_tipoLiquidoGassoso" type="combustibilefiammadiretta"/>

element generatoreFrigo/n_perditaDiretta

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="n_perditaDiretta" type="Valori012"/>

element generatoreFrigo/n_perditaIndiretta

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="n_perditaIndiretta" type="Valori012"/>

element generatoreFrigo/a_numeroCircuitiTotali

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="a_numeroCircuitiTotali" type="numIntero"/>

element generatoreFrigo/controlloVerificaEnergetica

diagram |
type | moduloFrigo
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | a_numCircuito b_modalita d_assenzaPerditeGasRefrigerante c_filtriPuliti e_costruttoreStrumento e_modelloStrumento f_matricolaStrumento f_potenzaAssorbitaMisurata g_strumentazioneFissaPresente h_operatoreDPR43_12 i_numeroIscrizioneRegistroImpreseDPR43_12 j_surriscaldamento j_sottoRaffreddamento j_temperaturaCondensazione j_temperaturaEvaporazione j_temperaturaIngressoLatoEsterno j_temperaturaUscitaLatoEsterno j_temperaturaIngressoFluidoUtenze j_temperaturaUscitaFluidoUtenze
source | <xs:element name="controlloVerificaEnergetica" type="moduloFrigo" maxOccurs="unbounded"/>

complexType interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1

diagram |
children | checklist b_interventi c_dimensionamentoGeneratore
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo1/interventiMiglioramentoEnergetico
source | <xs:complexType name="interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1"> <xs:sequence> <xs:element name="checklist" type="checklistTipo1"/> <xs:element name="b_interventi" type="b_interventi"/> <xs:element name="c_dimensionamentoGeneratore" type="c_dimensionamentoGeneratore"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1/checklist

diagram |
type | checklistTipo1
properties |
content | complex
children | a_adozioneValvoleTermostatiche a_isolamentoReteDistribuzioneLocaliNonRiscaldati a_introduzioneSistemaTrattamentoAcqua a_sostituzioneSistemaRegolazioneOnOff
source | <xs:element name="checklist" type="checklistTipo1"/>

element interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1/b_interventi

diagram |
type | b_interventi
properties |
content | complex
children | b_interventiNonConvenienti b_valutazioneAllegata b_relazioneDettaglioSuccessiva b_motivoValutazioneNonEseguita
source | <xs:element name="b_interventi" type="b_interventi"/>

element interventiMiglioramentoEnergeticoTipo1/c_dimensionamentoGeneratore

diagram |
type | c_dimensionamentoGeneratore
properties |
content | complex
children | c_dimensionamentoCorretto c_dimensionamentoNonCorretto c_nonControllabile c_relazioneDettaglioSuccessiva
source | <xs:element name="c_dimensionamentoGeneratore" type="c_dimensionamentoGeneratore"/>

complexType interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2

diagram |
children | checklist b_interventi c_dimensionamentoGeneratore
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo2/interventiMiglioramentoEnergetico
source | <xs:complexType name="interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2"> <xs:sequence> <xs:element name="checklist" type="checklistTipo2"/> <xs:element name="b_interventi" type="b_interventi"/> <xs:element name="c_dimensionamentoGeneratore" type="c_dimensionamentoGeneratore"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2/checklist

diagram |
type | checklistTipo2
properties |
content | complex
children | a_sostituzioneMacchineRegolazioneOnOffConPariPotenza a_sostituzioneSistemiRegolazioneOnOffConSistemiProgrammabili a_isolamentoReteDistribuzioneAcqua a_isolamentoCanaliDistribuzioneAria
source | <xs:element name="checklist" type="checklistTipo2"/>

element interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2/b_interventi

diagram |
type | b_interventi
properties |
content | complex
children | b_interventiNonConvenienti b_valutazioneAllegata b_relazioneDettaglioSuccessiva b_motivoValutazioneNonEseguita
source | <xs:element name="b_interventi" type="b_interventi"/>

element interventiMiglioramentoEnergeticoTipo2/c_dimensionamentoGeneratore

diagram |
type | c_dimensionamentoGeneratore
properties |
content | complex
children | c_dimensionamentoCorretto c_dimensionamentoNonCorretto c_nonControllabile c_relazioneDettaglioSuccessiva
source | <xs:element name="c_dimensionamentoGeneratore" type="c_dimensionamentoGeneratore"/>

complexType manutenzioneAnalisiTipo1

diagram |
children | a_frequenza a_ultimaManutenzionePrevistaEffettuata a_data b_RCEEpresente b_codiceRCEE c_raccomandazioni c_prescrizioni c_osservazioni
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo1/manutenzioneAnalisi
source | <xs:complexType name="manutenzioneAnalisiTipo1"> <xs:sequence> <xs:element name="a_frequenza" type="frequenza"/> <xs:element name="a_ultimaManutenzionePrevistaEffettuata" type="xs:boolean"/> <xs:element name="a_data" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="b_RCEEpresente" type="xs:boolean"/> <xs:element name="b_codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="c_raccomandazioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="c_prescrizioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="c_osservazioni" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element manutenzioneAnalisiTipo1/a_frequenza

diagram |
type | frequenza
properties |
content | complex
children | semestrale annuale biennale triennale quadriennale quinquennale decennale
source | <xs:element name="a_frequenza" type="frequenza"/>

element manutenzioneAnalisiTipo1/a_ultimaManutenzionePrevistaEffettuata

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_ultimaManutenzionePrevistaEffettuata" type="xs:boolean"/>

element manutenzioneAnalisiTipo1/a_data

diagram |
type | xs:date
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="a_data" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element manutenzioneAnalisiTipo1/b_RCEEpresente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="b_RCEEpresente" type="xs:boolean"/>

element manutenzioneAnalisiTipo1/b_codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="b_codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/>

element manutenzioneAnalisiTipo1/c_raccomandazioni

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_raccomandazioni" type="xs:boolean"/>

element manutenzioneAnalisiTipo1/c_prescrizioni

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_prescrizioni" type="xs:boolean"/>

element manutenzioneAnalisiTipo1/c_osservazioni

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_osservazioni" type="xs:boolean"/>

complexType manutenzioneAnalisiTipo2

diagram |
children | a_frequenza a_ultimaManutenzionePrevistaEffettuata a_data b_registroApparecchiatura c_RCEEpresente c_codiceRCEE c_raccomandazioni c_prescrizioni c_osservazioni
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo2/manutenzioneAnalisi
source | <xs:complexType name="manutenzioneAnalisiTipo2"> <xs:sequence> <xs:element name="a_frequenza" type="frequenza"/> <xs:element name="a_ultimaManutenzionePrevistaEffettuata" type="xs:boolean"/> <xs:element name="a_data" type="xs:date" minOccurs="0"/> <xs:element name="b_registroApparecchiatura" type="registroApparecchiatura"/> <xs:element name="c_RCEEpresente" type="xs:boolean"/> <xs:element name="c_codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="c_raccomandazioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="c_prescrizioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="c_osservazioni" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element manutenzioneAnalisiTipo2/a_frequenza

diagram |
type | frequenza
properties |
content | complex
children | semestrale annuale biennale triennale quadriennale quinquennale decennale
source | <xs:element name="a_frequenza" type="frequenza"/>

element manutenzioneAnalisiTipo2/a_ultimaManutenzionePrevistaEffettuata

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_ultimaManutenzionePrevistaEffettuata" type="xs:boolean"/>

element manutenzioneAnalisiTipo2/a_data

diagram |
type | xs:date
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="a_data" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element manutenzioneAnalisiTipo2/b_registroApparecchiatura

diagram |
type | registroApparecchiatura
properties |
content | complex
children | regolarmenteCompilato assenteNonRegolarmenteCompilato nonApplicabile
source | <xs:element name="b_registroApparecchiatura" type="registroApparecchiatura"/>

element manutenzioneAnalisiTipo2/c_RCEEpresente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_RCEEpresente" type="xs:boolean"/>

element manutenzioneAnalisiTipo2/c_codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="c_codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/>

element manutenzioneAnalisiTipo2/c_raccomandazioni

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_raccomandazioni" type="xs:boolean"/>

element manutenzioneAnalisiTipo2/c_prescrizioni

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_prescrizioni" type="xs:boolean"/>

element manutenzioneAnalisiTipo2/c_osservazioni

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_osservazioni" type="xs:boolean"/>

complexType moduloFrigo

diagram |
children | a_numCircuito b_modalita d_assenzaPerditeGasRefrigerante c_filtriPuliti e_costruttoreStrumento e_modelloStrumento f_matricolaStrumento f_potenzaAssorbitaMisurata g_strumentazioneFissaPresente h_operatoreDPR43_12 i_numeroIscrizioneRegistroImpreseDPR43_12 j_surriscaldamento j_sottoRaffreddamento j_temperaturaCondensazione j_temperaturaEvaporazione j_temperaturaIngressoLatoEsterno j_temperaturaUscitaLatoEsterno j_temperaturaIngressoFluidoUtenze j_temperaturaUscitaFluidoUtenze
used by |
element | generatoreFrigo/controlloVerificaEnergetica
annotation |
documentation
misure specifiche per il modulo termico che compone il generatore, il quale può essere composto da più moduli
source | <xs:complexType name="moduloFrigo"> <xs:annotation> <xs:documentation> misure specifiche per il modulo termico che compone il generatore, il quale può essere composto da più moduli </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="a_numCircuito" type="numIntero"/> <xs:element name="b_modalita" type="modalita"/> <xs:element name="d_assenzaPerditeGasRefrigerante" type="Valori012"/> <xs:element name="c_filtriPuliti" type="xs:boolean"/> <xs:element name="e_costruttoreStrumento" type="fabbricante"/> <xs:element name="e_modelloStrumento" type="testo"/> <xs:element name="f_matricolaStrumento" type="testo"/> <xs:element name="f_potenzaAssorbitaMisurata" type="decimale1"/> <xs:element name="g_strumentazioneFissaPresente" type="xs:boolean"/> <xs:element name="h_operatoreDPR43_12" type="persona_fisica"/> <xs:element name="i_numeroIscrizioneRegistroImpreseDPR43_12" type="testo"/> <xs:element name="j_surriscaldamento" type="decimale1"/> <xs:element name="j_sottoRaffreddamento" type="decimale1"/> <xs:element name="j_temperaturaCondensazione" type="decimale1"/> <xs:element name="j_temperaturaEvaporazione" type="decimale1"/> <xs:element name="j_temperaturaIngressoLatoEsterno" type="decimale1"/> <xs:element name="j_temperaturaUscitaLatoEsterno" type="decimale1"/> <xs:element name="j_temperaturaIngressoFluidoUtenze" type="decimale1"/> <xs:element name="j_temperaturaUscitaFluidoUtenze" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element moduloFrigo/a_numCircuito

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="a_numCircuito" type="numIntero"/>

element moduloFrigo/b_modalita

diagram |
type | modalita
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="b_modalita" type="modalita"/>

element moduloFrigo/d_assenzaPerditeGasRefrigerante

diagram |
type | Valori012
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="d_assenzaPerditeGasRefrigerante" type="Valori012"/>

element moduloFrigo/c_filtriPuliti

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_filtriPuliti" type="xs:boolean"/>

element moduloFrigo/e_costruttoreStrumento

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="e_costruttoreStrumento" type="fabbricante"/>

element moduloFrigo/e_modelloStrumento

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="e_modelloStrumento" type="testo"/>

element moduloFrigo/f_matricolaStrumento

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="f_matricolaStrumento" type="testo"/>

element moduloFrigo/f_potenzaAssorbitaMisurata

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="f_potenzaAssorbitaMisurata" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/g_strumentazioneFissaPresente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="g_strumentazioneFissaPresente" type="xs:boolean"/>

element moduloFrigo/h_operatoreDPR43_12

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia telefono email
source | <xs:element name="h_operatoreDPR43_12" type="persona_fisica"/>

element moduloFrigo/i_numeroIscrizioneRegistroImpreseDPR43_12

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="i_numeroIscrizioneRegistroImpreseDPR43_12" type="testo"/>

element moduloFrigo/j_surriscaldamento

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="j_surriscaldamento" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/j_sottoRaffreddamento

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="j_sottoRaffreddamento" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/j_temperaturaCondensazione

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="j_temperaturaCondensazione" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/j_temperaturaEvaporazione

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="j_temperaturaEvaporazione" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/j_temperaturaIngressoLatoEsterno

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="j_temperaturaIngressoLatoEsterno" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/j_temperaturaUscitaLatoEsterno

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="j_temperaturaUscitaLatoEsterno" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/j_temperaturaIngressoFluidoUtenze

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="j_temperaturaIngressoFluidoUtenze" type="decimale1"/>

element moduloFrigo/j_temperaturaUscitaFluidoUtenze

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="j_temperaturaUscitaFluidoUtenze" type="decimale1"/>

complexType persona_fisica

diagram |
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia telefono email
used by |
elements | datiGenerali/d_ispettore moduloFrigo/h_operatoreDPR43_12 datiGenerali/l_delegato persona_generica/persona_fisica
source | <xs:complexType name="persona_fisica"> <xs:sequence> <xs:element name="nome" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="cognome" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="codice_fiscale" type="codice_fiscale"/> <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="comune" type="comune" minOccurs="0"/> <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/> <xs:element name="telefono" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="email" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element persona_fisica/nome

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="nome" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/cognome

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="cognome" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/codice_fiscale

diagram |
type | codice_fiscale
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 16 |
pattern | [a-zA-Z]{6}[0-9]{2}[a-tA-T][0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{3}[a-zA-Z] |
source | <xs:element name="codice_fiscale" type="codice_fiscale"/>

element persona_fisica/indirizzo

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/civico

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/comune

diagram |
type | comune
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | nomeComune codiceIstatComune
source | <xs:element name="comune" type="comune" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/provincia

diagram |
type | codice_provincia
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/telefono

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="telefono" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/email

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="email" type="testo" minOccurs="0"/>

complexType persona_generica

diagram |
children | persona_fisica persona_giuridica
used by |
elements | responsabile/h_occupante responsabile/i_proprietario responsabile/j_terzoResponsabile responsabile/k_amministratoreCondominio
source | <xs:complexType name="persona_generica"> <xs:choice> <xs:element name="persona_fisica" type="persona_fisica"/> <xs:element name="persona_giuridica" type="persona_giuridica"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element persona_generica/persona_fisica

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia telefono email
source | <xs:element name="persona_fisica" type="persona_fisica"/>

element persona_generica/persona_giuridica

diagram |
type | persona_giuridica
properties |
content | complex
children | ragione_sociale partita_IVA indirizzo civico comune provincia telefono email
source | <xs:element name="persona_giuridica" type="persona_giuridica"/>

complexType persona_giuridica

diagram |
children | ragione_sociale partita_IVA indirizzo civico comune provincia telefono email
used by |
elements | datiGenerali/j_impresaManutentrice persona_generica/persona_giuridica
source | <xs:complexType name="persona_giuridica"> <xs:sequence> <xs:element name="ragione_sociale" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="partita_IVA" type="partita_IVA"/> <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="comune" type="comune" minOccurs="0"/> <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/> <xs:element name="telefono" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="email" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element persona_giuridica/ragione_sociale

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="ragione_sociale" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/partita_IVA

diagram |
type | partita_IVA
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 11 |
pattern | [0-9]{11} |
source | <xs:element name="partita_IVA" type="partita_IVA"/>

element persona_giuridica/indirizzo

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/civico

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/comune

diagram |
type | comune
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | nomeComune codiceIstatComune
source | <xs:element name="comune" type="comune" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/provincia

diagram |
type | codice_provincia
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/telefono

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="telefono" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/email

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="email" type="testo" minOccurs="0"/>

complexType potenzaTipo1

diagram |
children | e_alFocolare e_utile
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo1/potenza
source | <xs:complexType name="potenzaTipo1"> <xs:sequence> <xs:element name="e_alFocolare" type="decimale1"/> <xs:element name="e_utile" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element potenzaTipo1/e_alFocolare

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="e_alFocolare" type="decimale1"/>

element potenzaTipo1/e_utile

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="e_utile" type="decimale1"/>

complexType potenzaTipo2

diagram |
children | e_termicaNominaleTotaleMax
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo2/potenza
source | <xs:complexType name="potenzaTipo2"> <xs:sequence> <xs:element name="e_termicaNominaleTotaleMax" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element potenzaTipo2/e_termicaNominaleTotaleMax

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="e_termicaNominaleTotaleMax" type="decimale1"/>

complexType raccomandazioni_osservazioni

diagram |
children | osservazioni prescrizioni dichiarazioniResponsabileImpianto
used by |
elements | api_call_9/datiSpecifici/tipo1/raccomandazioni api_call_9/datiSpecifici/tipo2/raccomandazioni
source | <xs:complexType name="raccomandazioni_osservazioni"> <xs:sequence> <xs:element name="osservazioni" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="prescrizioni" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="dichiarazioniResponsabileImpianto" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element raccomandazioni_osservazioni/osservazioni

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="osservazioni" type="testo" minOccurs="0"/>

element raccomandazioni_osservazioni/prescrizioni

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="prescrizioni" type="testo" minOccurs="0"/>

element raccomandazioni_osservazioni/dichiarazioniResponsabileImpianto

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="dichiarazioniResponsabileImpianto" type="testo" minOccurs="0"/>

complexType registroApparecchiatura

diagram |
children | regolarmenteCompilato assenteNonRegolarmenteCompilato nonApplicabile
used by |
element | manutenzioneAnalisiTipo2/b_registroApparecchiatura
source | <xs:complexType name="registroApparecchiatura"> <xs:choice> <xs:element name="regolarmenteCompilato" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="assenteNonRegolarmenteCompilato" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="nonApplicabile" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element registroApparecchiatura/regolarmenteCompilato

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="regolarmenteCompilato" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element registroApparecchiatura/assenteNonRegolarmenteCompilato

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="assenteNonRegolarmenteCompilato" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element registroApparecchiatura/nonApplicabile

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="nonApplicabile" type="xs:boolean" fixed="true"/>

complexType responsabile

diagram |
children | h_occupante i_proprietario j_terzoResponsabile k_amministratoreCondominio
used by |
element | datiGenerali/i_responsabile
source | <xs:complexType name="responsabile"> <xs:choice maxOccurs="4"> <xs:element name="h_occupante" type="persona_generica"/> <xs:element name="i_proprietario" type="persona_generica"/> <xs:element name="j_terzoResponsabile" type="persona_generica"/> <xs:element name="k_amministratoreCondominio" type="persona_generica"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element responsabile/h_occupante

diagram |
type | persona_generica
properties |
content | complex
children | persona_fisica persona_giuridica
source | <xs:element name="h_occupante" type="persona_generica"/>

element responsabile/i_proprietario

diagram |
type | persona_generica
properties |
content | complex
children | persona_fisica persona_giuridica
source | <xs:element name="i_proprietario" type="persona_generica"/>

element responsabile/j_terzoResponsabile

diagram |
type | persona_generica
properties |
content | complex
children | persona_fisica persona_giuridica
source | <xs:element name="j_terzoResponsabile" type="persona_generica"/>

element responsabile/k_amministratoreCondominio

diagram |
type | persona_generica
properties |
content | complex
children | persona_fisica persona_giuridica
source | <xs:element name="k_amministratoreCondominio" type="persona_generica"/>

complexType statoDocumentazioneTipo1

diagram |
children | a_librettoPresente b_librettoImpiantoCompilato c_dichiarazioneConformitaPresente d_librettiUsoManutenzionePresenti e_CPIpresente f_praticaInailPresente g_APEpresente
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo1/statoDocumentazione
source | <xs:complexType name="statoDocumentazioneTipo1"> <xs:sequence> <xs:element name="a_librettoPresente" type="xs:boolean"/> <xs:element name="b_librettoImpiantoCompilato" type="xs:boolean"/> <xs:element name="c_dichiarazioneConformitaPresente" type="xs:boolean"/> <xs:element name="d_librettiUsoManutenzionePresenti" type="xs:boolean"/> <xs:element name="e_CPIpresente" type="Valori012" minOccurs="0"/> <xs:element name="f_praticaInailPresente" type="Valori012" minOccurs="0"/> <xs:element name="g_APEpresente" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element statoDocumentazioneTipo1/a_librettoPresente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_librettoPresente" type="xs:boolean"/>

element statoDocumentazioneTipo1/b_librettoImpiantoCompilato

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="b_librettoImpiantoCompilato" type="xs:boolean"/>

element statoDocumentazioneTipo1/c_dichiarazioneConformitaPresente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_dichiarazioneConformitaPresente" type="xs:boolean"/>

element statoDocumentazioneTipo1/d_librettiUsoManutenzionePresenti

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="d_librettiUsoManutenzionePresenti" type="xs:boolean"/>

element statoDocumentazioneTipo1/e_CPIpresente

diagram |
type | Valori012
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="e_CPIpresente" type="Valori012" minOccurs="0"/>

element statoDocumentazioneTipo1/f_praticaInailPresente

diagram |
type | Valori012
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
source | <xs:element name="f_praticaInailPresente" type="Valori012" minOccurs="0"/>

element statoDocumentazioneTipo1/g_APEpresente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="g_APEpresente" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

complexType statoDocumentazioneTipo2

diagram |
children | a_librettoPresente b_librettoImpiantoCompilato c_dichiarazioneConformitaPresente d_librettiUsoManutenzionePresenti
used by |
element | api_call_9/datiSpecifici/tipo2/statoDocumentazione
source | <xs:complexType name="statoDocumentazioneTipo2"> <xs:sequence> <xs:element name="a_librettoPresente" type="xs:boolean"/> <xs:element name="b_librettoImpiantoCompilato" type="xs:boolean"/> <xs:element name="c_dichiarazioneConformitaPresente" type="xs:boolean"/> <xs:element name="d_librettiUsoManutenzionePresenti" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element statoDocumentazioneTipo2/a_librettoPresente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="a_librettoPresente" type="xs:boolean"/>

element statoDocumentazioneTipo2/b_librettoImpiantoCompilato

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="b_librettoImpiantoCompilato" type="xs:boolean"/>

element statoDocumentazioneTipo2/c_dichiarazioneConformitaPresente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="c_dichiarazioneConformitaPresente" type="xs:boolean"/>

element statoDocumentazioneTipo2/d_librettiUsoManutenzionePresenti

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="d_librettiUsoManutenzionePresenti" type="xs:boolean"/>

complexType tipoScambioFrigo

diagram |
children | flagAssorbimentoRecCalore fiammaDirettaLiquidoGassoso cicloCompressioneMotoreET
used by |
element | generatoreFrigo/m_tipoScambioFrigo
source | <xs:complexType name="tipoScambioFrigo"> <xs:choice> <xs:element name="flagAssorbimentoRecCalore" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="fiammaDirettaLiquidoGassoso" type="xs:boolean"/> <xs:element name="cicloCompressioneMotoreET" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element tipoScambioFrigo/flagAssorbimentoRecCalore

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="flagAssorbimentoRecCalore" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tipoScambioFrigo/fiammaDirettaLiquidoGassoso

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="fiammaDirettaLiquidoGassoso" type="xs:boolean"/>

element tipoScambioFrigo/cicloCompressioneMotoreET

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="cicloCompressioneMotoreET" type="xs:boolean" fixed="true"/>

complexType usoImpianto

diagram |
children | c_riscaldamentoAmbienti c_produzioneACS c_raffrescamentoEstivo
used by |
elements | destinazioneTipo1/c_usoImpianto destinazioneTipo2/c_usoImpianto
source | <xs:complexType name="usoImpianto"> <xs:choice maxOccurs="3"> <xs:element name="c_riscaldamentoAmbienti" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="c_produzioneACS" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="c_raffrescamentoEstivo" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element usoImpianto/c_riscaldamentoAmbienti

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="c_riscaldamentoAmbienti" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element usoImpianto/c_produzioneACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="c_produzioneACS" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element usoImpianto/c_raffrescamentoEstivo

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="c_raffrescamentoEstivo" type="xs:boolean" fixed="true"/>

simpleType attributoGT

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | generatoreCaldaia/i_tipoGruppoTermico
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Singolo 2 = Modulare 3 = Tubo o nastro radiante 4 = Generatore aria calda
source | <xs:simpleType name="attributoGT"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Singolo 2 = Modulare 3 = Tubo o nastro radiante 4 = Generatore aria calda </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_fiscale

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | persona_fisica/codice_fiscale
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 16 |
pattern | [a-zA-Z]{6}[0-9]{2}[a-tA-T][0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{3}[a-zA-Z] |
source | <xs:simpleType name="codice_fiscale"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="16"/> <xs:pattern value="[a-zA-Z]{6}[0-9]{2}[a-tA-T][0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{3}[a-zA-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_istat_comune

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | comune/codiceIstatComune
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 6 |
pattern | [0-9]{6} |
source | <xs:simpleType name="codice_istat_comune"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="6"/> <xs:pattern value="[0-9]{6}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_provincia

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | datiGenerali/f_nomeProvincia persona_fisica/provincia persona_giuridica/provincia
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:simpleType name="codice_provincia"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType combustibile

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | destinazioneTipo1/e_combustibile destinazioneTipo2/e_combustibile
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Gas naturale 2 = GNL 3 = Gasolio 4 = GPL 5 = Olio combustibile 6 = Benzina 7 = Cippato 8 = Pellet 9 = Tronchetti 10 = Bricchette 11 = Legna 12 = Aria propanata 13 = Kerosene 14 = Propano 15 = Butano 16 = Biogas 17 = Biodiesel 18 = Altra biomassa liquida 19 = Altra biomassa gassosa 20 = Altra biomassa solida 21 = Energia termica (teleriscaldamento) 22 = Energia elettrica 23 = Policombustibile (biomassa-gas/gasolio) 24 = Carbone 25 = Nessuno dei precedenti
source | <xs:simpleType name="combustibile"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Gas naturale 2 = GNL 3 = Gasolio 4 = GPL 5 = Olio combustibile 6 = Benzina 7 = Cippato 8 = Pellet 9 = Tronchetti 10 = Bricchette 11 = Legna 12 = Aria propanata 13 = Kerosene 14 = Propano 15 = Butano 16 = Biogas 17 = Biodiesel 18 = Altra biomassa liquida 19 = Altra biomassa gassosa 20 = Altra biomassa solida 21 = Energia termica (teleriscaldamento) 22 = Energia elettrica 23 = Policombustibile (biomassa-gas/gasolio) 24 = Carbone 25 = Nessuno dei precedenti </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType combustibilefiammadiretta

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | generatoreFrigo/m_tipoLiquidoGassoso
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Gassoso 2 = Liquido
source | <xs:simpleType name="combustibilefiammadiretta"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Gassoso 2 = Liquido </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType decimale1

type | restriction of xs:decimal
properties |
base | xs:decimal
used by |
elements | generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/b_indiceFumositaPrimaMisura generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/b_indiceFumositaSecondaMisura generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/b_indiceFumositaTerzaMisura esitoProvaTipo1/c_rendimentoCombustioneMinimoRichiesto esitoProvaTipo1/c_rendimentoCombustioneRilevato generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_percentO2_CO2/d_CO2 generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_indiceAria generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_percentO2_CO2/d_O2 generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_rendimCombustione generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_temperaturaAriaComburente generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_temperaturaFluidoMandata generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_temperaturaFumi destinazioneTipo2/d_volumeLordoRaffrescato destinazioneTipo1/d_volumeLordoRiscaldato destinazioneTipo2/d_volumeLordoRiscaldato potenzaTipo1/e_alFocolare potenzaTipo2/e_termicaNominaleTotaleMax potenzaTipo1/e_utile moduloFrigo/f_potenzaAssorbitaMisurata moduloFrigo/j_sottoRaffreddamento moduloFrigo/j_surriscaldamento moduloFrigo/j_temperaturaCondensazione moduloFrigo/j_temperaturaEvaporazione moduloFrigo/j_temperaturaIngressoFluidoUtenze moduloFrigo/j_temperaturaIngressoLatoEsterno moduloFrigo/j_temperaturaUscitaFluidoUtenze moduloFrigo/j_temperaturaUscitaLatoEsterno generatoreFrigo/k_COP generatoreFrigo/k_EER generatoreFrigo/k_potenzaAssorbitaNominaleRaffrescamento generatoreFrigo/k_potenzaAssorbitaNominaleRiscaldamento generatoreCaldaia/k_potenzaFocolareNominale generatoreFrigo/k_potenzaFrigoNominale generatoreCaldaia/bruciatore/k_potenzaMassima generatoreCaldaia/bruciatore/k_potenzaMinima generatoreFrigo/k_potenzaTermicaNominale generatoreCaldaia/k_potenzaUtileNominale generatoreCaldaia/l_portataCombustibileMisurata generatoreCaldaia/l_potenzaTermicaFocolareMisurata
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:simpleType name="decimale1"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="1"/> <xs:minInclusive value="-2000000000"/> <xs:maxInclusive value="2000000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType dpr412

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | destinazioneTipo1/a_categoriaEdificio destinazioneTipo2/a_categoriaEdificio
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 8 |
annotation |
documentation
Definizione secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 412/93: 1 = E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili 2 = E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; 3 = E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 4 = E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili 5 = E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,supermercati, esposizioni; 6 = E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive 7 = E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 8 = E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili.
source | <xs:simpleType name="dpr412"> <xs:annotation> <xs:documentation> Definizione secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 412/93: 1 = E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili 2 = E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; 3 = E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 4 = E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili 5 = E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,supermercati, esposizioni; 6 = E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive 7 = E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 8 = E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fabbricante

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | generatoreFrigo/d_costruttore generatoreCaldaia/e_costruttoreCaldaia moduloFrigo/e_costruttoreStrumento generatoreCaldaia/bruciatore/g_costruttoreBruciatore
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:simpleType name="fabbricante"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fluido_frigorigeno

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | generatoreFrigo/g_fluidoFrigorigeno
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 7 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = R12 2 = R22 3 = R32 4 = R407C 5 = R410A 6 = R422D 7 = Altro
source | <xs:simpleType name="fluido_frigorigeno"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = R12 2 = R22 3 = R32 4 = R407C 5 = R410A 6 = R422D 7 = Altro </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fluidoTermoVett

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | generatoreCaldaia/c_fluido
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua 3 = Acqua surriscaldata 4 = Vapore 5 = Olio diatermico 6 = Nessuno dei precedenti
source | <xs:simpleType name="fluidoTermoVett"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua 3 = Acqua surriscaldata 4 = Vapore 5 = Olio diatermico 6 = Nessuno dei precedenti </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fumiFN

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | generatoreCaldaia/d_evacuazioneFumi
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Forzata 2 = Naturale
source | <xs:simpleType name="fumiFN"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Forzata 2 = Naturale </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType modalita

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | moduloFrigo/b_modalita
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Raffrescamento 2 = Riscaldamento
source | <xs:simpleType name="modalita"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Raffrescamento 2 = Riscaldamento </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType numIntero

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | moduloFrigo/a_numCircuito generatoreCaldaia/a_numero generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/a_numero generatoreFrigo/a_numero generatoreFrigo/a_numeroCircuitiTotali generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_COfumiSecchi generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_COfumiSecchiSenzaAria generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_potenzaPersaCamino generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/d_recuperoCaloreCondensazione generatoreCaldaia/numeroModuliMax
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:simpleType name="numIntero"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="2000000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType partita_IVA

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | persona_giuridica/partita_IVA
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 11 |
pattern | [0-9]{11} |
source | <xs:simpleType name="partita_IVA"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/> <xs:pattern value="[0-9]{11}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType portata

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | generatoreCaldaia/l_unitaPortata
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = m3/h 2 = Kg/h
source | <xs:simpleType name="portata"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = m3/h 2 = Kg/h </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType ruolo

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | datiGenerali/g_titoloResponsabilita
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Proprietario 2 = Amministratore 3 = Occupante 4 = Terzo responsabile
source | <xs:simpleType name="ruolo"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Proprietario 2 = Amministratore 3 = Occupante 4 = Terzo responsabile </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType sorgente

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | generatoreFrigo/i_SorgEsterna generatoreFrigo/j_fluidoLatoUtenze
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua
source | <xs:simpleType name="sorgente"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType testo

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | manutenzioneAnalisiTipo1/b_codiceRCEE b_interventi/b_motivoValutazioneNonEseguita manutenzioneAnalisiTipo2/c_codiceRCEE generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/c_marca generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/c_matricola generatoreCaldaia/misuraRendimentoCombustione/c_modello persona_fisica/civico persona_giuridica/civico api_call_9/codiceImpianto api_call_9/codiceIspezione persona_fisica/cognome datiGenerali/d_estremiQualifica raccomandazioni_osservazioni/dichiarazioniResponsabileImpianto generatoreFrigo/e_modello moduloFrigo/e_modelloStrumento persona_fisica/email persona_giuridica/email datiGenerali/f_civico datiGenerali/f_indirizzo generatoreCaldaia/f_matricola generatoreFrigo/f_matricola moduloFrigo/f_matricolaStrumento generatoreCaldaia/f_modello generatoreCaldaia/bruciatore/h_matricola generatoreCaldaia/bruciatore/h_modello moduloFrigo/i_numeroIscrizioneRegistroImpreseDPR43_12 persona_giuridica/indirizzo persona_fisica/indirizzo persona_fisica/nome comune/nomeComune raccomandazioni_osservazioni/osservazioni raccomandazioni_osservazioni/prescrizioni persona_giuridica/ragione_sociale persona_fisica/telefono persona_giuridica/telefono
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:simpleType name="testo"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType Valori012

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | controlloImpiantoTipo1/a_localeInstallazioneIdoneo controlloImpiantoTipo2/a_localeInstallazioneIdoneo controlloImpiantoTipo1/b_installazioneEsternaGeneratoreIdoneo controlloImpiantoTipo2/b_lineeElettricheIdonee controlloImpiantoTipo2/c_ventilazioneAdeguate controlloImpiantoTipo1/c_ventilazioneSufficiente moduloFrigo/d_assenzaPerditeGasRefrigerante controlloImpiantoTipo2/d_coibentazioneIdonee controlloImpiantoTipo1/d_evacuazioneFumiIdoneo controlloImpiantoTipo1/e_cartellonisticaPresente statoDocumentazioneTipo1/e_CPIpresente controlloImpiantoTipo1/f_mezziEstinzioneIncendiPresentiRevisionati statoDocumentazioneTipo1/f_praticaInailPresente controlloImpiantoTipo1/g_interrutoreGeneralePresente controlloImpiantoTipo1/h_rubinettoIntercettazioneEsternoPresente controlloImpiantoTipo1/i_assenzaPerditeCombustibile controlloImpiantoTipo1/j_sistemaRegolazioneTempAmbienteFunzionante generatoreFrigo/n_perditaDiretta generatoreFrigo/n_perditaIndiretta
facets |
Kind | Value | Annotation
enumeration | 0 |
enumeration | 1 |
enumeration | 2 |
annotation |
documentation
Valori ammessi: 0-"NO" 1-"SI" 2-"NC"
source | <xs:simpleType name="Valori012"> <xs:annotation> <xs:documentation> Valori ammessi: 0-"NO" 1-"SI" 2-"NC" </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy