Schema api_call_10.xsd

schema location: | api_call_10.xsd
attributeFormDefault: | unqualified
elementFormDefault: | qualified

Elements | Complex types | Simple types
api_call_10 | consumi_esercizi | anno
|  | combustibile
|  | data
|  | decimale1
|  | fabbricante
|  | numIntero
|  | portata
|  | testo
|  | unita_misura_consumo

element api_call_10

diagram |
properties |
content | complex
children | versione API_ID L1_1dataIntervento L1_codice_impianto consumi_esercizi
annotation |
documentation
Il presente modello XSD consente l'invio delle registrazioni dei consumi di un impianto termico esistente e presenti nel modello di libretto (secondo il DM10febb2014-Allegato_I) alla scheda 14.
source | <xs:element name="api_call_10"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il presente modello XSD consente l'invio delle registrazioni dei consumi di un impianto termico esistente e presenti nel modello di libretto (secondo il DM10febb2014-Allegato_I) alla scheda 14. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="versione"> <xs:complexType> <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="API_ID" type="xs:integer" fixed="87"/> <xs:element name="L1_1dataIntervento" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_codice_impianto" type="testo"/> <xs:element name="consumi_esercizi" type="consumi_esercizi"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_10/versione

diagram |
properties |
content | complex
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
VersioneCorrente | xs:decimal | required |  | 2.5 |
source | <xs:element name="versione"> <xs:complexType> <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/> </xs:complexType> </xs:element>

attribute api_call_10/versione/@VersioneCorrente

type | xs:decimal
properties |
use | required
fixed | 2.5
source | <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/>

element api_call_10/API_ID

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
fixed | 87
source | <xs:element name="API_ID" type="xs:integer" fixed="87"/>

element api_call_10/L1_1dataIntervento

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L1_1dataIntervento" type="data" minOccurs="0"/>

element api_call_10/L1_codice_impianto

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_codice_impianto" type="testo"/>

element api_call_10/consumi_esercizi

diagram |
type | consumi_esercizi
properties |
content | complex
children | consumo_combustibile energia_elettrica acqua_impianto_termico prodotti_chimici_trattamento_acqua
source | <xs:element name="consumi_esercizi" type="consumi_esercizi"/>

complexType consumi_esercizi

diagram |
children | consumo_combustibile energia_elettrica acqua_impianto_termico prodotti_chimici_trattamento_acqua
used by |
element | api_call_10/consumi_esercizi
annotation |
documentation
i consumi dichiarati in scheda 14 sono suddivisi in: combustibile, energia elettrica, acqua dell'impianto termico, prodotti chimici per il trattamento, in ognuno di queste sotto-elementi ci sono i rispettivi dati
source | <xs:complexType name="consumi_esercizi"> <xs:annotation> <xs:documentation> i consumi dichiarati in scheda 14 sono suddivisi in: combustibile, energia elettrica, acqua dell'impianto termico, prodotti chimici per il trattamento, in ognuno di queste sotto-elementi ci sono i rispettivi dati </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="consumo_combustibile"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L14_1combustibile" type="combustibile"/> <xs:element name="L14_1unitaMisura" type="unita_misura_consumo"/> <xs:element name="L14_1annoIn" type="anno"/> <xs:element name="L14_1annoFin" type="anno"/> <xs:element name="L14_1acquisti" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_1scortaLetturaIn" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_1scortaLetturaFin" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_1consumo" type="numIntero" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="energia_elettrica"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L14_2annoIn" type="anno"/> <xs:element name="L14_2annoFin" type="anno"/> <xs:element name="L14_2letturaIn" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_2letturaFin" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_2consumo" type="numIntero" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="acqua_impianto_termico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L14_3unitaMisura" type="unita_misura_consumo"/> <xs:element name="L14_3annoIn" type="anno"/> <xs:element name="L14_3annoFin" type="anno"/> <xs:element name="L14_3letturaIn" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_3letturaFin" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_3consumo" type="numIntero" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="prodotti_chimici_trattamento_acqua"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L14_4annoIn" type="anno"/> <xs:element name="L14_4annoFin" type="anno"/> <xs:element name="L14_4prodottoChimico" type="testo"/> <xs:element name="L14_4unitaMisura" type="unita_misura_consumo"/> <xs:element name="L14_4consumo" type="decimale1"/> <xs:element name="L14_4flagCircuitoImpiantoTermico" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L14_4flagCircuitoACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L14_4flagCircuitoAusiliari" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType>

element consumi_esercizi/consumo_combustibile

diagram |
properties |
content | complex
children | L14_1combustibile L14_1unitaMisura L14_1annoIn L14_1annoFin L14_1acquisti L14_1scortaLetturaIn L14_1scortaLetturaFin L14_1consumo
source | <xs:element name="consumo_combustibile"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L14_1combustibile" type="combustibile"/> <xs:element name="L14_1unitaMisura" type="unita_misura_consumo"/> <xs:element name="L14_1annoIn" type="anno"/> <xs:element name="L14_1annoFin" type="anno"/> <xs:element name="L14_1acquisti" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_1scortaLetturaIn" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_1scortaLetturaFin" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_1consumo" type="numIntero" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1combustibile

diagram |
type | combustibile
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
source | <xs:element name="L14_1combustibile" type="combustibile"/>

element consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1unitaMisura

diagram |
type | unita_misura_consumo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
source | <xs:element name="L14_1unitaMisura" type="unita_misura_consumo"/>

element consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1annoIn

diagram |
type | anno
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minExclusive | 1900 |
maxExclusive | 2100 |
source | <xs:element name="L14_1annoIn" type="anno"/>

element consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1annoFin

diagram |
type | anno
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minExclusive | 1900 |
maxExclusive | 2100 |
source | <xs:element name="L14_1annoFin" type="anno"/>

element consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1acquisti

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L14_1acquisti" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1scortaLetturaIn

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L14_1scortaLetturaIn" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1scortaLetturaFin

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L14_1scortaLetturaFin" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1consumo

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L14_1consumo" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element consumi_esercizi/energia_elettrica

diagram |
properties |
content | complex
children | L14_2annoIn L14_2annoFin L14_2letturaIn L14_2letturaFin L14_2consumo
source | <xs:element name="energia_elettrica"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L14_2annoIn" type="anno"/> <xs:element name="L14_2annoFin" type="anno"/> <xs:element name="L14_2letturaIn" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_2letturaFin" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_2consumo" type="numIntero" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element consumi_esercizi/energia_elettrica/L14_2annoIn

diagram |
type | anno
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minExclusive | 1900 |
maxExclusive | 2100 |
source | <xs:element name="L14_2annoIn" type="anno"/>

element consumi_esercizi/energia_elettrica/L14_2annoFin

diagram |
type | anno
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minExclusive | 1900 |
maxExclusive | 2100 |
source | <xs:element name="L14_2annoFin" type="anno"/>

element consumi_esercizi/energia_elettrica/L14_2letturaIn

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L14_2letturaIn" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element consumi_esercizi/energia_elettrica/L14_2letturaFin

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L14_2letturaFin" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element consumi_esercizi/energia_elettrica/L14_2consumo

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L14_2consumo" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element consumi_esercizi/acqua_impianto_termico

diagram |
properties |
content | complex
children | L14_3unitaMisura L14_3annoIn L14_3annoFin L14_3letturaIn L14_3letturaFin L14_3consumo
source | <xs:element name="acqua_impianto_termico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L14_3unitaMisura" type="unita_misura_consumo"/> <xs:element name="L14_3annoIn" type="anno"/> <xs:element name="L14_3annoFin" type="anno"/> <xs:element name="L14_3letturaIn" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_3letturaFin" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L14_3consumo" type="numIntero" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element consumi_esercizi/acqua_impianto_termico/L14_3unitaMisura

diagram |
type | unita_misura_consumo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
source | <xs:element name="L14_3unitaMisura" type="unita_misura_consumo"/>

element consumi_esercizi/acqua_impianto_termico/L14_3annoIn

diagram |
type | anno
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minExclusive | 1900 |
maxExclusive | 2100 |
source | <xs:element name="L14_3annoIn" type="anno"/>

element consumi_esercizi/acqua_impianto_termico/L14_3annoFin

diagram |
type | anno
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minExclusive | 1900 |
maxExclusive | 2100 |
source | <xs:element name="L14_3annoFin" type="anno"/>

element consumi_esercizi/acqua_impianto_termico/L14_3letturaIn

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L14_3letturaIn" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element consumi_esercizi/acqua_impianto_termico/L14_3letturaFin

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L14_3letturaFin" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element consumi_esercizi/acqua_impianto_termico/L14_3consumo

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L14_3consumo" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua

diagram |
properties |
content | complex
children | L14_4annoIn L14_4annoFin L14_4prodottoChimico L14_4unitaMisura L14_4consumo L14_4flagCircuitoImpiantoTermico L14_4flagCircuitoACS L14_4flagCircuitoAusiliari
source | <xs:element name="prodotti_chimici_trattamento_acqua"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L14_4annoIn" type="anno"/> <xs:element name="L14_4annoFin" type="anno"/> <xs:element name="L14_4prodottoChimico" type="testo"/> <xs:element name="L14_4unitaMisura" type="unita_misura_consumo"/> <xs:element name="L14_4consumo" type="decimale1"/> <xs:element name="L14_4flagCircuitoImpiantoTermico" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L14_4flagCircuitoACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L14_4flagCircuitoAusiliari" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4annoIn

diagram |
type | anno
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minExclusive | 1900 |
maxExclusive | 2100 |
source | <xs:element name="L14_4annoIn" type="anno"/>

element consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4annoFin

diagram |
type | anno
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minExclusive | 1900 |
maxExclusive | 2100 |
source | <xs:element name="L14_4annoFin" type="anno"/>

element consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4prodottoChimico

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L14_4prodottoChimico" type="testo"/>

element consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4unitaMisura

diagram |
type | unita_misura_consumo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
source | <xs:element name="L14_4unitaMisura" type="unita_misura_consumo"/>

element consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4consumo

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L14_4consumo" type="decimale1"/>

element consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4flagCircuitoImpiantoTermico

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L14_4flagCircuitoImpiantoTermico" type="xs:boolean"/>

element consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4flagCircuitoACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L14_4flagCircuitoACS" type="xs:boolean"/>

element consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4flagCircuitoAusiliari

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L14_4flagCircuitoAusiliari" type="xs:boolean"/>

simpleType anno

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1annoFin consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1annoIn consumi_esercizi/energia_elettrica/L14_2annoFin consumi_esercizi/energia_elettrica/L14_2annoIn consumi_esercizi/acqua_impianto_termico/L14_3annoFin consumi_esercizi/acqua_impianto_termico/L14_3annoIn consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4annoFin consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4annoIn
facets |
Kind | Value | Annotation
minExclusive | 1900 |
maxExclusive | 2100 |
source | <xs:simpleType name="anno"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minExclusive value="1900"/> <xs:maxExclusive value="2100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType combustibile

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1combustibile
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Gas naturale 2 = GNL 3 = Gasolio 4 = GPL 5 = Olio combustibile 6 = Benzina 7 = Cippato 8 = Pellet 9 = Tronchetti 10 = Bricchette 11 = Legna 12 = Aria propanata 13 = Kerosene 14 = Propano 15 = Butano 16 = Biogas 17 = Biodiesel 18 = Altra biomassa liquida 19 = Altra biomassa gassosa 20 = Altra biomassa solida 21 = Energia termica (teleriscaldamento) 22 = Energia elettrica 23 = Policombustibile (biomassa-gas/gasolio) 24 = Carbone 25 = Nessuno dei precedenti
source | <xs:simpleType name="combustibile"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Gas naturale 2 = GNL 3 = Gasolio 4 = GPL 5 = Olio combustibile 6 = Benzina 7 = Cippato 8 = Pellet 9 = Tronchetti 10 = Bricchette 11 = Legna 12 = Aria propanata 13 = Kerosene 14 = Propano 15 = Butano 16 = Biogas 17 = Biodiesel 18 = Altra biomassa liquida 19 = Altra biomassa gassosa 20 = Altra biomassa solida 21 = Energia termica (teleriscaldamento) 22 = Energia elettrica 23 = Policombustibile (biomassa-gas/gasolio) 24 = Carbone 25 = Nessuno dei precedenti </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType data

type | restriction of xs:date
properties |
base | xs:date
used by |
element | api_call_10/L1_1dataIntervento
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:simpleType name="data"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1900-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType decimale1

type | restriction of xs:decimal
properties |
base | xs:decimal
used by |
element | consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4consumo
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:simpleType name="decimale1"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="1"/> <xs:minInclusive value="-2000000000"/> <xs:maxInclusive value="2000000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fabbricante

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:simpleType name="fabbricante"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType numIntero

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1acquisti consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1consumo consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1scortaLetturaFin consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1scortaLetturaIn consumi_esercizi/energia_elettrica/L14_2consumo consumi_esercizi/energia_elettrica/L14_2letturaFin consumi_esercizi/energia_elettrica/L14_2letturaIn consumi_esercizi/acqua_impianto_termico/L14_3consumo consumi_esercizi/acqua_impianto_termico/L14_3letturaFin consumi_esercizi/acqua_impianto_termico/L14_3letturaIn
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:simpleType name="numIntero"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="2000000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType portata

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = m3/h 2 = Kg/h
source | <xs:simpleType name="portata"> <xs:annotation> <xs:documentation> Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = m3/h 2 = Kg/h </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType testo

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4prodottoChimico api_call_10/L1_codice_impianto
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:simpleType name="testo"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType unita_misura_consumo

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | consumi_esercizi/consumo_combustibile/L14_1unitaMisura consumi_esercizi/acqua_impianto_termico/L14_3unitaMisura consumi_esercizi/prodotti_chimici_trattamento_acqua/L14_4unitaMisura
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
annotation |
documentation
Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = Litri 2 = Kg 3 = Quintali 4 = Tonnellate 5 = Smc 6 = kWh
source | <xs:simpleType name="unita_misura_consumo"> <xs:annotation> <xs:documentation> Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = Litri 2 = Kg 3 = Quintali 4 = Tonnellate 5 = Smc 6 = kWh </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy