Schema api_call_5.xsd

schema location: | api_call_5.xsd
attributeFormDefault: | unqualified
elementFormDefault: | qualified

Elements | Complex types | Simple types
api_call_5 | accessorioImpianto | anno
| altro_trattH2O | CAP
| attributiGT | codice_fiscale
| CCIAA_REA | codice_istat_comune
| comune | codice_provincia
| CondizChimico | combustibile
| Filtrazione | combustibilefiammadiretta
| gestione_torre_raff | controllo_compatibilita
| persona_fisica | data
| persona_generica | decimale1
| persona_giuridica | destinazioneUso
| row11_1 | dpr412
| row11_2 | efficienzaFrigo
| row11_3 | fabbricante
| row11_4 | fluido_frigorigeno
| rowAC | fluidoTermoVett
| rowBR | intervento
| rowCI | numIntero
| rowPC | origine_H2O_alimento
| rowRC | partita_IVA
| rowRCcal | portata
| rowRV | RCEE
| rowSCcal | rendimento
| rowSR | ruolo_nominante
| rowTE | sorgente
| rowUT | testo
| rowVE | tipo_bruciatore
| rowVM | tipo_circuito_raffreddamento
| rowVR | tipo_scambiatore
| scheda_12_interventi_CEE | tipo_ventilatori
| tipo_ventilazione_meccanica | tipoCogeneratore
| tratt_H2O | tipoTermostato
| tratt_H2O_ACS | titolo_responsabilita
| tratt_H2O_climaEst | unita_misura_consumo
| tratt_H2O_esist |
| tratt_H2O_gelo |
| TrattamentoH2O |

element api_call_5

diagram |
properties |
content | complex
children | versione API_ID L1_codice_impianto L1_1dataIntervento L1_1tipoIntervento accessorioImpianto
annotation |
documentation
Il presente modello XSD consente l'inserimento o la sostituzione di una o più parti accessorie di un impianto esistente. Le parti accessorie considerate sono: Scheda 2 sistema di trattamento dell'acqua Scheda 4.2 Bruciatore collegato al generatore di calore a fiamma (scheda 4.1) Scheda 4.3 Recuperatore di calore collegato al generatore di calore a fiamma (scheda 4.1) Scheda 5 Sistema di regolazione e contabilizzazione Scheda 6 Sistema di distribuzione Scheda 7 Emissione Scheda 8 Accumulo Scheda 9 Altri componenti Scheda 10 Ventilazione
source | <xs:element name="api_call_5"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il presente modello XSD consente l'inserimento o la sostituzione di una o più parti accessorie di un impianto esistente. Le parti accessorie considerate sono: Scheda 2 sistema di trattamento dell'acqua Scheda 4.2 Bruciatore collegato al generatore di calore a fiamma (scheda 4.1) Scheda 4.3 Recuperatore di calore collegato al generatore di calore a fiamma (scheda 4.1) Scheda 5 Sistema di regolazione e contabilizzazione Scheda 6 Sistema di distribuzione Scheda 7 Emissione Scheda 8 Accumulo Scheda 9 Altri componenti Scheda 10 Ventilazione </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:annotation> <xs:documentation> Il tag VersioneCorrente è richiesto per validare gli XML inviati, obbligatoriamente deve essere uguale al valore fissato. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="versione"> <xs:complexType> <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="API_ID" type="xs:integer" fixed="16"/> <xs:element name="L1_codice_impianto" type="testo"/> <xs:element name="L1_1dataIntervento" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L1_1tipoIntervento" type="intervento" minOccurs="0"/> <xs:element name="accessorioImpianto" type="accessorioImpianto"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element api_call_5/versione

diagram |
properties |
content | complex
attributes |
Name | Type | Use | Default | Fixed | Annotation
VersioneCorrente | xs:decimal | required |  | 2.5 |
source | <xs:element name="versione"> <xs:complexType> <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/> </xs:complexType> </xs:element>

attribute api_call_5/versione/@VersioneCorrente

type | xs:decimal
properties |
use | required
fixed | 2.5
source | <xs:attribute name="VersioneCorrente" type="xs:decimal" use="required" fixed="2.5"/>

element api_call_5/API_ID

diagram |
type | xs:integer
properties |
content | simple
fixed | 16
source | <xs:element name="API_ID" type="xs:integer" fixed="16"/>

element api_call_5/L1_codice_impianto

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L1_codice_impianto" type="testo"/>

element api_call_5/L1_1dataIntervento

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L1_1dataIntervento" type="data" minOccurs="0"/>

element api_call_5/L1_1tipoIntervento

diagram |
type | intervento
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L1_1tipoIntervento" type="intervento" minOccurs="0"/>

element api_call_5/accessorioImpianto

diagram |
type | accessorioImpianto
properties |
content | complex
children | scheda_2_trattamento_acqua bruciatore scambiatoreCalore scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione scheda_6_sistema_distribuzione scheda_7_emissione scheda_8_sistema_accumulo scheda_9_altriComponenti scheda_10_ventilazione
source | <xs:element name="accessorioImpianto" type="accessorioImpianto"/>

complexType accessorioImpianto

diagram |
children | scheda_2_trattamento_acqua bruciatore scambiatoreCalore scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione scheda_6_sistema_distribuzione scheda_7_emissione scheda_8_sistema_accumulo scheda_9_altriComponenti scheda_10_ventilazione
used by |
element | api_call_5/accessorioImpianto
source | <xs:complexType name="accessorioImpianto"> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="scheda_2_trattamento_acqua"> <xs:annotation> <xs:documentation> la scheda 2 trattamento acqua è composta da 5 punti, riguardanti rispettivamente: il contenuto dell'acqua dell'impianto di climatizzazione in m3 la durezza in gradi francesi il trattamento dell'acqua Rif.UNI 8065 eventuale protezione del gelo trattamento ACS trattamento impianto climatizzazione estivo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_1contenutoH2OimpClima" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_2durezzaTotaleH2O" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_3sez_tratt_H2O" type="tratt_H2O"/> <xs:element name="L2_3sez_tratt_H2O_gelo" type="tratt_H2O_gelo"/> <xs:element name="L2_4sez_tratt_H2O_ACS" type="tratt_H2O_ACS"/> <xs:element name="L2_5sez_tratt_H2O_climaEst" type="tratt_H2O_climaEst"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="bruciatore"> <xs:annotation> <xs:documentation> Inserimento di bruciatore (legato al gruppo termico o caldaia esistente). Questa modifica può eventualmente produrre un RCEE che va inviato in una seconda chiamata API. Mentre i dati che vanno riportati in libretto devono essere riportati in questo file attraverso la definizione degli attributi row11_1 e scheda_12_interventi_CEE (ex schede 11 e 12 del libretto ministeriale). </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_1numGT" type="numIntero"/> <xs:element name="L4_1matricolaGT" type="testo"/> <xs:element name="L4_2numBR" type="numIntero"/> <xs:element name="rowBR" type="rowBR"/> <xs:element name="VerificaGruppiTermici"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_1flagNormaUNI10389" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_1altraNorma" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="row11_1" type="row11_1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_12_interventi_CEE" type="scheda_12_interventi_CEE" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scambiatoreCalore"> <xs:annotation> <xs:documentation> Inserimento di recuperatore / condensatore lato fumi (legato al gruppo termico o caldaia esistente). Mentre i dati che vanno riportati in libretto devono essere riportati in questo file attraverso la definizione degli attributi row11_1 e scheda_12_interventi_CEE (ex schede 11 e 12 del libretto ministeriale). </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_1numGT" type="numIntero"/> <xs:element name="L4_1matricolaGT" type="testo"/> <xs:element name="L4_3numRC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowRC" type="rowRC"/> <xs:element name="VerificaGruppiTermici"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_1flagNormaUNI10389" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_1altraNorma" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="row11_1" type="row11_1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_12_interventi_CEE" type="scheda_12_interventi_CEE" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nel caso si voglia sostituire solamente un sistema di regolazione o una valvola di regolazione bisogna inviare tutta la scheda per intero, con tutte le sostituzioni del caso. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="L5_1flagRegolazioneON" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIntegrata" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIndipendente" type="rowSR" maxOccurs="unbounded"/> </xs:choice> <xs:element name="L5_1valvoleRegolazione" type="rowVR" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="L5_1flagRegMultiGrad" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_1flagRegInverter" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_1descrAltriSistRegPrim" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_2" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_2termostato" type="tipoTermostato"/> <xs:element name="L5_2flagValvTermostSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2flagValvDueVieSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2flagValvTreVieSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2note" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_3" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3flagTeleLetturaSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_3flagTeleGestioneSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaIniziale" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_3SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_4" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il flag "L5_4ContabilizzazioneUISI" segue la presenza degli attributi alternativi tra loro: L5_4flagRiscald, L5_4flagRaffresc, L5_4flagACS. Il sistema di contabilizzazione può essere sostituito e in tal caso compare L5_4SistemaSostituto. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4ContabilizzazioneUISI" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="3"> <xs:element name="L5_4flagRiscald" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagRaffresc" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagACS" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_4flagSistemaDiretto" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_4descrSistema" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_4SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_4descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_6_sistema_distribuzione"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nel caso si vuole solamente sostituire una pompa di circolazione o un vaso d'espansione bisogna inviare tutta la scheda per intero, con tutte le sostituzioni del caso. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_1flagVerticale" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_1flagOrizzontale" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_1flagCanaliAria" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_1DescrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_2flagCoibentSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_2note" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_3VasiEspansione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_3numVE" type="numIntero"/> <xs:element name="rowVE" type="rowVE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L6_4PompeCircolazione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_4numPC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowPC" type="rowPC" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_7_emissione"> <xs:annotation> <xs:documentation> gli elementi contenuti in emissione sono dei flag (anche multipli) e una descrizione nel caso di altro tipo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L7_flagRadiatori" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagTermoConvett" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagVentilConvett" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagPannelRadianti" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagBocchette" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagStrisce" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagTravi" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagAltro" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_8_sistema_accumulo"> <xs:annotation> <xs:documentation> sistemi di accumulo se non incorporati nel gruppo termico </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="sistema_accumulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L8_1numAC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowAC" type="rowAC" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_9_altriComponenti"> <xs:annotation> <xs:documentation> altri componenti dell'impianto (es. torri evaporative TE, raffreddatori di liquido RV, scambiatore di calore intermedi SC, circuiti interrati a condensazione CI, unità di trattamento aria UT, recuperatori di calore RC), è prevista la sostituzione e per ognuno va indicato il numero progressivo che li identifica all'interno dell'impianto </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="L9_1_AltriComponentiTE"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_1numTE" type="numIntero"/> <xs:element name="rowTE" type="rowTE" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L9_2_AltriComponentiRV"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_2numRV" type="numIntero"/> <xs:element name="rowRV" type="rowRV" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L9_3_AltriComponentiSC"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_3numSCcal" type="numIntero"/> <xs:element name="rowSCcal" type="rowSCcal" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L9_4_AltriComponentiCI"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_4numCI" type="numIntero"/> <xs:element name="rowCI" type="rowCI" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L9_5_AltriComponentiUT"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_5numUT" type="numIntero"/> <xs:element name="rowUT" type="rowUT" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L9_6_AltriComponentiRC"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_6numRCcal" type="numIntero"/> <xs:element name="rowRCcal" type="rowRCcal" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_10_ventilazione"> <xs:annotation> <xs:documentation> altri componenti dell'impianto, tipo impianto di ventilazione meccanica controllata, è prevista la sostituzione </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L10_1VentilazMeccanicaVM" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L10_1numVM" type="numIntero"/> <xs:element name="rowVM" type="rowVM" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType>

element accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua

diagram |
properties |
content | complex
children | L2_1contenutoH2OimpClima L2_2durezzaTotaleH2O L2_3sez_tratt_H2O L2_3sez_tratt_H2O_gelo L2_4sez_tratt_H2O_ACS L2_5sez_tratt_H2O_climaEst
annotation |
documentation
la scheda 2 trattamento acqua è composta da 5 punti, riguardanti rispettivamente: il contenuto dell'acqua dell'impianto di climatizzazione in m3 la durezza in gradi francesi il trattamento dell'acqua Rif.UNI 8065 eventuale protezione del gelo trattamento ACS trattamento impianto climatizzazione estivo
source | <xs:element name="scheda_2_trattamento_acqua"> <xs:annotation> <xs:documentation> la scheda 2 trattamento acqua è composta da 5 punti, riguardanti rispettivamente: il contenuto dell'acqua dell'impianto di climatizzazione in m3 la durezza in gradi francesi il trattamento dell'acqua Rif.UNI 8065 eventuale protezione del gelo trattamento ACS trattamento impianto climatizzazione estivo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_1contenutoH2OimpClima" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_2durezzaTotaleH2O" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_3sez_tratt_H2O" type="tratt_H2O"/> <xs:element name="L2_3sez_tratt_H2O_gelo" type="tratt_H2O_gelo"/> <xs:element name="L2_4sez_tratt_H2O_ACS" type="tratt_H2O_ACS"/> <xs:element name="L2_5sez_tratt_H2O_climaEst" type="tratt_H2O_climaEst"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_1contenutoH2OimpClima

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_1contenutoH2OimpClima" type="decimale1"/>

element accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_2durezzaTotaleH2O

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_2durezzaTotaleH2O" type="decimale1"/>

element accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_3sez_tratt_H2O

diagram |
type | tratt_H2O
properties |
content | complex
children | L2_3flagTrattamentoAssente L2_3altro_trattH2O
source | <xs:element name="L2_3sez_tratt_H2O" type="tratt_H2O"/>

element accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_3sez_tratt_H2O_gelo

diagram |
type | tratt_H2O_gelo
properties |
content | complex
children | L2_3flagAssenteProtGelo L2_3flagGlicoleEtilenico L2_3flagGlicolePropilenico
source | <xs:element name="L2_3sez_tratt_H2O_gelo" type="tratt_H2O_gelo"/>

element accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_4sez_tratt_H2O_ACS

diagram |
type | tratt_H2O_ACS
properties |
content | complex
children | L2_4flagAssenteACS altro_tratt_ACS
source | <xs:element name="L2_4sez_tratt_H2O_ACS" type="tratt_H2O_ACS"/>

element accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_5sez_tratt_H2O_climaEst

diagram |
type | tratt_H2O_climaEst
properties |
content | complex
children | L2_5flagAssente L2_5altro_tratt_H2O_climaEst
source | <xs:element name="L2_5sez_tratt_H2O_climaEst" type="tratt_H2O_climaEst"/>

element accessorioImpianto/bruciatore

diagram |
properties |
content | complex
children | L4_1numGT L4_1matricolaGT L4_2numBR rowBR VerificaGruppiTermici scheda_12_interventi_CEE
annotation |
documentation
Inserimento di bruciatore (legato al gruppo termico o caldaia esistente). Questa modifica può eventualmente produrre un RCEE che va inviato in una seconda chiamata API. Mentre i dati che vanno riportati in libretto devono essere riportati in questo file attraverso la definizione degli attributi row11_1 e scheda_12_interventi_CEE (ex schede 11 e 12 del libretto ministeriale).
source | <xs:element name="bruciatore"> <xs:annotation> <xs:documentation> Inserimento di bruciatore (legato al gruppo termico o caldaia esistente). Questa modifica può eventualmente produrre un RCEE che va inviato in una seconda chiamata API. Mentre i dati che vanno riportati in libretto devono essere riportati in questo file attraverso la definizione degli attributi row11_1 e scheda_12_interventi_CEE (ex schede 11 e 12 del libretto ministeriale). </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_1numGT" type="numIntero"/> <xs:element name="L4_1matricolaGT" type="testo"/> <xs:element name="L4_2numBR" type="numIntero"/> <xs:element name="rowBR" type="rowBR"/> <xs:element name="VerificaGruppiTermici"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_1flagNormaUNI10389" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_1altraNorma" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="row11_1" type="row11_1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_12_interventi_CEE" type="scheda_12_interventi_CEE" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/bruciatore/L4_1numGT

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_1numGT" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/bruciatore/L4_1matricolaGT

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_1matricolaGT" type="testo"/>

element accessorioImpianto/bruciatore/L4_2numBR

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_2numBR" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/bruciatore/rowBR

diagram |
type | rowBR
properties |
content | complex
children | L4_2dataInstallazione L4_2dataDismissione L4_2fabbricante L4_2modello L4_2matricola L4_2tipologia L4_2combustibile L4_2portataTermMaxNom L4_2portataTermMinNom
source | <xs:element name="rowBR" type="rowBR"/>

element accessorioImpianto/bruciatore/VerificaGruppiTermici

diagram |
properties |
content | complex
children | L11_1flagNormaUNI10389 L11_1altraNorma row11_1
source | <xs:element name="VerificaGruppiTermici"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_1flagNormaUNI10389" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_1altraNorma" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="row11_1" type="row11_1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/bruciatore/VerificaGruppiTermici/L11_1flagNormaUNI10389

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L11_1flagNormaUNI10389" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/bruciatore/VerificaGruppiTermici/L11_1altraNorma

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L11_1altraNorma" type="testo" minOccurs="0"/>

element accessorioImpianto/bruciatore/VerificaGruppiTermici/row11_1

diagram |
type | row11_1
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L11_1data L11_1codiceRCEE L11_1moduloTermico L11_1portataTermicaEffettiva L11_1combustibile L11_1tempFumi L11_1tempAria L11_1O2 L11_1CO2 L11_1bacharach1 L11_1bacharach2 L11_1bacharach3 L11_1COfumiSecchi L11_1portataCombustibile L11_1valorePortata L11_1COfumiSecchiSenzaAria L11_1rendimCombustione L11_1flagRispettoIndBacharach L11_1flagRispettoLimiteCOfumiSecchi L11_1rendimentoLegge L11_1flagRispettoRendimentoMinimo L11_1nox L11_1tecnico
source | <xs:element name="row11_1" type="row11_1" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/bruciatore/scheda_12_interventi_CEE

diagram |
type | scheda_12_interventi_CEE
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | interventi_CEE
source | <xs:element name="scheda_12_interventi_CEE" type="scheda_12_interventi_CEE" minOccurs="0"/>

element accessorioImpianto/scambiatoreCalore

diagram |
properties |
content | complex
children | L4_1numGT L4_1matricolaGT L4_3numRC rowRC VerificaGruppiTermici scheda_12_interventi_CEE
annotation |
documentation
Inserimento di recuperatore / condensatore lato fumi (legato al gruppo termico o caldaia esistente). Mentre i dati che vanno riportati in libretto devono essere riportati in questo file attraverso la definizione degli attributi row11_1 e scheda_12_interventi_CEE (ex schede 11 e 12 del libretto ministeriale).
source | <xs:element name="scambiatoreCalore"> <xs:annotation> <xs:documentation> Inserimento di recuperatore / condensatore lato fumi (legato al gruppo termico o caldaia esistente). Mentre i dati che vanno riportati in libretto devono essere riportati in questo file attraverso la definizione degli attributi row11_1 e scheda_12_interventi_CEE (ex schede 11 e 12 del libretto ministeriale). </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L4_1numGT" type="numIntero"/> <xs:element name="L4_1matricolaGT" type="testo"/> <xs:element name="L4_3numRC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowRC" type="rowRC"/> <xs:element name="VerificaGruppiTermici"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_1flagNormaUNI10389" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_1altraNorma" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="row11_1" type="row11_1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="scheda_12_interventi_CEE" type="scheda_12_interventi_CEE" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scambiatoreCalore/L4_1numGT

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_1numGT" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/scambiatoreCalore/L4_1matricolaGT

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_1matricolaGT" type="testo"/>

element accessorioImpianto/scambiatoreCalore/L4_3numRC

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_3numRC" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/scambiatoreCalore/rowRC

diagram |
type | rowRC
properties |
content | complex
children | L4_3dataInstallazione L4_3dataDismissione L4_3fabbricante L4_3modello L4_3matricola L4_3potTermNomTot
source | <xs:element name="rowRC" type="rowRC"/>

element accessorioImpianto/scambiatoreCalore/VerificaGruppiTermici

diagram |
properties |
content | complex
children | L11_1flagNormaUNI10389 L11_1altraNorma row11_1
source | <xs:element name="VerificaGruppiTermici"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L11_1flagNormaUNI10389" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_1altraNorma" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="row11_1" type="row11_1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scambiatoreCalore/VerificaGruppiTermici/L11_1flagNormaUNI10389

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L11_1flagNormaUNI10389" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scambiatoreCalore/VerificaGruppiTermici/L11_1altraNorma

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L11_1altraNorma" type="testo" minOccurs="0"/>

element accessorioImpianto/scambiatoreCalore/VerificaGruppiTermici/row11_1

diagram |
type | row11_1
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L11_1data L11_1codiceRCEE L11_1moduloTermico L11_1portataTermicaEffettiva L11_1combustibile L11_1tempFumi L11_1tempAria L11_1O2 L11_1CO2 L11_1bacharach1 L11_1bacharach2 L11_1bacharach3 L11_1COfumiSecchi L11_1portataCombustibile L11_1valorePortata L11_1COfumiSecchiSenzaAria L11_1rendimCombustione L11_1flagRispettoIndBacharach L11_1flagRispettoLimiteCOfumiSecchi L11_1rendimentoLegge L11_1flagRispettoRendimentoMinimo L11_1nox L11_1tecnico
source | <xs:element name="row11_1" type="row11_1" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/scambiatoreCalore/scheda_12_interventi_CEE

diagram |
type | scheda_12_interventi_CEE
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | interventi_CEE
source | <xs:element name="scheda_12_interventi_CEE" type="scheda_12_interventi_CEE" minOccurs="0"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione

diagram |
properties |
content | complex
children | L5_1flagRegolazioneON L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIntegrata L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIndipendente L5_1valvoleRegolazione L5_1flagRegMultiGrad L5_1flagRegInverter L5_1descrAltriSistRegPrim L5_2 L5_3 L5_4
annotation |
documentation
Nel caso si voglia sostituire solamente un sistema di regolazione o una valvola di regolazione bisogna inviare tutta la scheda per intero, con tutte le sostituzioni del caso.
source | <xs:element name="scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nel caso si voglia sostituire solamente un sistema di regolazione o una valvola di regolazione bisogna inviare tutta la scheda per intero, con tutte le sostituzioni del caso. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="L5_1flagRegolazioneON" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIntegrata" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIndipendente" type="rowSR" maxOccurs="unbounded"/> </xs:choice> <xs:element name="L5_1valvoleRegolazione" type="rowVR" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element name="L5_1flagRegMultiGrad" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_1flagRegInverter" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_1descrAltriSistRegPrim" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_2" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_2termostato" type="tipoTermostato"/> <xs:element name="L5_2flagValvTermostSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2flagValvDueVieSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2flagValvTreVieSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2note" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_3" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3flagTeleLetturaSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_3flagTeleGestioneSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaIniziale" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_3SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_4" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il flag "L5_4ContabilizzazioneUISI" segue la presenza degli attributi alternativi tra loro: L5_4flagRiscald, L5_4flagRaffresc, L5_4flagACS. Il sistema di contabilizzazione può essere sostituito e in tal caso compare L5_4SistemaSostituto. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4ContabilizzazioneUISI" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="3"> <xs:element name="L5_4flagRiscald" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagRaffresc" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagACS" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_4flagSistemaDiretto" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_4descrSistema" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_4SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_4descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1flagRegolazioneON

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L5_1flagRegolazioneON" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIntegrata

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIntegrata" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIndipendente

diagram |
type | rowSR
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L5_1dataInstallazioneSR L5_1dataDismissioneSR L5_1fabbricanteSR L5_1modelloSR L5_1numPuntiReg L5_1numLivTemp
source | <xs:element name="L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIndipendente" type="rowSR" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1valvoleRegolazione

diagram |
type | rowVR
properties |
minOcc | 0
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L5_1dataInstallazioneVR L5_1dataDismissioneVR L5_1fabbricanteVR L5_1modelloVR L5_1numVie L5_1servomotore
source | <xs:element name="L5_1valvoleRegolazione" type="rowVR" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1flagRegMultiGrad

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_1flagRegMultiGrad" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1flagRegInverter

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_1flagRegInverter" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1descrAltriSistRegPrim

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_1descrAltriSistRegPrim" type="testo" minOccurs="0"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L5_2termostato L5_2flagValvTermostSI L5_2flagValvDueVieSI L5_2flagValvTreVieSI L5_2note
source | <xs:element name="L5_2" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_2termostato" type="tipoTermostato"/> <xs:element name="L5_2flagValvTermostSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2flagValvDueVieSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2flagValvTreVieSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_2note" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2termostato

diagram |
type | tipoTermostato
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L5_2termostato" type="tipoTermostato"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2flagValvTermostSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_2flagValvTermostSI" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2flagValvDueVieSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_2flagValvDueVieSI" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2flagValvTreVieSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_2flagValvTreVieSI" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2note

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_2note" type="testo" minOccurs="0"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L5_3flagTeleLetturaSI L5_3flagTeleGestioneSI L5_3descrSistemaIniziale L5_3SistemaSostituto
source | <xs:element name="L5_3" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3flagTeleLetturaSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_3flagTeleGestioneSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaIniziale" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_3SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3flagTeleLetturaSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_3flagTeleLetturaSI" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3flagTeleGestioneSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_3flagTeleGestioneSI" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3descrSistemaIniziale

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_3descrSistemaIniziale" type="testo" minOccurs="0"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3SistemaSostituto

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L5_3dataSostituzione L5_3descrSistemaSost
source | <xs:element name="L5_3SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_3dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_3descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3SistemaSostituto/L5_3dataSostituzione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L5_3dataSostituzione" type="data"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3SistemaSostituto/L5_3descrSistemaSost

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_3descrSistemaSost" type="testo"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L5_4ContabilizzazioneUISI L5_4flagSistemaDiretto L5_4descrSistema L5_4SistemaSostituto
annotation |
documentation
Il flag "L5_4ContabilizzazioneUISI" segue la presenza degli attributi alternativi tra loro: L5_4flagRiscald, L5_4flagRaffresc, L5_4flagACS. Il sistema di contabilizzazione può essere sostituito e in tal caso compare L5_4SistemaSostituto.
source | <xs:element name="L5_4" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il flag "L5_4ContabilizzazioneUISI" segue la presenza degli attributi alternativi tra loro: L5_4flagRiscald, L5_4flagRaffresc, L5_4flagACS. Il sistema di contabilizzazione può essere sostituito e in tal caso compare L5_4SistemaSostituto. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4ContabilizzazioneUISI" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="3"> <xs:element name="L5_4flagRiscald" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagRaffresc" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagACS" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L5_4flagSistemaDiretto" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L5_4descrSistema" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_4SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_4descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4ContabilizzazioneUISI

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L5_4flagRiscald L5_4flagRaffresc L5_4flagACS
source | <xs:element name="L5_4ContabilizzazioneUISI" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="3"> <xs:element name="L5_4flagRiscald" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagRaffresc" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L5_4flagACS" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4ContabilizzazioneUISI/L5_4flagRiscald

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L5_4flagRiscald" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4ContabilizzazioneUISI/L5_4flagRaffresc

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L5_4flagRaffresc" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4ContabilizzazioneUISI/L5_4flagACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L5_4flagACS" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4flagSistemaDiretto

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L5_4flagSistemaDiretto" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4descrSistema

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_4descrSistema" type="testo" minOccurs="0"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4SistemaSostituto

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L5_4dataSostituzione L5_4descrSistemaSost
source | <xs:element name="L5_4SistemaSostituto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L5_4dataSostituzione" type="data"/> <xs:element name="L5_4descrSistemaSost" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4SistemaSostituto/L5_4dataSostituzione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L5_4dataSostituzione" type="data"/>

element accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4SistemaSostituto/L5_4descrSistemaSost

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_4descrSistemaSost" type="testo"/>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione

diagram |
properties |
content | complex
children | L6_1flagVerticale L6_1flagOrizzontale L6_1flagCanaliAria L6_1DescrAltro L6_2flagCoibentSI L6_2note L6_3VasiEspansione L6_4PompeCircolazione
annotation |
documentation
Nel caso si vuole solamente sostituire una pompa di circolazione o un vaso d'espansione bisogna inviare tutta la scheda per intero, con tutte le sostituzioni del caso.
source | <xs:element name="scheda_6_sistema_distribuzione"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nel caso si vuole solamente sostituire una pompa di circolazione o un vaso d'espansione bisogna inviare tutta la scheda per intero, con tutte le sostituzioni del caso. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_1flagVerticale" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_1flagOrizzontale" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_1flagCanaliAria" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_1DescrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_2flagCoibentSI" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L6_2note" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_3VasiEspansione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_3numVE" type="numIntero"/> <xs:element name="rowVE" type="rowVE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L6_4PompeCircolazione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_4numPC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowPC" type="rowPC" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_1flagVerticale

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L6_1flagVerticale" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_1flagOrizzontale

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L6_1flagOrizzontale" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_1flagCanaliAria

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L6_1flagCanaliAria" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_1DescrAltro

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L6_1DescrAltro" type="testo" minOccurs="0"/>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_2flagCoibentSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L6_2flagCoibentSI" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_2note

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L6_2note" type="testo" minOccurs="0"/>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_3VasiEspansione

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L6_3numVE rowVE
source | <xs:element name="L6_3VasiEspansione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_3numVE" type="numIntero"/> <xs:element name="rowVE" type="rowVE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_3VasiEspansione/L6_3numVE

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L6_3numVE" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_3VasiEspansione/rowVE

diagram |
type | rowVE
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L6_3capacita L6_3apertochiuso
source | <xs:element name="rowVE" type="rowVE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_4PompeCircolazione

diagram |
properties |
minOcc | 0
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L6_4numPC rowPC
source | <xs:element name="L6_4PompeCircolazione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L6_4numPC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowPC" type="rowPC" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_4PompeCircolazione/L6_4numPC

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L6_4numPC" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_4PompeCircolazione/rowPC

diagram |
type | rowPC
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L6_4dataInstallazione L6_4dataDismissione L6_4fabbricante L6_4modello L6_4flagGiriVarSI L6_4potNominale
source | <xs:element name="rowPC" type="rowPC" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/scheda_7_emissione

diagram |
properties |
content | complex
children | L7_flagRadiatori L7_flagTermoConvett L7_flagVentilConvett L7_flagPannelRadianti L7_flagBocchette L7_flagStrisce L7_flagTravi L7_flagAltro L7_descrAltro
annotation |
documentation
gli elementi contenuti in emissione sono dei flag (anche multipli) e una descrizione nel caso di altro tipo
source | <xs:element name="scheda_7_emissione"> <xs:annotation> <xs:documentation> gli elementi contenuti in emissione sono dei flag (anche multipli) e una descrizione nel caso di altro tipo </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L7_flagRadiatori" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagTermoConvett" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagVentilConvett" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagPannelRadianti" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagBocchette" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagStrisce" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagTravi" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_flagAltro" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L7_descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_7_emissione/L7_flagRadiatori

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagRadiatori" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_7_emissione/L7_flagTermoConvett

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagTermoConvett" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_7_emissione/L7_flagVentilConvett

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagVentilConvett" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_7_emissione/L7_flagPannelRadianti

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagPannelRadianti" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_7_emissione/L7_flagBocchette

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagBocchette" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_7_emissione/L7_flagStrisce

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagStrisce" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_7_emissione/L7_flagTravi

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagTravi" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_7_emissione/L7_flagAltro

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L7_flagAltro" type="xs:boolean"/>

element accessorioImpianto/scheda_7_emissione/L7_descrAltro

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L7_descrAltro" type="testo" minOccurs="0"/>

element accessorioImpianto/scheda_8_sistema_accumulo

diagram |
properties |
content | complex
children | sistema_accumulo
annotation |
documentation
sistemi di accumulo se non incorporati nel gruppo termico
source | <xs:element name="scheda_8_sistema_accumulo"> <xs:annotation> <xs:documentation> sistemi di accumulo se non incorporati nel gruppo termico </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="sistema_accumulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L8_1numAC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowAC" type="rowAC" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_8_sistema_accumulo/sistema_accumulo

diagram |
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L8_1numAC rowAC
source | <xs:element name="sistema_accumulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L8_1numAC" type="numIntero"/> <xs:element name="rowAC" type="rowAC" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_8_sistema_accumulo/sistema_accumulo/L8_1numAC

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L8_1numAC" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/scheda_8_sistema_accumulo/sistema_accumulo/rowAC

diagram |
type | rowAC
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L8_1dataInstallazione L8_1dataDismissione L8_1fabbricante L8_1modello L8_1matricola L8_1capacita L8_1flagACS L8_1flagRiscald L8_1flagRaffresc L8_1flagCoibentSI
source | <xs:element name="rowAC" type="rowAC" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti

diagram |
properties |
content | complex
children | L9_1_AltriComponentiTE L9_2_AltriComponentiRV L9_3_AltriComponentiSC L9_4_AltriComponentiCI L9_5_AltriComponentiUT L9_6_AltriComponentiRC
annotation |
documentation
altri componenti dell'impianto (es. torri evaporative TE, raffreddatori di liquido RV, scambiatore di calore intermedi SC, circuiti interrati a condensazione CI, unità di trattamento aria UT, recuperatori di calore RC), è prevista la sostituzione e per ognuno va indicato il numero progressivo che li identifica all'interno dell'impianto
source | <xs:element name="scheda_9_altriComponenti"> <xs:annotation> <xs:documentation> altri componenti dell'impianto (es. torri evaporative TE, raffreddatori di liquido RV, scambiatore di calore intermedi SC, circuiti interrati a condensazione CI, unità di trattamento aria UT, recuperatori di calore RC), è prevista la sostituzione e per ognuno va indicato il numero progressivo che li identifica all'interno dell'impianto </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="L9_1_AltriComponentiTE"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_1numTE" type="numIntero"/> <xs:element name="rowTE" type="rowTE" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L9_2_AltriComponentiRV"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_2numRV" type="numIntero"/> <xs:element name="rowRV" type="rowRV" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L9_3_AltriComponentiSC"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_3numSCcal" type="numIntero"/> <xs:element name="rowSCcal" type="rowSCcal" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L9_4_AltriComponentiCI"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_4numCI" type="numIntero"/> <xs:element name="rowCI" type="rowCI" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L9_5_AltriComponentiUT"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_5numUT" type="numIntero"/> <xs:element name="rowUT" type="rowUT" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L9_6_AltriComponentiRC"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_6numRCcal" type="numIntero"/> <xs:element name="rowRCcal" type="rowRCcal" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_1_AltriComponentiTE

diagram |
properties |
content | complex
children | L9_1numTE rowTE
source | <xs:element name="L9_1_AltriComponentiTE"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_1numTE" type="numIntero"/> <xs:element name="rowTE" type="rowTE" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_1_AltriComponentiTE/L9_1numTE

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L9_1numTE" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_1_AltriComponentiTE/rowTE

diagram |
type | rowTE
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L9_1dataInstallazione L9_1dataDismissione L9_1fabbricante L9_1modello L9_1matricola L9_1capacitaNominale L9_1numVentilatori L9_1tipoVentilatori
source | <xs:element name="rowTE" type="rowTE" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_2_AltriComponentiRV

diagram |
properties |
content | complex
children | L9_2numRV rowRV
source | <xs:element name="L9_2_AltriComponentiRV"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_2numRV" type="numIntero"/> <xs:element name="rowRV" type="rowRV" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_2_AltriComponentiRV/L9_2numRV

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L9_2numRV" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_2_AltriComponentiRV/rowRV

diagram |
type | rowRV
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L9_2dataInstallazione L9_2dataDismissione L9_2fabbricante L9_2modello L9_2matricola L9_2numVentilatori L9_2tipoVentilatori
source | <xs:element name="rowRV" type="rowRV" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_3_AltriComponentiSC

diagram |
properties |
content | complex
children | L9_3numSCcal rowSCcal
source | <xs:element name="L9_3_AltriComponentiSC"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_3numSCcal" type="numIntero"/> <xs:element name="rowSCcal" type="rowSCcal" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_3_AltriComponentiSC/L9_3numSCcal

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L9_3numSCcal" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_3_AltriComponentiSC/rowSCcal

diagram |
type | rowSCcal
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L9_3dataInstallazione L9_3dataDismissione L9_3fabbricante L9_3modello
source | <xs:element name="rowSCcal" type="rowSCcal" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_4_AltriComponentiCI

diagram |
properties |
content | complex
children | L9_4numCI rowCI
source | <xs:element name="L9_4_AltriComponentiCI"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_4numCI" type="numIntero"/> <xs:element name="rowCI" type="rowCI" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_4_AltriComponentiCI/L9_4numCI

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L9_4numCI" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_4_AltriComponentiCI/rowCI

diagram |
type | rowCI
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L9_4dataInstallazione L9_4dataDismissione L9_4lungCircuito L9_4superfScamb L9_4profInstallaz
source | <xs:element name="rowCI" type="rowCI" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_5_AltriComponentiUT

diagram |
properties |
content | complex
children | L9_5numUT rowUT
source | <xs:element name="L9_5_AltriComponentiUT"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_5numUT" type="numIntero"/> <xs:element name="rowUT" type="rowUT" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_5_AltriComponentiUT/L9_5numUT

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L9_5numUT" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_5_AltriComponentiUT/rowUT

diagram |
type | rowUT
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L9_5dataInstallazione L9_5dataDismissione L9_5fabbricante L9_5modello L9_5matricola L9_5portataVentMandata L9_5portataVentRipresa L9_5potenzaVentMandata L9_5potenzaVentRipresa
source | <xs:element name="rowUT" type="rowUT" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_6_AltriComponentiRC

diagram |
properties |
content | complex
children | L9_6numRCcal rowRCcal
source | <xs:element name="L9_6_AltriComponentiRC"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L9_6numRCcal" type="numIntero"/> <xs:element name="rowRCcal" type="rowRCcal" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_6_AltriComponentiRC/L9_6numRCcal

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L9_6numRCcal" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_6_AltriComponentiRC/rowRCcal

diagram |
type | rowRCcal
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L9_6dataInstallazione L9_6dataDismissione L9_6tipologia L9_6flagInstallatoUTAindipendente L9_6portataVentMandata L9_6portataVentRipresa L9_6potenzaVentMandata L9_6potenzaVentRipresa
source | <xs:element name="rowRCcal" type="rowRCcal" maxOccurs="unbounded"/>

element accessorioImpianto/scheda_10_ventilazione

diagram |
properties |
content | complex
children | L10_1VentilazMeccanicaVM
annotation |
documentation
altri componenti dell'impianto, tipo impianto di ventilazione meccanica controllata, è prevista la sostituzione
source | <xs:element name="scheda_10_ventilazione"> <xs:annotation> <xs:documentation> altri componenti dell'impianto, tipo impianto di ventilazione meccanica controllata, è prevista la sostituzione </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L10_1VentilazMeccanicaVM" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L10_1numVM" type="numIntero"/> <xs:element name="rowVM" type="rowVM" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_10_ventilazione/L10_1VentilazMeccanicaVM

diagram |
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L10_1numVM rowVM
source | <xs:element name="L10_1VentilazMeccanicaVM" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L10_1numVM" type="numIntero"/> <xs:element name="rowVM" type="rowVM" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element accessorioImpianto/scheda_10_ventilazione/L10_1VentilazMeccanicaVM/L10_1numVM

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L10_1numVM" type="numIntero"/>

element accessorioImpianto/scheda_10_ventilazione/L10_1VentilazMeccanicaVM/rowVM

diagram |
type | rowVM
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L10_1dataInstallazione L10_1dataDismissione L10_1fabbricante L10_1modello L10_1tipo_ventilazione_meccanica L10_1maxPortataAria L10_1rendimentoRecupero
source | <xs:element name="rowVM" type="rowVM" maxOccurs="unbounded"/>

complexType altro_trattH2O

diagram |
children | L2_3flagFiltrazione L2_3AddolcimentoDurezzaTotaleH2O L2_3flagCondizChimico
used by |
element | tratt_H2O/L2_3altro_trattH2O
source | <xs:complexType name="altro_trattH2O"> <xs:sequence> <xs:element name="L2_3flagFiltrazione" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L2_3AddolcimentoDurezzaTotaleH2O" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_3flagCondizChimico" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element altro_trattH2O/L2_3flagFiltrazione

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L2_3flagFiltrazione" type="xs:boolean"/>

element altro_trattH2O/L2_3AddolcimentoDurezzaTotaleH2O

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_3AddolcimentoDurezzaTotaleH2O" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element altro_trattH2O/L2_3flagCondizChimico

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L2_3flagCondizChimico" type="xs:boolean"/>

complexType attributiGT

diagram |
children | L4_1flagSingolo L4_1modulareAnalisiFumiPreviste L4_1flagTubo_radiante L4_1flagGen_aria_calda
annotation |
documentation
Il flag gruppo modulare si intende valorizzato in presenza del numero analisi fumi previste (L4_1modulareAnalisiFumiPreviste che ne indica il numero)
source | <xs:complexType name="attributiGT"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il flag gruppo modulare si intende valorizzato in presenza del numero analisi fumi previste (L4_1modulareAnalisiFumiPreviste che ne indica il numero) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="L4_1flagSingolo" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L4_1modulareAnalisiFumiPreviste" type="numIntero"/> <xs:element name="L4_1flagTubo_radiante" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L4_1flagGen_aria_calda" type="xs:boolean" fixed="true"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element attributiGT/L4_1flagSingolo

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L4_1flagSingolo" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element attributiGT/L4_1modulareAnalisiFumiPreviste

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_1modulareAnalisiFumiPreviste" type="numIntero"/>

element attributiGT/L4_1flagTubo_radiante

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L4_1flagTubo_radiante" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element attributiGT/L4_1flagGen_aria_calda

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L4_1flagGen_aria_calda" type="xs:boolean" fixed="true"/>

complexType CCIAA_REA

diagram |
children | cciaa numero_REA
used by |
element | scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12REA
source | <xs:complexType name="CCIAA_REA"> <xs:sequence> <xs:element name="cciaa" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="numero_REA" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element CCIAA_REA/cciaa

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="cciaa" type="testo" minOccurs="0"/>

element CCIAA_REA/numero_REA

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="numero_REA" type="testo" minOccurs="0"/>

complexType comune

diagram |
children | nomeComune codiceIstatComune
used by |
elements | persona_fisica/comune persona_giuridica/comune
source | <xs:complexType name="comune"> <xs:sequence> <xs:element name="nomeComune" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="codiceIstatComune" type="codice_istat_comune"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element comune/nomeComune

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="nomeComune" type="testo" minOccurs="0"/>

element comune/codiceIstatComune

diagram |
type | codice_istat_comune
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 6 |
pattern | [0-9]{6} |
source | <xs:element name="codiceIstatComune" type="codice_istat_comune"/>

complexType CondizChimico

diagram |
children | L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAntincrostante L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAnticorrosiva L2_5TflagCondizChimicoAzioneAntincrostanteAnticorrosiva L2_5TflagCondizChimicoBiocida L2_5DescrAltroCondizChimico
used by |
element | tratt_H2O_esist/L2_5CondizChimico
source | <xs:complexType name="CondizChimico"> <xs:choice> <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAntincrostante" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAnticorrosiva" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoAzioneAntincrostanteAnticorrosiva" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoBiocida" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5DescrAltroCondizChimico" type="testo"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element CondizChimico/L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAntincrostante

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAntincrostante" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element CondizChimico/L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAnticorrosiva

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAnticorrosiva" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element CondizChimico/L2_5TflagCondizChimicoAzioneAntincrostanteAnticorrosiva

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoAzioneAntincrostanteAnticorrosiva" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element CondizChimico/L2_5TflagCondizChimicoBiocida

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5TflagCondizChimicoBiocida" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element CondizChimico/L2_5DescrAltroCondizChimico

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L2_5DescrAltroCondizChimico" type="testo"/>

complexType Filtrazione

diagram |
children | L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneSicurezza L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneMasse L2_5DescrAltroFiltrazione
used by |
element | tratt_H2O_esist/L2_5Filtrazione
source | <xs:complexType name="Filtrazione"> <xs:choice> <xs:element name="L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneSicurezza" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneMasse" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5DescrAltroFiltrazione" type="testo"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element Filtrazione/L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneSicurezza

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneSicurezza" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element Filtrazione/L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneMasse

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneMasse" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element Filtrazione/L2_5DescrAltroFiltrazione

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L2_5DescrAltroFiltrazione" type="testo"/>

complexType gestione_torre_raff

diagram |
children | L2_5conducibH2Oingresso L2_5taraturaSpurgo
used by |
element | tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5gestione_torre_raff
annotation |
documentation
Il flag presenza sistema spurgo automatico si intende valorizzato automaticamente alla presenza dei valori L2_5conducibH2Oingresso e L2_5taraturaSpurgo.
source | <xs:complexType name="gestione_torre_raff"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il flag presenza sistema spurgo automatico si intende valorizzato automaticamente alla presenza dei valori L2_5conducibH2Oingresso e L2_5taraturaSpurgo. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L2_5conducibH2Oingresso" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_5taraturaSpurgo" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element gestione_torre_raff/L2_5conducibH2Oingresso

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_5conducibH2Oingresso" type="decimale1"/>

element gestione_torre_raff/L2_5taraturaSpurgo

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_5taraturaSpurgo" type="decimale1"/>

complexType persona_fisica

diagram |
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
used by |
elements | row11_1/L11_1tecnico row11_2/L11_2tecnico row11_3/L11_3tecnico row11_4/L11_4tecnico persona_generica/persona_fisica
source | <xs:complexType name="persona_fisica"> <xs:sequence> <xs:element name="nome" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="cognome" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="codice_fiscale" type="codice_fiscale"/> <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="comune" type="comune" minOccurs="0"/> <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element persona_fisica/nome

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="nome" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/cognome

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="cognome" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/codice_fiscale

diagram |
type | codice_fiscale
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [0-9]{11} |
pattern | [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[ABCDEHLMPRST][0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z] |
source | <xs:element name="codice_fiscale" type="codice_fiscale"/>

element persona_fisica/indirizzo

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/civico

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/comune

diagram |
type | comune
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | nomeComune codiceIstatComune
source | <xs:element name="comune" type="comune" minOccurs="0"/>

element persona_fisica/provincia

diagram |
type | codice_provincia
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/>

complexType persona_generica

diagram |
children | persona_fisica persona_giuridica
source | <xs:complexType name="persona_generica"> <xs:choice> <xs:element name="persona_fisica" type="persona_fisica"/> <xs:element name="persona_giuridica" type="persona_giuridica"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element persona_generica/persona_fisica

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="persona_fisica" type="persona_fisica"/>

element persona_generica/persona_giuridica

diagram |
type | persona_giuridica
properties |
content | complex
children | ragione_sociale partita_IVA indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="persona_giuridica" type="persona_giuridica"/>

complexType persona_giuridica

diagram |
children | ragione_sociale partita_IVA indirizzo civico comune provincia
used by |
elements | scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12ditta persona_generica/persona_giuridica
source | <xs:complexType name="persona_giuridica"> <xs:sequence> <xs:element name="ragione_sociale" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="partita_IVA" type="partita_IVA"/> <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="comune" type="comune" minOccurs="0"/> <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element persona_giuridica/ragione_sociale

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="ragione_sociale" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/partita_IVA

diagram |
type | partita_IVA
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 11 |
pattern | [0-9]{11} |
source | <xs:element name="partita_IVA" type="partita_IVA"/>

element persona_giuridica/indirizzo

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="indirizzo" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/civico

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="civico" type="testo" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/comune

diagram |
type | comune
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | nomeComune codiceIstatComune
source | <xs:element name="comune" type="comune" minOccurs="0"/>

element persona_giuridica/provincia

diagram |
type | codice_provincia
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:element name="provincia" type="codice_provincia" minOccurs="0"/>

complexType row11_1

diagram |
children | L11_1data L11_1codiceRCEE L11_1moduloTermico L11_1portataTermicaEffettiva L11_1combustibile L11_1tempFumi L11_1tempAria L11_1O2 L11_1CO2 L11_1bacharach1 L11_1bacharach2 L11_1bacharach3 L11_1COfumiSecchi L11_1portataCombustibile L11_1valorePortata L11_1COfumiSecchiSenzaAria L11_1rendimCombustione L11_1flagRispettoIndBacharach L11_1flagRispettoLimiteCOfumiSecchi L11_1rendimentoLegge L11_1flagRispettoRendimentoMinimo L11_1nox L11_1tecnico
used by |
elements | accessorioImpianto/bruciatore/VerificaGruppiTermici/row11_1 accessorioImpianto/scambiatoreCalore/VerificaGruppiTermici/row11_1
annotation |
documentation
dati della verifica tipo 1
source | <xs:complexType name="row11_1"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati della verifica tipo 1 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L11_1data" type="data"/> <xs:element name="L11_1codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1moduloTermico" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1portataTermicaEffettiva" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1combustibile" type="combustibile" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1tempFumi" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1tempAria" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1O2" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1CO2" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1bacharach1" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1bacharach2" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1bacharach3" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1COfumiSecchi" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1portataCombustibile" type="portata" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1valorePortata" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1COfumiSecchiSenzaAria" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1rendimCombustione" type="rendimento" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1flagRispettoIndBacharach" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1flagRispettoLimiteCOfumiSecchi" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1rendimentoLegge" type="rendimento" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1flagRispettoRendimentoMinimo" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1nox" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_1tecnico" type="persona_fisica"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element row11_1/L11_1data

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L11_1data" type="data"/>

element row11_1/L11_1codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L11_1codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1moduloTermico

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1moduloTermico" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1portataTermicaEffettiva

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1portataTermicaEffettiva" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1combustibile

diagram |
type | combustibile
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
source | <xs:element name="L11_1combustibile" type="combustibile" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1tempFumi

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1tempFumi" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1tempAria

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1tempAria" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1O2

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1O2" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1CO2

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1CO2" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1bacharach1

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1bacharach1" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1bacharach2

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1bacharach2" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1bacharach3

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1bacharach3" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1COfumiSecchi

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1COfumiSecchi" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1portataCombustibile

diagram |
type | portata
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
source | <xs:element name="L11_1portataCombustibile" type="portata" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1valorePortata

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1valorePortata" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1COfumiSecchiSenzaAria

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_1COfumiSecchiSenzaAria" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1rendimCombustione

diagram |
type | rendimento
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0.0 |
maxInclusive | 200.0 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1rendimCombustione" type="rendimento" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1flagRispettoIndBacharach

diagram |
type | xs:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="L11_1flagRispettoIndBacharach" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1flagRispettoLimiteCOfumiSecchi

diagram |
type | xs:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="L11_1flagRispettoLimiteCOfumiSecchi" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1rendimentoLegge

diagram |
type | rendimento
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0.0 |
maxInclusive | 200.0 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1rendimentoLegge" type="rendimento" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1flagRispettoRendimentoMinimo

diagram |
type | xs:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="L11_1flagRispettoRendimentoMinimo" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1nox

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_1nox" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_1/L11_1tecnico

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="L11_1tecnico" type="persona_fisica"/>

complexType row11_2

diagram |
children | L11_2data L11_2codiceRCEE L11_2flagAssenzaPerdite L11_2flagRaffrescamento L11_2flagRiscaldamento L11_2numCircuito L11_2surrisc L11_2tSottoRaffr L11_2tCondens L11_2tEvaporaz L11_2tIngLatoEst L11_2tUscLatoEst L11_2tIngLatoUtenze L11_2tUscLatoUtenze L11_2tUscFluido L11_2tBulboUmido L11_2tIngFluidoSorg L11_2tUscFluidoSorg L11_2tIngFluidoMacc L11_2tUscFluidoMacc L11_2potenzaAss L11_2flagFiltriPuliti L11_2flagVerificaSuperata L11_2dataRipristino L11_2tecnico
annotation |
documentation
dati della verifica tipo 2
source | <xs:complexType name="row11_2"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati della verifica tipo 2 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L11_2data" type="data"/> <xs:element name="L11_2codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2flagAssenzaPerdite" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_2flagRaffrescamento" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_2flagRiscaldamento" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_2numCircuito" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2surrisc" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tSottoRaffr" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tCondens" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tEvaporaz" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tIngLatoEst" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tUscLatoEst" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tIngLatoUtenze" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tUscLatoUtenze" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tUscFluido" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tBulboUmido" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tIngFluidoSorg" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tUscFluidoSorg" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tIngFluidoMacc" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tUscFluidoMacc" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2potenzaAss" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2flagFiltriPuliti" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L11_2flagVerificaSuperata" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2dataRipristino" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_2tecnico" type="persona_fisica"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element row11_2/L11_2data

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L11_2data" type="data"/>

element row11_2/L11_2codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L11_2codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2flagAssenzaPerdite

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L11_2flagAssenzaPerdite" type="xs:boolean"/>

element row11_2/L11_2flagRaffrescamento

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L11_2flagRaffrescamento" type="xs:boolean"/>

element row11_2/L11_2flagRiscaldamento

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L11_2flagRiscaldamento" type="xs:boolean"/>

element row11_2/L11_2numCircuito

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_2numCircuito" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2surrisc

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2surrisc" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tSottoRaffr

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tSottoRaffr" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tCondens

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tCondens" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tEvaporaz

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tEvaporaz" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tIngLatoEst

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tIngLatoEst" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tUscLatoEst

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tUscLatoEst" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tIngLatoUtenze

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tIngLatoUtenze" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tUscLatoUtenze

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tUscLatoUtenze" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tUscFluido

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tUscFluido" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tBulboUmido

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tBulboUmido" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tIngFluidoSorg

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tIngFluidoSorg" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tUscFluidoSorg

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tUscFluidoSorg" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tIngFluidoMacc

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tIngFluidoMacc" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tUscFluidoMacc

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2tUscFluidoMacc" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2potenzaAss

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_2potenzaAss" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2flagFiltriPuliti

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L11_2flagFiltriPuliti" type="xs:boolean"/>

element row11_2/L11_2flagVerificaSuperata

diagram |
type | xs:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="L11_2flagVerificaSuperata" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2dataRipristino

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L11_2dataRipristino" type="data" minOccurs="0"/>

element row11_2/L11_2tecnico

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="L11_2tecnico" type="persona_fisica"/>

complexType row11_3

diagram |
children | L11_3data L11_3codiceRCEE L11_3tempEsterna L11_3tempMandPrimario L11_3tempRitPrimario L11_3tempMandSecond L11_3tempRitSecond L11_3portataFluidoPrim L11_3potTermica L11_3flagPotenzaCompatibile L11_3flagStatoCoibentazioni L11_3flagDispositiviRegolazione L11_3tecnico
annotation |
documentation
dati della verifica tipo 3
source | <xs:complexType name="row11_3"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati della verifica tipo 3 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L11_3data" type="data"/> <xs:element name="L11_3codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_3tempEsterna" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3tempMandPrimario" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3tempRitPrimario" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3tempMandSecond" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3tempRitSecond" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3portataFluidoPrim" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3potTermica" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_3flagPotenzaCompatibile" type="controllo_compatibilita"/> <xs:element name="L11_3flagStatoCoibentazioni" type="controllo_compatibilita"/> <xs:element name="L11_3flagDispositiviRegolazione" type="controllo_compatibilita"/> <xs:element name="L11_3tecnico" type="persona_fisica"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element row11_3/L11_3data

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L11_3data" type="data"/>

element row11_3/L11_3codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L11_3codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/>

element row11_3/L11_3tempEsterna

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3tempEsterna" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3tempMandPrimario

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3tempMandPrimario" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3tempRitPrimario

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3tempRitPrimario" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3tempMandSecond

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3tempMandSecond" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3tempRitSecond

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3tempRitSecond" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3portataFluidoPrim

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3portataFluidoPrim" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3potTermica

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_3potTermica" type="decimale1"/>

element row11_3/L11_3flagPotenzaCompatibile

diagram |
type | controllo_compatibilita
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L11_3flagPotenzaCompatibile" type="controllo_compatibilita"/>

element row11_3/L11_3flagStatoCoibentazioni

diagram |
type | controllo_compatibilita
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L11_3flagStatoCoibentazioni" type="controllo_compatibilita"/>

element row11_3/L11_3flagDispositiviRegolazione

diagram |
type | controllo_compatibilita
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L11_3flagDispositiviRegolazione" type="controllo_compatibilita"/>

element row11_3/L11_3tecnico

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="L11_3tecnico" type="persona_fisica"/>

complexType row11_4

diagram |
children | L11_4data L11_4codiceRCEE L11_4tempAriaComb L11_4tempH2Ouscita L11_4tempH2Oingresso L11_4tempH2Omotore L11_4tempFumiValle L11_4tempFumiMonte L11_4potElettricaMorsetti L11_4emissioniCO L11_4sovraFreqSoglia1 L11_4sovraFreqSoglia2 L11_4sovraFreqSoglia3 L11_4sovraFreqTempo1 L11_4sovraFreqTempo2 L11_4sovraFreqTempo3 L11_4sottoFreqSoglia1 L11_4sottoFreqSoglia2 L11_4sottoFreqSoglia3 L11_4sottoFreqTempo1 L11_4sottoFreqTempo2 L11_4sottoFreqTempo3 L11_4sovraTensSoglia1 L11_4sovraTensSoglia2 L11_4sovraTensSoglia3 L11_4sovraTensTempo1 L11_4sovraTensTempo2 L11_4sovraTensTempo3 L11_4sottoTensSoglia1 L11_4sottoTensSoglia2 L11_4sottoTensSoglia3 L11_4sottoTensTempo1 L11_4sottoTensTempo2 L11_4sottoTensTempo3 L11_4tecnico
annotation |
documentation
dati della verifica tipo 4
source | <xs:complexType name="row11_4"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati della verifica tipo 4 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L11_4data" type="data"/> <xs:element name="L11_4codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_4tempAriaComb" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4tempH2Ouscita" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4tempH2Oingresso" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4tempH2Omotore" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L11_4tempFumiValle" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4tempFumiMonte" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4potElettricaMorsetti" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4emissioniCO" type="decimale1"/> <xs:element name="L11_4sovraFreqSoglia1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraFreqSoglia2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraFreqSoglia3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraFreqTempo1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraFreqTempo2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraFreqTempo3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoFreqSoglia1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoFreqSoglia2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoFreqSoglia3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoFreqTempo1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoFreqTempo2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoFreqTempo3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraTensSoglia1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraTensSoglia2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraTensSoglia3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraTensTempo1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraTensTempo2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sovraTensTempo3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoTensSoglia1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoTensSoglia2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoTensSoglia3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoTensTempo1" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoTensTempo2" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4sottoTensTempo3" type="numIntero"/> <xs:element name="L11_4tecnico" type="persona_fisica"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element row11_4/L11_4data

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L11_4data" type="data"/>

element row11_4/L11_4codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L11_4codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/>

element row11_4/L11_4tempAriaComb

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4tempAriaComb" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4tempH2Ouscita

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4tempH2Ouscita" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4tempH2Oingresso

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4tempH2Oingresso" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4tempH2Omotore

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4tempH2Omotore" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element row11_4/L11_4tempFumiValle

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4tempFumiValle" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4tempFumiMonte

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4tempFumiMonte" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4potElettricaMorsetti

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4potElettricaMorsetti" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4emissioniCO

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L11_4emissioniCO" type="decimale1"/>

element row11_4/L11_4sovraFreqSoglia1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraFreqSoglia1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraFreqSoglia2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraFreqSoglia2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraFreqSoglia3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraFreqSoglia3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraFreqTempo1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraFreqTempo1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraFreqTempo2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraFreqTempo2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraFreqTempo3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraFreqTempo3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoFreqSoglia1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoFreqSoglia1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoFreqSoglia2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoFreqSoglia2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoFreqSoglia3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoFreqSoglia3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoFreqTempo1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoFreqTempo1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoFreqTempo2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoFreqTempo2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoFreqTempo3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoFreqTempo3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraTensSoglia1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraTensSoglia1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraTensSoglia2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraTensSoglia2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraTensSoglia3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraTensSoglia3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraTensTempo1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraTensTempo1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraTensTempo2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraTensTempo2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sovraTensTempo3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sovraTensTempo3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoTensSoglia1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoTensSoglia1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoTensSoglia2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoTensSoglia2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoTensSoglia3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoTensSoglia3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoTensTempo1

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoTensTempo1" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoTensTempo2

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoTensTempo2" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4sottoTensTempo3

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L11_4sottoTensTempo3" type="numIntero"/>

element row11_4/L11_4tecnico

diagram |
type | persona_fisica
properties |
content | complex
children | nome cognome codice_fiscale indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="L11_4tecnico" type="persona_fisica"/>

complexType rowAC

diagram |
children | L8_1dataInstallazione L8_1dataDismissione L8_1fabbricante L8_1modello L8_1matricola L8_1capacita L8_1flagACS L8_1flagRiscald L8_1flagRaffresc L8_1flagCoibentSI
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_8_sistema_accumulo/sistema_accumulo/rowAC
annotation |
documentation
dati del Sistema di accumulo esterno al gruppo termico.
source | <xs:complexType name="rowAC"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati del Sistema di accumulo esterno al gruppo termico. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L8_1dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L8_1dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L8_1fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/> <xs:element name="L8_1modello" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L8_1matricola" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L8_1capacita" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L8_1flagACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L8_1flagRiscald" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L8_1flagRaffresc" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L8_1flagCoibentSI" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowAC/L8_1dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L8_1dataInstallazione" type="data"/>

element rowAC/L8_1dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L8_1dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowAC/L8_1fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L8_1fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/>

element rowAC/L8_1modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L8_1modello" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowAC/L8_1matricola

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L8_1matricola" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowAC/L8_1capacita

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L8_1capacita" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element rowAC/L8_1flagACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L8_1flagACS" type="xs:boolean"/>

element rowAC/L8_1flagRiscald

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L8_1flagRiscald" type="xs:boolean"/>

element rowAC/L8_1flagRaffresc

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L8_1flagRaffresc" type="xs:boolean"/>

element rowAC/L8_1flagCoibentSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L8_1flagCoibentSI" type="xs:boolean"/>

complexType rowBR

diagram |
children | L4_2dataInstallazione L4_2dataDismissione L4_2fabbricante L4_2modello L4_2matricola L4_2tipologia L4_2combustibile L4_2portataTermMaxNom L4_2portataTermMinNom
used by |
element | accessorioImpianto/bruciatore/rowBR
annotation |
documentation
dati del bruciatore collegato al gruppo termico
source | <xs:complexType name="rowBR"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati del bruciatore collegato al gruppo termico </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L4_2dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L4_2dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_2fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="L4_2modello" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_2matricola" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_2tipologia" type="tipo_bruciatore"/> <xs:element name="L4_2combustibile" type="combustibile" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_2portataTermMaxNom" type="numIntero" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_2portataTermMinNom" type="numIntero" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowBR/L4_2dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_2dataInstallazione" type="data"/>

element rowBR/L4_2dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_2dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowBR/L4_2fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_2fabbricante" type="fabbricante"/>

element rowBR/L4_2modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_2modello" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowBR/L4_2matricola

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_2matricola" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowBR/L4_2tipologia

diagram |
type | tipo_bruciatore
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
source | <xs:element name="L4_2tipologia" type="tipo_bruciatore"/>

element rowBR/L4_2combustibile

diagram |
type | combustibile
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
source | <xs:element name="L4_2combustibile" type="combustibile" minOccurs="0"/>

element rowBR/L4_2portataTermMaxNom

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_2portataTermMaxNom" type="numIntero" minOccurs="0"/>

element rowBR/L4_2portataTermMinNom

diagram |
type | numIntero
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_2portataTermMinNom" type="numIntero" minOccurs="0"/>

complexType rowCI

diagram |
children | L9_4dataInstallazione L9_4dataDismissione L9_4lungCircuito L9_4superfScamb L9_4profInstallaz
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_4_AltriComponentiCI/rowCI
annotation |
documentation
dati dei circuiti di raffreddamento interrati
source | <xs:complexType name="rowCI"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati dei circuiti di raffreddamento interrati </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L9_4dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L9_4dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_4lungCircuito" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_4superfScamb" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_4profInstallaz" type="decimale1" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowCI/L9_4dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L9_4dataInstallazione" type="data"/>

element rowCI/L9_4dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L9_4dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowCI/L9_4lungCircuito

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L9_4lungCircuito" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element rowCI/L9_4superfScamb

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L9_4superfScamb" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element rowCI/L9_4profInstallaz

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L9_4profInstallaz" type="decimale1" minOccurs="0"/>

complexType rowPC

diagram |
children | L6_4dataInstallazione L6_4dataDismissione L6_4fabbricante L6_4modello L6_4flagGiriVarSI L6_4potNominale
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_4PompeCircolazione/rowPC
annotation |
documentation
dati del pompe circolazione. L6_4GiriVarSI è 1 se la pompa è a Giri Variabili SI, 0 altimenti.
source | <xs:complexType name="rowPC"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati del pompe circolazione. L6_4GiriVarSI è 1 se la pompa è a Giri Variabili SI, 0 altimenti. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L6_4dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L6_4dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_4fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_4modello" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_4flagGiriVarSI" type="xs:boolean" minOccurs="0"/> <xs:element name="L6_4potNominale" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowPC/L6_4dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L6_4dataInstallazione" type="data"/>

element rowPC/L6_4dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L6_4dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowPC/L6_4fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L6_4fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/>

element rowPC/L6_4modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L6_4modello" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowPC/L6_4flagGiriVarSI

diagram |
type | xs:boolean
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="L6_4flagGiriVarSI" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element rowPC/L6_4potNominale

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L6_4potNominale" type="decimale1"/>

complexType rowRC

diagram |
children | L4_3dataInstallazione L4_3dataDismissione L4_3fabbricante L4_3modello L4_3matricola L4_3potTermNomTot
used by |
element | accessorioImpianto/scambiatoreCalore/rowRC
annotation |
documentation
dati del Recuperatore di calore collegato al gruppo termico
source | <xs:complexType name="rowRC"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati del Recuperatore di calore collegato al gruppo termico </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L4_3dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L4_3dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_3fabbricante" type="fabbricante"/> <xs:element name="L4_3modello" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_3matricola" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L4_3potTermNomTot" type="numIntero"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowRC/L4_3dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_3dataInstallazione" type="data"/>

element rowRC/L4_3dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L4_3dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowRC/L4_3fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_3fabbricante" type="fabbricante"/>

element rowRC/L4_3modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_3modello" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowRC/L4_3matricola

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L4_3matricola" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowRC/L4_3potTermNomTot

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L4_3potTermNomTot" type="numIntero"/>

complexType rowRCcal

diagram |
children | L9_6dataInstallazione L9_6dataDismissione L9_6tipologia L9_6flagInstallatoUTAindipendente L9_6portataVentMandata L9_6portataVentRipresa L9_6potenzaVentMandata L9_6potenzaVentRipresa
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_6_AltriComponentiRC/rowRCcal
annotation |
documentation
dati dei recuperatori calore intermedi L9_6flagInstallatoUTAindipendente vale 0 se installato in UTA o VMC, 1 se indipendente
source | <xs:complexType name="rowRCcal"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati dei recuperatori calore intermedi L9_6flagInstallatoUTAindipendente vale 0 se installato in UTA o VMC, 1 se indipendente </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L9_6dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L9_6dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_6tipologia" type="tipo_scambiatore" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_6flagInstallatoUTAindipendente" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L9_6portataVentMandata" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_6portataVentRipresa" type="xs:decimal" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_6potenzaVentMandata" type="xs:decimal"/> <xs:element name="L9_6potenzaVentRipresa" type="xs:decimal"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowRCcal/L9_6dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L9_6dataInstallazione" type="data"/>

element rowRCcal/L9_6dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L9_6dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowRCcal/L9_6tipologia

diagram |
type | tipo_scambiatore
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 5 |
source | <xs:element name="L9_6tipologia" type="tipo_scambiatore" minOccurs="0"/>

element rowRCcal/L9_6flagInstallatoUTAindipendente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L9_6flagInstallatoUTAindipendente" type="xs:boolean"/>

element rowRCcal/L9_6portataVentMandata

diagram |
type | xs:decimal
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="L9_6portataVentMandata" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element rowRCcal/L9_6portataVentRipresa

diagram |
type | xs:decimal
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
source | <xs:element name="L9_6portataVentRipresa" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element rowRCcal/L9_6potenzaVentMandata

diagram |
type | xs:decimal
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L9_6potenzaVentMandata" type="xs:decimal"/>

element rowRCcal/L9_6potenzaVentRipresa

diagram |
type | xs:decimal
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L9_6potenzaVentRipresa" type="xs:decimal"/>

complexType rowRV

diagram |
children | L9_2dataInstallazione L9_2dataDismissione L9_2fabbricante L9_2modello L9_2matricola L9_2numVentilatori L9_2tipoVentilatori
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_2_AltriComponentiRV/rowRV
annotation |
documentation
dati dei raffreddatori di liquido
source | <xs:complexType name="rowRV"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati dei raffreddatori di liquido </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L9_2dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L9_2dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_2fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_2modello" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_2matricola" type="testo"/> <xs:element name="L9_2numVentilatori" type="numIntero"/> <xs:element name="L9_2tipoVentilatori" type="tipo_ventilatori" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowRV/L9_2dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L9_2dataInstallazione" type="data"/>

element rowRV/L9_2dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L9_2dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowRV/L9_2fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L9_2fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/>

element rowRV/L9_2modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L9_2modello" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowRV/L9_2matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L9_2matricola" type="testo"/>

element rowRV/L9_2numVentilatori

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L9_2numVentilatori" type="numIntero"/>

element rowRV/L9_2tipoVentilatori

diagram |
type | tipo_ventilatori
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
source | <xs:element name="L9_2tipoVentilatori" type="tipo_ventilatori" minOccurs="0"/>

complexType rowSCcal

diagram |
children | L9_3dataInstallazione L9_3dataDismissione L9_3fabbricante L9_3modello
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_3_AltriComponentiSC/rowSCcal
annotation |
documentation
dati degli scambiatori di calore
source | <xs:complexType name="rowSCcal"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati degli scambiatori di calore </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L9_3dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L9_3dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_3fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_3modello" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowSCcal/L9_3dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L9_3dataInstallazione" type="data"/>

element rowSCcal/L9_3dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L9_3dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowSCcal/L9_3fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L9_3fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/>

element rowSCcal/L9_3modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L9_3modello" type="testo" minOccurs="0"/>

complexType rowSR

diagram |
children | L5_1dataInstallazioneSR L5_1dataDismissioneSR L5_1fabbricanteSR L5_1modelloSR L5_1numPuntiReg L5_1numLivTemp
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1flagSistemaRegolazioneCurvaIndipendente
annotation |
documentation
dati dei sistemi di regolazione
source | <xs:complexType name="rowSR"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati dei sistemi di regolazione </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L5_1dataInstallazioneSR" type="data"/> <xs:element name="L5_1dataDismissioneSR" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_1fabbricanteSR" type="fabbricante"/> <xs:element name="L5_1modelloSR" type="testo"/> <xs:element name="L5_1numPuntiReg" type="numIntero"/> <xs:element name="L5_1numLivTemp" type="numIntero"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowSR/L5_1dataInstallazioneSR

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L5_1dataInstallazioneSR" type="data"/>

element rowSR/L5_1dataDismissioneSR

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L5_1dataDismissioneSR" type="data" minOccurs="0"/>

element rowSR/L5_1fabbricanteSR

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_1fabbricanteSR" type="fabbricante"/>

element rowSR/L5_1modelloSR

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_1modelloSR" type="testo"/>

element rowSR/L5_1numPuntiReg

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L5_1numPuntiReg" type="numIntero"/>

element rowSR/L5_1numLivTemp

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L5_1numLivTemp" type="numIntero"/>

complexType rowTE

diagram |
children | L9_1dataInstallazione L9_1dataDismissione L9_1fabbricante L9_1modello L9_1matricola L9_1capacitaNominale L9_1numVentilatori L9_1tipoVentilatori
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_1_AltriComponentiTE/rowTE
annotation |
documentation
dati delle torri evaporative
source | <xs:complexType name="rowTE"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati delle torri evaporative </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L9_1dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L9_1dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_1fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_1modello" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_1matricola" type="testo"/> <xs:element name="L9_1capacitaNominale" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_1numVentilatori" type="numIntero"/> <xs:element name="L9_1tipoVentilatori" type="tipo_ventilatori" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowTE/L9_1dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L9_1dataInstallazione" type="data"/>

element rowTE/L9_1dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L9_1dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowTE/L9_1fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L9_1fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/>

element rowTE/L9_1modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L9_1modello" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowTE/L9_1matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L9_1matricola" type="testo"/>

element rowTE/L9_1capacitaNominale

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L9_1capacitaNominale" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element rowTE/L9_1numVentilatori

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L9_1numVentilatori" type="numIntero"/>

element rowTE/L9_1tipoVentilatori

diagram |
type | tipo_ventilatori
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
source | <xs:element name="L9_1tipoVentilatori" type="tipo_ventilatori" minOccurs="0"/>

complexType rowUT

diagram |
children | L9_5dataInstallazione L9_5dataDismissione L9_5fabbricante L9_5modello L9_5matricola L9_5portataVentMandata L9_5portataVentRipresa L9_5potenzaVentMandata L9_5potenzaVentRipresa
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_5_AltriComponentiUT/rowUT
annotation |
documentation
dati di sistemi di trattamento dell'aria
source | <xs:complexType name="rowUT"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati di sistemi di trattamento dell'aria </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L9_5dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L9_5dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_5fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_5modello" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_5matricola" type="testo"/> <xs:element name="L9_5portataVentMandata" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_5portataVentRipresa" type="decimale1" minOccurs="0"/> <xs:element name="L9_5potenzaVentMandata" type="decimale1"/> <xs:element name="L9_5potenzaVentRipresa" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowUT/L9_5dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L9_5dataInstallazione" type="data"/>

element rowUT/L9_5dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L9_5dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowUT/L9_5fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L9_5fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/>

element rowUT/L9_5modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L9_5modello" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowUT/L9_5matricola

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L9_5matricola" type="testo"/>

element rowUT/L9_5portataVentMandata

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L9_5portataVentMandata" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element rowUT/L9_5portataVentRipresa

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L9_5portataVentRipresa" type="decimale1" minOccurs="0"/>

element rowUT/L9_5potenzaVentMandata

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L9_5potenzaVentMandata" type="decimale1"/>

element rowUT/L9_5potenzaVentRipresa

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L9_5potenzaVentRipresa" type="decimale1"/>

complexType rowVE

diagram |
children | L6_3capacita L6_3apertochiuso
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_3VasiEspansione/rowVE
annotation |
documentation
dati dei vasi di espansione L6_3vaso Aperto vale 1 se il vaso è aperto, 0 se chiuso.
source | <xs:complexType name="rowVE"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati dei vasi di espansione L6_3vaso Aperto vale 1 se il vaso è aperto, 0 se chiuso. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L6_3capacita" type="decimale1"/> <xs:element name="L6_3apertochiuso"> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation> il vaso può essere di tipo aperto o chiuso. Nel primo caso L6_3flagVasoAperto=1, nel secondo L6_3pressioneVasoChiuso indica la pressione del vaso chiuso. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="L6_3flagVasoAperto" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L6_3pressioneVasoChiuso" type="decimale1"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowVE/L6_3capacita

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L6_3capacita" type="decimale1"/>

element rowVE/L6_3apertochiuso

diagram |
properties |
content | complex
children | L6_3flagVasoAperto L6_3pressioneVasoChiuso
source | <xs:element name="L6_3apertochiuso"> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation> il vaso può essere di tipo aperto o chiuso. Nel primo caso L6_3flagVasoAperto=1, nel secondo L6_3pressioneVasoChiuso indica la pressione del vaso chiuso. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="L6_3flagVasoAperto" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L6_3pressioneVasoChiuso" type="decimale1"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element rowVE/L6_3apertochiuso/L6_3flagVasoAperto

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L6_3flagVasoAperto" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element rowVE/L6_3apertochiuso/L6_3pressioneVasoChiuso

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L6_3pressioneVasoChiuso" type="decimale1"/>

complexType rowVM

diagram |
children | L10_1dataInstallazione L10_1dataDismissione L10_1fabbricante L10_1modello L10_1tipo_ventilazione_meccanica L10_1maxPortataAria L10_1rendimentoRecupero
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_10_ventilazione/L10_1VentilazMeccanicaVM/rowVM
annotation |
documentation
dati dei sistemi di ventilazione meccanica
source | <xs:complexType name="rowVM"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati dei sistemi di ventilazione meccanica </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L10_1dataInstallazione" type="data"/> <xs:element name="L10_1dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L10_1fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/> <xs:element name="L10_1modello" type="testo" minOccurs="0"/> <xs:element name="L10_1tipo_ventilazione_meccanica" type="tipo_ventilazione_meccanica"/> <xs:element name="L10_1maxPortataAria" type="decimale1"/> <xs:element name="L10_1rendimentoRecupero" type="rendimento"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowVM/L10_1dataInstallazione

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L10_1dataInstallazione" type="data"/>

element rowVM/L10_1dataDismissione

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L10_1dataDismissione" type="data" minOccurs="0"/>

element rowVM/L10_1fabbricante

diagram |
type | fabbricante
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L10_1fabbricante" type="fabbricante" minOccurs="0"/>

element rowVM/L10_1modello

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L10_1modello" type="testo" minOccurs="0"/>

element rowVM/L10_1tipo_ventilazione_meccanica

diagram |
type | tipo_ventilazione_meccanica
properties |
content | complex
children | L10_1flagSolaEstrazione L10_1flagFlussoDoppioRecuperoScambiatoreFlussiIncrociati L10_1flagFlussoDoppioRecuperoTermodinamico L10_1descrAltro
source | <xs:element name="L10_1tipo_ventilazione_meccanica" type="tipo_ventilazione_meccanica"/>

element rowVM/L10_1maxPortataAria

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L10_1maxPortataAria" type="decimale1"/>

element rowVM/L10_1rendimentoRecupero

diagram |
type | rendimento
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0.0 |
maxInclusive | 200.0 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L10_1rendimentoRecupero" type="rendimento"/>

complexType rowVR

diagram |
children | L5_1dataInstallazioneVR L5_1dataDismissioneVR L5_1fabbricanteVR L5_1modelloVR L5_1numVie L5_1servomotore
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1valvoleRegolazione
annotation |
documentation
dati delle valvole di regolazione
source | <xs:complexType name="rowVR"> <xs:annotation> <xs:documentation> dati delle valvole di regolazione </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L5_1dataInstallazioneVR" type="data"/> <xs:element name="L5_1dataDismissioneVR" type="data" minOccurs="0"/> <xs:element name="L5_1fabbricanteVR" type="fabbricante"/> <xs:element name="L5_1modelloVR" type="testo"/> <xs:element name="L5_1numVie" type="numIntero"/> <xs:element name="L5_1servomotore" type="testo"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element rowVR/L5_1dataInstallazioneVR

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L5_1dataInstallazioneVR" type="data"/>

element rowVR/L5_1dataDismissioneVR

diagram |
type | data
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L5_1dataDismissioneVR" type="data" minOccurs="0"/>

element rowVR/L5_1fabbricanteVR

diagram |
type | fabbricante
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_1fabbricanteVR" type="fabbricante"/>

element rowVR/L5_1modelloVR

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_1modelloVR" type="testo"/>

element rowVR/L5_1numVie

diagram |
type | numIntero
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:element name="L5_1numVie" type="numIntero"/>

element rowVR/L5_1servomotore

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L5_1servomotore" type="testo"/>

complexType scheda_12_interventi_CEE

diagram |
children | interventi_CEE
used by |
elements | accessorioImpianto/bruciatore/scheda_12_interventi_CEE accessorioImpianto/scambiatoreCalore/scheda_12_interventi_CEE
source | <xs:complexType name="scheda_12_interventi_CEE"> <xs:sequence> <xs:element name="interventi_CEE" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L12ditta" type="persona_giuridica"/> <xs:element name="L12data_rapporto" type="data"/> <xs:element name="L12flagRaccomandazioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L12flagPrescrizioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L12REA" type="CCIAA_REA"/> <xs:element name="L12tipo_RCEE" type="RCEE"/> <xs:element name="L12codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE

diagram |
properties |
minOcc | 1
maxOcc | unbounded
content | complex
children | L12ditta L12data_rapporto L12flagRaccomandazioni L12flagPrescrizioni L12REA L12tipo_RCEE L12codiceRCEE
source | <xs:element name="interventi_CEE" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L12ditta" type="persona_giuridica"/> <xs:element name="L12data_rapporto" type="data"/> <xs:element name="L12flagRaccomandazioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L12flagPrescrizioni" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L12REA" type="CCIAA_REA"/> <xs:element name="L12tipo_RCEE" type="RCEE"/> <xs:element name="L12codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12ditta

diagram |
type | persona_giuridica
properties |
content | complex
children | ragione_sociale partita_IVA indirizzo civico comune provincia
source | <xs:element name="L12ditta" type="persona_giuridica"/>

element scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12data_rapporto

diagram |
type | data
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:element name="L12data_rapporto" type="data"/>

element scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12flagRaccomandazioni

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L12flagRaccomandazioni" type="xs:boolean"/>

element scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12flagPrescrizioni

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L12flagPrescrizioni" type="xs:boolean"/>

element scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12REA

diagram |
type | CCIAA_REA
properties |
content | complex
children | cciaa numero_REA
source | <xs:element name="L12REA" type="CCIAA_REA"/>

element scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12tipo_RCEE

diagram |
type | RCEE
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:element name="L12tipo_RCEE" type="RCEE"/>

element scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12codiceRCEE

diagram |
type | testo
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L12codiceRCEE" type="testo" minOccurs="0"/>

complexType tipo_ventilazione_meccanica

diagram |
children | L10_1flagSolaEstrazione L10_1flagFlussoDoppioRecuperoScambiatoreFlussiIncrociati L10_1flagFlussoDoppioRecuperoTermodinamico L10_1descrAltro
used by |
element | rowVM/L10_1tipo_ventilazione_meccanica
source | <xs:complexType name="tipo_ventilazione_meccanica"> <xs:choice> <xs:element name="L10_1flagSolaEstrazione" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L10_1flagFlussoDoppioRecuperoScambiatoreFlussiIncrociati" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L10_1flagFlussoDoppioRecuperoTermodinamico" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L10_1descrAltro" type="testo"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element tipo_ventilazione_meccanica/L10_1flagSolaEstrazione

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L10_1flagSolaEstrazione" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tipo_ventilazione_meccanica/L10_1flagFlussoDoppioRecuperoScambiatoreFlussiIncrociati

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L10_1flagFlussoDoppioRecuperoScambiatoreFlussiIncrociati" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tipo_ventilazione_meccanica/L10_1flagFlussoDoppioRecuperoTermodinamico

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L10_1flagFlussoDoppioRecuperoTermodinamico" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tipo_ventilazione_meccanica/L10_1descrAltro

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L10_1descrAltro" type="testo"/>

complexType tratt_H2O

diagram |
children | L2_3flagTrattamentoAssente L2_3altro_trattH2O
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_3sez_tratt_H2O
annotation |
documentation
Il trattamento dell'acqua dell'impianto di climatizzazione può essere assente o se presente vanno riempiti gli elementi di altro_trattH2O. Nel caso di trattamento di addolcimento il flag è stato omesso e va inserito il valore della durezza dell'acqua perchè obbligatoria nel caso di addolcimento.
source | <xs:complexType name="tratt_H2O"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il trattamento dell'acqua dell'impianto di climatizzazione può essere assente o se presente vanno riempiti gli elementi di altro_trattH2O. Nel caso di trattamento di addolcimento il flag è stato omesso e va inserito il valore della durezza dell'acqua perchè obbligatoria nel caso di addolcimento. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="L2_3flagTrattamentoAssente" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_3altro_trattH2O" type="altro_trattH2O"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element tratt_H2O/L2_3flagTrattamentoAssente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_3flagTrattamentoAssente" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tratt_H2O/L2_3altro_trattH2O

diagram |
type | altro_trattH2O
properties |
content | complex
children | L2_3flagFiltrazione L2_3AddolcimentoDurezzaTotaleH2O L2_3flagCondizChimico
source | <xs:element name="L2_3altro_trattH2O" type="altro_trattH2O"/>

complexType tratt_H2O_ACS

diagram |
children | L2_4flagAssenteACS altro_tratt_ACS
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_4sez_tratt_H2O_ACS
annotation |
documentation
Nel caso di trattamento di addolcimento il flag è stato omesso e va inserito il valore della durezza dell'acqua perchè obbligatoria nel caso di addolcimento.
source | <xs:complexType name="tratt_H2O_ACS"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nel caso di trattamento di addolcimento il flag è stato omesso e va inserito il valore della durezza dell'acqua perchè obbligatoria nel caso di addolcimento. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="L2_4flagAssenteACS" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="altro_tratt_ACS"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_4flagFiltrazioneACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L2_4flagCondizChimicoACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L2_4AddolcimentoDurezzaTotaleH2OACS" type="decimale1" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType>

element tratt_H2O_ACS/L2_4flagAssenteACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_4flagAssenteACS" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tratt_H2O_ACS/altro_tratt_ACS

diagram |
properties |
content | complex
children | L2_4flagFiltrazioneACS L2_4flagCondizChimicoACS L2_4AddolcimentoDurezzaTotaleH2OACS
source | <xs:element name="altro_tratt_ACS"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_4flagFiltrazioneACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L2_4flagCondizChimicoACS" type="xs:boolean"/> <xs:element name="L2_4AddolcimentoDurezzaTotaleH2OACS" type="decimale1" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element tratt_H2O_ACS/altro_tratt_ACS/L2_4flagFiltrazioneACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L2_4flagFiltrazioneACS" type="xs:boolean"/>

element tratt_H2O_ACS/altro_tratt_ACS/L2_4flagCondizChimicoACS

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
source | <xs:element name="L2_4flagCondizChimicoACS" type="xs:boolean"/>

element tratt_H2O_ACS/altro_tratt_ACS/L2_4AddolcimentoDurezzaTotaleH2OACS

diagram |
type | decimale1
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_4AddolcimentoDurezzaTotaleH2OACS" type="decimale1" minOccurs="0"/>

complexType tratt_H2O_climaEst

diagram |
children | L2_5flagAssente L2_5altro_tratt_H2O_climaEst
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_5sez_tratt_H2O_climaEst
source | <xs:complexType name="tratt_H2O_climaEst"> <xs:choice> <xs:element name="L2_5flagAssente" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5altro_tratt_H2O_climaEst"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_5circuito_raffreddamento" type="tipo_circuito_raffreddamento" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5origine_H2O_alimento" type="origine_H2O_alimento" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5tratt_H2O_esist" type="tratt_H2O_esist" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5gestione_torre_raff" type="gestione_torre_raff" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType>

element tratt_H2O_climaEst/L2_5flagAssente

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5flagAssente" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst

diagram |
properties |
content | complex
children | L2_5circuito_raffreddamento L2_5origine_H2O_alimento L2_5tratt_H2O_esist L2_5gestione_torre_raff
source | <xs:element name="L2_5altro_tratt_H2O_climaEst"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_5circuito_raffreddamento" type="tipo_circuito_raffreddamento" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5origine_H2O_alimento" type="origine_H2O_alimento" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5tratt_H2O_esist" type="tratt_H2O_esist" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5gestione_torre_raff" type="gestione_torre_raff" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5circuito_raffreddamento

diagram |
type | tipo_circuito_raffreddamento
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
source | <xs:element name="L2_5circuito_raffreddamento" type="tipo_circuito_raffreddamento" minOccurs="0"/>

element tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5origine_H2O_alimento

diagram |
type | origine_H2O_alimento
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
source | <xs:element name="L2_5origine_H2O_alimento" type="origine_H2O_alimento" minOccurs="0"/>

element tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5tratt_H2O_esist

diagram |
type | tratt_H2O_esist
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L2_5Filtrazione L2_5TrattamentoH2O L2_5CondizChimico
source | <xs:element name="L2_5tratt_H2O_esist" type="tratt_H2O_esist" minOccurs="0"/>

element tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5gestione_torre_raff

diagram |
type | gestione_torre_raff
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L2_5conducibH2Oingresso L2_5taraturaSpurgo
source | <xs:element name="L2_5gestione_torre_raff" type="gestione_torre_raff" minOccurs="0"/>

complexType tratt_H2O_esist

diagram |
children | L2_5Filtrazione L2_5TrattamentoH2O L2_5CondizChimico
used by |
element | tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5tratt_H2O_esist
annotation |
documentation
I flag filtrazione, trattamento acqua e condizionamento chimico presenti nel documento pdf D.M.10/2014 sono stati omessi e si intendono valorizzati in base alla scelta di un elemento nelle liste dei rispettivi trattamenti. Il flag interno ad essi chiamato nessun trattamento è stato omesso, nel caso si intenda la combinazione filtrazione e nessun trattamento, va omesso l'intera voce filtrazione.
source | <xs:complexType name="tratt_H2O_esist"> <xs:annotation> <xs:documentation> I flag filtrazione, trattamento acqua e condizionamento chimico presenti nel documento pdf D.M.10/2014 sono stati omessi e si intendono valorizzati in base alla scelta di un elemento nelle liste dei rispettivi trattamenti. Il flag interno ad essi chiamato nessun trattamento è stato omesso, nel caso si intenda la combinazione filtrazione e nessun trattamento, va omesso l'intera voce filtrazione. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="L2_5Filtrazione" type="Filtrazione" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5TrattamentoH2O" type="TrattamentoH2O" minOccurs="0"/> <xs:element name="L2_5CondizChimico" type="CondizChimico" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element tratt_H2O_esist/L2_5Filtrazione

diagram |
type | Filtrazione
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneSicurezza L2_5flagFiltrazioneFiltrazioneMasse L2_5DescrAltroFiltrazione
source | <xs:element name="L2_5Filtrazione" type="Filtrazione" minOccurs="0"/>

element tratt_H2O_esist/L2_5TrattamentoH2O

diagram |
type | TrattamentoH2O
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L2_5flagTrattamentoAddolcimento L2_5flagTrattamentoOsmosiInversa L2_5flagTrattamentoDemineralizzazione L2_5DescrAltroTrattamentoH2O
source | <xs:element name="L2_5TrattamentoH2O" type="TrattamentoH2O" minOccurs="0"/>

element tratt_H2O_esist/L2_5CondizChimico

diagram |
type | CondizChimico
properties |
minOcc | 0
maxOcc | 1
content | complex
children | L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAntincrostante L2_5TflagCondizChimicoPrevalenteAzioneAnticorrosiva L2_5TflagCondizChimicoAzioneAntincrostanteAnticorrosiva L2_5TflagCondizChimicoBiocida L2_5DescrAltroCondizChimico
source | <xs:element name="L2_5CondizChimico" type="CondizChimico" minOccurs="0"/>

complexType tratt_H2O_gelo

diagram |
children | L2_3flagAssenteProtGelo L2_3flagGlicoleEtilenico L2_3flagGlicolePropilenico
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_3sez_tratt_H2O_gelo
annotation |
documentation
Il trattamento dell'acqua per il gelo consente di scegliere il tipo di trattamento che è alternativo tra L2_3flagAssenteProtGelo=true (significa che non c'è trattamento), L2_3flagGlicoleEtilenico e L2_3flagGlicolePropilenico. Questi ultimi due sono composti a loro volta dai due tag specifici.
source | <xs:complexType name="tratt_H2O_gelo"> <xs:annotation> <xs:documentation> Il trattamento dell'acqua per il gelo consente di scegliere il tipo di trattamento che è alternativo tra L2_3flagAssenteProtGelo=true (significa che non c'è trattamento), L2_3flagGlicoleEtilenico e L2_3flagGlicolePropilenico. Questi ultimi due sono composti a loro volta dai due tag specifici. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="L2_3flagAssenteProtGelo" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_3flagGlicoleEtilenico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_3percConcentrazEtilenico" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_3PHconcentrazEtilenico" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="L2_3flagGlicolePropilenico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_3percConcentrazPropilenico" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_3PHconcentrazPropilenico" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagAssenteProtGelo

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_3flagAssenteProtGelo" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicoleEtilenico

diagram |
properties |
content | complex
children | L2_3percConcentrazEtilenico L2_3PHconcentrazEtilenico
source | <xs:element name="L2_3flagGlicoleEtilenico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_3percConcentrazEtilenico" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_3PHconcentrazEtilenico" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicoleEtilenico/L2_3percConcentrazEtilenico

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_3percConcentrazEtilenico" type="decimale1"/>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicoleEtilenico/L2_3PHconcentrazEtilenico

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_3PHconcentrazEtilenico" type="decimale1"/>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicolePropilenico

diagram |
properties |
content | complex
children | L2_3percConcentrazPropilenico L2_3PHconcentrazPropilenico
source | <xs:element name="L2_3flagGlicolePropilenico"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="L2_3percConcentrazPropilenico" type="decimale1"/> <xs:element name="L2_3PHconcentrazPropilenico" type="decimale1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicolePropilenico/L2_3percConcentrazPropilenico

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_3percConcentrazPropilenico" type="decimale1"/>

element tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicolePropilenico/L2_3PHconcentrazPropilenico

diagram |
type | decimale1
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:element name="L2_3PHconcentrazPropilenico" type="decimale1"/>

complexType TrattamentoH2O

diagram |
children | L2_5flagTrattamentoAddolcimento L2_5flagTrattamentoOsmosiInversa L2_5flagTrattamentoDemineralizzazione L2_5DescrAltroTrattamentoH2O
used by |
element | tratt_H2O_esist/L2_5TrattamentoH2O
source | <xs:complexType name="TrattamentoH2O"> <xs:choice> <xs:element name="L2_5flagTrattamentoAddolcimento" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5flagTrattamentoOsmosiInversa" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5flagTrattamentoDemineralizzazione" type="xs:boolean" fixed="true"/> <xs:element name="L2_5DescrAltroTrattamentoH2O" type="testo"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element TrattamentoH2O/L2_5flagTrattamentoAddolcimento

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5flagTrattamentoAddolcimento" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element TrattamentoH2O/L2_5flagTrattamentoOsmosiInversa

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5flagTrattamentoOsmosiInversa" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element TrattamentoH2O/L2_5flagTrattamentoDemineralizzazione

diagram |
type | xs:boolean
properties |
content | simple
fixed | true
source | <xs:element name="L2_5flagTrattamentoDemineralizzazione" type="xs:boolean" fixed="true"/>

element TrattamentoH2O/L2_5DescrAltroTrattamentoH2O

diagram |
type | testo
properties |
content | simple
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:element name="L2_5DescrAltroTrattamentoH2O" type="testo"/>

simpleType anno

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minExclusive | 1900 |
maxExclusive | 2100 |
source | <xs:simpleType name="anno"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minExclusive value="1900"/> <xs:maxExclusive value="2100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType CAP

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 5 |
pattern | [0-9]{5} |
source | <xs:simpleType name="CAP"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_fiscale

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | persona_fisica/codice_fiscale
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [0-9]{11} |
pattern | [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[ABCDEHLMPRST][0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z] |
annotation |
documentation
Definizione secondo definizione AGID
source | <xs:simpleType name="codice_fiscale"> <xs:annotation> <xs:documentation>Definizione secondo definizione AGID</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{11}"/> <xs:pattern value="[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[ABCDEHLMPRST][0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_istat_comune

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | comune/codiceIstatComune
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 6 |
pattern | [0-9]{6} |
source | <xs:simpleType name="codice_istat_comune"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="6"/> <xs:pattern value="[0-9]{6}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType codice_provincia

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | persona_fisica/provincia persona_giuridica/provincia
facets |
Kind | Value | Annotation
pattern | [A-Z]{2} |
source | <xs:simpleType name="codice_provincia"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType combustibile

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | row11_1/L11_1combustibile rowBR/L4_2combustibile
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 25 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Gas naturale 2 = GNL 3 = Gasolio 4 = GPL 5 = Olio combustibile 6 = Benzina 7 = Cippato 8 = Pellet 9 = Tronchetti 10 = Bricchette 11 = Legna 12 = Aria propanata 13 = Kerosene 14 = Propano 15 = Butano 16 = Biogas 17 = Biodiesel 18 = Altra biomassa liquida 19 = Altra biomassa gassosa 20 = Altra biomassa solida 21 = Energia termica (teleriscaldamento) 22 = Energia elettrica 23 = Policombustibile (biomassa-gas/gasolio) 24 = Carbone 25 = Nessuno dei precedenti
source | <xs:simpleType name="combustibile"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Gas naturale 2 = GNL 3 = Gasolio 4 = GPL 5 = Olio combustibile 6 = Benzina 7 = Cippato 8 = Pellet 9 = Tronchetti 10 = Bricchette 11 = Legna 12 = Aria propanata 13 = Kerosene 14 = Propano 15 = Butano 16 = Biogas 17 = Biodiesel 18 = Altra biomassa liquida 19 = Altra biomassa gassosa 20 = Altra biomassa solida 21 = Energia termica (teleriscaldamento) 22 = Energia elettrica 23 = Policombustibile (biomassa-gas/gasolio) 24 = Carbone 25 = Nessuno dei precedenti </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType combustibilefiammadiretta

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Liquido 2 = Gassosso
source | <xs:simpleType name="combustibilefiammadiretta"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Liquido 2 = Gassosso </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType controllo_compatibilita

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | row11_3/L11_3flagDispositiviRegolazione row11_3/L11_3flagPotenzaCompatibile row11_3/L11_3flagStatoCoibentazioni
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Si 2 = No 3 = NC
source | <xs:simpleType name="controllo_compatibilita"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Si 2 = No 3 = NC </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType data

type | restriction of xs:date
properties |
base | xs:date
used by |
elements | rowVM/L10_1dataDismissione rowVM/L10_1dataInstallazione row11_1/L11_1data row11_2/L11_2data row11_2/L11_2dataRipristino row11_3/L11_3data row11_4/L11_4data scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12data_rapporto api_call_5/L1_1dataIntervento rowBR/L4_2dataDismissione rowBR/L4_2dataInstallazione rowRC/L4_3dataDismissione rowRC/L4_3dataInstallazione rowSR/L5_1dataDismissioneSR rowVR/L5_1dataDismissioneVR rowSR/L5_1dataInstallazioneSR rowVR/L5_1dataInstallazioneVR accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3SistemaSostituto/L5_3dataSostituzione accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4SistemaSostituto/L5_4dataSostituzione rowPC/L6_4dataDismissione rowPC/L6_4dataInstallazione rowAC/L8_1dataDismissione rowAC/L8_1dataInstallazione rowTE/L9_1dataDismissione rowTE/L9_1dataInstallazione rowRV/L9_2dataDismissione rowRV/L9_2dataInstallazione rowSCcal/L9_3dataDismissione rowSCcal/L9_3dataInstallazione rowCI/L9_4dataDismissione rowCI/L9_4dataInstallazione rowUT/L9_5dataDismissione rowUT/L9_5dataInstallazione rowRCcal/L9_6dataDismissione rowRCcal/L9_6dataInstallazione
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1900-01-01 |
maxInclusive | 2100-12-31 |
source | <xs:simpleType name="data"> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1900-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2100-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType decimale1

type | restriction of xs:decimal
properties |
base | xs:decimal
used by |
elements | rowVM/L10_1maxPortataAria row11_1/L11_1CO2 row11_1/L11_1nox row11_1/L11_1O2 row11_1/L11_1portataTermicaEffettiva row11_1/L11_1tempAria row11_1/L11_1tempFumi row11_1/L11_1valorePortata row11_2/L11_2potenzaAss row11_2/L11_2surrisc row11_2/L11_2tBulboUmido row11_2/L11_2tCondens row11_2/L11_2tEvaporaz row11_2/L11_2tIngFluidoMacc row11_2/L11_2tIngFluidoSorg row11_2/L11_2tIngLatoEst row11_2/L11_2tIngLatoUtenze row11_2/L11_2tSottoRaffr row11_2/L11_2tUscFluido row11_2/L11_2tUscFluidoMacc row11_2/L11_2tUscFluidoSorg row11_2/L11_2tUscLatoEst row11_2/L11_2tUscLatoUtenze row11_3/L11_3portataFluidoPrim row11_3/L11_3potTermica row11_3/L11_3tempEsterna row11_3/L11_3tempMandPrimario row11_3/L11_3tempMandSecond row11_3/L11_3tempRitPrimario row11_3/L11_3tempRitSecond row11_4/L11_4emissioniCO row11_4/L11_4potElettricaMorsetti row11_4/L11_4tempAriaComb row11_4/L11_4tempFumiMonte row11_4/L11_4tempFumiValle row11_4/L11_4tempH2Oingresso row11_4/L11_4tempH2Omotore row11_4/L11_4tempH2Ouscita accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_1contenutoH2OimpClima accessorioImpianto/scheda_2_trattamento_acqua/L2_2durezzaTotaleH2O altro_trattH2O/L2_3AddolcimentoDurezzaTotaleH2O tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicoleEtilenico/L2_3percConcentrazEtilenico tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicolePropilenico/L2_3percConcentrazPropilenico tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicoleEtilenico/L2_3PHconcentrazEtilenico tratt_H2O_gelo/L2_3flagGlicolePropilenico/L2_3PHconcentrazPropilenico tratt_H2O_ACS/altro_tratt_ACS/L2_4AddolcimentoDurezzaTotaleH2OACS gestione_torre_raff/L2_5conducibH2Oingresso gestione_torre_raff/L2_5taraturaSpurgo rowVE/L6_3capacita rowVE/L6_3apertochiuso/L6_3pressioneVasoChiuso rowPC/L6_4potNominale rowAC/L8_1capacita rowTE/L9_1capacitaNominale rowCI/L9_4lungCircuito rowCI/L9_4profInstallaz rowCI/L9_4superfScamb rowUT/L9_5portataVentMandata rowUT/L9_5portataVentRipresa rowUT/L9_5potenzaVentMandata rowUT/L9_5potenzaVentRipresa
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | -2000000000 |
maxInclusive | 2000000000 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:simpleType name="decimale1"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="1"/> <xs:minInclusive value="-2000000000"/> <xs:maxInclusive value="2000000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType destinazioneUso

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Climatizzazione invernale 2 = Climatizzazione estiva 3 = ACS
source | <xs:simpleType name="destinazioneUso"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Climatizzazione invernale 2 = Climatizzazione estiva 3 = ACS </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType dpr412

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 8 |
annotation |
documentation
Definizione secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 412/93: 1 = E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili 2 = E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; 3 = E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 4 = E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili 5 = E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,supermercati, esposizioni; 6 = E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive 7 = E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 8 = E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili.
source | <xs:simpleType name="dpr412"> <xs:annotation> <xs:documentation> Definizione secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 412/93: 1 = E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili 2 = E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; 3 = E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 4 = E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili 5 = E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,supermercati, esposizioni; 6 = E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive 7 = E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 8 = E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType efficienzaFrigo

type | restriction of xs:decimal
properties |
base | xs:decimal
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1.00 |
maxInclusive | 10.00 |
fractionDigits | 2 |
source | <xs:simpleType name="efficienzaFrigo"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:minInclusive value="1.00"/> <xs:maxInclusive value="10.00"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fabbricante

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | rowVM/L10_1fabbricante rowBR/L4_2fabbricante rowRC/L4_3fabbricante rowSR/L5_1fabbricanteSR rowVR/L5_1fabbricanteVR rowPC/L6_4fabbricante rowAC/L8_1fabbricante rowTE/L9_1fabbricante rowRV/L9_2fabbricante rowSCcal/L9_3fabbricante rowUT/L9_5fabbricante
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:simpleType name="fabbricante"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fluido_frigorigeno

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 7 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = R12 2 = R22 3 = R32 4 = R407C 5 = R410A 6 = R422D 7 = Altro
source | <xs:simpleType name="fluido_frigorigeno"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = R12 2 = R22 3 = R32 4 = R407C 5 = R410A 6 = R422D 7 = Altro </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType fluidoTermoVett

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua 3 = Acqua surriscaldata 4 = Vapore 5 = Olio diatermico 6 = Nessuno dei precedenti
source | <xs:simpleType name="fluidoTermoVett"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua 3 = Acqua surriscaldata 4 = Vapore 5 = Olio diatermico 6 = Nessuno dei precedenti </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType intervento

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | api_call_5/L1_1tipoIntervento
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = nuova installazione 2 = ristrutturazione 3 = compilazione libretto esistente (digitalizzazione di libretto cartaceo) 4 = sostituzione
source | <xs:simpleType name="intervento"> <xs:annotation> <xs:documentation> Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = nuova installazione 2 = ristrutturazione 3 = compilazione libretto esistente (digitalizzazione di libretto cartaceo) 4 = sostituzione </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType numIntero

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | accessorioImpianto/scheda_10_ventilazione/L10_1VentilazMeccanicaVM/L10_1numVM row11_1/L11_1bacharach1 row11_1/L11_1bacharach2 row11_1/L11_1bacharach3 row11_1/L11_1COfumiSecchi row11_1/L11_1COfumiSecchiSenzaAria row11_1/L11_1moduloTermico row11_2/L11_2numCircuito row11_4/L11_4sottoFreqSoglia1 row11_4/L11_4sottoFreqSoglia2 row11_4/L11_4sottoFreqSoglia3 row11_4/L11_4sottoFreqTempo1 row11_4/L11_4sottoFreqTempo2 row11_4/L11_4sottoFreqTempo3 row11_4/L11_4sottoTensSoglia1 row11_4/L11_4sottoTensSoglia2 row11_4/L11_4sottoTensSoglia3 row11_4/L11_4sottoTensTempo1 row11_4/L11_4sottoTensTempo2 row11_4/L11_4sottoTensTempo3 row11_4/L11_4sovraFreqSoglia1 row11_4/L11_4sovraFreqSoglia2 row11_4/L11_4sovraFreqSoglia3 row11_4/L11_4sovraFreqTempo1 row11_4/L11_4sovraFreqTempo2 row11_4/L11_4sovraFreqTempo3 row11_4/L11_4sovraTensSoglia1 row11_4/L11_4sovraTensSoglia2 row11_4/L11_4sovraTensSoglia3 row11_4/L11_4sovraTensTempo1 row11_4/L11_4sovraTensTempo2 row11_4/L11_4sovraTensTempo3 attributiGT/L4_1modulareAnalisiFumiPreviste accessorioImpianto/bruciatore/L4_1numGT accessorioImpianto/scambiatoreCalore/L4_1numGT accessorioImpianto/bruciatore/L4_2numBR rowBR/L4_2portataTermMaxNom rowBR/L4_2portataTermMinNom accessorioImpianto/scambiatoreCalore/L4_3numRC rowRC/L4_3potTermNomTot rowSR/L5_1numLivTemp rowSR/L5_1numPuntiReg rowVR/L5_1numVie accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_3VasiEspansione/L6_3numVE accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_4PompeCircolazione/L6_4numPC accessorioImpianto/scheda_8_sistema_accumulo/sistema_accumulo/L8_1numAC accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_1_AltriComponentiTE/L9_1numTE rowTE/L9_1numVentilatori accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_2_AltriComponentiRV/L9_2numRV rowRV/L9_2numVentilatori accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_3_AltriComponentiSC/L9_3numSCcal accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_4_AltriComponentiCI/L9_4numCI accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_5_AltriComponentiUT/L9_5numUT accessorioImpianto/scheda_9_altriComponenti/L9_6_AltriComponentiRC/L9_6numRCcal
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0 |
maxInclusive | 2000000000 |
source | <xs:simpleType name="numIntero"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="2000000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType origine_H2O_alimento

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5origine_H2O_alimento
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Acquedotto 2 = Pozzo 3 = Acqua superficiale
source | <xs:simpleType name="origine_H2O_alimento"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Acquedotto 2 = Pozzo 3 = Acqua superficiale </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType partita_IVA

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
element | persona_giuridica/partita_IVA
facets |
Kind | Value | Annotation
length | 11 |
pattern | [0-9]{11} |
source | <xs:simpleType name="partita_IVA"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/> <xs:pattern value="[0-9]{11}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType portata

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | row11_1/L11_1portataCombustibile
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = m3/h 2 = Kg/h
source | <xs:simpleType name="portata"> <xs:annotation> <xs:documentation> Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = m3/h 2 = Kg/h </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType RCEE

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12tipo_RCEE
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
source | <xs:simpleType name="RCEE"> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType rendimento

type | restriction of xs:decimal
properties |
base | xs:decimal
used by |
elements | rowVM/L10_1rendimentoRecupero row11_1/L11_1rendimCombustione row11_1/L11_1rendimentoLegge
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 0.0 |
maxInclusive | 200.0 |
fractionDigits | 1 |
source | <xs:simpleType name="rendimento"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="1"/> <xs:minInclusive value="0.0"/> <xs:maxInclusive value="200.0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType ruolo_nominante

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Proprietario 2 = Amministratore 3 = Occupante
source | <xs:simpleType name="ruolo_nominante"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Proprietario 2 = Amministratore 3 = Occupante </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType sorgente

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 2 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua
source | <xs:simpleType name="sorgente"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Aria 2 = Acqua </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType testo

type | restriction of xs:string
properties |
base | xs:string
used by |
elements | CCIAA_REA/cciaa persona_fisica/civico persona_giuridica/civico persona_fisica/cognome persona_fisica/indirizzo persona_giuridica/indirizzo tipo_ventilazione_meccanica/L10_1descrAltro rowVM/L10_1modello accessorioImpianto/bruciatore/VerificaGruppiTermici/L11_1altraNorma accessorioImpianto/scambiatoreCalore/VerificaGruppiTermici/L11_1altraNorma row11_1/L11_1codiceRCEE row11_2/L11_2codiceRCEE row11_3/L11_3codiceRCEE row11_4/L11_4codiceRCEE scheda_12_interventi_CEE/interventi_CEE/L12codiceRCEE api_call_5/L1_codice_impianto CondizChimico/L2_5DescrAltroCondizChimico Filtrazione/L2_5DescrAltroFiltrazione TrattamentoH2O/L2_5DescrAltroTrattamentoH2O accessorioImpianto/bruciatore/L4_1matricolaGT accessorioImpianto/scambiatoreCalore/L4_1matricolaGT rowBR/L4_2matricola rowBR/L4_2modello rowRC/L4_3matricola rowRC/L4_3modello accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_1descrAltriSistRegPrim rowSR/L5_1modelloSR rowVR/L5_1modelloVR rowVR/L5_1servomotore accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2note accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3descrSistemaIniziale accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_3/L5_3SistemaSostituto/L5_3descrSistemaSost accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4descrSistema accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_4/L5_4SistemaSostituto/L5_4descrSistemaSost accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_1DescrAltro accessorioImpianto/scheda_6_sistema_distribuzione/L6_2note rowPC/L6_4modello accessorioImpianto/scheda_7_emissione/L7_descrAltro rowAC/L8_1matricola rowAC/L8_1modello rowTE/L9_1matricola rowTE/L9_1modello rowRV/L9_2matricola rowRV/L9_2modello rowSCcal/L9_3modello rowUT/L9_5matricola rowUT/L9_5modello persona_fisica/nome comune/nomeComune CCIAA_REA/numero_REA persona_giuridica/ragione_sociale
facets |
Kind | Value | Annotation
maxLength | 255 |
source | <xs:simpleType name="testo"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType tipo_bruciatore

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | rowBR/L4_2tipologia
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Monostadio 2 = Pluristadio 3 = Modulare
source | <xs:simpleType name="tipo_bruciatore"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Monostadio 2 = Pluristadio 3 = Modulare </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType tipo_circuito_raffreddamento

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | tratt_H2O_climaEst/L2_5altro_tratt_H2O_climaEst/L2_5circuito_raffreddamento
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Senza recupero termico 2 = A recupero termico parziale 3 = A recupero termico totale
source | <xs:simpleType name="tipo_circuito_raffreddamento"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Senza recupero termico 2 = A recupero termico parziale 3 = A recupero termico totale </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType tipo_scambiatore

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | rowRCcal/L9_6tipologia
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 5 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Statico a flusso incrociato 2 = Rotativo 3 = Termodinamico 4 = Passivo 5 = Altro
source | <xs:simpleType name="tipo_scambiatore"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Statico a flusso incrociato 2 = Rotativo 3 = Termodinamico 4 = Passivo 5 = Altro </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType tipo_ventilatori

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
elements | rowTE/L9_1tipoVentilatori rowRV/L9_2tipoVentilatori
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 3 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Assiale 2 = Centrifugo 3 = Altro
source | <xs:simpleType name="tipo_ventilatori"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Assiale 2 = Centrifugo 3 = Altro </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType tipoCogeneratore

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Motore endotermico 2 = Turbogas 3 = Caldaia cogenerativa 4 = Altro
source | <xs:simpleType name="tipoCogeneratore"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Motore endotermico 2 = Turbogas 3 = Caldaia cogenerativa 4 = Altro </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType tipoTermostato

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
used by |
element | accessorioImpianto/scheda_5_sistemi_regolazione_contabilizzazione/L5_2/L5_2termostato
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Termostato zona on-off 2 = Termostato zona proporzionale 3 = Controllo entalpico su serranda esterna 4 = Controllo portata aria variabile per aria canalizzata
source | <xs:simpleType name="tipoTermostato"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Termostato zona on-off 2 = Termostato zona proporzionale 3 = Controllo entalpico su serranda esterna 4 = Controllo portata aria variabile per aria canalizzata </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType titolo_responsabilita

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 4 |
annotation |
documentation
I tipi sono: 1 = Proprietario 2 = Amministratore 3 = Occupante 4 = Terzo responsabile
source | <xs:simpleType name="titolo_responsabilita"> <xs:annotation> <xs:documentation> I tipi sono: 1 = Proprietario 2 = Amministratore 3 = Occupante 4 = Terzo responsabile </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType unita_misura_consumo

type | restriction of xs:integer
properties |
base | xs:integer
facets |
Kind | Value | Annotation
minInclusive | 1 |
maxInclusive | 6 |
annotation |
documentation
Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = Litri 2 = Kg 3 = Quintali 4 = Tonnellate 5 = Smc 6 = kWh
source | <xs:simpleType name="unita_misura_consumo"> <xs:annotation> <xs:documentation> Le tipologie di intervento sono indicate in scheda 1: 1 = Litri 2 = Kg 3 = Quintali 4 = Tonnellate 5 = Smc 6 = kWh </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy